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中国石化仪征化纤有限责任公司年产4万吨功能性TPEE弹性体新材料项目环境影响报告书

[bookmark: _Toc216962384][bookmark: _Toc162266988]1 概述
[bookmark: _Toc216962385]1.1 项目由来
中国石化仪征化纤有限责任公司（以下简称“仪化公司”）1978年开始筹建，1984年投产，1993年底完成股份制改组，组成仪征化纤股份有限公司和仪征化纤集团公司。1997年两个公司并入中国东联石化集团公司，1998年随中国东联石化集团公司整体进入中国石油化工集团，现为中国石油化工股份有限公司的全资子公司。仪化公司经过多年的建设和发展，目前拥有PTA产能300万吨（300万吨/年项目投产后，原有2套合计100万吨PTA生产装置停产），聚酯产能280万吨/年（含聚酯切片、短纤、中空、瓶片），超高分子量聚乙烯纤维产能3300吨/年，对位芳纶产能1000吨/年，马来酸酐产能14万吨/年和熔喷布产能6000吨/年，PBT产能26万吨/年。 
TPEE作为一种高性能热塑性弹性体，广泛应用于汽车、电子电器、医疗器械、工业制造等领域，随着新能源汽车、5G通信、高端医疗器械等行业的快速发展，TPEE的需求持续增长。目前国内TPEE生产技术仍存在工艺优化、性能稳定性等方面的挑战。仪化公司自2011年启动TPEE研发，2015年成功实现万吨级直接酯化法工业化生产，技术处于国内领先地位。为满足快速增长的TPEE热塑性弹性体市场的发展需要，充分利用自身积累的技术优势，仪化公司拟投资24176万元，在现有厂区内建设1套年产4万吨功能性TPEE弹性体新材料装置。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等文件的规定，建设项目应当在开工建设前进行环境影响评价。对照建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版），本项目属于 “化学原料和化学制品制造业”中“全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）”的类型，编制报告书。为此，中国石化仪征化纤有限责任公司委托江苏环保产业技术研究院股份公司对本项目进行环境影响评价工作。
[bookmark: _Toc216962386]1.2 项目特点
（1）本项目位于化工重点监测点，于2020年7月14日通过扬州市人民政府认定，监测点地址为江苏省仪征市长江西路1号（中央大道东侧、康大路南侧、浦峰路西侧、沿山河北侧，总面积5289858 m2）。本次不新增用地，主要废气污染物排放总量可在现有项目“以新带老”措施削减量内平衡，主要废水染物排放总量可在“PTA 污水处理回收利用项目”减排量内平衡，满足《省政府关于加快推动化工产业高质量发展的意见》（苏政规[2024]9号）、《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》（苏化治[2021]4号）对化工重点监测点要求。
（2）本项目使用仪征化纤公司自主开发的TPEE聚合装置成套技术工艺包，该工艺成熟可靠，总体清洁生产水平达到同行业先进水平。
（3）本项目废气、废水、固废均进行分类收集，并有针对性地进行处理，废气方面：PTA投料粉尘通过袋式除尘器处理后经25m高排气筒P1排放；生产装置有机废气、THF储罐呼吸废气依托现有热媒炉处理，热媒炉采用低氮燃烧技术，处理后的废气经35m高P2（DA120）排气筒排放。废水方面：本项目生产废水送公用工程部生化装置东区处理。固废方面：本项目各类固废均进行分类收集、分类存放，最终委托有相应资质单位处置或综合利用，不产生二次污染。
[bookmark: _Toc216962387]1.3 工作过程
江苏环保产业技术研究院股份公司接受建设单位委托后，在项目所在地开展了现场踏勘、调研，向建设单位收集了项目所采用的工艺技术资料及污染防治措施技术参数等。对照国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及规划，分析了开展环评的必要性，进而核实了项目的废气、废水、固体废物等污染物的产生和排放情况，以及各项环保治理措施的可达性。在此基础上，编制了该项目的环境影响报告书，为项目建设提供环保技术支持，为生态环境主管部门提供审批依据。
根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本次环境影响评价的工作过程及程序见图1.3-1。

图1.3-1  建设项目环境影响评价工作程序图
[bookmark: _Toc216962388]1.4 分析判定相关情况
1.4.1 政策相符性
1.4.1.1 产业政策相符性
本项目主体建设内容为TPEE弹性体生产装置，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于文件中“鼓励类十一、石化化工6.橡胶：热塑性聚酯弹性体（TPEE）等热塑性弹性体材料开发与生产”，为鼓励类项目。
本项目不属于《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年本）》中限制类、淘汰类、禁止类项目。
本项目已获得仪征市工业和信息化局出具的企业投资项目备案证（仪 工信备[2025]68号），项目代码2512-321081-07-02-927902。
综上所述，本项目的建设符合国家及地方相关产业政策。
1.4.1.2与环保政策相符性分析
1、与《中华人民共和国长江保护法》的相符性分析
对照《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行）分析结果如下：
表1.4.1-1   与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析
	序号
	文件摘要
	本项目情况
	相符性

	1
	第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目属于改建项目，建设地点位于仪化公司现有厂区内，属政府认定的化工重点监测点。项目属于化工项目，距离长江干流约1.5km，距离一级支胥浦河（依据<长江干流及其一级支流、二级支流目录>）约1.6km，不属于在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目，且不涉及尾矿库。
	符合

	2
	第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。
	本项目产生的固体废物委外处置，不进行非法转移和倾倒。
	符合

	3
	第六十六条 长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。
	本项目涉及工艺均为先进工艺，生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均达到同行业先进水平。
	符合


由上表可知，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行）中相关要求。
2、与《关于印发〈江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）〉的通知》（苏发改规发〔2024〕4号）相符性分析
对照《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》，化学原料和化学制品制造业中有机化学原料制造（2614）中“乙烯、丙烯、苯乙烯、电石法氯乙烯、对二甲苯（PX）、醋酸、甲醇、粮食法丁醇、丁二醇、粮食法丙酮、氯醇法环氧丙烷、氯醇法环氧氯丙烷、甲苯二异氰酸酯（TDI）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、丙酮氰醇法甲基丙烯酸甲酯制造”属于两高项目。
本项目属于C2651 初级形态塑料及合成树脂制造，主要产品为TPEE 热塑性弹性体，经对照，不属于《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》中列明项目，因此本项目不属于“两高”项目。
3、与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24 号）的相符性分析
对照《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24 号）分析结果如下：
表1.4.1-2   与《空气质量持续改善行动计划》相符性分析
	序号
	文件摘要
	本项目情况
	相符性

	1
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁 运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
	对照《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》本项目不属于两高项目。
	符合

	2
	推动绿色环保产业健康发展。加大政策支持力度，在低（无）VOCs 含量原辅材料生产和使用、VOCs 污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。
	本项目涉及低（无）VOCs 含量原辅材料生产和使用，生产装置工艺有机废气、THF储罐呼吸废气依托现有热媒炉处理，能推动产业健康有序发展。
	符合

	3
	强化 VOCs 全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含 VOCs 有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的 VOCs 废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。
	本项目THF储罐采用高效呼吸阀，泄压阀。生产装置有机废气、THF储罐呼吸废气依托现有热媒炉处理，VOCs治理具有精准性、针对性和有效性。本项目开停工、检维修期间，退料、清洗、吹扫等作业产生的 VOCs 废气排入热媒炉处理。本项目不设置火炬。
	符合


由上表可知，本项目符合《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24 号）中相关要求。
4、与《江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案》（苏政发〔2024〕53 号）的相符性分析
对照《江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案》（苏政发〔2024〕53 号）分析结果如下：
表1.4.1-3  与《江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案》相符性分析
	序号
	文件摘要
	本项目情况
	相符性

	1
	坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。研究制定“两高”项目管理目录。严禁核准或备案钢铁（炼钢、炼铁）、焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业新增产能的项目。到 2025 年，短流程炼钢产量占比力争达 20%以上。
	对照《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》本项目不属于两高项目。 
	符合

	2
	优化含 VOCs 原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用 高 VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。加大工业涂装、包装印刷和电子行业清洁原料替代力度。鼓励和推进汽车 4S 店、大型汽修厂实施水性涂料替代。
	本项目涉及低（无）VOCs 含量原辅材料生产和使用，生产装置有机废气、THF储罐呼吸废气依托现有热媒炉处理，能推动产业健康有序发展。
	符合

	3
	强化 VOCs 全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。重点工业园区建立分环节、分物种管控清单，实施高排放关键活性物种“指纹化”监测监控和靶向治理。到 2025 年，重点工业园区 VOCs 浓度力争比 2021年下降 20%。
	本项目THF储罐采用高效呼吸阀、泄压阀。本项目位于化工监测点。
	符合


由上表可知，本项目符合《江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案》（苏政发〔2024〕53 号）中相关要求。
5、与《关于印发〈江苏省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案〉的通知》（苏环办〔2023〕35号）的相符性分析
表1.4.1-4 与苏环办〔2023〕35号相符性分析
	序号
	文件要求
	本项目情况
	相符性

	1
	开展简易低效VOCs治理设施提升整治。全面排查涉VOCs企业治理设施情况，依法查处无治理设施的企业，推进限期整改。分析治理技术、处理能力与VOCs废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光催化、光氧化、水喷淋等简单低效治理设施的企业，按要求推进升级改造，确保稳定达标排放；确需一定整改周期的，最迟在相关设备下次停车（工）大修期间完成整治。对采用活性炭吸附装置的企业，要结合入户核查工作，建立管理台账，定期检查企业治理设施是否正常运行、活性炭等耗材是否及时更换等。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制，对于收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率≥2千克/小时的车间或生产设施，确保排放浓度稳定达标，去除效率不低于80%，有行业排放标准的按相关规定执行。
	本项目根据废气特性，生产装置工艺有机废气、THF储罐呼吸废气依托现有热媒炉处理，符合相关标准规范要求，污染物去除率满足相关规定。
	符合

	2
	强化VOCs无组织排放整治。全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治。推动解决石化、化工、仓储、制药、农药等行业重点治理储罐配件失效、装载和污水处理密闭收集效果差、装置区废水预处理池及废水储罐废气未收集、LDAR不符合标准规范等问题
	仪化公司每年均按要求进行LDAR检测，检查含VOCs物料储存、转移、输送及设备管线的无组织排放情况，厂内污水处理站废气均进行有效收集和处理。
	符合

	3
	制定非正常工况VOCs管控规程，严格按规程操作，实施台账管理；企业开停工、检维修期间，退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气应及时收集处理，确保满足标准要求。
	企业已制定了相应的管控规程，本项目开停工、检维修期间，退料、清洗、吹扫等作业产生的 VOCs 废气采用热媒炉处理。
	符合


因此，本项目的建设符合《关于印发<江苏省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案>的通知》（苏环办〔2023〕35号）文件要求。
6、与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析
表1.4.1-5  与环大气〔2019〕53号相符性分析
	序号
	文件要求
	本项目情况
	相符性

	1
	（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。
	本项目对含VOCs物料采用槽车、储罐、桶等密封储存，削减VOCs无组织排放，按要求开展LDAR工作。
	符合

	2
	（四）深入实施精细化管控。各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。
	本项目生产装置工艺有机废气、THF储罐呼吸废气依托现有热媒炉处理，VOCs治理具有精准性、针对性和有效性。
	符合


因此，本项目的建设符合《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气〔2019〕53号）文件要求。
7、与《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈江苏省化工产业安全环保整治提升方案〉的通知》（苏办〔2019〕96号）的相符性分析
表1.4.1-6  本项目与《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》相符性一览表
	序号
	指导意见要求
	本项目情况
	相符性

	1
	在《省政府办公厅关于开展全省化工企业“四个一批”专项行动的通知》（苏政办发〔2017〕6号）中10项化工企业环保关停要求。
	本企业已开展“四个一批”自查评估。
	符合

	2
	不符合《江苏省国家级生态保护红线规划》管控要求的。
	本项目不占用江苏省国家级生态保护红线。
	符合

	3
	不能按期完成低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品替代的。
	本项目不涉及高VOCs含量、高反应活性原辅材料和产品。
	符合

	4
	长江干流沿岸两侧l公里范围内污水不能稳定达标排放的。
	本项目所在厂区不属于长江干流岸线1公里范围内，产生的污水经处理后能够稳定达标排放。
	符合

	5
	用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物且情节严重的。
	不涉及。
	符合

	6
	在规定期限内未依法取得排污许可证排放污染物且情节严重的。
	不涉及。
	符合

	7
	环保信用评价连续两年严重失信且情节恶劣的。
	不涉及。
	符合

	8
	不满足以下5项要求的化工企业，经限期整改仍不符合要求的，实施关闭退出或转迁：
	/

	9
	全面完成超低排放改造，达到《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）以及《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）特别排放限值要求。废气治理设施应纳入生产系统进行管理，科学合理配备运行状况监控及记录设施。
	本项目废气经治理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）特别排放限值要求，废气治理设施已纳入生产系统进行管理，科学合理配备运行状况监控及记录设施。 
	符合

	10
	长江干流沿岸两岸1公里、主要入江支流上溯10公里及其沿岸两侧各1公里（不含太湖流域），26条主要入海河流断面上溯10公里及其沿岸两侧各l公里范围内的直排化工企业，主要水污染物排放须执行相关行业特别排放限值，太湖流域直排化工企业废水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值》。
	本项目不在长江干流及主要支流两岸1公里，本项目生产废水经厂内污水处理装置处理后能够稳定达标排放。
	符合

	11
	危废贮存设施规划、环评、安评、消防等手续须合法、完整；年产危废100吨以上的应落实安全合法处置去向，且累计贮存不得超过500吨；产生危废3吨以上的，需要及时申报，不得瞒报、漏报；具有易燃易爆等特性的危废，应按规定，在稳定化预处理后存入危废仓库；危险废物应及时清运处置，最大允许贮存时间不超过90天。
	本项目现有危废贮存设施规划、环评、安评、消防等手续须合法、完整，并按规定进行危废储存和转运。本项目危废产生量为20.82吨/年，危险废物及时处置，最大贮存时间不超过90天。
	符合

	12
	按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》要求，定期开展环境安全隐患排查与整改。及时完成突发环境事件风险评估及应急预案修订、备案工作。
	仪化公司已完成应急预案编制和修订工作，并于2024年3月21日在扬州市仪征生态环境局备案，备案编号为321081-2024-004-H。本项目建成后将及时进行突发环境事件风险评估及应急预案修订、备案工作。 
	符合

	13
	较大及以上环境风险等级的化工企业完成“八查八改”，专家现场核查工作，应急池、导流槽等环境应急防范设施符合规范要求，应急物资配齐配足，定期开展突发环境事件应急演练；配备至少一名专职环境应急管理人员，每年组织至少一次环境应急管理培训。
	企业属于较大及以上环境风险等级，已按要求完成“八查八改”工作，应急池、导流槽等环境应急防范设施符合规范要求，应急物资配备齐全，并定期开展应急演练和培训，配备专职环境应急管理人员。
	符合


因此，本项目的建设符合《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈江苏省化工产业安全环保整治提升方案〉的通知》（苏办〔2019〕96号）文件要求。
8、与《省政府关于加快推动化工产业高质量发展的意见》（苏政规[2024]9号）相符性分析
表1.4.1-7   本项目与《省政府关于加快推动化工产业高质量发展的意见》相符性一览表
	序号
	文件要求摘要
	本项目情况
	相符性

	1
	(四)推动集聚集约发展。新建化工项目原则上应在化工园区和化工重点监测点企业实施，引导支持园区外化工生产企业搬迁入园，推动化工产业集约集聚发展。……禁止在长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	本项目位于化工重点监测点，不在长江干支流岸线边界 一公里范围。
	符合

	2
	(八)支持企业提质升级。化工园区外企业搬迁入园确有困难的，可以通过提升安全环保管理和技术创新能力认定为化工重点监测点。化工重点监测点可以在不新增供地、不增加主要污染物排放总量的情况下新建、改建、扩建化工项目；确需增加主要污染物排放总量的，由设区市人民政府研究后在县级行政区域内调剂平衡。园区外其他企业(非化工重点监测点)在不新增产品类别、不增加主要污染物排放总量、提升本质安全环保水平的前提下，可以实施提升改造项目。
	本项目位于化工重点监测点，利用仪化公司现有厂区不新增供地，主要废气污染物排放总量可在现有项目“以新带老”措施削减量内平衡，主要废水染物排放总量可在“PTA 污水处理回收利用项目”减排量内平衡。
	符合


因此，本项目的建设符合《省政府关于加快推动化工产业高质量发展的意见》（苏政规(2024〕9号）文件要求。
9、与《省政府关于印发江苏省化工园区管理办法的通知》（苏政规[2023]16号）相符性分析
本项目与《省政府关于印发江苏省化工园区管理办法的通知》（苏政规[2023]16号）相符性分析见表1.4.1-8。
表1.4.1-8 本项目与《省政府关于印发江苏省化工园区管理办法的通知》相符性分析
	序号
	文件要求（摘要）
	本项目情况
	相符性

	1
	第三十七条化工重点监测点可以在不新增供地、不增加主要污染物排放总量的情况下新建、改建、扩建化工项目；确需增加主要污染物排放总量的，由设区的市人民政府研究后在县级行政区域内调剂平衡。法律、法规、规章另有规定的，从其规定。
长江经济带合规园区外化工重点监测点不得新建、扩建高污染化工项目。
	本项目位于化工重点监测点，利用仪化公司现有厂区不新增供地，主要废气污染物排放总量可在现有项目“以新带老”措施削减量内平衡，主要废水染物排放总量可在“PTA 污水处理回收利用项目”减排量内平衡。
本项目不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》高污染项目。
	符合


因此，本项目的建设符合《省政府关于印发江苏省化工园区管理办法的通知》（苏政规[2023]16号）文件要求。
10、与《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》（苏化治 [2021]4号）相符性分析
本项目与《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》（苏化治 [2021]4号相符性分析见表1.4.1-9。
表1.4.1-9  本项目与苏化治 [2021]4号相符性分析
	序号
	文件要求（摘要）
	本项目情况
	相符性

	1
	化工重点监测点企业应严格按照《江苏省化工重点监测点认定标准》进行认定，有明确的四至范围（原则上为连片区域），具备独立法人资格。原则上是我省化工园区化工集中区外
细分行业领域的龙头骨干企业，对地区化工产业高质量发展具有较为突出的引导和支撑作用。
	仪化公司已于2020年7月14日通过扬州市人民政府认定，监测点地址为江苏省仪征市长江西路1号（中央大道东侧、康大路南侧、浦峰路西侧、沿山河北侧，总面积5289858 m2）。
	符合

	2
	化工重点监测点企业应具有一定的经济规模与影响力，企业上年度或者近三年平均销售收入应达到苏南地区 3 亿元人民币、苏中地区 2.5 亿元人民币、苏北地区 2 亿元人民币以上（含）。对战略性新兴产业，具有自主知识产权、技术填补国内空白、工艺装备水平国内领先以及与当地新兴产业、先导产业、主导产业耦合度较高的企业，各地可视情适当降低销售收入标准，但原则上不低于 1 亿元。
	仪化公司近三年平均销售收入超2.5亿元人民币，满足苏中地区要求。
	符合

	3
	处于环境敏感区域的、不符合国土空间规划、未开展安全风险辨识、未完成“一企一策”问题隐患整改、未按规定完成“五位一体”建设和监管信息未接入地方监管平台、未按规定 
开展环境风险评估和分级防控的化工生产企业，均不得认定为化工重点监测点。无实际生产活动的集团公司、独立法人的子公司、有业务联系的关联公司等不得与符合条件的化工生产企业合并认定为化工重点监测点。
	仪化公司已于2020年7月14日通过扬州市人民政府认定为化工重点监测点。
	符合

	4
	鼓励化工重点监测点企业通过信息化改造，依靠技术支撑实现安全风险的常态化、智慧化管控。鼓励企业在不新增供地和主要污染物排放总量的情况下，实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目，但不得新建、扩建《环保综合名录》等文件明确的高污染项目。鼓励企业加快“机械化换人、自动化减人”，积极创建智能车间、智能工厂和绿色工厂。
	本项目不新增供地，按照新发《省政府关于加快推动化工产业高质量发展的意见》（苏政规(2024〕9号）要求，本项目主要废气污染物排放总量可在现有项目“以新带老”措施削减量内平衡，主要废水染物排放总量可在“PTA 污水处理回收利用项目”减排量内平衡，符合其对化工重点监测点要求。
本项目不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》高污染项目。
	符合


11、与《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）的相符性分析
表1.4.1-10   与苏环办〔2024〕16号的相符性分析
	序号
	文件要求
	本项目情况
	相符性

	1
	规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ 1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。
	本次环评对项目产生的固废种类、数量、来源和属性进行了评价，论述了贮存、转移和利用处置措施的合规性、合理性，提出了切实的污染防治对策。所有产物要按照五类属性给予明确并规范表述，不涉及副产品。
	相符

	2
	规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。
	本项目现有危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，项目建成后将按照《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中的贮存周期和贮存量要求进行危废贮存和周转。
	相符

	3
	强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任：经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。
	本项目危险废物委托有资质单位处置，严格执行《危险废物转移管理办法》。
	相符

	4
	落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。
	本项目于危废库、物流出入口等关键位置设置视频监控并与中控室联网，根据规定主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。
	相符

	5
	推进固废就近利用处置。各地要提请属地政府，根据实际需求统筹推进本地危险废物利用处置能力建设。依托固废管理信息系统就近利用处置提醒功能，及时引导企业合理选择利用处置去向，实现危险废物市内消纳率逐步提升，防范长距离运输带来的环境风险。
	本项目危险废物就近委托危险废物处置单位处置。
	相符

	6
	规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号）公告要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处理体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）执行。
	本项目按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求建立一般工业固废台账制度。
	相符


因此，本项目的建设符合《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）文件要求。
12、与《江苏省污染源自动监测监控管理办法（2022年修订）》（苏环发〔2022〕5号）相符性分析
表1.4.1-11   与苏环发〔2022〕5号相符性分析
	序号
	文件要求摘要
	本项目情况
	相符性

	1
	第三章 安装联网
	第十三条 自动监测监控设备联网要求：
（一）排污单位因排放废水、废气污染物列入重点排污单位名录的，应当在接到联网通知后3个月内，按要求安装自动监测监控设备并与生态环境主管部门联网；
（二）依据排污许可证核发技术规范或自行监测指南需安装自动监测监控设备的排污单位，应当在实际排放污染物前完成自动监测监控设备的安装与联网工作；
（三）环评报告书（表）、环评报告书（表）批复意见中要求安装联网的自动监测监控设备，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
	仪化公司主要排口废气排放口、污水排放口已根据《江苏省污染源自动监测监控管理办法（2022年修订）》（苏环发〔2022〕5号）要求安装自动监测装置，并与生态环境主管部门联网，验收备案。
	相符

	2
	
	第十四条 自动监测监控设备应当在联网后3个月内由企业自行组织完成验收，验收具体项目和要求按照自动监测相关技术规范以及建设项目竣工环境保护验收管理相关法律法规执行。自动监测监控设备验收合格后，应当将验收材料在5个工作日内向所在地设区市生态环境主管部门备案。
自动监测设备或者设备核心部件更换、采样位置或者主要设备安装位置等发生重大变化的，排污单位应重新组织验收，并报所在地设区市生态环境主管部门备案。
	
	

	3
	第四章 运行管理
	第十六条 规范自动监测监控设备运维管理，排污单位可以自行运维或委托社会化运维单位运维，委托运营服务合同应当在省污染源“一企一档”管理系统中登记。合同中不得约定将应当承担的法定污染防治责任转移给社会化运维单位。
自动监测监控设备的运行和维护应遵守以下规定：
（一）自动监测监控设备的操作和运行维护应当按照相关技术规范和标准，符合仪器设备厂商提供的运维手册或者使用说明书。
（二）自动监测监控设备工作量程的设定及调整应当符合法律法规、技术规范要求；暂无规范要求的，原则上设定为现场执行的污染物排放限值的2~3倍。涉气污染物排放执行超低排放限值或特别排放限值的排污单位，自动监测设备量程应设置双量程或多量程，污染物排放浓度超过低量程上限时自动切换，量程设置信息需自动传输至省、市生态环境主管部门。
（三）定期维护视频监控、自动监控站房、采样或监测平台等附属设施，保证设施正常运行。
（四）符合其他技术规范和标准规定要求。
	仪化公司委托专业单位对自动监测监控设备运维管理，严格遵守文件中运行管理要求，规范自动监测监控设备运维管理。
	相符

	4
	
	第十七条 参与我省自动监测监控设备社会化运营的单位须在省污染源“一企一档”管理系统中对本单位的基础信息、运维人员信息等内容进行登记，并对登记信息的真实性、完整性和及时性负责。
	运维单位在省污染源“一企一档”管理系统中对本单位的基础信息、运维人员信息等内容进行登记。
	相符

	5
	
	第十八条 排污单位或社会化运营单位实施自动监测应当按照相关法律法规和标准的要求，建立健全管理台帐。主要包括：人员培训、操作规程、岗位责任、比对监测、校准维护、运行信息、设施故障预防和应急措施等。台账包括纸质台账和电子台账，纸质台账厂内留存备查，电子台账需及时上传省污染源“一企一档”管理系统，便于及时调取和查阅。
自动监测监控设备与污染物排放有关参数应当在监控站房张贴公开，并在省污染源“一企一档”管理系统中登记，如有变更，应当及时在系统中更新。
	按照相关法律法规和标准的要求，建立健全管理台账。主要包括：人员培训、操作规程、岗位责任、比对监测、校准维护、运行信息、设施故障预防和应急措施等。台账包括纸质台账和电子台账，纸质台账在厂内留存备查，电子台账需及时上传省污染源“一企一档”管理系统，便于及时调取和查阅。
	相符

	6
	
	第十九条 排污单位应当保证自动监测监控设备正常运行，不得损坏设施或蓄意影响自动监测监控设备正常运行。备有日常运行、维护所需的各种耗材、备用整机或关键部件。
自动监测监控设备需要停运或拆除的，排污单位应当事先报告生态环境主管部门，说明原因、时段等情况，取得批准后方可实施。
自动监测监控设备不能正常运行时，排污单位或运维单位应当负责查明原因，及时检修，并在12小时内向生态环境主管部门报告，5个工作日内恢复正常运行。无法修复的，应更换自动监测监控设备，并重新组织验收备案。自动监测监控设备故障期间，应采用手工监测的方式对污染物排放状况进行监测，或者安装使用备用仪器。手工监测水污染物频次每天不少于4次，每次间隔不超过6小时，手工监测气污染物频次每天不少于1次。手工监测数据应报送属地生态环境主管部门，原始监测报告留存备查。
	仪化公司委托专业单位对自动监测监控设备运维管理，保证自动监测监控设备正常运行，自动监测监控设备不能正常运行时，立即查明原因，及时检修，并按要求向生态环境主管部门报告、开展手工监测。
	相符


由上表可知，本项目符合《江苏省污染源自动监测监控管理办法（2022年修订）》（苏环发〔2022〕5号）中相关要求。
13、《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）相符性分析
表1.4.1-12  与（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）相符性分析
	序号
	文件要求
	本项目情况
	相符性

	1
	初期雨水收集与管理
	工业企业初期雨水收集设施是雨水收集系统的重要组成部分。初期雨水是指污染区域降雨初期产生的径流雨水。一般取一次降雨初期15-30分钟的雨水，具体根据降雨强度及下垫面污染状况确定。
	本项目为改建项目，位于公司现有厂区内，项目已对全厂污染初期雨水产生量进行核算，取一次降雨初期15分钟的雨水。
	符合

	
	
	初期雨水收集系统收集区域覆盖污染区域，包括导流沟、初期雨水截留装置、初期雨水收集池等。
	厂区设置初期雨水收集系统，收集区域覆盖污染区域，包括导流沟、初期雨水截留装置、初期雨水收集池等。
	符合

	
	
	初期雨水收集池容积，需满足一次降雨初期雨水的收集。一般情况下，池内容积可按照污染区域面积与一次降雨初期15-30分钟的降雨深度的乘积设计，其中降雨深度一般按10-30毫米设定。
	本项目为改建项目，位于公司现有厂区内，厂区设置的初期雨水收集池可以满足全厂一次降雨初期雨水的收集。
	符合

	
	
	雨水收集池同时兼顾事故应急池的作用时，池内容积应同时具备事故状况下的收集功能，满足事故应急预案中的相关要求。事故应急池内应增加液位计，实时监控池内液位，初期雨水收集进入应急池后能迅速通过提升泵转至污水处理系统，确保应急池保持常空状态；同时应设置手动阀作为备用，确保在突发暴雨同时发生事故等极端情况下，即使断电也能采取手动方式实现应急池阀门和雨排阀的有效切换。
	本项目厂区初期雨水不兼顾事故应急池。
	符合

	
	
	初期雨水收集池前设置分流井、收集池内设置流量计或液位计，可将收集池的液位标高与切换阀门开启连锁，通过设定的液位控制阀门开启或关闭，实现初期污染雨水与后期洁净雨水自然分流。因现场局限无法设置初期雨水收集池的污染区域，应设置雨水截留装置，安装固定泵和流量计，直接将初期雨水全部收集至污水处理系统。
	厂区设有初期雨水收集池，池前设置分流井、收集池内设置液位计，确保初期污染雨水与后期洁净雨水自然分流。
	符合

	
	
	初期雨水应及时送至厂区污水处理站处理，原则上5日内须全部处理到位；未配套污水处理站的，应及时输送至集中污水处理设施处理，严禁直接外排。
	厂区初期雨水可满足初期雨水在5日内全部送至厂区污水处理系统进行处理。
	符合

	
	
	无降雨时，初期雨水收集池应尽量保持清空。
	仪化公司将加强管理，无降雨时，确保厂区初期雨水池尽量保持清空。
	符合

	2
	后期雨水收集与管理
	初期雨水收集到位后，应做好后期雨水的收集、监控和排放。
	仪化公司将按要求做好后期雨水的收集、监控和排放。
	符合

	
	
	后期雨水可直接排放或纳管市政雨水管网。雨水排放口水质应保持稳定、清洁。严禁将后期雨水排入污水收集处理设施，借道污水排口排放的，不得在污水排放监控点之前汇入，避免影响污水处理设施效能或产生稀释排污的嫌疑。
	仪化公司将加强管理，确保后期雨水不排入污水收集处理设施。
	符合

	
	
	工业企业原则上一个厂区只允许设置一个雨水排放口。确需设置两个及以上雨水排放口的，应书面告知生态环境部门。
	仪化公司厂区设置8个雨水排放口，均已书面告知生态环境部门。 
	符合

	
	
	工业企业雨水排放口前须设置明渠或取样监测观察井。明渠长度一般不小于1.5米，检查井长宽不小于0.5米，检查井底部要低于管渠底部0.3米以上，内侧贴白色瓷砖。
	厂区雨水排放口已按要求设置取样监测观察井。
	符合

	
	
	工业企业雨水排放口应设立标志牌，标志牌安放位置醒目，保持清洁，不得污损、破坏。
	厂区雨水排放口已按要求设置标志牌。
	符合

	
	
	工业企业雨水排放口应按相关规定和管理要求安装视频监控设备或水质在线监控设备，并与生态环境部门联网。水质在线监控因子由生态环境部门根据环境影响评价、排污许可管理、接管集中式污水处理厂去除能力，以及下游水功能区、国省考断面、饮用水源地等敏感目标管理要求等确定。
	厂区雨水排放口已按要求安装视频监控设备、水质在线监控设备（pH、COD）。
	符合

	
	
	为有效防范后期雨水异常排放，必要时在雨水排放口前应安装自动紧急切断装置，并与水质在线监控设备连锁。发现雨水排放口水质异常，如监控因子浓度出现明显升高，或超过受纳水体水功能区目标等管控要求时，应立即启动工业企业突发环境事件应急预案，立即停止排水并排查超标原因，达到相关要求后方可恢复排水。
	厂区雨水排放口前安装自动紧急切断装置，雨水排放口按环境影响评价、排污许可管理要求进行例行监测。
	符合

	
	
	无降雨时，工业企业雨水排放口原则上应保持干燥；降雨后应及时排出积水，降雨停止1至3日后一般不应再出现对外排水。
	仪化公司将加强管理，无降雨时，确保厂区雨水排放口保持干燥，降雨后应及时排出积水，降雨停止1至3日后不出现对外排水。
	符合

	3
	维护管理
	工业企业雨水排口应纳入环评及排污许可管理。企业应在排污许可证上载明雨水排放口数量和位置、排放（回用）方式、监测计划等信息。
	仪化公司已将雨水排口纳入排污许可证管理。
	符合

	
	
	工业企业应定期开展雨水收集系统日常检查与维护，及时清理淤泥和杂物，确保设施无堵塞、无渗漏、无破损，确保不发生污水与雨水管网错接、混接、乱接等现象，严禁将生活垃圾、固体废弃物、高浓度废液等暂存、蓄积或倾倒在雨水沟渠。
	仪化公司将加强管理，定期开展雨水收集系统日常检查与维护。
	符合

	
	
	工业企业应加强视频监控设备或水质在线监控设备的运维和联网管理，记录并妥善保存雨水监测、设施运营等台账资料，接受相关管理部门监督检查和非现场执法监管。
	仪化公司将加强管理，定期开展视频监控设备的运维和联网管理，记录并妥善保存雨水监测、设施运营等台账资料，接受相关管理部门监督检查和非现场执法监管。
	符合

	
	
	工业企业雨水排水管网图，应纳入企业环境信息公开管理内容，主动接受社会公众监督。
	仪化公司已绘制雨水排水管网图，并纳入企业环境信息公开管理内容，主动接受社会公众监督。
	符合

	
	
	工业企业应建立明确的雨水排放口管理制度和操作规程，并张贴上墙，开展日常操作演练，避免人为误操作等引发环境污染事故。
	仪化公司已建立雨水排放口管理制度和操作规程，将张贴上墙，开展日常操作演练。
	符合


综上所述，本项目厂区实行“雨污分流、清污分流”，初期雨水依托厂区现有初期雨水池收集，收集后经厂区污水处理站处理；后期清洁雨水经厂区内雨水管网收集后排入附近河流。企业已制定雨水管理制度，规范雨水排放行为。本次评价已绘制厂区雨水管网分布图7.6-1，标明了雨水管网、附属设施（收集池、检查井、提升泵等）以及排口位置和水流流向，并标明了厂区污染区域。因此，本项目与《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》的通知（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）相符。
14、与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）相符性分析
表1.4.1-13   本项目与环环评〔2025〕28号相符性
	序号
	文件要求
	本项目情况
	相符性

	1
	一、突出管理重点
重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布的环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。
	本项目不涉及新污染物。
	符合

	2
	二、禁止审批不符合新污染物管控要求的建设项目
各级环评审批部门在受理和审批建设项目环评文件时，应落实重点管控新污染物清单、产业结构调整指导目录、《斯德哥尔摩公约》、生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求。对照不予审批环评的项目类别（见附表），严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。
	本项目符合环评审批要求。
	符合


根据对照分析，本项目与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）相符。
15、与《关于源头防范建设项目异味扰民的通知》的通知（扬环管〔2024〕9号）相符性分析
文件要求：
一、加强建设项目入园可行性分析
坚持以改善环境质量为核心，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。充分发挥规划环评的调控引领作用，规划环评应对能产生异味的产业项目提出合理布局和控制建议。在受理审查涉异味建设项目环境影响评价文件时，要充分对照产业园区规划环评审查意见，确保符合园区产业规划布局和准入清单要求。原则上，新建涉异味工业项目不得在园区外落地。建设项目需开展技术评估的，应当将异味预防措施作为专家评审的重要内容，并在评估报告中载明。
二、科学合理设置防护距离
建设项目环境影响评价应根据《环境影响评价技术导则大气环境》《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》等，结合建设项目实际产排污情况，从保障人民群众身体健康出发，科学合理设置大气环境防护距离或卫生防护距离，有效防止“达标扰民”现象。项目周边有敏感目标的，督促地方政府限期履行搬迁承诺，加快现有敏感目标搬迁。
三、强化异味污染物全过程防治
积极推进化工、工业涂装、包装印刷、家具制造等VOCs重点行业清洁原材料替代，有效降低挥发性有机物源强；必须使用油性漆（涂料）的，应当提供不可替代论证报告。指导新、改、扩建项目提高废气收集效率，采用密闭负压收集方式，最大程度减少异味污染物无组织排放。对照行业大气污染物治理可行技术指南，采用高效治理技术，不断压降污染物排放强度，实现污染物最优排放。项目环评要明确废气“泄漏检测与修复”管理制度，制定突发性刺激性物质泄漏防范和处置措施，并纳入企业应急预案。指导建设单位运用物理吸附、化学氧化、生物过滤等多级处理工艺，充分做好项目配套污水处理设施氨气、硫化氢等恶臭气体消解工作。
四、做好建设项目公众参与工作
在受理建设单位涉异味项目环境影响评价文件前，应督促其严格对照《环境影响评价公众参与办法》，依法听取环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织的意见，鼓励听取环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织的意见。加强与公众的互动，信息公开应当通过张贴告示等公众易于知晓和接触的方式进行，持续公开时限应当符合相关规定。公众参与说明应附公众、所在乡镇、园区、村委会有关意见。对于公众质疑性意见主要集中在环境影响预测结论、环境保护措施或者环境风险防范措施等方面的，建设单位应当组织召开公众座谈会或者听证会，充分保障公众生态环境保护知情权、参与权、表达权和监督权。
本项目位于仪化公司现有厂区进行改建，符合生态环境分区管控要求。本项目建成后不需设置大气环境防护距离，卫生防护距离内无敏感点。项目对生产过程中产生的废气应收尽收，采取热媒炉等高效处理措施，处理后异味影响较小，企业已制定“泄漏检测与修复”管理制度，制定突发性刺激性物质泄漏防范和处置措施，并纳入企业应急预案，污水处理站配备废气收集处理措施。本项目严格对照《环境影响评价公众参与办法》文件要求开展公众参与工作。
综上所述本项目与《关于源头防范建设项目异味扰民的通知》的通知（扬环管〔2024〕9号）相符。
1.4.2 环评审批政策相符性
1.4.2.1与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性分析
对照《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）分析结果如下：
表1.4.2-1  与苏环办〔2019〕36号相符性分析
	序号
	要求
	符合性分析
	符合性

	1
	有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）技改、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。
	本项目符合国家和地方产业政策（见1.4.1.1节分析），符合“三线一单”要求（见1.4.3节分析），不属于不予批准的情形的项目。
	符合

	2
	严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放 总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。
	本项目严格落实污染物排放总量控制制度。
	符合

	3
	（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。
	本项目属于化工重点监测点，满足其相关政策要求，区域不存在同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，区域环境承载能力较好，满足“三线一单”中环境质量底线要求（见1.4.3节分析）。 
	符合

	4
	严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、技改、扩建三类中间体项目。
	本项目为改建项目，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，不属于三类中间体项目。
	符合

	5
	禁止新建燃煤自备电厂。禁止建设生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
	本项目不新建燃煤自备电厂，不属于禁止建设的生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目
	符合

	6
	一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。
	本项目属于改建项目，位于认定的化工重点监测点。
	符合

	7
	禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力且需设区市统筹解决的项目。
	本项目所有的危险废物均得到有效的处理处置，不属于无法落实危险废物利用、处置途径的项目。
	符合

	8
	禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
	本项目为改建项目，建设地点位于仪化公司现有厂区，属政府认定的化工监测点。不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》高污染项目。
	符合


本项目符合《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）文件要求。
1.4.2.2与《石化建设项目环境影响评价文件审批原则》（环办环评〔2022〕31号）相符性分析
本项目与《关于印发钢铁焦化、现代煤化工、石化、火电四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2022〕31号）中《石化建设项目环境影响评价文件审批原则》相关要求的相符性见下表。
表1.4.2-3  与《石化建设项目环境影响评价文件审批原则》相符性分析
	序号
	要求
	符合性分析
	符合性

	1
	项目应符合生态环境保护相关法律法规、法定规划以及相关产业结构调整、区域及行业碳达峰碳中和目标、煤炭消费总量控制、重点污染物排放总量控制等政策要求。新建、改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目应符合国家批准的石化产业规划布局方案等有关产业规划。
	本项目符合国家和地方产业政策（见1.4.1.1节分析）；本项目不使用煤炭，经计算碳排放总量较小，不违背碳达峰碳中和目标；本项目主要废气污染物排放总量可在现有项目“以新带老”措施削减量内平衡，主要废水染物排放总量可在“PTA 污水处理回收利用项目”减排量内平衡，满足总量控制要求。
	符合

	2
	项目选址应符合生态环境分区管控要求。新建、扩建建设项目应布设在依法合规设立的产业园区，并符合园区规划及规划环境影响评价要求。项目选址不得位于长江干支流岸线一公里范围内、黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，应避开生态保护红线，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。
	本次改建项目位于已认定合规化工重点监测点，位于长江干支流1公里范围外，符合生态环境分区管控要求（见1.4.3节分析）。项目防护距离范围内无居民集中区、医院、学校等环境敏感区。
	符合

	3
	新建、扩建项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗、污染物排放量和资源综合利用等应达到行业先进水平。炼油、乙烯、对二甲苯项目能效应达到行业标杆水平。
鼓励使用绿色原料、工艺及产品，使用清洁燃料、绿电、绿氢。鼓励实施循环经济，统筹利用园区内上下游资源。
强化节水措施，减少新鲜水用量。具备条件的地区，优先使用再生水、海水淡化水，采用海水作为循环冷却水；缺水地区优先采用空冷、闭式循环等节水技术。
	本项目各项指标先进，采用先进工艺技术及节能设备，清洁生产指标达到行业先进水平。
	符合

	4
	项目优先采用园区集中供热供汽，鼓励使用可再生能源，原则上不得配备燃煤自备电厂，不设或少设自备锅炉。确需建设自备电厂的，应符合国家及地方的相关规划和排放控制要求。加热炉、转化炉、裂解炉等应使用脱硫干气等清洁燃料，采取低氮燃烧等氮氧化物控制措施；催化裂化装置和动力站锅炉等应采取必要的脱硫、脱硝和除尘措施；其他有组织工艺废气应采取有效治理措施，减少污染物排放；原则上不得设置废气旁路，确需保留的应急类旁路，应安装流量计等自动监测设备。
上下游装置间宜通过管道直接输送，减少中间储罐；通过优化设备、储罐选型，加强源头、过程、末端全流程管控，减少污染物无组织排放；挥发性有机液体装载优先采用底部装载，采用顶部浸没式装载的应采用高效密封方式；废水预处理、污泥储存处置等环节密闭化；有机废气应收尽收，鼓励污水均质罐、污油罐、浮渣罐及酸性水罐有机废气收集处理；依据废气特征、挥发性有机物组分及浓度、生产工况等合理选择治理技术，高、低浓度有机废气分质收集处理，高浓度有机废气宜单独收集治理，优先回收利用，无法回收利用的采用预处理+催化氧化、焚烧等高效处理工艺，除单一恶臭异味治理外，一般不单独使用低温等离子、光催化、光氧化等技术；明确设备泄漏检测与修复（LDAR）制度。
非正常工况排气应收集处理，优先回收利用。
动力站锅炉烟气应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271）或《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223）要求；恶臭污染物应符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）要求；其他污染物排放及控制应符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572）等要求。
大宗物料中长距离运输优先采用铁路、管道或水路运输，厂区内或短途接驳优先使用国六排放标准的运输工具或新能源车辆、管道或管状带式输送机等清洁运输方式。
合理设置大气环境防护距离，环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标。
	1、本项目蒸汽依托江苏华电仪化热电有限公司集中供热。热媒炉采用天然气做燃料，采用低氮燃烧控制氮氧化物产生。
2、本项目装置上下游均采用管道直接连接进行物料输送，明确设备泄漏检测与修复（LDAR）制度，挥发性有机液体装载优先采用底部装载。生产装置工艺有机废气、THF储罐呼吸废气应收尽收，依托现有热媒炉处理。
3、非正常工况废气排入热媒炉处理设施处理。
4、本项目锅炉烟气符合满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）；其他污染物排放及控制符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572，含2024年修改单）特别排放限值要求。
5、本项目物料优先使用国六排放标准的运输工具或新能源车辆、管道或管状带式输送机等清洁运输方式。
6、本项目无需设置大气环境防护距离。本项目需以聚合楼外扩50m设置卫生防护距离。该范围内目前无居民住宅、学校、医院等环境敏感目标，以后亦不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑物。
	符合

	5
	将温室气体排放纳入建设项目环境影响评价，核算建设项目温室气体排放量，推进减污降碳协同增效，推动减碳技术创新示范应用。鼓励有条件的地区、企业采取风光水电、非粮生物质等可再生能源资源制氢，二氧化碳合成甲醇、烯烃、芳烃、可降解塑料、碳酸二甲酯、聚酯、二甲醚等化工产品，二氧化碳高效和低成本捕集、输送、长期稳定封存等减碳技术。
	本次评价已将温室气体纳入评价，设置了碳排放评价专章，核算了项目温室气体排放量。
	符合

	6
	做好雨污分流、清污分流、污污分流。废水分类收集、分质处理、优先回用，含油废水、含硫废水经处理后最大限度回用，含盐废水进行适当深度处理，污染雨水收集处理。严禁生产废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统。
项目排放的废水污染物应符合《石油炼制工业污染物排放标准》
（GB 31570）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571）、
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572）等要求。
	本项目雨污分流、清污分流、污污分流。废水经厂区污水处理站处理后外排。
	符合

	7
	土壤和地下水污染防治应坚持源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则。对涉及有毒有害物质的生产装置、设备设施及场所，需提出防腐蚀、防渗漏、防扬散等土壤污染防治具体措施，并根据环境保护目标的敏感程度、项目平面布局、水文地质条件等采取防渗措施，提出有效的土壤、地下水监控和应急方案，符合《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934）等相关要求。对于可能受影响的地下水环境敏感目标，应提出保护措施，涉及饮用水功能的，强化地下水环境保护措施，确保饮用水安全。可能造成地下水污染的建设项目不得位于泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域。
	本项目按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934）等相关要求，采取分区防渗措施，并制定有效的地下水监控和应急方案。
	符合

	8
	按照减量化、资源化、无害化的原则，妥善处理处置固体废物。一般工业固体废物应通过项目自身或委托其他企业综合利用，无法综合利用的就近妥善处置，需要在厂内贮存的应按规定建设贮存设施、场所。大型炼化一体化等产生危险废物量较大的石化项目宜立足于自身或依托园区危险废物集中设施处置。
危险废物和一般工业固体废物贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）及其修改单、《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484）等相关要求
	本项目按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物妥善处置。危险废物和一般工业固体废物贮存和处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2019）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）进行建设。 
	符合

	9
	优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348)要求。位于噪声敏感建筑物集中区域的技改、扩建项目，应强化噪声污染防治措施，防止噪声污染
	本项目配套有完善的降噪措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。
	符合

	10
	严密防控项目环境风险，建立完善的环境风险防控体系，提升环境风险防控能力。环境风险防范和应急措施合理、有效。确保具备事故废水有效收集和妥善处理的能力。针对项目可能产生的突发环境事件制定有效的风险防范和应急措施，建立项目及区域、园区环境风险防范与应急管理体系，提出运行期突发环境事件应急预案编制要求。
	本项目已针对本项目提出合理有效的环境风险防范和应急措施，制定区域环境风险联控机制，具体见7.6节。
	符合

	11
	改、扩建项目全面梳理涉及的现有工程存在的环保问题或减排潜力，应提出有效整改或改进措施。
	本项目梳理了现有项目存在的环境问题，并提出整改措施（见3.4节）
	符合

	12
	新增主要污染物排放量的建设项目应执行《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）。项目所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的因子，原则上其对应的国家实施排放总量管控的重点污染物实行区域等量削减。项目所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的因子，其对应的主要污染物须进行区域倍量削减。二氧化氮超标的，对应削减氮氧化物；细颗粒物超标的，对应削减二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物；臭氧超标的，对应削减氮氧化物、挥发性有机物。区域削减措施原则上应与建设项目位于同一地级市或市级行政区域内同一流域。地级市行政区域内削减量不足时，可来源于省级行政区域或省级行政区域内的同一流域。配套区域削减措施应为评价基准年后拟采取的措施，且纳入区域重点减排工程的措施不能作为区域削减措施。
	本项目严格执行环境总量管控要求，主要废气污染物排放总量可在现有项目“以新带老”措施削减量内平衡，主要废水染物排放总量可在“PTA 污水处理回收利用项目”减排量内平衡。
	符合

	13
	明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。根据行业自行监测技术指南要求，制定废水、废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划并开展监测，排污口或监测位置应符合技术规范要求。重点排污单位污染物排放自动监测设备应依法依规与生态环境主管部门的监控设备联网。涉及水、大气有毒有害污染物名录中污染物排放的，还应依法依规制定周边环境监测计划。
	本项目已按照相关要求制定营运期环境监测计划和应急监测计划（见9.4节）。
	符合

	14
	按相关规定开展信息公开和公众参与。
	已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求开展了信息公开和公众参与。
	符合


1.4.3 规划相符性
1.4.3.1与《扬州市国土空间总体规划（2021-2035年）》的相符性分析
根据《扬州市国土空间总体规划（2021-2035）》， 本项目位于仪化公司现有厂区，在城镇开发边界内，不涉及生态红线和基本农田。项目与扬州市国土空间控制线规划位置关系见图1.4-1。 
1.4.3.2用地规划相符性
本项目在仪化公司现有厂区内改建，为化工重点监测点，用地为工业用地。本项目不新增用地，主要废气污染物排放总量可在现有项目“以新带老”措施削减量内平衡，主要废水染物排放总量可在“PTA 污水处理回收利用项目”减排量内平衡，符合化工重点监测点管控要求。
1.4.3.3与《江苏省重点流域水生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析
对照《江苏省重点流域水生态环境保护“十四五”规划》（苏环办〔2022〕48号）分析结果如下：
表1.4.3-1   与《江苏省重点流域水生态环境保护“十四五”规划》相符性分析
	序号
	文件要求摘要
	本项目情况
	相符性

	1
	优化调整发展布局。……禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流及重要支流岸线一公里范围内新建危化品码头；但 是符合国家港口布局规划的油气专用泊位项目以及以提升安全、 生态环境保护水平为目的项目除外。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿 库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目属于改建项目，建设地点位于仪化公司现有厂区内，属政府认定的化工重点监测点。项目属于化工项目，距离长江干流约1.5km，距离一级支胥浦河（依据<长江干流及其一级支流、二级支流目录>）约1.6km，不属于在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目，且不涉及尾矿库。 
	符合

	2
	推动重污染企业退出。继续推进城市建成区内现有污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。到2025年，城镇人口密集区现有不符合安全和环境防护距离要求的危险化学品生产企业24就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。
	本项目位于政府认定的化工重点监测点，不在城镇人口密集区，经估算不需设置大气环境防护距离，卫生防护距离范围内无敏感目标。
	符合

	3
	加强重点涉水行业治理。全面落实《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》有关要求， 依法依规淘汰落后产能和“两高”行业低效低端产能，加快限 制类项目改造提升，加大过剩产能压减力度。严格控制尿素、 磷铵、电石、烧碱、乙烯法聚氯乙烯、纯碱、黄磷等行业新增 产能。依法开展涉水“散乱污”企业综合整治，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。
	本项目不属于淘汰落后产能及两高行业，不属于产能严格控制行业。
本项目生产废水送公用工程部生化装置东区处理，不属于涉水“散乱污”企业。
	符合

	4
	规范工业企业排水行为。加强工业企业雨水排口管理，制定出台江苏省工业企业雨水排口环境管理工作规范，推动工业企业开展雨水分区收集，完成水质在线监测和视频监控设施建设并联网，建立长效管理制度。落实全省涉水企业事故排放及应急处置设施专项督查行动成果，开展不定期“回头看”。开
展涉氟涉酚等特征污染物专项整治行动，全面排查污染物产生、收集和处置等各环节，实行全过程监管。
	本项目依托现有雨水排口，雨水排放口已按要求安装视频监控设备、水质在线监控设备。
本项目建成后将按要求设置废水突发环境事件三级防控措施，本项目不涉氟酚等特征污染物。
	符合

	5
	积极推动工业废水资源化利用。聚焦重点行业，推动企业 和园区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和末端回用，加快实施工业废水循环利用技术改造，推广先进适用的工业废水 循环利用工艺、技术和装备，实现串联用水、分质用水、一水多用和阶梯利用，提升企业废水重复利用率。新建园区落实海 绵城市建设理念，统筹考虑供水、排水、污水处理、雨水及再生水利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化，打造一 批工业废水循环利用示范企业和园区。
	本项目生产废水送公用工程部生化装置东区处理。
	符合

	6
	落实工业企业环境风险防范主体责任。以涉危险废物、涉重金属企业为重点，合理布设企业生产设施，强化应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防处置用事故水池和雨水监测池。排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害水污染物的企事业单位和其他生产经营者，对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。鼓励有条件的地区先行先试，开展河湖底泥重金属监测和累积性风险治理。
	本项目将按要求落实环境风险防范主体责任，合理布设生产设施，强化应急导流槽、雨污总排口闸阀等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，并按规范设置事故水池及雨水监测池。
	符合


由上表可知，本项目符合《江苏省重点流域水生态环境保护“十四五”规划》（苏环办〔2022〕48号）中相关要求。
1.4.3.4与《江苏省“十四五”化工产业高端发展规划》的相符性分析
本项目与《江苏省“十四五”化工产业高端发展规划》相符性分析见表1.4.3-2。
表1.4.3-2  本项目与《江苏省“十四五”化工产业高端发展规划》相符性分析
	序号
	文件要求（摘要）
	本项目情况
	相符性

	1
	创新驱动继续深化。
在传统化工产业产能过剩、成本持续上升、盈利空间不断被压缩的情况下，生产高技术含量和高附加值产品，实现产品高端化差异化，已成为企业生存和发展的最主要途径。科技创新成为化工产业转型升级的主要驱动力，以技术创新驱动结构转型已成为抢占未来竞争制高点的关键。化工新材料将成为发展最快、竞争最激烈的产业。其中，价值更高、性能更突出的高端化工新材料的开发和应用备受关注，特别是生物医药、包装材料、汽车轻量化材料、电子化学品、功能建筑材料等将加快发展，化工新材料的市场份额将迅速扩大。生命科学产业将取得重大进展。随着人口的快速增长和老龄化步伐加快，人们逐渐认识到医疗和营养保障对于人的身心发展至关重要，因此对更安全和更健康的食品、药品的需求也将逐步提高。未来十年，大力发展生命科学，是实力雄厚的跨国公司努力追求的另一个重大战略目标。
	本项目主要产品为TPEE弹性体新材料，生产工艺技术含量高、附加值高，广泛应用于汽车、电子电器、医疗器械、工业制造等领域。
	相符

	2
	坚持绿色发展，深化节能减排。
按照产业政策，实施淘汰落后产能。积极推进清洁生产技术与可再生资源和过程排放控制技术，强化源头和过程管理，搞好循环经济，减少“三废”和二氧化碳排放，提高综合利用水平。鼓励发展节能减排的新技术、新产品和新设备。重点开发推广高毒原料替代技术，推广催化加氢、绝热硝化等清洁生产工艺。淘汰含铅涂料平炉法工艺生产高锰酸钾、间歇焦炭法生产二硫化碳、有钙焙烧法生产重铬酸钠等高污染工艺。全面实施挥发性有机物（VOCs）综合整治，加快炼油、涂料、农药、胶粘剂等领域有机溶剂替代和生产过程密闭化改造。重点开发煤化工、染料、农药等行业废水治理及再利用技术和废旧塑料、轮胎等有机物的回收利用技术。加强工艺装置余热综合利用，提高蒸汽等级和能效水平。大力推进煤灰、碱渣、磷石膏、电石渣等固体废物综合利用，鼓励利用焦炉气、电石炉气和黄磷尾气等生产化学品。加强可降解塑料的开发和推广应用。
	本项目属于鼓励类项目，采用先进工艺减少源头排放；生产废水送公用工程部生化装置东区处理。 
	相符

	3
	扬州产业方向
升级发展高性能聚酯。依托现有PTA、聚酯产业优势，进一步发展高性能纤维产业，形成产业集聚优势，并布局特种聚酯、特种树脂产业，扩大PTA、PBT、PBST、酚酮、瓶片、短纤、芳纶和可降解塑料以及环氧树脂生产能力。
推进布局专用化学品。依托现有烯烃/芳烃产业、精细化工、化工新材料产业发展基础，布局发展上游配套原料乙烯、丙烯以及环氧乙烷下游和电子化学品为代表的专用化学品产业。
	本项目依托仪化公司现有PTA、聚酯产业优势，进一步发展高性能TPEE弹性体新材料。
	相符


由上表可知，本项目符合《江苏省“十四五”化工产业高端发展规划》要求。
综上，本项目的建设符合相关规划要求。
1.4.4 三线一单相符性
1.4.4.1与生态红线相符性分析
对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）和《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本项目不涉及国家级生态保护红线区域和生态空间保护区域，对照江苏省生态环境分区管控方案动态更新成果，距离厂界最近的生态管控区为仪征市红山风景名胜区约0.85km。
本项目废气、废水排放量较小，不会对项目周边生态红线造成不利影响；在落实风险防范措施与应急预案的基础上，周边环境风险可控。本项目的建设不会导致项目周边生态红线区生态服务功能下降，符合上述规划的相关要求。本项目所在地环境管控单元图见图1.4-2。
根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，经查询“江苏省生态环境分区管控综合服务”网站，本项目位于江苏省重点管控单元内，所属管控单元名称为中石化仪化公司，管控单元编码为ZH32108120125。本项目与生态管控单元—中石化仪化公司相关管控要求的对照情况见表1.4.4-5，查询结果见附件10。
因此，本项目的建设与《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）和《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）等相关生态保护红线和生态管控空间文件要求相符。
表1.4.4-1  周边生态保护红线（生态空间保护区域）与本项目位置关系一览
	县（市、区）
	生态空间保护区域名称
	主导生态功能
	范围
	面积（km2）
	与厂区的位置关系

	
	
	
	国家级生态保护红线范围
	生态空间管控区域范围
	国家级生态保护红线面积
	生态空间管控区域面积
	

	仪征市
	仪征龙山省级森林公园
	自然与人文景观保护
	仪征龙山省级森林公园总体规划的生态保育区和核心景观区范围
	/
	7.18
	/
	SW
约1850m

	
	仪征市红山风景名胜区
	自然与人文景观保护
	/
	南至枣林湾与真州镇界及越过G328国道至青山镇官山村、跃进村，东至真州镇三八村及马集镇合心村，北至G40沪陕高速转枣林路，含沙河徐水库、枣林湖水库，西至仪征与六合边界
	/
	24.50
	N
约850m

	
	仪征市饮用水水源保护区
	水源水质保护
	包括仪征港仪供水公司、仪化公用工程部长江饮用水水源保护区的一级保护区、二级保护区和准保护区范围。其中一级保护区范围为：以取水口上游500米至下游500米向对岸500米至本岸背水坡之间的水域，以及一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间陆域范围。二级保护区范围为：一级保护区以外上溯1500米下延500米的水域范围，以及二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米的陆域范围。准保护区范围为：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围，以及准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围
	/
	2.61
	/
	S
约1900m


1.4.4.2与环境质量底线相符性分析
根据《2024年仪征市年度环境质量公报》，2024年仪征市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，臭氧日最大8小时滑动平均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准浓度限值，影响环境空气质量的首要污染物是臭氧。
根据《2024年仪征市年度环境质量公报》，仪征市长江滨江水源地和仪征市月塘水库应急水源地水质状况稳定，水质均符合Ⅲ类水质标准。集中式饮用水地表水源地特定项目如重金属、微量有机物、生物毒素等均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值，达标率为100%。
根据监测结果可知，本项目评价范围内厂界外声环境保护目标处各监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，厂界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 
根据监测结果可知，对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），本项目评价区域除总大肠菌群、细菌总数、D1点位耗氧量以及D2点位耗氧量、硫酸盐、总硬度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准外，其他各点位监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类及以上标准。
根据监测结果可知，本项目评价范围内土壤监测因子能低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。
本项目生产废水送公用工程部生化装置东区处理；产生的工艺废气采取有效措施处理后达标排放；运行过程中防渗措施到位，地下水和土壤基本无污染；运行过程中噪声能够达标排放；各类固废合理处置，本项目建成后不会突破区域环境质量底线要求。
1.4.4.3与资源利用上线相符性分析
本项目位于仪化公司现有厂区，利用已经建成的水、电、蒸汽等资源供应系统，设计中采取了全面的污染防治措施，确保三废达标排放。因此，本项目的建设与资源利用上线相符。
表1.4.4-2  与资源利用上线相符性分析
	序号
	内容
	与资源利用上线的相符性分析

	1
	能源消耗
	本项目用电由市政供电管网供应；本项目蒸汽由江苏华电仪化热电有限公司；本项目天然气由仪化公司天然气管网供应；本项目不使用煤炭，不属于过剩产能行业。 

	2
	水资源消耗
	本项目用水来自仪化公司公用工程部给水装置，生产废水送公用工程部生化装置东区处理。

	3
	土地资源
	本项目不新增用地，在现有厂区内进行设备的安装、调试


1.4.4.4环境准入负面清单
（1）与《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉的通知》（长江办〔2022〕7号）相符性分析
对照《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉的通知》中长江经济带发展负面清单相关要求详见表1.4.4-3。
表1.4.4-3  与长江办〔2022〕7号对照表
	序号
	文件要求
	本项目情况
	相符性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目不属于码头项目、长江通道项目。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。
	符合

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目不涉及饮用水水源一级保护区和二级保护区的岸线和河段范围。
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围。
	符合

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公众安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。
	符合

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目不涉及新设、改设或扩大排污口。
	符合

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目不涉及生产性捕捞。
	符合

	8
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶铁渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 
	本项目为改建项目，建设地点位于仪化公司现有厂区内，项目距离长江干流约1.5km，项目距离一级支胥浦河（依据<长江干流及其一级支流、二级支流目录>）约1.6km，不属于在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目，且不属于禁止建设的项目类型。
	符合

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目为改建项目，建设地点位于仪化公司现有厂区，属政府认定的化工监测点，不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》高污染项目。
	符合

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目不属于石化、现代煤化工。
	符合

	11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年本）》等政府明令禁止的落后产能项目，亦不属于严重过剩产能行业的项目。经对照《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》本项目不属于 “两高”项目。
	符合


由上表可知，本项目符合《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉的通知》中准入负面清单的要求。
（2）与《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）相符性分析
对照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中长江经济带发展负面清单相关要求详见表1.4.4-4。
表1.4.4-4  与（苏长江办发〔2022〕55号）对照表
	序号
	控制要求
	本项目情况
	相符性

	1
	1.禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目不属于码头项目、长江通道项目。
	符合

	2
	2.严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。
	本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。
	符合

	3
	3.严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目：禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。
	本项目不涉及饮用水水源一级保护区和二级保护区的岸线和河段范围。
	符合

	4
	4.严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。
	本项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围。
	符合

	5
	5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。
	符合

	6
	6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目不涉及新设、改设或扩大排污口。
	符合

	7
	7.禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。
	本项目不涉及生产性捕捞。
	符合

	8
	8.禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。 
	本项目为改建项目，建设地点位于仪化公司现有厂区内，项目距离长江干流约1.5km，项目距离一级支胥浦河（依据<长江干流及其一级支流、二级支流目录>）约1.6km，不属于在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目，且不属于禁止建设的项目类型。
	符合

	9
	9.禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。
	符合

	10
	10.禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。
	本项目不在太湖流域一、二、三级保护区内。
	符合

	11
	11.禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。
	本项目不属于燃煤发电项目。
	符合

	12
	12.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。
	本项目为改建项目，建设地点位于仪化公司现有厂区，属政府认定的化工监测点。不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》高污染项目。
	符合

	13
	13.禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。
	本项目位于政府认定的化工重点监测点。
	符合

	14
	14.禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。
	本项目属于改建项目，建设地点位于仪化公司现有厂区内。
	符合

	15
	15.禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。
	本项目不属于尿素、磷铵电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业项目。
	符合

	16
	16.禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。
	本项目不属于农药原药（化学合成类）项目、农药、医药和染料中间体化工项目。
	符合

	17
	17.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。
	本项目不属于独立焦化项目。
	符合

	18
	18.禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》和《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录》和《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类禁止类项目。
	符合

	19
	19.禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目不属于严重过剩产能行业。
	符合


由上表可知，本项目符合《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中相关要求。
（3）与《扬州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（扬环〔2021〕2号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》的相符性分析
根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，经查询“江苏省生态环境分区管控综合服务”网站，本项目位于江苏省重点管控单元内，所属管控单元名称为中石化仪化公司，管控单元编码为ZH32108120125。
根据《扬州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目所属管控单位为中石化仪化公司，属于重点管控单元。
本项目针对废水、废气、固废均进行分类收集，并有针对性地进行处理，废水方面：本项目生产废水送公用工程部生化装置东区处理。废气方面：PTA投料粉尘通过袋式除尘器处理后经25m高P1排气筒排放；生产装置工艺有机废气、THF储罐呼吸废气依托现有热媒炉处理，热媒炉采用低氮燃烧技术，处理后的废气经35m高P2（DA120）排气筒排放。固废方面：本项目各类固废均进行分类收集、分类存放，最终委托有相应资质单位处置或综合利用，不产生二次污染。经对比分析：本项目符合生态管控区空间布局约束，污染物排放管控、环境风险防控要求。具体分析见下表1.4.4-5。
表1.4.4-5  与“三线一单”生态环境分区管控实施方案对照分析表
	序号
	环境管控单元名称
	生态环境准入清单
	相符性分析

	1
	中石化仪化公司
	空间布局约束
	（1）优先发展纤维级、膜级、瓶级聚酯切片；工程塑料切片；涤纶短纤维、涤纶中空纤维；超高分子量聚乙烯纤维、对位芳纶纤维以及顺酐等产品。并配套发展短流程工艺技术和装备大型化技术生产聚酯原料PTA；
（2）	禁止发展重污染、高能耗、高物耗项目；
（3）	禁止发展产生难处理的有毒有害废气的项目；
（4）	禁止发展国家和地方产业政策中禁止的类别和存在严重污染且不能达标排放的生产装置。
	（1）本项目产品为TPEE弹性体新材料，原料PTA来源于年产300万吨PTA项目，该项目已建成投产； 
（2）本项目不属于重污染、高能耗、高物耗项目；
（3）本项目废气主要为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、THF和非甲烷总烃，无难处理的有毒有害废气产生； 
（4）本项目符合国家和地方产业政策，不属于禁止类，污染物排放均能满足相应标准要求。因此，本项目满足生态环境准入清单中空间布局约束要求。

	2
	
	污染物排放管控
	（1）严格实施污染物总量控制制度，企业污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量；
（2）	年废气污染物排放量：二氧化硫2334.58吨/年、氮氧化物3354.9吨/年，颗粒物366.28吨/年、挥发性有机物922.571吨/年；
（3）	年废水污染物排放量：化学需氧量1024.289吨/年、氨氮136.572吨/年。
	（1）企业污染物排放总量未突破环评报告及批复的总量；
（2）根据仪化公司2024年排污许可证年度执行报告内容，废气污染物排放量如下：二氧化硫74.5563t/a、氮氧化物195.6343t/a，颗粒物22.7253t/a、挥发性有机物637.22585t/a（其中有组织排放372.82585t/a、无组织排放264.4t/a）；
（3）根据仪化公司2024年排污许可证年度执行报告内容，废水污染物排放量如下：化学需氧量482.8008t/a、氨氮2.4966t/a。因此，仪化公司废气、废水均未突破污染物排放总量，满足生态环境准入清单中污染物排放管控要求。

	3
	
	环境风险防控
	（1）公司在公用工程部氨区外设置50米卫生防护距离；短纤部生产装置区外设置100米卫生防护距离；PBT部生产车间外设置200米、储罐区外设置100米卫生防护距离；高纤部前纺、后纺车间边界向外设置100米，聚合单元、溶剂回收单元及纺丝单元边界外设置50米、100米、100米的卫生防护距离；PTA部生产装置外设置100米、罐区外设置100米的卫生防护距离；BDO部生产装置外设置100米、罐区外设置50米的卫生防护距离；
（2）公司应建立环境风险防控体系，编制突发环境事件应急预案，储备足够的应急物资，定期组织应急演练。
	（1）仪化公司公用工程部氨区现已停运，企业在相应装置区均按要求设置了卫生防护距离，本项目位于PBT部，已设置200m卫生防护距离；
（2）仪化公司已建立环境风险防控体系，编制了突发环境事件应急预案，已储备足够的应急物资并定期组织应急演练。因此，仪化公司满足生态环境准入清单中环境风险防控要求。

	4
	
	资源开发效率要求
	（1）禁止使用国家明令禁止和淘汰的用能设备；
（2）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到相关要求。
	（1）本项目不涉及国家明令禁止和淘汰的用能设备；
（2）本建项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均能满足相关标准要求。因此，本项目满足生态环境准入清单中资源开发效率要求。


1.4.5 选址可行性
本项目选址可行性分析见表1.4.5。
表1.4-5  选址可行性分析
	判定依据
	本项目情况
	判定结果

	产业政策
	项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目；不属于《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年本）》。 
	可行

	国家、地方有关环境保护法律法规、规章
	根据1.4.1.2节分析，本项目建设符合相关环保政策要求。
	可行

	相关规划
	根据1.4.3节分析，本项目建设符合相关规划要求。
	可行

	三线一单
	生态保护红线
	符合《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）和《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）。
	可行

	
	环境质量底线
	不会突破环境质量底线要求。
	

	
	资源利用上线
	不会达到资源利用上限。
	

	
	环境准入负面清单
	符合《扬州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中生态环境准入清单要求。不属于《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉的通知》《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》中项目。
	

	建设条件
	交通运输
	建设项目厂址周边交通发达，厂区内部交通布设物流道，保证全厂道路环通。
	可行

	
	基础设施
	给排水：建设项目所在地的工业基础较好，工业用水有保证。本项目生产及生活用水来自仪化公司公用工程部给水装置，可以满足生产、生活用水需要。本项目废水送公用工程部生化装置东区处理。
电力资源：项目所在地电力资源丰富，能够满足项目用电需求，可保证项目建设的顺利进行。
	可行

	
	公众意见
	本项目严格对照《环境影响评价公众参与办法》开展公众参与。建设单位在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内，通过其网站进行首次公示；征求意见稿完成后在其网站进行征求意见稿公示，持续公开时间10个工作日以上、在扬子晚报进行两次报纸公示，并对建设项目所在地评价范围内公众在易于知悉的场所张贴公告的方式公开，持续公开期限10 个工作日以上；公示期间未收到反馈意见。
	可行

	
	防护距离
	经计算本项目不需设置大气环境防护距离，以聚合楼外扩50m设置卫生防护距离，包络线范围内无居民等敏感点。 
	可行

	总量平衡
	本项目主要废气污染物排放总量可在现有项目“以新带老”措施削减量内平衡，主要废水染物排放总量可在“PTA 污水处理回收利用项目”减排量内平衡，满足总量平衡要求。
	可行

	环境风险
	根据6.2.7节风险，加强监控、采取有效风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况。
	可行


综上所述，本项目符合国家、地方及环保相关产业政策；项目选址符合相关规划要求、 “三线一单”要求；项目卫生防护距离内无敏感点；周边外部交通条件均较好，基础配套设施较完备，项目所需水、电可满足供应；总量满足控制要求；本项目公示期间未有反馈意见；在加强监控、采取有效风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，该建设项目的选址合理可行。
[bookmark: _Toc216962389]1.5 关注的主要环境问题
本项目生产过程中需要使用易燃或可燃、有毒的原辅料化学品，污染物收集、末端治理和环境风险防控的压力较大，需关注的主要环境问题如下：
（1）本项目所在地为化工重点监测点，需充分论述本项目选址的可行性。
（2）本项目为改建，需关注废气处理设施、生产废水处理设施依托可行性分析。
（3）关注项目生产运营后厂界及保护目标噪声达标可行性，关注产生主要噪声设备防治措施设置情况。
（4）本项目环境风险受体密集，需关注风险防控措施的有效性，确保环境风险可防控。
[bookmark: _Toc216962390]1.6 报告书的主要结论
环评单位通过调查、分析和综合评价后认为：本项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策及规范要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案。建设单位开展的公众参与结果表明无公众对本项目的建设提出意见。综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施、各级环保主管部门管理要求以及确保周边人员及生态环境安全的前提下，从环保角度分析，本项目的建设具有环境可行性。

[bookmark: _Toc216962391]2 总则
[bookmark: _Toc216962392]2.1 编制依据
2.1.1 国家级法律、法规及政策
(1) 《中华人民共和国环境保护法》，2015年5月1日起施行；
(2) 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行；
(3) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起施行；
(4) 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行；
(5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行；
(6) 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；
(7) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日起施行；
(8) 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起施行；
(9) 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日起施行；
(10) 《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日起施行；
(11) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年7月16日起施行；
(12) 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第16号，2021年1月1日起施行）；
(13) 《环保部关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）；
(14) 《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第645号），2013年12月7日起施行；
(15) 《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部令 第36号，2025年1月1日起施行）；
(16) 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），2024年2月1日；
(17) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；
(18) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；
(19) 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；
(20) 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；
(21) 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）；
(22) 《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号）；
(23) 《关于启用<建设项目环境影响报告书审批基础信息表>的通知》（环办环评函[2020]711号）；
(24) 《重点行业挥发性有机物削减行动计划》（工信部联节[2016]217号）；
(25) 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）；
(26) 《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号）；
(27) 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；
(28) 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令 第11号，2019年12月20日起施行）；
(29) 《排污许可管理办法》（生态环境部令 第32号，2024年7月1日起施行）；
(30) 《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》（工信部联节[2017]178号）；
(31) 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）；
(32) 《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防控能力的指导意见》（环固体[2019]92号）；
(33) 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）；
(34) 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）；
(35) 《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发[2021]23号）；
(36) 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）；
(37) 《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）；
(38) 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号，2019年1月1日起施行）；
(39) 《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（2021年9月22日）；
(40) 关于印发《减污降碳协同增效实施方案》的通知（环综合[2022]42号）；
(41) 《关于印发钢铁/焦化、现代煤化工、石化、火电四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评[2022]31号）；
(42) 	《“十四五”节能减排综合工作方案》（国发[2021]33号）；
(43) 《土壤污染源头防控行动计划》（环土壤〔2024〕80号）；
(44) 《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知（国发〔2023〕24号）》；
(45) 《优先控制化学品名录（第一批）》；
(46) 《优先控制化学品名录（第二批）》；
(47) 国务院办公厅关于印发新污染物治理行动方案的通知（国办发〔2022〕15号）；
(48) 《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）；
(49) 《市场准入负面清单（2025年版）》。
2.1.2 地方法规及政策
(1) 《江苏省大气污染防治条例》，2018年11月23日起施行；
(2) 《江苏省水污染防治条例》，2021年5月1日起施行；
(3) 《江苏省长江水污染防治条例》，2018年5月1日起施行；
(4) 《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年5月1日起施行；
(5) 《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2018年5月1日起施行；
(6) 《江苏省土壤污染防治条例》，2022年9月1日起施行；
(7) 《江苏省生态环境保护条例》，2024年6月5日起施行；
(8) 《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办[2022]82号）；
(9) 《江苏省环境空气质量功能区划分》，1998年9月颁布；
(10) 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）；
(11) 《关于进一步严格产生危险废物工业建设项目环境影响评价文件审批的通知》（苏环办[2014]294号）；
(12) 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）；
(13) 《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办[2014]128号）；
(14) 《关于印发江苏省化工行业废气污染防治技术规范的通知》（苏环办[2014]3号）；
(15) 《关于印发江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南的通知》（苏环办[2016]95号）；
(16) 《关于在全省化工园区（集中）区开展泄漏检测与修复（LDAR）工作的通知》（苏环办[2016]96号）；
(17) 《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》（苏政发[2015]175号）；
(18) 《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》（苏政发[2016]169号）；
(19) 《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32号）；
(20) 《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办[2016]185号）；
(21) 《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发[2019]15号）；
(22) 《省委办公厅 省政府办公厅关于印发<江苏省化工产业安全环保整治提升方案>的通知》（苏办[2019]96号）；
(23) 《江苏省突发生态环境事件应对办法》（省政府令第189号）；
(24) 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）；
(25) 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）；
(26) 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）；
(27) 《关于印发<省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案>的通知》（苏环办[2020]16号）；
(28) 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）；
(29) 《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办[2020]401号）；
(30) 《省生态环境厅关于印发化工、印染行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（苏环办[2021]20号）；
(31) 《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发[2020]94号）；
(32) 《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办[2020]225号）；
(33) 《省政府办公厅关于印发江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年本）的通知》（苏政办发[2020]32号）；
(34) 《江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（苏大气办[2020]2号）；
(35) 《关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）；
(36) 《关于开展全省固定污染源废气挥发性有机物检查监测工作的通知》（苏环办[2018]148号）；
(37) 《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办[2022]338号）；
(38) 《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办[2023]71号）；
(39) 	《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环发〔2023〕7号）；
(40) 《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）；
(41) 《省生态环境厅关于开展全省化工生产企业涉副产物环境影响评价文件复核工作的通知》（苏环办〔2024〕225号）；
(42) 《江苏省“十四五”化工产业高端发展规划》（苏工信综合〔2021〕409号）；
(43) 江苏省生态环境厅关于印发《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》的通知（苏发改规发〔2024〕4号）；
(44) 《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》（苏化治〔2021〕4 号）；
(45) 《省政府关于印发江苏省化工园区管理办法的通知》（苏政规[2023]16号）；
(46) 《江苏省“十四五”化工产业高端发展规划》；
(47) 《江苏省重点流域水生态环境保护“十四五”规划》；
(48) 《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物和优先控制化学品环境管理工作的通知》（苏环办〔2023〕314号）；
(49) 《江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案》（苏政发[2024]53号）；
(50) 《省政府关于加快推动化工产业高质量发展的意见》（苏政规〔2024〕9号）；
(51) 《中共扬州市委 扬州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（扬发[2019]8号）；
(52) 《中共扬州市委 扬州市人民政府关于印发<扬州市深入打好污染防治攻坚战实施方案>的通知》（扬发〔2022〕60号）；
(53) 《市政府办公室关于加强危险废物污染防治的实施意见》（扬政发办[2019]9号）；
(54) 《关于印发<扬州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（扬环〔2021〕2号）；
(55) 《扬州市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年版）》；
(56) ）《扬州市“十四五”生态环境保护规划》（扬府办发〔2022〕14 号）；
(57) 《扬州市生态环境基础设施建设行动计划（2022-2025 年）》（扬府办发〔2023〕15 号）；
(58) 《关于印发<重点环保设施安全管控指南>的通知》（扬应急〔2023〕67 号）；
(59) 《关于开展项目环保水平先进性的通知》，扬州市生态环境局，2024年3月18日；
(60) 《关于源头防范建设项目异味扰民的通知》的通知（扬环管〔2024〕9号 ）。
2.1.3 相关规划及批复
(1)	《扬州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》（扬府发〔2024〕114 号）；
(2)	《仪征市国土空间总体规划（2021—2035年）》。
2.1.4 技术导则及技术规范
(1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
(2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
(3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；
(4) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；
(5) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；
(6) 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；
(7) 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；
(8) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；
(9) 《环境影响评价技术导则 石油化工建设项目》（HJ/T 89-2003）；
(10) 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）；
(11) 《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）；
(12) 《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）；
(13) 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；
(14) 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；
(15) 《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ 947-2018）；
(16) 《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405—2024）；
(17) 《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）；
(18) 《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》（HJ353-2019）；
(19) 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）；
(20) 《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）；
(21) 《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》；
(22) 《企业设备建构筑物拆除活动污染防治技术指南》；
(23) 《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）；
(24) 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）；
(25) 《化学污染物环境健康风险评估技术导则》（DB32/T 4543-2023）；
(26) 《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32T 3795-2020）。
2.1.5 有关技术文件及工作文件
(1)	建设方提供的厂区平面图、工艺流程、污染物治理措施方案等工程资料；
(2)	项目进行环境影响评价的委托书；
(3)	项目方提供的其它有关的技术资料。
[bookmark: _Toc216962393]2.2 评价因子与评价标准
2.2.1 环境影响因素识别
根据环境污染分析及周边区域环境状况，对本项目环境影响因素进行综合分析，结果见表2.2.1-1。
表2.2.1-1  环境影响矩阵识别表
	影响受体

影响因素
	自然环境
	生态
环境

	
	环境空气
	地表水环境
	地下水环境
	土壤环境
	声环境
	

	施工期
	施工废(污)水
	0
	-1SD#
	-1SI#
	-1SD#
	0
	0

	
	施工扬尘
	-0SD#
	0
	0
	0
	0
	0

	
	施工噪声
	0
	0
	0
	0
	-0SD&
	0

	
	渣土垃圾
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	基坑开挖
	0
	0
	-0SI&
	-0SD&
	0
	0

	运行期
	废水排放
	0
	-1LD#
	-1LI#
	0
	0
	0

	
	废气排放
	-1LD#
	0
	0
	0
	0
	0

	
	噪声排放
	0
	0
	0
	0
	-0LD&
	0

	
	固体废物
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	事故风险
	-0SD#
	-1SD#
	-1SI#
	-1SD#
	0
	0

	服务期满
	废水排放
	0
	-1SD#
	0
	0
	0
	0

	
	废气排放
	-0SD#
	0
	0
	0
	0
	0

	
	噪声排放
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	固体废物
	0
	0
	-1LI#
	-1LI#
	0
	0

	
	事故风险
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“0”至“1”数值分别表示可逆、不可逆影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“D”、“I”分别表示直接、间接影响；“#”至“&”分别表示累积、非累积影响。
2.2.2 评价因子筛选
根据项目特征及其原辅材料使用和相应的排污特征，对环境影响因子加以识别，识别结果详见表2.2.2-1。
表2.2.2-1  环境影响评价因子表
	环境要素
	现状评价因子
	影响评价因子
	总量控制因子
	总量考核因子

	大气环境
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃
	SO2、NOX、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、四氢呋喃
	VOCs、SO2、NOX、颗粒物
	四氢呋喃

	地表水
	/
	/
	COD、氨氮、总氮、总磷
	SS、石油类

	地下水
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。同时测量水温、井深、地下水埋深、地下水水位。
	COD
	/
	/

	声环境
	等效A声级
	等效A声级
	/
	/

	土壤环境
	砷、汞、铅、镉、六价铬、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-二氯乙烯、反-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、2-氯酚、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、石油烃
	石油烃
	/
	/

	固体废物
	/
	/
	固体废物排放量
	/


2.2.3 评价标准
2.2.3.1 大气评价标准
（1）质量标准
SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中值。
表2.2.3-1  环境空气质量标准
	污染物
	平均时段
	浓度限值(mg/m3)
	标准来源

	SO2
	1小时平均
	0.50
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）二级标准

	
	24小时平均
	0.15
	

	
	年平均
	0.06
	

	NO2
	1小时平均
	0.2
	

	
	24小时平均
	0.08
	

	
	年平均
	0.04
	

	PM10
	24小时平均
	0.15
	

	
	年平均
	0.07
	

	PM2.5
	24小时平均
	0.075
	

	
	年平均
	0.035
	

	CO
	24小时平均
	4
	

	
	1小时平均
	10
	

	O3
	日最大8小时平均
	0.16
	

	
	1小时平均
	0.2
	

	非甲烷总烃
	一次
	2.0
	《大气污染物综合排放标准详解》中值


（2）排放标准
本项目有组织废气颗粒物、四氢呋喃、非甲烷总烃以及单位产品非甲烷总烃排放量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值。本项目热媒炉烟气SO2、颗粒物、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中表1锅炉大气污染物排放浓度限值，具体标准值见表2.2.3-2。
表2.2.3-2  本项目有组织排放标准限值
	排气筒
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排气筒高度（m）
	标准来源

	P1
	颗粒物
	20
	/
	25
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5

	P2
	颗粒物
	10
	/
	35
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1限值

	
	SO2
	35
	/
	
	

	
	烟气黑度（林格曼黑度）/级
	1
	/
	
	

	
	NOx
	50
	/
	
	

	
	非甲烷总烃
	60
	/
	
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5

	
	四氢呋喃
	50
	/
	
	

	
	单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t（产品）
	
	


本项目厂界颗粒物、非甲烷总烃监控点浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值，具体见表2.2.3-3。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1标准，具体见表2.2.3-4。
表2.2.3-3  厂界大气污染物浓度限值  单位：mg/m3
	污染物
	标准限值
	标准来源

	颗粒物
	1
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9

	非甲烷总烃
	4.0
	


表2.2.3-4  	厂内NMHC无组织排放限值  单位：mg/m3
	污染物项目
	特别排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	非甲烷总烃
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


本项目施工期废气主要为施工扬尘，执行江苏省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）中无组织排放标准要求，详见下表。
表2.2.3-5   施工场地扬尘排放浓度限值  单位：mg/m3
	监测项目
	浓度限值浓度

	TSP
	0.5

	PM10
	0.08


2.2.3.2 地表水评价标准
（1）质量标准
根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030）》（苏环办〔2022〕82号）及化学工业园区规划环评，长江、长江仪征段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；胥浦河、潘家河、甘草山河（沿山河）、烟灯河水质类别执行Ⅲ类标准，具体见表2.2.3-6。
表2.2.3-6  地表水环境质量标准  单位：mg/L
	项目
	II类标准
	III类标准

	pH值（无量纲）
	6～9
	6～9

	溶解氧
	≥6
	≥5

	化学需氧量
	≤15
	≤20

	五日生化需氧量
	≤3
	≤4

	硫化物
	≤0.1
	≤0.2

	氨氮
	≤0.5
	≤1.0

	总磷
	≤0.1
	≤0.2

	总氮
	≤0.5
	≤1.0

	石油类
	≤0.05
	≤0.05


（2）接管和排放标准
本项目预脱水塔废水W1、切粒废水W2、熔体过滤器清洗废水W3、地面和设备冲洗水W4、换热器板换等设备清洗废水W5、循环冷却水排水W6、初期雨水W7进入污水预处理设施，对生产废水进行中和处理，再依托现有公用工程部生化装置东区处理，生化装置东区污水工艺为A2/O法，处理后的尾水中COD、氨氮、总氮、总磷、石油类、pH、SS执行《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表1直接排放限值后排入长江，排水口位于长江（胥浦河汇入口下游200m处），排放口距上游饮用水源保护区取水口约4500m。
具体标准限值见下表。
表3-8 污水处理厂排放标准  单位：mg/L，pH值无量纲
	污染物名称
	排放标准
	标准来源

	COD
	50
	《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表1直接排放限值

	氨氮
	5
	

	总氮
	15
	

	总磷
	0.5
	

	石油类
	3
	

	pH
	6.0~9.0
	

	SS
	30
	


2.2.3.3 地下水评价标准
地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）进行分类评价。该标准中未规定标准限值的石油类参考使用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），其主要指标见表2.2.3-8。
表2.2.3-8  地下水质量分类标准值  单位：mg/L 
	项目
	I类
	II类
	Ⅲ类
	IV类
	V类

	pH（无量纲）
	6.5～8.5
	5.5～6.5，8.5～9
	<5.5，>9

	钠
	≤100
	≤150
	≤200
	≤400
	＞400

	SO42-
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350

	Cl-
	≤50
	≤150
	≤250
	≤350
	＞350

	氨氮
	≤0.02
	≤0.10
	≤0.50
	≤1.50
	＞1.50

	硝酸盐
	≤2.0
	≤5.0
	≤20.0
	≤30.0
	＞30.0

	亚硝酸盐
	≤0.01
	≤0.10
	≤1.00
	≤4.80
	＞4.80

	挥发酚
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.002
	≤0.01
	＞0.01

	氰化物
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.1
	＞0.1

	总砷
	≤0.001
	≤0.001
	≤0.01
	≤0.05
	＞0.05

	总汞
	≤0.0001
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.002
	＞0.002

	六价铬
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.05
	≤0.10
	＞0.10

	总硬度
	≤150
	≤300
	≤450
	≤650
	＞650

	铅
	≤0.005
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.10
	＞0.10

	镉
	≤0.0001
	≤0.001
	≤0.005
	≤0.01
	＞0.01

	铁
	≤0.1
	≤0.2
	≤0.3
	≤2.0
	＞2.0

	锰
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.10
	≤1.50
	＞1.50

	全盐量（溶解性固体）
	≤300
	≤500
	≤1000
	≤2000
	＞2000

	耗氧量
	≤1.0
	≤2.0
	≤3.0
	≤10.0
	＞10.0

	石油类
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.5
	＞1.0

	硫化物
	≤0.005
	≤0.01
	≤0.02
	≤0.10
	＞0.10

	总大肠菌群（MPN/100mL）
	≤3.0
	≤3.0
	≤3.0
	≤100
	＞100

	菌落总数（CFU/mL）
	≤3.0
	≤3.0
	≤3.0
	≤100
	＞100


2.2.3.4 噪声评价标准
（1）质量标准
本项目厂区所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，声环境保护目标处执行《声环境质量标准》（3096-2008）表1中的2类声环境功能区环境噪声限值。详见表2.2.3-9。 
表2.2.3-9 声环境质量标准  单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	2
	60
	50

	3
	65
	55


（2）排放标准
本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体见表2.2.3-10。施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声限值见表2.2.3-11。
表2.2.3-10  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	3
	65
	55


表2.2.3-11  建筑施工厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
	昼间
	夜间

	70
	55


2.2.3.5 土壤评价标准
本项目评价范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，具体见表2.2.3-12。
表2.2.3-12  建设用地土壤环境质量标准（单位：mg/kg）
	污染物项目
	CAS编号
	筛选值（第二类用地）

	砷
	7440-38-2
	60

	镉
	7440-43-9
	65

	铬（六价）
	18540-29-9
	5.7

	铜
	7440-50-8
	18000

	铅
	7439-92-1
	800

	汞
	7439-97-6
	38

	镍
	7440-02-0 150
	900

	四氯化碳
	56-23-5
	2.8

	氯仿
	67-66-3
	0.9

	氯甲烷
	74-87-3
	37

	1，1-二氯乙烷
	75-34-3
	9

	1，2-二氯乙烷
	107-06-2
	5

	1，1-二氯乙烯
	75-35-4
	66

	顺-1，2-二氯乙烯
	156-59-2
	596

	反-1，2-二氯乙烯
	156-60-5
	54

	二氯甲烷
	75-09-2
	616

	1，2-二氯丙烷
	78-87-5
	5

	1，1，1，2-四氯乙烷
	630-20-6
	10

	1，1，2，2-四氯乙烷
	79-34-5
	6.8

	四氯乙烯
	127-18-4
	53

	1，1，1-三氯乙烷
	71-55-6
	840

	1，1，2-三氯乙烷
	79-00-5
	2.8

	三氯乙烯
	79-01-6
	2.8

	1，2，3-三氯丙烷
	96-18-4
	0.5

	氯乙烯
	75-01-4
	0.43

	苯
	71-43-2
	4

	氯苯
	108-90-7
	270

	1，2-二氯苯
	95-50-1
	560

	1，4-二氯苯
	106-46-7
	20

	乙苯
	100-41-4
	28

	苯乙烯
	100-42-5
	1290

	甲苯
	108-88-3
	1200

	间二甲苯+对二甲苯
	108-38-3，106-42-3
	570

	邻二甲苯
	95-47-6
	640

	硝基苯
	98-95-3
	76

	苯胺
	62-53-3
	260

	2-氯酚
	95-57-8
	2256

	苯并[a]蒽
	56-55-3
	15

	苯并[a]芘
	50-32-8
	1.5

	苯并[b]荧蒽
	205-99-2
	15

	苯并[k]荧蒽
	207-08-9
	151

	䓛
	218-01-9
	1293

	二苯并[a，h]蒽
	53-70-3
	1.5

	茚并[1，2，3-cd]芘
	193-39-5
	15

	萘
	91-20-3
	70

	石油烃
	/
	4500


2.2.3.6 固体废物贮存标准
一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
[bookmark: _Toc216962394]2.3 评价工作等级和评价重点
2.3.1 评价工作等级
2.3.1.1 大气评价工作等级
根据项目工程分析结果，选择PM10、PM2.5、SO2、NO2、非甲烷总烃作为主要污染物，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）规定，分别计算项目正常运营工况下每一种污染物排放增量的最大落地浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：
Pi＝(Ci/C0i)×100%
式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；
C0i一般选用GB3095-2012中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值。
表2.3.1-1  估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	53.86万

	最高环境温度/℃
	41.1

	最低环境温度/℃
	-12.3

	土地利用类型
	城市

	区域湿度条件
	中等湿度气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	√是    □否

	
	地形数据分辨率/m
	90

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是    √否

	
	海岸线距离/m
	/

	
	海岸线方向/°
	/


根据本项目废气污染源排放情况，估算大气污染物最大落地浓度Cm（mg/m3）以及对应的占标率Pi（%）、达标准限值10%时所对应的最远距离D10%（m），估算的预测结果如表2.3.1-2所示。计算得出：各污染物中以聚合楼排放的非甲烷总烃占标率最大，为11.46%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价等级为一级。
本项目各污染源筛选D10%<2500m，因此大气评价范围为以项目所在地为中心，边长为5 km的矩形。
表2.3.1-2  估算模式计算结果表
	排放源名称
	污染物名称
	C0（mg/m3）
	Cm（mg/m3）
	占标率Pi（%）
	D10%（m）
	判定评价等级

	P1
	PM10
	0.45
	8.80E-04|0
	0.20|0
	/
	三级

	
	PM2.5
	0.225
	4.61E-04|0
	0.20|0
	/
	三级

	P2
	PM10
	0.45
	1.58E-03|0
	0.35|0
	/
	三级

	
	PM2.5
	0.225
	7.94E-04|0
	0.35|0
	/
	三级

	
	SO2
	0.5
	1.05E-03|0
	0.21|0
	/
	三级

	
	NO2
	0.2
	9.81E-03|0
	4.90|0
	/
	二级

	
	非甲烷总烃
	2
	6.08E-03|0
	0.30|0
	/
	三级

	聚合楼
	PM10
	0.45
	6.88E-03|0
	1.53|0
	/
	二级

	
	PM2.5
	0.225
	3.44E-03|0
	1.53|0
	/
	二级

	
	非甲烷总烃
	2
	2.29E-01|25
	11.46|25
	25
	一级


2.3.1.2 地表水评价工作等级
本项目预脱水塔废水W1、切粒废水W2、熔体过滤器清洗废水W3、地面和设备冲洗水W4、换热器板换等设备清洗废水W5、循环冷却水排水W6、初期雨水W7进入污水预处理设施，对生产废水进行中和处理，再依托仪化公司生化装置东区处理，生化装置东区污水工艺为A2/O法，最终经仪化公司总排口排放至长江。
为确保本项目建成之后厂区废水排放量不新增，建设单位拟同步建设“PTA 污水处理回收利用项目”作为本项目“以新带老”措施，项目建成后废水排放量减少368000吨/年。
对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目依托现有排放口排放，通过“以新带老”措施建设，可实现废水排放量不新增，地表水环境影响评价等级为三级B。
2.3.1.3 地下水评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于报告书I类项目；项目所在地地下水环境敏感程度不属于导则中表1规定的敏感和较敏感地区范畴，项目所在地地下水环境敏感程度设为“不敏感”；根据导则表2评价工作等级分级表判定本项目地下水评价工作等级为二级。
本项目各要素具体判定依据详见表2.3.1-3和表2.3.1-4。
表2.3.1-3  地下水环境敏感程度分级
	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分布式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其它地区。


表2.3.1-4  评价工作等级分级表
	项目类别
环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


2.3.1.4 噪声评价工作等级
项目建设后周边环境敏感目标噪声级增高量<3dB(A)，受噪声影响人口变化不大。根据《环境影评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定，确定改建项目声环境影响评价工作等级定为三级。
2.3.1.5 土壤评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于初级形态塑料及合成树脂制造，为“I类项目”；项目总占地面积约为3900m2，本项目面积为“小型规模”（≤5hm2），场地评价范围内不存在土壤环境敏感目标，项目所在地土壤环境敏感程度设为“不敏感”；根据导则判定本项目土壤评价工作等级为二级。
项目土壤环境影响评价工作等级见表2.3.1-5。
表2.3.1-5  土壤环境影响评价工作等级划分依据表
	占地规模
评价工作等级
敏感程度
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	-
	-


注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。
表2.3.1-6  污染影响型敏感程度分级表
	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


2.3.1.6 环境风险评价工作等级
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）内容，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2.3.1-7确定环境风险评价工作等级。
表2.3.1-7  环境风险评价工作级别划分标准
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


（1）环境风险潜势划分
建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表2.3.1-8确定环境风险潜势。
表2.3.1-8  建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ


（2）危险物质及工艺系统危险性分级
①危险物质数量与临界量比值（Q）
本项目涉及的环境风险物质集中在生产场所和储存场所，危险物质对应的临界量见表2.3.1-7。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C规定：
[image: ]
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。
当存在多种危险物质时，按照下列公式计算危险物质总量与临界量比值（Q）。
式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目Q值具体情况汇总于表2.3.1-9。由表格辨析结果可知，本项目属于10≤Q＜100区间。
表2.3.1-9  本项目Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	装置区、罐区、管道

	1
	四氢呋喃（THF）
	109-99-9
	134.05
	50
	2.681

	2
	联苯-联苯醚（热媒）*
	92-52-4
	55
	2.5
	22

	3
	天然气
	74-82-8
	0.2982
	10
	0.02982

	危废仓库

	5
	废料
	HW13（265-103-13）
	4.69
	50
	0.0938

	6
	废渣
	HW13（265-103-13）
	2.6
	50
	0.052

	7
	废包装桶
	HW49（900-041-49）
	1.6375
	50
	0.03275 

	8
	废包装桶
	HW49（900-041-49）
	0.49
	50
	0.0098

	9
	废润滑油
	HW08（900-249-08）
	0.2
	2500
	0.00008

	10
	废包装袋
	HW49（900-041-49）
	0.125
	50
	0.0025

	合计
	24.90175


注：原辅料及产品最大存在量包括储罐、设备及管道在线含量。本项目依托现有热媒炉站，其涉及的环境风险物质一并纳入Q值计算，用于评价等级判定。
②行业及生产工艺（M）
本项目属于C2651 初级形态塑料及合成树脂制造，根据所属行业及生产工艺特点，对照表2.3.1-10评估生产工艺情况。本项目涉及危险物质使用与贮存，可知本项目M值为15，属于M2级别。
表2.3.1-10  项目行业及生产工艺分值评估表（M）
	行业
	评估依据
	分值
	企业情况
	得分

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套
	1套缩聚工艺
	10

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	不涉及
	0

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）
	依托天然气热媒炉1台
	5

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	不涉及
	0

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管道）
	10
	不涉及
	0

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5
	不涉及
	0

	a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa；
b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


③危险物质及工艺系统危险性（P）
本项目危险物质数量与临界量比值（Q）属于10≤Q＜100区间；行业及生产工艺（M）为M2等级。按照表2.3.1-11，确定项目危险物质及工艺系统危险性（P）等级为P2等级。
表2.3.1-11  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量与临
界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


（3）环境敏感程度（E）分级
①大气环境
依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。
表2.3.1-12  大气环境敏感程度分级
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周围5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护的区域；或周边500 m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品运输管线管道周边200 m范围内，每千米管段人口数大于200人。

	E2
	周围5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500 m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品运输管线管道周边200 m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。

	E3
	周围5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500 m范围内人口总数小于500人；油气、化学品运输管线管道周边200 m范围内，每千米管段人口数小于100人。


本项目周边5 km范围内人口总数为266030人，大于5万人，500m范围内人口总数为8260人，大于1000人，大气敏感度分级为E1。
②地表水环境
根据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳水体功能敏感性与下游环境敏感目标情况，将地表水环境敏感程度共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2.3.1-13，其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级见表2.3.1-14和表2.3.1-15。
表2.3.1-13  地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表2.3.1-14  地表水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类为第一类；
或已发生事故时危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入收纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨国界的。

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类为第二类；
或已发生事故时危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入收纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的。

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


表2.3.1-15  环境敏感目标分级
	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动物天然集中分布区；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区域；或其他特殊重要保护区域。

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区具有重要经济价值的海洋生物生存区域。

	S3
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。


本企业附近水体为甘草山河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，企业雨水排口下游10 km无敏感保护目标，不涉及24 h流经范围跨省界的情况。因此，地表水敏感度分级为E2。
③地下水环境
依据地下水功能敏感性和包气带防污性能，将地下水环境敏感程度共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2.3.1-16。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表2.3.1-17和表2.3.1-18。
表2.3.1-16  地下水环境敏感程度分级
	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表2.3.1-17  地下水功能敏感性分区
	敏感性
	地下水环境敏感特征

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的再用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的再用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	不敏感G3
	上述地区之外的其他地区

	a “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表2.3.1-18  包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0*10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5≤Mb＜1.0m，K≤1.0*10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0*10-6＜K≤1.0*10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。


参照《年产12万吨PBT/6万吨PBXT柔性化改造项目环境影响报告书》，仪化防污性能等级为D2。本项目不在集中式饮用水水源保护区及准保护区以外的补给径流区，不在其他《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区，因此本项目地地下水功能敏感性分区敏感性为“不敏感G3”。综合本项目地下水功能敏感性分区与包气带防污性能分级，确定本项目地下水环境敏感程度分级为E3。
（4）评价等级
根据上述分析，构造P-E环境风险矩阵，确定评价工作等级。本项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。各环境要素按确定的评价工作等级分别开展预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。
表2.3.1-19  环境风险评价工作等级
	环境要素
	环境风险潜势初判
	环境风险潜势划分
	评价等级确定

	
	P
	E
	
	

	大气
	P2
	E1
	IV
	一级

	地表水
	P2
	E2
	III
	二级

	地下水
	P2
	E3
	III
	二级

	建设项目
	P2
	E1
	IV
	一级


表2.3.1-20  环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV＋
	IV
	III
	III

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	III
	III
	II

	环境低度敏感区（E3）
	III
	III
	II
	I


表2.3.1-21  环境风险评价工作等级
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


因此，本项目环境风险潜势综合等级为III，建设项目环境风险评价工作等级为一级。其中大气评价工作等级为一级，地表水评价工作等级为二级、地下水评价工作等级为二级，分别开展预测评价。
2.3.2 评价工作重点
本次评价在做好现状环境质量监测调查和同类型工程类比调研的基础上，将以大气环境、声环境、环境风险评价及营运期污染防治对策为重点，并进行废水、大气、固废、噪声、环境风险等环境影响分析。
[bookmark: _Toc216962395]2.4 评价范围及环境敏感区
2.4.1 评价范围
（1）区域污染源调查范围：大气污染源调查范围为区域内排污大户。
（2）大气评价范围：以项目所在地为中心，边长为5 km的矩形。
（3）噪声评价范围：本项目周界外200 m范围。
（4）地下水评价范围：本项目周边20 km2范围。
（5）环境风险评价范围：大气风险评价范围为厂区边界5 km范围。地表水风险评价范围覆盖建设项目污染影响所及水域；地下水风险评价范围与地下水评价范围一致。
（6）土壤评价范围：本项目周边200 m范围。
2.4.2 环境敏感区
本项目环境保护目标及控制要求表2.4.2-1及图2.4-1。
表2.4.2-1  环境空气保护目标
	序号
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m
	相对装置边界距离/m
	规模

	
	
	X（经度/度）
	Y（纬度/度）
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	车庄
	119.116173
	32.293432
	人群
	人群健康
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区
	北
	70
	1325
	约1000人

	2 
	佐安村
	119.106925
	32.297680
	人群
	人群健康
	
	北
	550
	2407
	约1500人

	3 
	曹巷
	119.093513
	32.297788
	人群
	人群健康
	
	西北
	400
	2746
	约700人

	4 
	后徐庄
	119.123018
	32.292745
	人群
	人群健康
	
	北
	280
	1283
	约1300人

	5 
	瑞元新村
	119.130635
	32.287574
	人群
	人群健康
	
	东北
	100
	928
	约300人

	6 
	胥浦中心小学
	119.127889
	32.290320
	人群
	人群健康
	
	北
	300
	1039
	约600人

	7 
	胥浦家园
	119.127738
	32.295835
	人群
	人群健康
	
	北
	600
	1471
	约10300人

	8 
	高桥
	119.115958
	32.300448
	人群
	人群健康
	
	北
	900
	2235
	约200人

	9 
	张营
	119.120507
	32.301092
	人群
	人群健康
	
	北
	1000
	2150
	约800人

	10 
	钱家大庄
	119.132288
	32.289205
	人群
	人群健康
	
	东北
	250
	1214
	约700人

	11 
	农哥村
	119.135098
	32.276502
	人群
	人群健康
	
	东南
	155
	664
	约300人

	12 
	沙洲村
	119.131558
	32.268713
	人群
	人群健康
	
	东南
	1000
	1265
	约400人

	13 
	下周
	119.144667E
	32.298815N
	人群
	人群健康
	
	东北
	1932
	2654
	约300人

	14 
	钱家湾
	119.141224E
	32.292798N
	人群
	人群健康
	
	东北
	1117
	1922
	约1500人

	15 
	三八村
	119.145164E
	32.294557N
	人群
	人群健康
	
	东北
	1385
	2307
	约3600人

	16 
	沿河村
	119.143410E
	32.290578N
	人群
	人群健康
	
	东北
	1175
	1874
	约5030人

	17 
	碧荷湾
	119.140137E
	32.284516N
	人群
	人群健康
	
	西北
	480
	1217
	约2130人

	18 
	胥浦中学
	119.135168E
	32.285066N
	人群
	人群健康
	
	北
	300
	896
	约600人

	19 
	胥浦
	119.140732E
	32.284282N
	人群
	人群健康
	
	东
	544
	1253
	约1200人

	20 
	沿河四村
	119.146849E
	32.286230N
	人群
	人群健康
	
	东
	1000
	1864
	约1100人

	21 
	东山村
	119.153541E
	32.289929N
	人群
	人群健康
	
	东
	1797
	2612
	约4800人

	22 
	南京师范大学第二附属初级中学
	119.151404E
	32.286311N
	人群
	人群健康
	
	东
	1550
	2261
	约1100人

	23 
	浦东村
	119.147040E
	32.285671N
	人群
	人群健康
	
	东
	1100
	1854
	约6500人

	24 
	江苏华瑞技工学校
	119.138852E
	32.282017N
	人群
	人群健康
	
	东
	339
	987
	约1200人

	25 
	怡华香缇丽舍
	119.140976E
	32.283632N
	人群
	人群健康
	
	东
	540
	1241
	约450人

	26 
	南京师大第二附属高中
	119.143098E
	32.280944N
	人群
	人群健康
	
	东
	740
	1343
	约4000人

	27 
	仪征市人医西医院
	119.142779E
	32.279519N
	人群
	人群健康
	
	东
	670
	1296
	约2000人

	28 
	小彭庄
	119.149705E
	32.265175N
	人群
	人群健康
	
	东南
	1715
	2344
	约200人

	29 
	迎江西村
	119.151677E
	32.279888N
	人群
	人群健康
	
	东
	1526
	2135
	约2200人

	30 
	南京师大第二附属高级中学
	119.150574E
	32.281359N
	人群
	人群健康
	
	东
	1460
	2046
	约1500人


表2.4.2-2  环境风险保护目标
	类别
	环境敏感特征

	环境空气
	厂址周边5 km范围内

	
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/m
	属性
	人口数

	
	车庄
	北
	70
	居住区
	约1000人

	
	后徐庄
	北
	280
	居住区
	约1300人

	
	胥浦中心小学
	北
	300
	文化教育
	约600人

	
	胥浦家园
	北
	600
	居住区
	约9200人

	
	佐安村
	北
	550
	居住区
	约1500人

	
	高桥
	北
	900
	居住区
	约200人

	
	张营
	北
	1000
	居住区
	约800人

	
	赵墩
	北
	1880
	居住区
	约100人

	
	润园
	北
	1660
	居住区
	约900人

	
	罗家营
	北
	1647
	居住区
	约200人

	
	周家洼
	北
	1890
	居住区
	约15人

	
	钱家大庄
	东北
	250
	居住区
	约700人

	
	瑞元新村
	东北
	100
	居住区
	约300人

	
	胥浦中学
	东北
	100
	居住区
	约1100人

	
	碧河湾
	西北
	480
	居住区
	约2130人

	
	下唐营
	西北
	1474
	居住区
	约150人

	
	唐家营
	西北
	1768
	居住区
	约300人

	
	前进村
	西北
	2085
	居住区
	约250人

	
	俞家营
	西北
	2500
	居住区
	约100人

	
	青年
	西北
	1790
	居住区
	约700人

	
	小侯庄
	西北
	1477
	居住区
	约20人

	
	曹巷
	西北
	400
	居住区
	约700人

	
	侯营
	西北
	1980
	居住区
	约270人

	
	柳庄
	西北
	1524
	居住区
	约180人

	
	侯西
	西
	1520
	居住区
	约100人

	
	侯东
	西
	1000
	居住区
	约100人

	
	肖山村
	西
	400
	居住区
	约30人

	
	井西
	西南
	1537
	居住区
	约100人

	
	红旗
	西南
	2000
	居住区
	约2200人

	
	青山中心学校
	西南
	2841
	文化教育
	约10人

	
	沿江小区
	西南
	2587
	居住区
	约1500人

	
	陆庄
	西南
	1900
	居住区
	约200人

	
	赵跳
	西南
	1600
	居住区
	约25人

	
	孙杨庄
	西南
	1380
	居住区
	约100人

	
	团结村
	西南
	3672
	居住区
	约1900人

	
	青山镇
	西南
	3084
	居住区
	约1500人

	
	四圩村
	西南
	4248
	居住区
	约1450人

	
	小彭庄
	东南
	1715
	居住区
	约200人

	
	长江村
	东南
	3000
	居住区
	约1000人

	
	德庄
	东南
	2400
	居住区
	约90人

	
	沙洲村
	东南
	1000
	居住区
	约400人

	
	农哥村
	东南
	155
	居住区
	约300人

	
	镜湖花园
	东南
	2142
	居住区
	约3580人

	
	幸福小区
	东南
	2400
	居住区
	约3600人

	
	幸福家园
	东南
	2000
	居住区
	约3180人

	
	大罗庄
	东南
	1857
	居住区
	约500人

	
	新天地花苑
	东南
	2560
	居住区
	约1300人

	
	万年新村
	东
	2000
	居住区
	约2800人

	
	迎江村
	东
	1945
	居住区
	约1200人

	
	迎江西村
	东
	1526
	居住区
	约2200人

	
	白沙村
	东
	2100
	居住区
	约1280人

	
	浦东村
	东
	1100
	居住区
	约6500人

	
	南京师大第二附属高中
	东
	740
	文化教育
	约4000人

	
	怡华香缇丽舍
	东
	540
	居住区
	约450人

	
	胥浦
	东
	544
	居住区
	约1200人

	
	沿河四村
	东
	1000
	居住区
	约1100人

	
	仪征市实验小学
	东
	2450
	文化教育
	约3800人

	
	东山村
	东
	1797
	居住区
	约4800人

	
	万博花苑
	东
	2545
	居住区
	约2400人

	
	江苏华瑞技工学校
	东
	339
	文化教育
	约1200人

	
	仪征市人民医院西区医院
	东
	670
	医疗卫生
	约2000人

	
	南京师范大学第二附属高级中学
	东
	1460
	文化教育
	约1500人

	
	仪征化纤第一小学
	东
	1915
	文化教育
	约800人

	
	南京鼓楼医院仪征医院
	东
	1880
	医疗卫生
	约1600人

	
	南京师范大学第二附属初级中学
	东
	1550
	文化教育
	约1100人

	
	仪征市区居民
	东
	2740
	居住区
	约144000人

	
	沿河村
	东北
	1175
	居住区
	约5030人

	
	钱家湾
	东北
	1117
	居住区
	约1500人

	
	三八村
	东北
	1385
	居住区
	约3600人

	
	下周
	东北
	1932
	居住区
	约300人

	
	中周
	东北
	1929
	居住区
	约700人

	
	军周营
	东北
	3000
	居住区
	约150人

	
	农林
	东北
	2842
	居住区
	约200人

	
	李营
	东北
	2917
	居住区
	约250人

	
	吴庄
	东北
	2079
	居住区
	约1500人

	
	金庄
	东北
	3180
	居住区
	约200人

	
	高庄
	东北
	3185
	居住区
	约140人

	
	胡营
	北
	2451
	居住区
	约900人

	
	陈单庄
	东北
	2950
	居住区
	约300人

	
	周庄
	东北
	3210
	居住区
	约200人

	
	范庄
	东北
	3600
	居住区
	约200人

	
	齐营
	东北
	3990
	居住区
	约500人

	
	姜家营
	东北
	4255
	居住区
	约700人

	
	周营
	东北
	5000
	居住区
	约100人

	
	老虎洼
	东北
	4967
	居住区
	约500人

	
	吴洼
	东北
	4000
	居住区
	约500人

	
	秦营
	东北
	3714
	居住区
	约200人

	
	刘庄
	东北
	4300
	居住区
	约200人

	
	铜山村
	东北
	4129
	居住区
	约450人

	
	扬子家园
	东北
	4000
	居住区
	约1500人

	
	冯家营
	东北
	3350
	居住区
	约1200人

	
	金水湾
	东北
	4600
	居住区
	约1200人

	
	孟家营
	东北
	4724
	居住区
	约500人

	
	茶蓬村
	东北
	4018
	居住区
	约3000人

	
	枣林南苑
	西北
	3653
	居住区
	约1200人

	
	枣林岗
	西北
	4253
	居住区
	约100人

	
	窑庄
	西北
	3162
	居住区
	约300人

	
	茶叶队
	西北
	4159
	居住区
	约800人

	
	大吴营
	西北
	4638
	居住区
	约900人

	
	腾家岗
	西北
	4655
	居住区
	约850人

	
	颜岗
	西北
	4287
	居住区
	约150人

	
	陶营
	西北
	3500
	居住区
	约500人

	
	戴家洼
	西北
	4664
	居住区
	约500人

	
	苗圃
	西北
	2968
	居住区
	约600人

	
	大营
	西北
	2823
	居住区
	约450人

	
	经洼
	西北
	3297
	居住区
	约400人

	
	支田村
	西
	3675
	居住区
	约500人

	
	周家洼
	西
	2400
	居住区
	约750人

	
	跃进村
	西
	2670
	居住区
	约600人

	
	张家冲
	西
	3785
	居住区
	约100人

	
	官山村
	西
	4521
	居住区
	约100人

	
	蒋家洼
	西
	3968
	居住区
	约800人

	
	大安集
	西
	3199
	居住区
	约700人

	
	厂址周边500m范围内人口数小计
	8260

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	266030

	地表水
	同地表水环境

	地下水
	同地下水环境


表2.4.2-3  其他环境保护目标
	环境要素
	环境保护对象
	最近距离（m）
	方位
	规模
	环境功能

	水环境
	长江仪征段
	2100
	S
	大型
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类

	
	沿山河（甘草山河）
	60
	S
	小型
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

	
	烟灯河
	120
	S
	小型
	

	
	潘家河
	1100
	SW
	小型
	

	
	胥浦河
	1300
	E
	中型
	

	声环境
	车庄
	70
	N
	约1000人
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类

	
	瑞元新村
	100
	NE
	约300人
	

	
	胥浦中学
	100
	NE
	约1100人
	

	
	农哥村
	155
	SE
	约300人
	

	生态环境
	仪征铜山省级森林公园
	5800
	N
	/
	自然与人文景观保护

	
	仪征市饮用水水源保护区
	2300
	S
	/
	水源水质保护

	
	仪征龙山省级森林公园
	1100
	SW
	/
	自然与人文景观保护

	
	仪征西部丘岗水源涵养区
	5600
	NE
	/
	水源涵养

	
	枣林湾有机农业产业区
	5500
	NE
	/
	种质资源保护

	
	仪征市红山风景名胜区
	960
	N
	/
	自然与人文景观保护

	土壤环境
	车庄
	70
	N
	约1000人
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地风险筛选值

	
	后徐庄
	280
	N
	约1300人
	

	
	胥浦中心小学
	300
	N
	约600人
	

	
	胥浦家园
	600
	N
	约9200人
	

	
	佐安村
	550
	N
	约1500人
	

	
	高桥
	900
	N
	约200人
	

	
	张营
	1000
	N
	约800人
	

	
	钱家大庄
	250
	NE
	约700人
	

	
	瑞元新村
	100
	NE
	约300人
	

	
	胥浦中学
	100
	NE
	约1100人
	

	
	碧河湾
	480
	NE
	约2130人
	

	
	曹巷
	400
	NW
	约700人
	

	
	侯东
	1000
	W
	约100人
	

	
	肖山村
	400
	W
	约30人
	

	
	沙洲村
	1000
	SE
	约400人
	

	
	农哥村
	155
	SE
	约300人
	

	
	南京师大第二附属高中
	740
	E
	约4000人
	

	
	怡华香缇丽舍
	540
	E
	约450人
	

	
	胥浦
	544
	E
	约1200人
	

	
	沿河四村
	1000
	E
	约1100人
	

	
	江苏华瑞技工学校
	339
	E
	约1200人
	

	
	仪征市人民医院西区医院
	670
	E
	约2000人
	

	
	项目占地范围内土壤
	/
	/
	项目占地范围内全部区域
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值

	地下水环境
	评价范围内的潜水含水层
	/
	/
	建设项目周边20km2范围内
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）


[bookmark: _Toc216962396]2.5 相关规划及批复要求
2.5.1 《仪征市国土空间总体规划（2021-2035）》（苏政复〔2023〕38号）
根据《仪征市国土空间总体规划（2021-2035年）》（苏政复〔2023〕38号）中“三区三线”划定：1）耕地和永久基本农田保护红线。仪征市耕地保有量不低于56.1131万亩（永久基本农田保护面积不低于51.7916万亩）；2）生态保护红线。生态保护红线面积不低于13.1529平方千米；3）城镇开发边界。城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3054倍。
本项目位于仪化公司PBT部界区内，在城镇开发边界内，不在耕地和永久基本农田、生态保护红线范围内，厂界距离最近的生态空间管控区（仪征市红山风景名胜区）约0.85km，项目与《仪征市国土空间总体规划（2021-2035年）》中“市域国土空间规划分区图”的位置关系见图1.4-1。因此，本项目建设与《仪征市国土空间总体规划（2021-2035年）》（苏政复〔2023〕38号）相符。
2.5.2 江苏省和扬州市生态红线区域保护规划
根据《江苏省国家级生态保护红线规划》《江苏省生态空间管控区域规划》，仪征市范围内生态红线区域见表2.5.2-1。本项目不涉及国家级生态保护红线区域和生态空间保护区域，对照江苏省生态环境分区管控方案动态更新成果，距离最近的生态管控区为仪征市红山风景名胜区约0.85km。
项目不在江苏省生态空间保护区域和江苏省国家级生态保护红线范围之内，符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）的要求。本项目与生态红线管控区域位置关系见图1.4-2。
表2.5.2-1  生态红线区域一览表
	县（市、区）
	生态空间保护区域名称
	主导生态功能
	范围
	面积（km2）
	与厂区的位置关系

	
	
	
	国家级生态保护红线范围
	生态空间管控区域范围
	国家级生态保护红线面积
	生态空间管控区域面积
	

	仪征市
	仪征龙山省级森林公园
	自然与人文景观保护
	仪征龙山省级森林公园总体规划的生态保育区和核心景观区范围
	/
	7.18
	/
	SW
约1850m

	
	仪征市红山风景名胜区
	自然与人文景观保护
	/
	南至枣林湾与真州镇界及越过G328国道至青山镇官山村、跃进村，东至真州镇三八村及马集镇合心村，北至G40沪陕高速转枣林路，含沙河徐水库、枣林湖水库，西至仪征与六合边界
	/
	24.50
	N
约850m

	
	仪征市饮用水水源保护区
	水源水质保护
	包括仪征港仪供水公司、仪化公用工程部长江饮用水水源保护区的一级保护区、二级保护区和准保护区范围。其中一级保护区范围为：以取水口上游500米至下游500米向对岸500米至本岸背水坡之间的水域，以及一级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间陆域范围。二级保护区范围为：一级保护区以外上溯1500米下延500米的水域范围，以及二级保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米的陆域范围。准保护区范围为：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围，以及准保护区水域与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围
	/
	2.61
	/
	S
约1900m


2.5.3 环境功能区划
依据江苏省大气、地表水（环境）功能区划、当地的环境功能的分类原则，本项目大气评价范围的大气环境功能为二类区，长江、长江仪征段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；胥浦河、潘家河、甘草山河（沿山河）、烟灯河水质类别执行Ⅲ类标准。评价区域声环境功能为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区。土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准。

[bookmark: _Toc216962397]3 现有项目工程回顾
[bookmark: _Toc216962398]3.1 仪化公司概况
3.1.1 现有项目环评及建设情况
中国石化仪征化纤有限责任公司（以下简称“仪化公司”）位于江苏省仪征市，1978年开始筹建，1984年投产，1993年底完成股份制改组，组成仪征化纤股份有限公司和仪征化纤集团公司。1997年两个公司并入中国东联石化集团公司，1998年随中国东联石化集团公司整体进入中国石油化工集团，现为中国石油化工股份有限公司的全资子公司。仪征化纤公司经过多年的建设和发展，现有合纤一部、合纤二部、合纤三部、瓶片部、PTA部、PBT部、BDO部、高纤部、公用工程部、储运部等生产部门。具体环保手续履行情况如下所示。
[bookmark: _Hlk521507954]表3.1.1-1  现有项目批复、建设及验收情况
	[bookmark: _Hlk521507963]序号
	装置/生产线名称
	环评文件/项目名称
	审批部门及批文号
	建设运行情况
	验收情况

	1
	PTA部
	仪化公司三期工程环境影响报告书
	国家环境保护局文件
环监[1992]131号
	已建成投产并正常运行
	1996年9月通过竣工收
委员会验收

	2
	
	仪化公司四期工程环境影响报告书
	国家环境保护局文件
环监[1996]880号
	
	2004年9月通过验收
环验[2004]061号

	3
	
	仪化公司PTA生产中心节能改造项目
	扬州市生态环境局
扬环审批[2016]83号
	
	2020年12月17日通过验收

	4
	
	PTA装置氧化尾气VOC治理项目
	仪征生态环境局
仪环审[2016]178号
	
	废气、废水、噪声已通过自主验收，固废于2020年5月28日通过主管部门验收（扬环验[2020]03-27号）

	5
	
	年产480万Nm3甲醇制氢技术改造项目
	扬州市生态环境局
扬环审批[2020]18号
	
	2021年5月13日通过验收

	6
	
	年产300万吨PTA项目
	扬州市生态环境局
扬环审批[2021]11号
	
	2025年3月11日通过自主验收（仪化安环[2025]5号）		

	7
	
	PTA部储运及污水处理系统搬迁改造项目
	扬州市生态环境局
扬环审批[2020]03-205号
	
	2022年10月27日通过自主验收（仪化安环[2022]5号）		

	8
	PBT部
	年产6万吨PBT树脂切片生产线改造项目（B02)
	苏环管[2008]247号、苏环便管[2013]107号
	
	2014年4月4日通过环保竣工验收（苏环验[2014]19号）

	9
	
	年产6万吨PBT树脂切片生产线改造项目（B03)
	扬州市生态环境局
扬环审批[2017]31号
	
	水、气、声于2019 年12 月6 日通过自主验收，固废于2020 年1月16日通过扬州市生态环境局验收（扬环验[2020]1号）

	10
	
	年产3万吨PBAT项目（B03)
	扬州市生态环境局
扬环审批[2021]18号
	
	2023年9月12日通过自主验收（仪化安环[2023]11号）		

	11
	
	年产12万吨PBT/6万吨PBXT柔性化改造项目（B04）
	扬州市生态环境局
扬环审批[2022]34号
	
	2025年3月11日通过自主验收（仪化安环[2025]4号）		

	12
	瓶片部
	年产50万吨新一代瓶片改造项目
	扬州市生态环境局
扬环审批[2022]03-25号
	已建成投产并正常运行
	2025年12月20日通过自主验收

	13
	BDO部
	10万吨/年1，4-丁二醇(BDO)项目
	江苏省环境保护厅
苏环审[2010]198号
	已建成投产并正常运行
	扬环验[2016]49号

	14
	
	10万吨/年1，4-丁二醇(BDO)项目环境影响变更
	江苏省环境保护厅
苏环便管〔2013〕52号
	
	已验收

	15
	
	MAH单元精制塔改造项目
	扬州市生态环境局
扬环审批〔2016〕82号
	
	扬环验[2018]6号，噪声、固废
2018年1月12日，废水、废气

	16
	
	年产3万吨1,6-已二醇技术改造项目
	扬州市生态环境局
扬环审批〔2017〕137号
	
	/

	17
	
	BDO部马来酸酐装置2万吨/年增容改造项目
	扬州市生态环境局
扬环审批〔2022〕16号
	在建
	/

	18
	
	BDO装置16万吨/年正丁烷精制改造项目
	扬州市生态环境局
扬环审批[2022]37号
	已建成投产并正常运行
	2025年12月20日通过自主验收

	19
	合纤一部
	一期工程
	江苏省环境保护局
苏环管〔86〕19号
	已建成投产并正常运行
	1988年9月17日

	20
	
	二期工程
	江苏省环境保护局
苏环管〔90〕47号
	
	已验收

	21
	
	日产450吨聚酯专用料项目
	江苏省环境保护局
苏环管【2002】165号
	
	已验收

	22
	
	年产20万吨差别化涤纶短纤维项目
	江苏省环境保护厅
苏环审〔2011〕249号
	
	已验收

	23
	
	新建年产40万吨聚酯专用料项目
	扬州市生态环境局
扬环审批〔2012)17号
	
	2014年11月21日通过验收
扬环验〔2014〕54号

	24
	
	年产20万吨熔体直纺环保型短纤项目
	仪环审（2018）129号
	
	2020年12月17日通过验收

	25
	合纤二部、合纤三部
	万吨聚酯研发项目
	扬州市生态环境局
扬环审批[2015]93号
	
	扬环验[2018]5号

	26
	
	八单元环保型差别化短纤
	仪征生态环境局
仪环审（2015）172号
	
	"2018年9月30日通过自主验收（废水、废气）
2018年12月28日通过仪征市环保局验收（仪环验[2018]46号）（固废、噪声）"		

	27
	
	天化、洛化搬迁项目
	仪环审（2015）182号
	
	仪环验[2018]5号

	28
	
	年产4000吨丙纶熔喷非织造布项目
	扬州市生态环境局
扬环审批[2020]03-32号
	
	2020年9月15日通过自主验收（仪化安环[2020]18号）

	29
	
	年产2000吨丙纶熔喷非织造布项目
	扬州市生态环境局
扬环审批[2020]03-40号
	
	2020年9月15日通过自主验收（仪化安环[2020]19号）

	30
	
	PTA内袋综合利用项目
	扬州市生态环境局
扬环审批[2019]03-39号
	
	2020年9月15日通过自主验收（仪化安安环[2020]16号）		

	31
	
	年产23万吨智能化短纤项目
	扬州市生态环境局
扬环审批[2021]03-84号
	
	2024年1月16日通过自主验收（仪化安环[2024]4号）		

	32
	高纤部
	年产300吨高性能聚乙烯纤维项目(E01)
	苏环表复[2007]229号
	
	已验收

	33
	
	3000吨/年高性能聚乙烯纤维干法纺丝项目（E02)
	苏环表复[2008]100号
	
	已验收

	34
	
	新建1000吨/年高性能聚乙烯纤维干法纺丝项目(E03)
	仪征生态环境局
仪环审[2014]275号
	
	已验收

	35
	
	年产1000吨对位芳纶项目
	仪征生态环境局
仪环审（2015）239号
	
	已验收

	36
	
	扩建1000吨高纤项目（二期2套\E04）
	仪征生态环境局
仪环审（2017）43号
	
	已验收

	37
	公用工程部
	燃煤锅炉烟气脱硫改造项目（一期）
	苏环表复【2007】21号
	
	已验收

	38
	
	燃煤锅炉烟气脱硫改造项目（二期、三期）
	仪征生态环境局
仪环审（2008）676号
	
	已验收

	39
	
	锅炉烟气脱硫取消旁路烟道改造项目
	仪征生态环境局
仪环审（2015）52号
	
	已验收

	40
	
	热电生产中心锅炉烟气脱硝除尘改造项目
	仪征生态环境局
仪环审[2013]249号
	
	已验收，2024年停产

	41
	
	锅炉烟气超低排放改造
	仪征生态环境局
仪环审（2016）96号
	
	"2018年9月30日通过自主验收（废水、废气）
2018年12月28日通过仪征市环保局验收（仪环验[2018]47号）（固废、噪声）"		

	42
	
	220KV总降输变电工程项目
	扬固[2019]48号
	
	2023年9月12日通过自主验收（仪化安环[2023]10号）		

	43
	
	900m3/h除盐水技术改造项目
	扬州市生态环境局
扬环审批[2022]03-09号
	
	2023年9月12日通过自主验收（仪化安环[2023]9号）		

	44
	
	生化装置西区污泥干化改造项目
	扬州市生态环境局
扬环审批[2019]03-61号
	
	2022年1月7日通过自主验收		

	45
	
	PTA部储运及污水处理系统搬迁改造项目
	扬州市生态环境局
扬环审批[2020]03-205号
	
	2022年10月27日通过自主验收（仪化安环[2022]5号）		


3.1.2 现有项目主体工程及产品方案
仪化公司自1978年筹建以来，目前已建成投用的主要生产装置为：20个聚酯生产单元、56条涤纶短纤生产线、12条丙纶熔喷非织造布生产线、5个固相缩聚单元、1套PTA生产装置、4套高性能聚乙烯纤维生产线及4套PBT生产装置、1套马来酸酐生产装置，企业实际生产状况详见下表3.1.2-1。 
表3.1.2-1  仪化公司现有生产装置统计表
	序号
	装置名称
	生产规模（t/a）
	投产时间
	验收时间
	运营情况
	2023年生产负荷

	一、合纤一部

	1
	聚酯一装置（1、2、3、11、16、18单元）
	830000
	1984
	1988
	正常运行
	满负荷生产

	2
	短纤一装置（1-8K）
	170000
	1984
	1988
	正常运行
	满负荷生产

	3
	短纤四装置（27-30K、冷冻/热力/循环水、组件清洗）
	100000
	2000
	2003
	正常运行
	满负荷生产

	4
	短纤六装置（41-48K）
	200000
	2020
	2021
	正常运行
	满负荷生产

	二、合纤二部

	5
	涤纶短纤（短纤二装置）（9-16K）
	150000
	1990
	1992
	正常运行
	满负荷生产

	6
	涤纶短纤（23万吨）
	230000
	2023
	2024
	2024年开始运行
	/

	7
	聚酯切片
	300000
	1990
	1992
	正常运行
	满负荷生产

	8
	直接纺涤纶短纤（大容量）（21-22K）
	100000
	2003
	2003
	已停产
	/

	9
	聚酯专用料
	150000
	2003
	2004
	正常运行
	满负荷生产

	10
	万吨级聚酯研发装置
	10000
	2017
	2018
	正常运行
	满负荷生产

	三、合纤三部

	11
	聚酯三装置（7、8、9、13单元）
	480000
	1990
	1992
	正常运行
	满负荷生产

	12
	短纤三装置（17-18、23-26、35-36K）
	180000
	2001
	2004
	正常运行
	满负荷生产

	13
	短纤五装置（31-34K、37-38K）
	150000
	2001
	2004
	正常运行
	满负荷生产

	14
	开发装置（在瓶片部区域内）（19-20K、39-40K）
	23000
	1995
	1996
	正常运行
	满负荷生产

	15
	熔喷装置
	6000
	2020
	2020
	正常运行
	满负荷生产

	四、瓶片部

	16
	三维卷曲中空纤维
	15000
	1995
	1996
	正常运行
	满负荷生产

	17
	瓶级聚酯切片
	100000
	2002
	2004
	正常运行
	满负荷生产

	18
	瓶级聚酯切片
	200000
	2006
	2006
	正常运行
	满负荷生产

	19
	固相缩聚
	450000
	2006
	2006
	正常运行
	满负荷生产

	20
	聚酯专用料
	200000
	2013
	2014
	正常运行
	满负荷生产

	21
	瓶级聚酯切片
	500000
	2025
	2025
	2025年开始运行
	/

	五、PTA部

	22
	PTA（I）
	350000
	1995
	1996
	已停产
	/

	23
	PTA（II）
	650000
	2003
	2004
	已停产
	/

	24
	PTA（Ⅲ）
	3000000
	2024.3
	2025.3
	正常运行
	满负荷生产

	25
	甲醇制氢
	480万Nm3/a
	2020
	2021
	正常运行
	满负荷生产

	六、PBT部

	26
	B01线
	20000
	1998
	1999
	正常运行
	满负荷生产

	27
	B02线
	60000
	2012
	2014
	正常运行
	满负荷生产

	28
	B03线
	60000
	2019
	2019
	正常运行
	满负荷生产

	29
	B04线
	120000（PBT）/60000(PBXT)
	2024.5
	2025.3
	正常运行
	满负荷生产

	七、高纤部

	30
	300t/a高性能聚乙烯纤维
	300
	2009
	2009
	正常运行
	满负荷生产

	31
	高性能聚乙烯纤维
	1000
	2011
	2012
	正常运行
	满负荷生产

	32
	高性能聚乙烯纤维
	1000
	2016
	2016
	正常运行
	满负荷生产

	33
	高性能聚乙烯纤维
	1000
	2019
	2019
	正常运行
	满负荷生产

	34
	对位芳纶项目
	1000
	2019
	2019
	正常运行
	满负荷生产

	八、BDO部

	35
	1,4-丁二醇（BDO）、四氢呋喃（THF）、γ-丁内酯（GBL）
	50000、35800、4900
	2013
	2016
	于2013年停产，目前处于闲置状态
	/

	36
	马来酸酐（MAH）
	120000
	2013
	2016
	正常运行
	满负荷生产

	
	马来酸酐（MAH）
	20000
	建设中
	/

	37
	1,6-己二醇（HDO）
	30000
	尚未建设
	/

	38
	正丁烷、异丁烷
	160000、73780
	2025
	2025
	2025年开始运行
	/

	九、公用工程部

	39
	900m3/h除盐水项目
	7884000
	2023
	2023
	正常运行
	满负荷生产

	40
	锅炉装置
	/
	1982-1987
	1984-1990
	目前已关停
	目前已关停


3.1.3 现有项目公辅及环保工程
3.1.3.1 公用工程部
仪化公司供水系统现有生产水供应系统、生活水供应系统、专用消防水供应系统，排水系统现有生产污水系统、生活污水系统、雨水系统，公司清净下水通过雨水系统就近排入甘草山河。所有项目根据用排水类别就近接入公司相应的管网系统中。
（1）给水
仪化公司现有给排水装置的取水能力为60万t/d，设计总制水量47万t/d，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。取水、制水、沉淀水和生活生产水量均有较大富裕。现实际用水量为12.75万t/d，尚余水量47.25万t/d。
仪化公司给水装置于1983年6月建成投产，净水处理系统生产的水种有沉淀水、生产低硅水、生活水、专用消防水，承担着仪化及周边地区的生产、生活、消防用水的供给。
（2）排水
仪化公司实行雨污分流、清污分流制。生产及生活污水进入仪化公司污水处理站，处理达到《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表1直接排放限值后排入长江，排水口位于长江（胥浦河汇入口下游200m处），排放口距上游饮用水源保护区取水口约4500m。
（3）污水处理装置
仪化公司现建有两座污水处理站，分为东西两个区域，分别生化东区污水处理装置以及生化西区污水处理装置，其中生化东区污水处理装置的设计处理能力为7.8万m3/d，生化西区污水处理装置的设计处理能力为0.96万m3/d。生产及生活污水进入污水处理站处理后，达标排入长江，排放口距上游取水口约4500m，距胥浦河入江口约200m左右。
（4）动力
仪化公司现有空分装置制氮能力为14000Nm3/h，制氧能力为5000Nm3/h，液氮生产能力为320Nm3/d。
仪化公司空压岗位共有10台螺杆空压机组、7台离心空压机组，压空生产能力为2500Nm3/min。目前总用量在1500~1600Nm3/min左右。
（5）现有项目水平衡
仪化公司现有项目水平衡见图3.1-1。


图3.1-1  仪化公司现有项目水平衡图（单位：万t/a）
3.1.3.2 储运系统
仪化公司罐区分总罐区与中间罐区两个部分。总罐区位于仪化公司界区内，中间罐区位于南京港六公司码头北侧300m处。对二甲苯、乙二醇经港六公司液体码头装卸，直接用管道输送至仪化公司中间罐区，再经检验后用管道输送至仪化公司总罐区。总罐区及中间罐区建设现状分别见表3.1.3-1及表3.1.3-2。
表3.1.3-1  总罐区现状一览表
	装置名称
	数量/座
	储存量/m3
	类型
	占地面积

	对二甲苯储罐
	
	
	内浮顶
	170200m2

	对二甲苯缓冲罐
	
	
	拱顶
	

	马来酸酐储罐
	
	
	拱顶
	

	乙二醇储罐
	
	
	拱顶
	

	醋酸储罐
	
	
	拱顶
	

	液碱储罐
	
	
	拱顶
	

	共沸剂储罐
	
	
	拱顶
	


表3.1.3-2  码头罐区现状一览表
	装置名称
	数量（个）
	储存量（m3）
	类型
	占地面积
	具体位置

	对二甲苯储罐
	
	
	
	22500m2
	位于港六公司码头北侧300m

	
	
	
	
	
	

	乙二醇罐
	
	
	
	
	


3.1.3.3 环保工程
仪化公司现有项目建设过程中均配套建设相应的环保设施，近年来，随着环保标准的不断提高，又先后实施了聚酯废水汽提、天然气替代原油改造、水体环境风险防控等改造项目。仪化公司现有主要的环保设施见下表。
表3.1.3-3  现有主要的环保设施
	项目
	设施名称
	规模
	处理工艺

	废气处理设施
	BDO废气焚烧炉
	38万Nm3/h
	焚烧

	
	热媒炉天然气改造
	26台热媒炉改造
	燃料由重油替换为天然气并增加低氮燃烧装置

	废水处理设施
	聚酯废水预处理
	3824t/d
	酸碱中和

	
	生化装置东区
	7.8万t/d
	A2/O法

	
	生化装置西区
	0.96万t/d
	厌氧+二级好氧+微砂加碳高密澄清

	
	废水经汽提后送热媒炉燃烧
	6套汽提装置
	聚酯19个单元废水中乙醛汽提出来后送入热媒炉燃烧

	
	事故废水收集系统
	60000m3
	/

	
	雨（污）水截流系统
	/
	甘草山河2个雨水排口、3个泄洪口均设置截流闸阀、事故废水经新增管道提升至二号泵站

	固废处理设施
	危废贮存设施
	甲类危废库占地面积为360m2
乙类危废库占地面积为960m2
	/

	噪声防治
	消音器、隔离间
	/
	消音、隔音


3.1.3.4.1 废水
仪化公司污水处理站分为东、西两个区域，分别为生化装置东区和生化装置西区。仪化公司的生活污水、生产废水（PTA装置、BDO部、50万吨瓶片除外）由生化装置东区负责；PTA装置、BDO部、50万吨瓶片的生产废水由生化装置西区负责。生化装置西区处理后的污水排入生化装置东区进一步处理，确保达标排放。
1、生化装置东区
生化装置东区采用A2/O法，设计处理水量为7.8万t/d，实际处理废水量5.9万t/d。仪化公司生化装置东区处理工艺流程详见下图。


图3.1-2  仪化公司生化装置东区污水处理工艺流程图
2、生化装置西区
生化装置西区主要处理PTA装置产生的生产废水和BDO部生产废水，采用“厌氧+二级好氧+微砂加碳高密澄清”工艺，设计处理水量为0.96万t/d，现实际处理废水量7835t/d。仪化公司生化装置西区处理工艺流程详见下图。
[image: ]
[image: ]
图3.1-3  仪化公司生化装置西区污水处理工艺流程图
企业生化装置西区进口与出口排放水质情况、生化装置东区进口与长江排口废水排放情况监测数据来源于2024年全年在线监测数据，具体见表3.1.3-4~表3.1.3-5。
表3.1.3-4  仪化公司生化装置西区进口与出口排放水质情况
	项目
	在线仪表进口浓度（mg/L）
	在线仪表出口浓度（mg/L）

	
	水量/t·h-1
	COD
	COD
	TP
	氨氮

	最小值
	209.04
	4980
	71
	0.0925
	0.291

	最大值
	723.96
	38500
	287
	11.6
	9.17

	平均值
	362.27
	13761.16
	147.42
	1.62
	0.86


表3.1.3-5  仪化公司生化装置东区进口与长江排口排放水质情况
	项目
	在线仪表进口浓度（mg/L）
	在线仪表出口浓度（mg/L）

	
	水量/t·h-1
	COD
	COD
	TP
	氨氮

	最小值
	1333
	680
	15.13
	0.05
	0.01

	最大值
	2237
	5000
	39.51
	0.35
	0.82

	平均值
	1699
	1340
	24.16
	0.18
	0.14

	排放限值
	/
	/
	60
	0.5
	8


由上表可知，仪化公司长江排口排放的废水中COD、TP、氨氮等均满足《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表1直接排放限值。
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图3.1-4  仪化公司长江排口标识及排口站房图
3、雨污分流落实情况
仪化公司所有装置生产废水、生活污水通过各自污水系统排至生化装置西区、生化装置东区处理，初期雨水进生产废水系统，后期雨水通过雨水系统排入甘草山河。
厂区雨水排口共5处，分别为雨水Q2（雨水排口）、雨水Q5（泄洪口）、雨水Q7（雨水排口）、雨水Q8（泄洪口）和雨水Q9（泄洪口），雨水排口及标识牌见下图。
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	[image: Q2标志牌]

	雨水排口Q2
	雨水排口Q2在线监测
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	[image: Q5标志牌]

	雨水排口Q5
	雨水排口Q5在线监测
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	[image: Q7标志牌]

	雨水排口Q7
	雨水排口Q7在线监测
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	[image: Q8标志牌]

	雨水排口Q8
	雨水排口Q8在线监测

	[image: Q9]
	[image: Q9标志牌]

	雨水排口Q9
	雨水排口Q9在线监测


图3.1-5  仪化公司厂区雨水排口标识图
3.1.3.4.2 废气
[bookmark: _Hlk69911434]本项目建设于仪化公司PBT部，因此本项目主要对PBT部废气污染物排放进行达标分析，具体见“3.2.4 现有项目污染物排放情况”小节。
[bookmark: _Hlk517206654]3.1.3.4.3 固体废物
仪化公司运营期产生的生化装置西区处理装置污泥、含油废物、化工残渣废液、PTA水池地沟废料等危险废物委托有资质单位收集处置。废丝、废浆块、生化装置东区污泥等一般工业固废外售综合利用或处置。各类固体废物经处置利用后零排放。
现有项目固体废物产生及处置情况具体见下表。
[bookmark: _Hlk208924780]表3.1.3-6  现有项目2024年固体废物产生及处置情况
	[bookmark: _Hlk208924709]废物
分类
	固体废物名称
	产生量（t/a）
	处理去向
	处置量（t/a）

	危险废物
	污泥（生化装置西区）
	
	
	

	
	含油废物、化工残渣废液、PTA水池地沟废料等
	
	
	

	一般工业固废
	废丝、废浆块
	
	
	

	
	污泥
（生化装置东区）
	
	
	

	合计
	危险废物
	
	
	

	
	一般工业固废
	
	
	


注：剩余7.98t危废暂存于仪化公司甲类危废库、乙类危废库。
仪化公司现有厂区较大，各生产运营部均设置了相应的危废暂存库，经梳理全厂危险废物暂存仓库设置情况见下表。
表3.1.3-7  全厂危险废物暂存点一览表
	序号
	危险废物收集点名称
	所属装置
	具体位置
	面积/m2
	主要危险废物名称

	
	
	
	
	
	

	1
	甲类危废库
	储运部
	厂区西南角
	360
	沾染PX废物、化工残渣、芳纶聚合废渣

	2
	乙类危废库
	储运部
	厂区西南角
	960
	分为6个存储区，一区用于存放废油、废导热油、废乙二醇、废二乙基苯、废有机溶剂等；二区用于存放废油泥、废乙二醇渣、废三甘醇渣、含十氢萘废物等废料；三区用于存放含对苯二胺废物等固体废物；四区用于存放废蓄电池等等体废物；五区用于存放废催化剂、废离子交换树脂固体废物；六区用于存放化学品包装桶、袋等固体废物

	3
	合纤一部危险废物收集点
	聚酯二装置
	聚酯二区
	48
	废三甘醇、废油、废乙二醇

	4
	合纤二部危险废物收集点
	短纤二装置
	二装置后纺东北侧
	456
	废三甘醇、废油、废油泥

	5
	瓶片部危险废物收集点
	瓶片
	动力楼南侧
	25
	废三甘醇、废油、废乙二醇

	6
	PBT部危险废物收集点
	PBT部
	厂区东南侧
	30
	废三甘醇、废油

	7
	高纤部危险废物收集点
	芳纶装置
	高纤芳纶装置
	140
	废活性炭、聚合废渣、浆块及浆粕

	8
	BDO部危险废物收集点
	BDO部
	BDO装置装桶区西侧
	30
	废渣

	9
	分检中心危险废物收集点（瓶片）
	分检中心
	瓶片部10单元西北
	20
	废试剂瓶

	10
	研究院危险废物收集点
	中试装置
	中试装置纺丝楼东南面
	39
	废试剂瓶、废乙二醇

	11
	公用工程部1#危险废物收集点（污泥）
	生化装置西区
	生化装置西区泥线西侧
	124
	剩余生化污泥

	12
	公用工程部2#危险废物收集点（TA水池料）
	生化装置西区
	生化装置西区北片酸析池南面
	522
	TA水池料


现有危废库已按照《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）要求进行建设和贮存。各类标志、通讯设备、照明设施和消防设施已按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范进行设置，危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求采取了有效的防渗措施和渗漏收集措施；在危废暂存库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置了在线视频监控，并与中控室联网。
危险废物出入库交接记录内容已按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）附录C，建立了危险废物贮存的台帐制度。
3.1.3.4.4 噪声
根据企业2024年例行监测结果，企业厂界昼间噪声监测值范围44.4dB（A）~59.2dB（A），厂界夜间噪声监测值范围43.9dB（A）~53.7dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
3.1.4 环境风险防范措施 
中国石化仪征化纤有限责任公司已编制突发环境事件应急预案，并于2024年3月21日进行备案（备案号：321081-2024-004-H），风险级别为重大[重大-大气（Q3-M2-E1）+重大-水（Q3-M2-E2）]。现有项目环境风险防控措施运行良好，运行至今未发生过环境风险事故。现有厂区采取的主要环境风险防范措施如下：
1、总图布置和建筑安全防范措施
（1）总图布置
厂界周围主要为工业厂房，交通运输便利。在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分；
厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、严禁烟火标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志；
（2）建筑安全防范
根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；安放液体原料的房间，不允许任何人员随便入内。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火标准》（GB50016-2018）的要求。根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品；
（3）危险化学品库存储按照各种物质的理化性质采取隔离、隔开、分离的原则储存；各种危险化学品要有品名、标签、MSDS表和应急救援预案；危险化学品仓库要有防静电措施，加强通风；
（4）压力容器上压力表的表盘上要有最高压力的红线限位。玻璃计量槽设保护装置；
（5）甲类火灾危险生产的气体入口室、管廊，上、下技术夹层或技术夹道内有可燃气体管道的易积聚处、可燃气体处应设可燃气体报警装置和事故排风装置，报警装置应与相应的事故排风机联锁。
2、危险化学品管理、储存、使用、运输中的防范措施
（1）严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查；
（2）设立专用库区，使其符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》；
（3）采购危险化学品时，到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；项目危险化学品的运输由供应商负责，从事危险化学品押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材；
（4）所有大宗气体管道均经过管桥配送到主厂房。主厂房的气体分配系统由主配管系统及分支管系统组成。敷设在主厂房下技术层的主配管设计到分支管关断阀为止。
3、污染治理系统风险防范措施
（1）完善事故废水收集系统，保证各单元发生事故时，泄漏物料或消防、冲洗废水能迅速、安全地集中到事故池，进行必要的处理；
（2）易燃易爆场所设置可燃气体报警装置，当车间易燃易爆物质浓度较高时自动报警；
（3）设置污水、雨水接管切换装置；
（4）加强治理设施的运行管理和日常维护，发现异常应及时找出原因及时维修。
4、工艺和设备、装置方面安全防范措施
（1）操作工经安全培训合格后上岗，设备采取防雷防静电措施，加强员工操作规范，防止事故发生。生产工艺尽可能采用自动化，在生产和储存场所设置可燃气体报警装置；
（2）进入厂区人员应穿戴好个人安全防护用品，如安全帽等。同时工作服要达到“三紧”，女职工的长发要束在安全帽内，以防意外事故的发生。操作电气设备的电工必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，并有监护人。自动控制设计安全防范措施。
5、电气、电讯安全防范措施
（1）电气设计均按环境要求选择相应等级的动力及照明电气设备。根据车间的不同环境特性，选用防水、防尘的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。在设计中按照相关标准要求执行，确保工程建成后电气安全符合要求；
（2）配电箱开关等设施外壳，除接零外还拟设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室设置挡鼠板及金属网，以防飞行物、小动物进入室内。地下电缆沟设支撑架，用沙填埋；电缆使用带钢甲电缆。沿地面或低支架敷设的管道，不应环绕工艺装置或罐组四周布置；
（3）在爆炸危险区域内选用防爆型电气、仪表及通信设备；所有可能产生爆炸危险和产生静电的设备及管道均设有防静电接地设施；装置区内建、构筑物的防雷保护按《建筑物防雷设计规范》设计；不同区域的照明设施将根据不同环境特点，选用防爆、防腐、防水、防尘或节能型灯具。
6、消防及火灾报警系统及消防废水处置
（1）根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火标准》（GB50016-2018）的要求；
（2）厂区消防水采用独立稳高压消防供水系统，生产区和储存区均设置干粉灭火器；
（3）消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓；
（4）火灾报警系统：全厂采用电话或火警按钮报警，根据需要设置报警装置。
7、事故废水控制措施
仪化公司用于各聚酯及短纤生产装置事故状态下废水的应急收集的事故池，现有两座共16000m3，能够满足事故废水的收纳要求。
上述风险防范措施均已实施到位，危化品库房、污染治理系统、电力电讯安全防范措施、消防及火灾报警系统等均正常运行。
3.1.5 卫生防护距离
根据仪化公司现有项目环评，现有项目批复的卫生防护距离见下表，经现场核实现有项目卫生防护距离内无环境敏感目标。
表3.1.5-1  	现有项目卫生防护距离设置一览表
	序号
	项目名称
	批复文号
	卫生防护距离设置
	建设状况

	1
	年产300吨高性能聚乙烯纤维
	苏环表复
[2007]229号
	生产装置区50m
	正常运行

	2
	6万吨PBT树脂切片生产线改造项目
	苏环管
[2008]247号
	生产车间外200m、储罐区外100m
	正常运行

	3
	10万吨/年1,4-丁二醇（BDO）项目
	苏环审[2010]198号
	生产装置区外100m、中间罐区外50m
	MAH装置正常运行，BDO装置闲置

	4
	新建年产40万吨聚酯专用料项目
	扬环审批[2012]17号
	聚酯16单元、聚酯15单元边界外100m
	正常运行

	5
	年产1000吨高性能聚乙烯纤维
	仪环审[2014]275号
	前纺、后纺车间边界外100m
	正常运行

	6
	八单元环保型差别化涤纶短纤改造项目
	仪环审[2015]172号
	36~38K生产线车间边界外50m
	正常运行

	7
	万吨级聚酯研发装置
	扬环审批[2015]93号
	聚酯装置车间外100m
	正常运行

	8
	涤纶短纤研发生产线搬迁改造（天化、洛化短纤装置利旧）项目
	仪环审[2015]182号
	新建主厂房外50m、19~20K生产线车间外100m
	正常运行

	9
	年产20万吨熔体直纺环保型短纤项目
	仪环审[2018]129号
	聚酯装置区和纺丝装置区100m
	正常运行

	10
	PTA内袋综合利用项目
	扬环审批[2019]03-39号
	回收造粒装置厂房100m
	正常运行

	11
	西区污泥干燥项目
	扬环审批[2019]03-61号
	污泥干化装置区100m
	正常运行

	12
	480万Nm3甲醇制氢项目
	扬环审批[2020]18号
	/
	正常运行

	13
	年产300万吨PTA项目
	扬环审批[2021]11号
	PTA主装置区200m、污水处理站100m、危险废物暂存库100m
	正常运行

	14
	年产50万吨新一代瓶片改造项目
	扬环审批[2022]03-25号
	液相聚酯装置生产区应设置100m
	试运行

	15
	年产12万吨PBT/6万吨PBXT柔性化改造项目
	扬环审批[2022]34号
	B02生产线THF回收装置外200米、BDO储罐外100米和B04生产线PBT装置区、THF回收装置区外100米
	正常运行


[bookmark: _Toc216962399]3.2 PBT部概况
3.2.1 现有项目公辅及环保工程
PBT部现有项目公辅及环保工程组成见表3.2-1。 
表3.2-1 现有项目公辅及环保工程组成
保密
[bookmark: _Toc5439][bookmark: _Toc5554]3.2.2 现有项目工艺流程及产污环节
保密。
3.2.2.1 现有PBT装置生产工艺流程及产污环节
保密。
江苏环保产业技术研究院股份公司		1
3.2.3 现有项目污染防治措施
3.2.3.1 废气污染防治措施
PBT部现有项目废气主要为投料粉尘、工艺废气、THF 储罐废气以及热媒炉燃烧废气。
①有组织废气
保密；
②无组织废气
保密。
3.2.3.2 废水污染防治措施
PBT部现有项目废水主要为THF 提浓塔废水、熔体过滤器清洗废水、切粒废水、水洗塔废水、循环冷却水排水、生活污水、初期雨水等。项目生产废水经PBT部现有废水预处理设施处理后，送仪化公司生化东区处理装置处理，最终经仪化公司总排口排放至长江。
3.2.3.3 噪声污染防治措施
PBT部现有项目噪声源主要为切粒机、泵类以及风机等生产及辅助设备产生的噪声，并将通过减振、隔声、厂房屏蔽、距离衰减、绿化等综合措施控制厂界噪声达标，项目所在地块位于中国石化仪征化纤有限责任公司内。由企业2024年例行监测结果可知，仪化公司厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
3.2.3.4 固废污染防治措施 
[bookmark: _Hlk521416079]PBT部现有项目实际运行过程中产生固废包括：预缩聚釜、终缩聚釜开停车产生的PBT废渣、熔体过滤器清洗过程中产生的废碱液、设备维护产生的废润滑油及钛酸四丁酯废包装桶以及生活垃圾等。其中PBT废渣属于一般工业固废，外售处置；废碱液属于危险废物（HW35 900-352-35），按照危险废物收集贮存要求贮存于废液罐通过管道缓慢排入厂内污水预处理站作为中和剂进行利用；碱液废包装桶由原料生产厂商直接回收后重新用于灌装原料。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中：“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质；”不作为固体废物管理，故碱液废包装桶不作为固体废物管理。钛酸四丁酯废包装桶属于危险废物（HW49 900-041-49），收集贮存于现有危废库内，由仪化公司统一委托南通瑞盈环保科技有限公司处置；废润滑油属于危险废物（HW08 900-249-08），密闭桶装贮存于危废库内，由仪化公司统一委托镇江风华废弃物处置有限公司处置。生活垃圾由环卫清运。
产生的废碱液通过污水管道缓慢排入厂区污水预处理站作为中和剂利用，已验收项目生产工艺过程不涉及第一类污染以及《危险废物鉴别标准浸出毒性》（GB5085.3）所列其他特征污染物，使用NaOH碱液清洗熔体过滤器过程主要为酯在碱性条件下的水解反应过程，产生的废碱液中主要成分为未溶解酯类等，因此废碱液中不含第一类污染物以及《危险废物鉴别标准浸出毒性》（GB5085.3）所列其他特征污染物，作为污水处理设施中和剂利用过程不按危险废物管理，废碱液通过废水管道缓慢排入污水预处理设施。
现有项目固体废物处置情况见表3.2.3-1。
表3.2.3-1 现有项目固体废物处置情况
	序号
	固体废物名称
	属性
	产生环节
	形态
	组分
	产生量（t/a）
	废物代码
	处置方式

	1
	PBT聚合废渣
	一般工业固废
	预缩聚釜、终缩聚釜开停车
	固体
	PBT
	
	265-000-06
	外售

	2
	废碱液
	危险废物
	过滤器清洗
	液态
	NaOH等
	
	HW35
（900-352-35）
	自行利用，作为废水预处理设施中和剂

	3
	废包装桶
	
	钛酸四丁酯使用
	固态
	钛酸四丁酯
	
	HW49
（900-041-49）
	委托有资质单位处置

	4
	废润滑油
	
	设备维护
	液态
	矿物油
	
	HW08
（900-249-08）
	

	5
	生活垃圾
	生活垃圾
	职工生活
	固态
	纸张、果皮等
	
	-
	环卫清运


综上，现有项目固废处理处置率100%，能够得到妥善的处理处置。
3.2.4 现有项目污染物排放情况
PBT部现有项目已按照自行监测计划进行了废气、废水、噪声监测，各污染物可实现达标排放。
3.2.4.1 废气污染源达标情况
3.2.4.1.1 有组织废气达标情况
[bookmark: _Hlk520381765]根据仪化公司PBT部2024年例行监测数据，现有4台热媒炉排气筒SO2、NOX、颗粒物排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1锅炉大气污染物排放浓度限值，非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值，监测结果与评价见表3.2.4-1。
[bookmark: _Hlk68768265]表3.2.4-1  PBT部热媒炉烟气2024年例行监测数据汇总
	[bookmark: OLE_LINK24]监测日期
	排放源
	负荷    (%)
	烟温   (℃)
	含湿量(%)
	平均氧气(%)
	平均流速(Vs  m/s)
	过剩空气
	标况流量(Ndm3/h)
	NOx
	SO2
	颗粒物
	CO
	林格曼黑度
	非甲烷总烃

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	实测浓度（mg/m3）
	折算浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	CO浓度(mg/m3)
	CO排放量(kg/h)
	
	

	一月
	工Ⅲ1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	未运行

	
	工Ⅰ2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	未运行

	
	工Ⅱ1
	90
	238
	2.30
	2.30
	5.28
	1.12
	9836
	45.4
	42.4
	0.45
	2.5
	2.3
	0.02
	6.53
	6.09
	0.1
	30.9
	0.32
	<1
	1.14

	
	工Ⅱ2
	90
	258
	2.20
	3.60
	5.73
	1.21
	11022
	39.5
	39.8
	0.44
	4.5
	4.5
	0.05
	6.02
	6.07
	0.1
	0
	0
	<1
	6.93

	二月
	工Ⅲ1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	未运行

	
	工Ⅰ2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	未运行

	
	工Ⅱ1
	90
	238
	2.30
	2.30
	5.28
	1.12
	9836
	45.4
	42.4
	0.45
	2.5
	2.3
	0.02
	6.53
	6.09
	0.1
	30.9
	0.32
	<1
	1.14

	
	工Ⅱ2
	90
	258
	2.20
	3.60
	5.73
	1.21
	11022
	39.5
	39.8
	0.44
	4.5
	4.5
	0.05
	6.02
	6.07
	0.1
	0
	0
	<1
	6.93

	三月
	工Ⅲ1
	95
	160
	11
	4.00
	5.18
	1.24
	6635
	46.3
	47.6
	0.31
	2.00
	2.1
	0.01
	4.8
	4.96
	0.1
	2.4
	0.02
	<1
	1.03

	
	工Ⅰ2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	未运行

	
	工Ⅱ1
	90
	238
	2.30
	2.30
	5.28
	1.12
	9836
	45.4
	42.4
	0.45
	2.5
	2.3
	0.02
	6.53
	6.09
	0.1
	30.9
	0.32
	<1
	1.14

	
	工Ⅱ2
	90
	258
	2.20
	3.60
	5.73
	1.21
	11022
	39.5
	39.8
	0.44
	4.5
	4.5
	0.05
	6.02
	6.07
	0.1
	0
	0
	<1
	6.93

	四月
	工Ⅲ1
	90
	168
	11.0
	4.20
	4.89
	1.25
	6152
	39.9
	41.6
	0.24
	0.8
	0.8
	0.01
	5.36
	5.58
	0.1
	11.6
	0.07
	<1
	2.37

	
	工Ⅰ2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	未运行

	
	工Ⅱ1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	未运行

	
	工Ⅱ2
	90
	328
	2.30
	3.70
	8.35
	1.21
	15569
	39.0
	39.3
	0.61
	0
	0
	0
	4.37
	4.41
	0.10
	7.0
	0.11
	<1
	2.88

	五月
	工Ⅲ1
	90
	168
	11.0
	4.20
	4.89
	1.25
	6152
	39.9
	41.6
	0.24
	0.8
	0.8
	0.01
	5.36
	5.58
	0.1
	11.6
	0.07
	<1
	2.37

	
	工Ⅰ2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	未运行

	
	工Ⅱ1
	90
	328
	2.30
	2.60
	4.82
	1.14
	4838
	37.0
	35.1
	0.18
	1.2
	1.1
	0.01
	7.45
	7.08
	0.1
	33.7
	0.17
	<1
	3.31

	
	工Ⅱ2
	90
	328
	2.30
	3.70
	8.35
	1.21
	15569
	39.0
	39.3
	0.61
	0
	0
	0
	4.37
	4.41
	0.10
	7.0
	0.11
	<1
	2.88

	六月
	工Ⅲ1
	90
	168
	11.0
	4.20
	4.89
	1.25
	6152
	39.9
	41.6
	0.24
	0.8
	0.8
	0.01
	5.36
	5.58
	0.1
	11.6
	0.07
	<1
	2.37

	
	工Ⅳ2
	90
	105
	11.7
	5.40
	13.47
	1.35
	19598
	32.6
	36.7
	0.64
	3.0
	3.4
	0.06
	1.98
	2.23
	0.1
	0
	0
	<1
	4.87

	
	工Ⅱ1
	90
	328
	2.30
	2.60
	4.82
	1.14
	4838
	37.0
	35.1
	0.18
	1.2
	1.1
	0.01
	7.45
	7.08
	0.1
	33.7
	0.17
	<1
	3.31

	
	工Ⅱ2
	90
	328
	2.30
	3.70
	8.35
	1.21
	15569
	39.0
	39.3
	0.61
	0
	0
	0
	4.37
	4.41
	0.10
	7.0
	0.11
	<1
	2.88

	七月
	工Ⅲ1
	95
	158
	11.1
	6.30
	6.95
	1.43
	8941
	24.1
	28.7
	0.22
	0
	0
	0
	4.09
	4.87
	0.1
	0.4
	0.01
	<1
	2.37

	
	工Ⅳ2
	95
	112
	11.4
	5.40
	14.18
	1.35
	20326
	29.7
	33.4
	0.60
	1.5
	1.7
	0.03
	1.88
	2.12
	0.1
	4.3
	0.08
	<1
	3.09

	
	工Ⅱ1
	95
	326
	2.30
	5.20
	7.76
	1.33
	7819
	14.0
	15.5
	0.11
	2.4
	2.7
	0.02
	4.74
	5.25
	0.1
	4.0
	0.03
	<1
	3.44

	
	工Ⅱ2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	未运行

	八月
	工Ⅲ1
	95
	158
	11.1
	6.30
	6.95
	1.43
	8941
	24.1
	28.7
	0.22
	0
	0
	0
	4.09
	4.87
	0.1
	0.4
	0.01
	<1
	0.583

	
	工Ⅳ2
	95
	112
	11.4
	5.40
	14.18
	1.35
	20326
	29.7
	33.4
	0.60
	1.5
	1.7
	0.03
	1.88
	2.12
	0.1
	4.3
	0.08
	<1
	3.09

	
	工Ⅱ1
	95
	326
	2.30
	5.20
	7.76
	1.33
	7819
	14.0
	15.5
	0.11
	2.4
	2.7
	0.02
	4.74
	5.25
	0.1
	4.0
	0.03
	<1
	3.44

	
	工Ⅱ2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	未运行

	九月
	工Ⅲ1
	95
	158
	11.1
	6.30
	6.95
	1.43
	8941
	24.1
	28.7
	0.22
	0
	0
	0
	4.09
	4.87
	0.1
	0.4
	0.01
	<1
	0.583

	
	工Ⅳ2
	95
	121
	11.6
	5.60
	11.45
	1.36
	19756
	31.3
	35.5
	0.62
	2.2
	2.5
	0.04
	3.20
	3.63
	0.1
	0
	0
	<1
	0.63

	
	工Ⅱ1
	95
	326
	2.30
	5.20
	7.76
	1.33
	7819
	14.0
	15.5
	0.11
	2.4
	2.7
	0.02
	4.74
	5.25
	0.1
	4.0
	0.03
	<1
	3.44

	
	工Ⅱ2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	未运行

	十月
	工Ⅲ1
	90
	165
	11.0
	4.60
	5.96
	1.28
	7541
	33.8
	36.0
	0.25
	2.6
	2.8
	0.02
	4.88
	5.20
	0.1
	3.0
	0.02
	<1
	1.55

	
	工Ⅳ1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	未运行

	
	工Ⅳ2
	90
	124
	11.3
	7.50
	14.55
	1.56
	23237
	35.1
	45.6
	0.82
	1.6
	2.1
	0.04
	2.73
	3.55
	0.1
	<1
	<1
	<1
	1.06

	
	工Ⅱ1
	90
	322
	2.60
	3.30
	9.35
	1.19
	17548
	34.1
	33.8
	0.60
	3.7
	3.7
	0.06
	4.04
	4.01
	0.1
	3.2
	0.06
	<1
	1.41

	
	工Ⅱ2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	未运行

	十一月
	工Ⅲ1
	90
	165
	11.0
	4.60
	5.96
	1.28
	7541
	33.8
	36.0
	0.25
	2.6
	2.8
	0.02
	4.88
	5.20
	0.1
	3.0
	0.02
	<1
	1.55

	
	工Ⅳ1
	90
	125
	11.5
	5.7
	9.0
	1.38
	14735
	18.0
	20.0
	0.27
	0
	0
	0
	3.90
	4.40
	0.1
	0
	0
	<1
	0.63

	
	工Ⅳ2
	90
	124
	11.3
	7.50
	14.55
	1.56
	23237
	35.1
	45.6
	0.82
	1.6
	2.1
	0.04
	2.73
	3.55
	0.1
	<1
	<1
	<1
	0.181

	
	工Ⅱ1
	90
	322
	2.60
	3.30
	9.35
	1.19
	17548
	34.1
	33.8
	0.60
	3.7
	3.7
	0.06
	4.04
	4.01
	0.1
	3.2
	0.06
	<1
	1.41

	
	工Ⅱ2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	未运行

	十二月
	工Ⅲ1
	90
	165
	11.0
	4.60
	5.96
	1.28
	7541
	33.8
	36.0
	0.25
	2.6
	2.8
	0.02
	4.88
	5.20
	0.1
	3.0
	0.02
	<1
	1.55

	
	工Ⅳ1
	90
	125
	11.4
	4.50
	10.74
	1.27
	18412
	23.6
	25.0
	0.43
	0.4
	0.4
	0.01
	3.43
	3.63
	0.1
	0.8
	0.01
	<1
	0.63

	
	工Ⅳ2
	90
	124
	11.3
	7.50
	14.55
	1.56
	23237
	35.1
	45.6
	0.82
	1.6
	2.1
	0.04
	2.73
	3.55
	0.1
	<1
	<1
	<1
	0.151

	
	工Ⅱ1
	90
	322
	2.60
	3.30
	9.35
	1.19
	17548
	34.1
	33.8
	0.60
	3.7
	3.7
	0.06
	4.04
	4.01
	0.1
	3.2
	0.06
	<1
	1.41

	
	工Ⅱ2
	90
	324
	2.3
	3.80
	5.47
	1.22
	10284
	43.9
	44.6
	0.45
	0.6
	0.6
	0.01
	5.47
	5.56
	0.1
	5.6
	0.06
	<1
	/



3.2.4.1.2 无组织废气达标情况
仪化公司2024年厂界无组织废气例行监测结果见下表3.2.4-2，例行监测时间为2024.10.30~2024.10.31。根据例行监测数据统计结果，现有项目无组织废气污染物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准要求。
表3.2.4-2  现有项目厂界无组织废气例行监测结果统计表
	类别
	污染物名称
	厂界上风向1#监测点（mg/m3）
	厂界下风向2#监测点（mg/m3）
	厂界下风向3#监测点（mg/m3）
	厂界下风向4#监测点（mg/m3）
	执行标准（mg/m3）
	达标情况

	厂界无组织废气
	氨
	0.05
	0.07
	0.12
	0.03
	/
	达标

	
	硫化氢
	ND
	2×10-3
	2×10-3
	2×10-3
	/
	达标

	
	臭气浓度
（无量纲）
	＜10
	＜10
	＜10
	11
	/
	达标

	
	非甲烷总烃
	0.18
	0.19
	0.19
	0.20
	4
	达标

	
	
	0.13
	0.27
	0.16
	0.17
	
	

	
	
	0.17
	0.17
	0.17
	0.16
	
	

	
	
	0.16
	0.21
	0.17
	0.18
	
	


注：ND表示未检出，硫化氢检出限为0.001mg/m3。
3.2.4.2 废水污染源达标情况
现有项目废水例行监测结果见下表3.2.4-3，例行监测时间为2024.1~2024.12。根据仪化公司2024年例行和在线监测数据，现有项目废水污染物均能实现达标排放。
表3.2.4-3  现有项目废水污染物例行监测统计
	排放口
	污染物类别
	监测值（mg/L）
	排放标准限值（mg/L）
	达标情况

	生化装置东区排放口
	pH值（无量纲）
	7.3~8.5
	6.0~9.0
	达标

	
	化学需氧量
	20~49
	50
	达标

	
	五日生化需氧量
	6.0~7.4
	20
	达标

	
	悬浮物
	11~15
	30
	达标

	
	氨氮
	0.176~3.04
	5
	达标

	
	总磷
	0.112~0.488
	0.5
	达标

	
	总氮
	1.05~11
	15
	达标

	
	油类
	0.12~0.35
	3
	达标


3.2.4.3 厂界噪声达标情况
根据企业2024年例行监测结果，企业厂界昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
3.2.4.4 固废暂存及处置情况
现有危废库已按照《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）要求进行建设和贮存。各类标志、通讯设备、照明设施和消防设施已按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范进行设置，危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求采取了有效的防渗措施和渗漏收集措施；在危废暂存库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置了在线视频监控，并与中控室联网。
危险废物出入库交接记录内容已按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）附录C，建立了危险废物贮存的台帐制度。
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图3.1-9 危废仓库现状图
[bookmark: _Toc216962400]3.3 污染物排放情况
[bookmark: _Toc252453261]仪化公司于2024年12月20日已完成排污许可证申报（编号：91321081323786271G001P）。根据仪化公司2024年排污许可证年度执行报告内容，2024年公司主要产生排放情况与全厂核定排放量信息如下表所示。
表3.3-1  仪化公司现有项目主要污染物排放情况（单位：t/a）
	污染物
	[bookmark: _Hlk208926759]2024年实际排放量
	排污许可量
	实际排放量是否超出排污许可量

	废气
	SO2
	74.5563
	2341.78
	否

	
	NOX
	195.6343
	3388.58
	否

	
	颗粒物
	22.7253
	370.6
	否

	
	VOCs
	有组织
	372.82585
	382.7117
	否

	
	
	无组织
	264.4
	512.663
	否

	废水
	废水量
	[bookmark: _Hlk208926771]1142.267万
	[bookmark: _Hlk208926741]1422.62万
	否

	
	COD
	482.8008
	1024.358
	否

	
	氨氮
	2.4966
	102.436
	否

	
	TN
	68.2359
	307.308
	否

	
	TP
	2.9888
	10.244
	否

	固废
	危险废物
	0
	0
	/

	
	一般工业固废
	0
	0
	/


[bookmark: _Toc216962401]3.4 现有项目存在的环保问题及“以新带老”措施
（1）PBT部PBT一装置污水池尾气治理问题
目前PBT部PBT一装置污水池加盖后收集的尾气仅通过排气筒高空排入大气，无治理措施，周围环境空气中有时有异味存在。
治理措施：针对PBT部PBT一装置污水池加盖后收集的尾气无处理措施问题，公司计划投资71.94万元，利用装置停车大修窗口期实施废气收集系统升级改造。改造后，新增收集尾气将输送至热媒炉进行焚烧处理。
（2）高纤部力纶装置含十氢萘废气逸散问题
高纤部力纶装置后纺热箱在加热过程中，原丝所含十氢萘及油剂组分受热挥发形成气态污染物，经热箱出入口逸散至车间内作业环境。此外，高纤部力纶E04装置侧环吹窗体与纺丝箱体接合部位存在密封缺陷，导致含十氢萘废气泄漏，形成无组织排放源。
治理措施：针对高纤部十氢萘废气逸散问题，专项投资132万元实施“高纤装置油烟综合治理项目”，通过密封改造、负压收集及水喷淋处理等综合措施，彻底解决十氢萘无组织排放问题。
上述综合治理项目计划于2026年底前完成全部改造工程，改造后各装置排放废气得到有效处理，可减少对环境及现场操作人员的影响。
（3）废气“以新带老”
根据《中国石化仪征化纤有限责任公司年产50万吨新一代瓶片改造项目一般变动环境影响分析》，仪化公司近年来不断进行提标改造，目前已批的减排项目主要为中国石化仪征化纤有限责任公司热电部锅炉烟气超低排放环保升级改造项目、PTA原料罐区醋酸储罐废气治理项目、水务部污水异味治理项目等，上述项目均已建设完成，可用于项目总量削减，具体减排情况如下：
表3.4-1  仪化公司已批的减排项目汇总表（t/a）
	序号
	项目名称
	污染物名称
	减排量

	1
	中国石化仪征化纤有限责任公司热电部锅炉烟气超低排放环保升级改造项目
	颗粒物
	47.86

	
	
	二氧化硫
	185.73

	
	
	氮氧化物
	106.39

	2
	PTA原料罐区醋酸储罐废气治理项目
	VOCs
	3.35

	3
	水务部污水异味治理项目
	VOCs
	46.285

	合计
	颗粒物
	47.86

	
	二氧化硫
	185.73

	
	氮氧化物
	106.39

	
	VOCs
	49.635


（4）废水“以新带老”
仪征化纤公司拟在现有PTA装置旁建设PTA污水处理回收利用项目，以期大幅降低工艺废水排放量及排放浓度，同时回收氢溴酸和碳酸钠等，减少吨产品原辅料消耗，达到资源回收和节能减排的双重目的，削减废水量368000t/a。

[bookmark: _Toc216962402]4 建设项目工程分析
[bookmark: _Toc216962403][bookmark: _Toc26947403][bookmark: _Toc495354205][bookmark: _Toc48080500]4.1项目概况
4.1.1 项目基本情况
项目名称：年产4万吨功能性TPEE弹性体新材料项目
行业类别：C2651 初级形态塑料及合成树脂制造
项目性质：改建
建设地点：仪征化纤公司界区内
总投资：项目总投资24176万元，环保投资180万元，占总投资的0.74% 
占地面积：3900m2
职工人数：劳动定员25人，从公司内部调剂
工作时间：采用四班三运转制生产，每天运行24小时，年生产天数333天，合计年生产时间为8000小时
建设周期：18个月。
4.1.2 项目主体工程及产品方案
4.1.2.1 主体工程及产品方案
保密
4.1.2.2 产品主要技术指标
保密
4.1.3 项目公辅及环保工程建设内容
保密
4.1.4 厂区总平面布置
保密
4.1.5 厂界周围情况
仪化公司厂界东侧厂界与浦峰路相邻，南侧厂界与甘草山河相邻，西侧主要为空地和村庄，厂界与中央大道相邻，北侧主要为空地和村庄，部分厂界与康大路相邻。厂区周边状况见图4.1-2。
本项目位于PBT部西侧，北面为中心干道，西侧为公用工程部，南侧为机修北路，东侧为B03生产线。
[bookmark: _Toc216962404]4.2 项目工程分析
4.2.1 生产原理
保密
4.2.2 工艺流程及产污环节分析
保密
[bookmark: _Toc216962405]4.3 主要原辅材料及设备
保密
4.3.1 主要原辅材料
保密
4.3.2 主要原辅材料理化性质、毒理毒性
保密
4.3.3 主要工艺设备
保密
[bookmark: _Toc214382786][bookmark: _Toc216962406][bookmark: _Toc26947407]4.4 风险因素识别
保密
[bookmark: _Toc216962407][bookmark: _Toc495354270]4.5 物料平衡
4.5.1 装置物料平衡
保密
4.5.2 单项物质平衡
保密
4.5.3 水平衡及蒸汽平衡
[bookmark: _Toc216962408]保密
[bookmark: _Toc151987028][bookmark: _Toc216962409]4.6 扩建项目污染源强分析
依据建设单位提供的有关技术资料以及前述工艺过程分析和物料平衡、水平衡计算，得出扩建项目污染源强数据汇总如下。
[bookmark: _Toc495354312]4.6.1 废气产生与处理情况
保密
4.6.1 废水产生与处理情况
保密
4.6.3 噪声产生与治理情况
[bookmark: _Toc469473271]保密
4.6.4 固体废物产生及处置情况
保密
4.6.5 非正常工况排放情况
保密
4.7 污染物“三本帐”核算
保密
[bookmark: _Toc216962410][bookmark: _Toc157035624]4.8 碳排放评价
4.8.1 评价范围
本项目为化工生产项目，根据《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南（试行）》（苏环办[2021]364号）要求，本次碳排放评价核算边界见表4.8.1-1，核算边界示意见图4.8.1-1。具体核算范围包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统。
表4.8.1-1 本次碳排放环境影响评价核算边界
	序号
	核算边界
	核算范围

	1
	法人边界
	主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统


4.8.2 碳排放源分析
（1）碳排放源识别
碳排放是指在特定时段内直接或间接向大气排放温室气体的行为，而温室气体是指大气中那些吸收和重新放出红外辐射的自然的和人为的气态成分。参照指南评价范围为《京都议定书》中规定的六种温室气体，分别为二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）和六氟化硫（SF6）。
碳排放量以二氧化碳当量表示碳排放数量，简称排放量。计量单位为“吨二氧化碳当量（tCO2e）”。温室气体的二氧化碳当量等于给定气体的质量乘以它的全球变暖潜势值。
建设项目碳排放包括与建设项目生产经营活动相关的，向大气中排放温室气体的物理单元和过程。包括直接排放和间接排放，其中直接排放指建设项目持有或控制的碳排放源直接产生的碳排放；间接排放指由建设项目活动导致的，但出现在其它建设项目持有或控制的碳排放源产生的碳排放。
碳排放量主要包含三个方面，能源活动排放、净调入电力和热力对应的排放以及工业生产过程排放。其中能源活动排放指燃料在氧化燃烧过程中产生的碳排放；净调入电力和热力对应的排放指净购入使用的电力和热力（蒸汽、热水）所对应的电力或热力生产活动产生的碳排放；工业生产过程排放指在生产过程中除燃料燃烧之外的物理或化学变化造成的碳排放。
根据工程分析，对本项目碳排放源调查识别，主要包括热媒炉燃烧天然气产生的二氧化碳排放、净调入电力和热力产生的二氧化碳排放，具体排放设施和因子如下：

表4.8.2-1  本项目碳排放源识别表
	排放类型
	设施
	温室气体种类

	
	
	CO2
	CH4
	N2O
	HFCs
	PFCs
	SF6

	直接排放
	能源活动排放
	热媒炉
	√
	×
	×
	×
	×
	×

	间接排放
	净调入电力
	外购电力
	√
	×
	×
	×
	×
	×

	
	净调入热力
	外购蒸汽
	√
	×
	×
	×
	×
	×


（2）活动数据调查
本项目外购电力、热力使用与产生情况见表4.8.2-2。
表4.8.2-2  本项目碳排放源使用、产生情况
	类别
	天然气消耗（万Nm3/年）
	外购电力（MWh/年）
	外购蒸汽（GJ）

	本项目
	335.4
	6282
	12194.38


4.8.3 碳排放预测
4.8.3.1 碳排放计算方法
碳排放计算方法主要依据《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南（试行）》（苏环办[2021]364号）相关规定。从能源活动排放、净调入电力和热力排放、工业生产过程排放三个方面，计算建设项目实施后的碳排放量。结合项目特点及关键经济指标，计算建设项目碳排放强度，本项目设定碳排放强度单位为tCO2/t。
（1）排放总量
建设项目碳排放总量计算见公式（1）：
AE总= AE燃料燃烧+ AE工业生产过程+ AE净调入电力和热力-R固碳……（1）
式中：AE总—碳排放总量（tCO2）；
AE燃料燃烧—燃料燃烧碳排放量（tCO2）；
AE工业生产过程—工业生产过程碳排放量（tCO2）；
AE净调入电力和热力—净调入电力和热力碳排放量（tCO2）；
R固碳—固碳产品隐含的排放量（tCO2）。
（2）化石燃料燃烧排放核算
本项目燃料燃烧产生的排放量（AE燃料燃烧）计算方法见公式（2）：

                     （2）

                       （3）

                     （4）
式中：i——化石燃料类型代号，本项目i=1，为其他煤气；
ADi——第i种化石燃料的活动数据，单位为吉焦（GJ）；
EFi——第i种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；
NCVi——第i种化石燃料的平均低位发热量，单位为吉焦/吨（GJ/t）；
FCi——第i种化石燃料的消耗量，单位为吨（t）；
CCi——第i种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ）；
OFi——第i种化石燃料的碳氧化率，%。
（3）工业生产过程排放
本次本项目不涉及工业生产过程排放。
（4）净调入电力和热力排放核算
净调入电力和热力消耗碳排放总量（AE净调入电力和热力）计算方法见公式（3）：
AE净调入电力和热力= AE净调入电力+ AE净调入热力 ….. …..（3）
式中：AE净调入电力—净调入电力消耗碳排放量（tCO2）；
AE净调入热力—净调入热力消耗碳排放量（tCO2）。
其中，净调入电力消耗碳排放量（AE净调入电力）计算方法见公式（4）：
AE净调入电力=AD净调入电量×EF电力 ….. ….. …（4）
式中：AD净调入电量—净调入电力消耗量（MWh）；
EF电力—电力排放因子（tCO2/MWh），为0.5366 tCO2/MWh。
其中，净调入热力消耗碳排放量（AE净调入热力）计算方法见公式（5）：
AE净调入热力=AD净调入热力消耗量×EF热力 ….. ….. …..（5）
式中：AD净调入热力消耗量—净调入热力消耗量（GJ）；
EF热力—热力排放因子（tCO2/GJ），为0.11tCO2/GJ。
本项目不生产固碳产品，R固碳为0。
4.8.3.2 碳排放量计算结果
根据计算公式，本项目碳排放量及排放强度计算结果如下：
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4.8.4 碳排放潜力分析及建议
（1）碳减排潜力分析
本项目碳排放源主要为间接排放中的电力使用，可通过以下途径进行碳减排：①积极开展源头控制：优先选用绿色节能的工艺、产品和设备，优化用能结构，优先采用可再生能源，如风能、太阳能等。②落实节能和提高能效技术：提高工业生产过程中能源使用效率，对项目主体工程进行高耗能工艺改进，提高能源综合利用效率，对余热进行回收利用，降低二氧化碳的单耗，减少二氧化碳的排放量。③车间内设置合理的换气次数。通风空调设备，如风机、多联机空调等均选用高能效的产品。对风管应进行必要的保温防潮处理，减少冷热损失，降低能耗。
（2）管理建议
首先，要进一步提高企业能源管理水平，包括建立健全能源管理机构、健全企业的能源计量系统、建立企业综合能源管理体系、积极开展合同能源管理、强化职工的能源管理和节能培训等。其次，要进一步创新企业温室气体排放管理，包括建立企业温室气体排放管理机构、建立企业温室气体排放统计监测体系、建立企业温室气体排放信息平台、加强管理者和全体职工低碳培训等。
企业应根据自身的生产工艺以及国家相关部门发布的技术指南的有关要求，确保对其运行中的决定碳排放绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，关键特性至少应包括但不限于：排放源设施、各碳源流数据、具备实测条件的与排放因子相关的数据、碳排放相关数据和生产相关数据获取方式、数据的准确性。企业应对监视和测量获取的相关数据进行分析，应开展以下工作：a) 规范碳排放数据的整理和分析；b) 对数据来源进行分类整理；c) 对排放因子及相关参数的监测数据进行分类整理；d) 对数据进行处理并进行统计分析；e) 形成数据分析报告并存档。
本项目实施后企业应根据《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南（试行）》（苏环办［2021］364 号）要求对主要工艺节点配备能源计量/检测设备，定期对计量器具、检测设备和测量仪表进行校验维护。同时根据地方碳达峰规划要求，每年进行碳排放监测、报告和核查。并设置专门的能源及温室气体排放管理机构，配备相应的工作人员。按要求进行碳排放监测并做好相应的碳排放台账。
4.8.5 碳排放管理与监测计划
一、碳排放管理要求
（1）企业在日常生产过程中，应按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）的要求，实行各工段能耗专人管理，确保节能降耗工作落到实处；
（2）建立企业二氧化碳排放核算和报告的规章制度，包括负责机构和人员、工作流程和内容、工作周期和时间节点等；指定专职人员负责企业二氧化碳排放核算和报告工作；
（3）建立健全企业二氧化碳排放监测计划。具备条件的情况下，还应定期监测主要化石燃料的低位发热值和元素碳含量以及重点燃烧设备的碳氧化率；
（4）对现有监测条件进行评估，不断提高自身监测能力，并制定相应的监测计划，包括对活动数据的监测和对化石燃料低位发热量等参数的监测；定期对计量器具，检测设备和在线监测仪表进行维护管理，并记录存档；
（5）建立健全企业二氧化碳排放和能源消耗台账记录，并记录存档；建立温室气体数据内部台账管理制度。台账应明确数据来源、数据获取时间及填报台账的相关责任人等信息。排放报告所涉及数据的原始记录和管理台账应至少保存五年，确保相关排放数据可被追溯；
（6）做好年度温室气体、二氧化碳排放核查报告、排放量登记等工作；建立企业二氧化碳排放报告内部审核制度。定期对二氧化碳排放数据进行交叉校验，对可能产生的数据误差风险进行识别，并提出相应的解决方案；
（7）结合区域碳强度考核、碳市场交易、碳排放履约、排污许可与碳排放协同管理相关要求等设置管理措施；
（8）重点排放单位应按生态环境部要求，在提交年度温室气体排放报告时，公开相关报告信息，接受社会监督。
二、监测计划
本次碳排放环境影响评价基于《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南（试行）》（苏环办[2021]364号）中有关要求，建议企业做好以下工作：
（1）规范碳排放数据的整理和分析；
（2）对数据来源进行分类整理；
（3）对排放因子及相关参数的监测数据进行分类整理；
（4）对数据进行处理并进行统计分析；
（5）形成数据分析报告并存档；
（6）定期对计量器具、检测设备和测量仪表进行校验维护。
建设单位应对其运行中的决定碳排放绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，关键特性至少应包括但不限于：排放源设施、各碳源流数据、具备实测条件的与排放因子相关的数据、碳排放相关数据和生产相关数据获取方式、数据的准确性。
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4.9.1 工艺技术先进性
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4.9.2 设备先进性
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4.9.3 资源与能源的利用
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[bookmark: _Toc378418862][bookmark: _Toc374520635][bookmark: _Toc373310649][bookmark: _Toc378428598]5.1.1 地理位置
本项目位于扬州市仪征市仪化公司现有厂区内。仪征市行政隶属江苏省扬州市，位于江苏省中西部119°02'-119°22'，北纬32°14'-32°36'之间，地处长江三角洲的顶端，是宁、镇、扬“银三角”地区的几何中心，西接南京，东连扬州，南濒长江，与镇江隔江相望，北部与安徽省天长市接壤。长江岸线27公里，直顺稳定、深泓临岸是理想的建港岸线，长江、运河两条大动脉以及贯穿市区北部的宁通高速公路，组成了四通八达的水陆交通网，并随着镇扬大桥和宁启铁路的兴建，仪征与上海、南京、扬州、镇江、连云港等大中城市的距离近在咫尺之间具有独特的地理优势，是江苏省五大重点经济发展带之一。
本项目具体地理位置见图5.1-1。
[bookmark: _Toc378428599][bookmark: _Toc378418863][bookmark: _Toc373310650][bookmark: _Toc374520636]5.1.2 地形地貌
[bookmark: _Toc373310652][bookmark: _Toc378428601][bookmark: _Toc374520638][bookmark: _Toc378418865]本项目地处华北地台苏北褶陷区，位于古老而又处于稳定状态的长江破碎带上，构造位置属扬州——铜陵地震带的基底，由硬化固积较晚的柔软性岩类组成，可塑性大。扬子断裂带为挤压破碎带，不利能量积累，四周多为活动断裂的交汇处。境内地震频率相对较低，以弱震为主，并易受外地震波及影响。根据1990年《中国地震烈度区划图》，本地区基本地震烈度为7度。
本项目地势西北高，东南低，分为丘陵、平原、冈地三个地貌区。其中东南部为冲积平原区，地面高程3-10米；东北部为平岗丘陵区；西部为高冈丘陵区，地面高程15-70米，地势起伏较大，地貌较复杂，岭窄、冲短，小冲、小洼较多。
根据相关的地质勘察资料显示，区域内地基土主要为中、下更新纪的下蜀组(Q2-3)亚粘土，呈黄褐色和黄棕色，厚度19.4～32.7米不等，土中含铁锰结核和钙质结核。土的状态呈可塑-硬塑，属可低压缩性土，土的工程性质良好。由东南向西北有深层灰色可塑亚粘土分布，层面埋深约11～14米，最深21米，最大厚度18米。含分解有机质，云母呈层状，一般属中压缩性土，工程性质稍次。同时区域内还分布着拗沟型全新纪(Q4)亚粘土，呈黄褐色、浅灰色，可塑-软塑；个别地段出现淤泥质土，分布不均，厚度2～15.4米不等，工程性质变化较大，下部与下蜀组(Q2-3)粘土相接。下蜀组(Q2-3)下部为雨花组(N2～Q1)砂砾石层，厚度4.7～8.7米，颗粘以石英为主，磨园度好，分选性差，呈中密-密实状态，工程性质良好。
5.1.3 水系、水文特征
本项目所在区域分属长江水系，胥浦河小流域，分布有甘草山河、潘家河、烟灯河、胥浦河等，均汇入长江，长江在园区南部。其中甘草山河沿东西向横贯园区，勾通胥浦河、潘家河和烟灯河等南北向河道，具有防洪、排涝、引灌三项功能。胥浦河干流源于江淮分水岭南侧北高庄，长37.3公里，流域面积203平方公里，是仪征西部引排的骨干河道。
长江仪征段西起小河口，东至军桥闸，长27.6公里，有仪征水道（小河口——世业洲洲头）和世业洲岔道。仪征段江面宽阔，江岸平直，岸线稳定。自潘家河下游依次建有仪征市取水口、仪化公司货运码头、南京港第六公司、青山污水处理厂尾水排口、真州污水处理厂尾水排口、扬州自来水四厂取水口、瓜州镇取水口等设施。
仪征长江段，每天两次涨潮落潮，涨潮历时3小时多，落潮历时9小时多，1953-1987年平均高水位（基面为废黄河高程）5.97米，平均低水位0.37米，最高水位7.197米（1954年8月17日），最低水位-0.36米（1956年11月9日）。据大通水文站测量，年径流量9500亿m3，平均流量28800m3/s，流速在0.4-1.0m/s左右。最大洪峰流量92600m3/s，最小流量4620m3/s。
周边主要水系情况见图5.1-2。
[bookmark: _Toc378428602][bookmark: _Toc373310653][bookmark: _Toc378418866][bookmark: _Toc374520639]5.1.4 气候特征
[bookmark: _Toc378418867][bookmark: _Toc373310654][bookmark: _Toc374520640][bookmark: _Toc378428603]扬州市属于亚热带季风性湿润气候向温带季风气候的过渡区。气候主要特点是四季分明、日照充足、雨量丰沛，盛行风向随季节有明显变化。春季多为东南风；夏季多为从海洋吹来的湿热的东南到东风，以东南风居多；秋季多为东北风；冬季盛行干冷的偏北风，以东北风和西北风居多。冬、夏季偏长，各约4个月；春、秋季较短，各约2个月。
5.1.5 生态环境
1、陆地动物
本项目所在地区野生动物随着工业发展及经济开发，无论数量和种类都逐渐减少，现仅有少量野兔、蛇等小动物，唯有长江北滩湿地仍保存一定数量的陆地动物，如小鸊鷉、苍鹭、池鹭、白鹭、夜鹭、黑鳽、黑水鸡、珠颈斑鸠、白鹡鸰、白头鹎、黑卷尾、灰喜鹊、喜鹊等鸟类。其中包括中日候鸟保护协定中的保护种类3种（夜鹭、黑水鸡、白鹡鸰），中澳候鸟保护协定的保护种类1种（白鹡鸰）。
2、植物
本项目所在地区植物类型主要有栽培植被、山地森林植被、沼泽植被和水生植被四种植被类型。其中农业栽培植被面积最大。山地森林植被、沼泽植被和水生植被均属自然植被类型。
①栽培植被：本地区为农业垦作区，有大面积的农业栽培植物，主要农作物品种有小麦、水稻、油菜、棉花、大麦等，按季播种，多为一年两作，以稻麦两熟为主。
②山地森林植被：山地森林植被包括针叶林、落地阔叶林、常绿针叶落叶阔叶混交林、竹林、灌丛等，其中落叶阔叶林为本次评价中山地森林植被的代表性林类，分布面积大，生长旺盛。
③沼泽植被：沼泽植被分布在地下水位偏高的江滩低洼湿地。主要优势品种有草、芦苇、芦竹、荻和垂穗苔草等。其中草群落是江滩的地带性背景群落，分布于江滩的各个地段。芦苇群落是长江沿岸的主要群落类型，比较稳定，是代表性群落之一。荻群落分布面积较大，是草本群落，对水位的适应性最大。上述三种群落在整个江滩上分段分片镶嵌分布，构成了沿江草丛植被的主体，对防泄固堤起重要作用。
④水生植被：水生植被是非地带性植被，分布零散，发育不良。根据形态特征和生态习性，本区水生植物群落可分为挺水植物群落、浮叶植物群落、漂浮植物群落和沉水植物群落，这些水生植物群落对水体污染有指示和净化作用。
3、水生动物
本项目所在地区主要水生动物主要有浮游动物有原生动物、轮虫、枝角类和挠足类四大类约二十多种。不同类群中的优势种主要为：原生动物为表壳虫、钟彤似铃虫等，轮虫有狭甲轮虫、单趾轮虫等，枝角类有秀体蚤、大型蚤等，挠足类有长江新水蚤、中华原镖水蚤等。主要的底栖动物有环节动物（水栖寡毛类和蛭类），节肢动物（蟹、虾等），软体动物（田螺、河砚和梭螺等）。野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、链鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼、黑鱼等几十种、甲壳类有虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等。
仪征江段可能出现的鱼类和珍稀动物有50多种。主要的经济鱼类和珍稀动物有26种。国家保护动物有6种，其中属于国家一级保护的珍稀动物有白暨豚、中华鲟、白鲟；属于二级保护的种类有江豚、胭脂鱼和花鳗鲡。具有丰富的水生生物资源。
[bookmark: _Toc216962432]5.2 环境质量现状调查与评价
5.2.1 环境空气质量现状监测与评价
5.2.1.1 大气环境质量现状达标情况判断
根据仪征市生态环境局网站2025年6月发布的《2024年度仪征市环境质量公报》，2024年扬州市环境空气质量统计结果见表5.2.1-1。
表5.2.1-1 区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度mg/m3
	标准限值mg/m3
	占标率%
	达标情况

	PM2.5
	年平均浓度
	0.0298
	0.035
	85.14
	达标

	PM10
	年平均浓度
	0.0554
	0.07
	79.14
	达标

	SO2
	年平均浓度
	0.0068
	0.06
	11.33
	达标

	NO2
	年平均浓度
	0.0281
	0.04
	70.25
	达标

	CO
	24h平均第 95百分位
	1.2
	4.00
	30.00
	达标

	O3
	日最大8h滑动平均值的第90百分位
	0.172
	0.16
	107.50
	不达标


根据上述统计结果，常规监测因子中PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度、CO24h平均第95百分位数质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，O3日最大8h 滑动平均值的第90百分位质量浓度不满足标准要求。本项目所在区域为环境空气质量不达标区。
5.2.1.2 基本污染物环境质量现状
由于评价范围内无环境空气质量监测网数据以及公开发布的环境空气质量现状数据，因此选择距项目地最近的省控站点扬州仪征环保局（119.167°E，32.279°N）2024年监测数据作为项目所在地基本污染物质量现状的评价依据。基本污染物大气环境现状评价统计见表5.2.1-2。
由表5.2.1-2中数据分析可知，项目所在地NO2、SO2、PM2.5和PM10年平均质量浓度达标，NO2、SO2、CO、PM10、PM2.5百分位数日平均浓度达标，O3日最大8小时平均第90百分位数达标。

表5.2.1-2 基本污染物大气环境现状评价统计表
	点位
名称
	污染物
	年评价指标
	评价标准
（μg/m3）
	现状浓度
（μg/m3）
	占标率
（%）
	超标
倍数
	日均浓度
超标频率（%）
	达标
情况

	扬州仪征环保局
	SO2
	年平均质量浓度
	60
	8
	13.3
	/
	/
	达标

	
	
	24小时平均
第98百分位数
	150
	15
	10.0
	/
	/
	

	
	NO2
	年平均质量浓度
	40
	28
	70.0
	/
	/
	达标

	
	
	24小时平均
第98百分位数
	80
	66
	82.5
	/
	
	

	
	PM10
	年平均质量浓度
	70
	60
	85.7
	/
	/
	达标

	
	
	24小时平均
第95百分位数
	150
	125
	83.3
	/
	
	

	
	PM2.5
	年平均质量浓度
	35
	31
	88.6
	/
	/
	达标

	
	
	24小时平均
第95百分位数
	75
	69
	92.0
	/
	
	

	
	CO
	24小时平均
第95百分位数
	4000
	1200
	30.0
	/
	/
	达标

	
	O3
	日最大8小时平均第90百分位数
	160
	168
	105.0
	1.05
	/
	不达标


5.2.1.3 其他污染物环境质量现状
（1）监测布点
本项目考虑到环境空气污染源的特点、评价等级、保护对象和评价区特点等多方面因素，在评价区域内布设2个大气监测点。G1、G2点位各监测因子均为实测值，监测因子为非甲烷总烃。
本项目具体布点见表5.2.1-3与图2.4-1。
表5.2.1-3  大气环境现状监测布点及监测项目一览表
	监测点名称
	监测点坐标/°
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	X（经度）
	Y（纬度）
	
	
	
	

	G1项目所在地
	119.10991389
	32.28169442
	非甲烷总烃
	连续监测7天
	厂址内
	/

	G2居民区
	119.09995910
	32.29743873
	
	连续监测7天
	西北
	451


（2）监测时段、采样频率
本项目委托江苏迈斯特环境检测有限公司于2025年8月14日~2025年8月21日对非甲烷总烃进行监测，均连续监测7天。
（3）监测方法
非甲烷总烃按照《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017）有关规定和要求执行。
（4）气象条件
监测期间的气象条件见表5.2.1-4。
表5.2.1-4 气象参数
	采样日期
	气温（℃）
	气压（kPa）
	风向
	风速（m/s）

	2025.08.14~2025.08.15
	00:00
	29.1
	100.58
	南
	1.3~2.7

	
	02:00
	28.2
	100.60
	南
	1.3~2.7

	
	08:00
	30.3
	100.51
	南
	1.3~2.7

	
	14:00
	33.2
	100.42
	南
	1.3~2.7

	
	20:00
	30.6
	100.45
	南
	1.3~2.7

	2025.08.15~2025.08.16
	00:05
	28.3
	100.62
	南
	1.3~2.8

	
	02:00
	27.1
	100.65
	南
	1.3~2.8

	
	08:00
	28.7
	100.58
	南
	1.3~2.8

	
	14:00
	33.8
	100.43
	南
	1.3~2.8

	
	20:00
	30.0
	100.51
	南
	1.3~2.8

	2025.08.16~2025.08.17
	00:10
	27.5
	100.64
	东
	1.4~2.7

	
	02:00
	26.3
	100.67
	东
	1.4~2.7

	
	08:00
	30.1
	100.60
	东
	1.4~2.7

	
	14:00
	33.9
	100.51
	东
	1.4~2.7

	
	20:00
	31.2
	100.55
	东
	1.4~2.7

	2025.08.17~2025.08.18
	00:15
	28.0
	100.57
	东
	1.3~2.8

	
	02:00
	27.5
	100.60
	东
	1.3~2.8

	
	08:00
	29.7
	100.54
	东
	1.3~2.8

	
	14:00
	35.3
	100.34
	东
	1.3~2.8

	
	20:00
	30.7
	100.51
	东
	1.3~2.8

	2025.08.18~2025.08.19
	00:20
	27.7
	100.54
	东
	1.3~2.7

	
	02:00
	26.8
	100.57
	东
	1.3~2.7

	
	08:00
	30.5
	100.50
	东
	1.3~2.7

	
	14:00
	35.7
	100.34
	东
	1.3~2.7

	
	20:00
	31.3
	100.45
	东
	1.3~2.7

	2025.08.19~2025.08.20
	00:25
	28.8
	100.50
	西
	1.4~2.8

	
	02:00
	27.7
	100.54
	西
	1.4~2.8

	
	08:00
	30.9
	100.47
	西
	1.4~2.8

	
	14:00
	35.4
	100.32
	西
	1.4~2.8

	
	20:00
	31.7
	100.42
	西
	1.4~2.8

	2025.08.20~2025.08.21
	00:30
	28.0
	100.52
	南
	1.3~2.6

	
	02:00
	27.3
	100.56
	南
	1.3~2.6

	
	08:00
	30.5
	100.47
	南
	1.3~2.6

	
	14:00
	35.1
	100.32
	南
	1.3~2.6

	
	20:00
	30.9
	100.41
	南
	1.3~2.6


（5）监测结果
监测结果见表5.2.1-5。
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表5.2.1-5  大气环境现状评价统计结果
	监测点位
	监测点坐标/°
	污染物
	平均时间
	评价标准（mg/m3）
	监测浓度范围（mg/m3）
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	
	X（经度）
	Y（纬度）
	
	
	
	最小值
	最大值
	
	
	

	G1项目所在地
	119.10991389
	32.28169442
	非甲烷总烃
	1小时平均值
	2
	0.63
	0.91
	4.55
	/
	达标

	G2居民区
	119.09995910
	32.29743873
	非甲烷总烃
	1小时平均值
	2
	0.33
	0.59
	29.5
	/
	达标

	*L代表检出限



（6）评价标准
非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值，具体见表2.2.3-1。
（7）评价方法
大气质量现状采用单项标准指数法，即：
Iij=Cij/Csj
式中：Iij：第i种污染物在第j点的标准指数；
Cij：第i种污染物在第j点的监测平均值，mg/m3；
Csj：第i种污染物的评价标准，mg/m3；
（8）评价结果
由表5.2.1-5可知，环境空气质量监测点处的非甲烷总烃短期浓度占标率小于100%，满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。
5.2.2 声环境质量现状监测与评价
5.2.2.1 声环境现状监测
为了解项目所在地及厂界噪声质量现状，本项目委托江苏迈斯特环境检测有限公司对项目周边声环境保护目标声环境现状进行监测。
（1）监测布点、监测因子
本项目在声环境评价范围内布设N1~N8，共8个监测点分布见表5.2.2-1。各噪声点详细位置见图4.1-6。
表5.2.2-1  声环境现状监测布点及监测项目一览表
	监测编号
	方位
	距离
	监测因子

	N1
	东
	厂界外1m
	等效连续
A声级

	N2
	南
	厂界外1m
	

	N3
	南
	厂界外1m
	

	N4
	西
	厂界外1m
	

	N5
	西
	厂界外1m
	

	N6
	北
	厂界外1m
	

	N7
	北
	厂界外1m
	

	N8
	东
	厂界外1m
	


（2）监测时间、频次
现状监测时间为2025年8月17日~8月19日。连续监测两天，每天昼夜各一次。
（3）监测方法
监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声》（GB12348-2008）的要求进行监测。
5.2.2.2 声环境现状评价
（1）评价方法
根据噪声现状的监测统计结果，采用与评价标准直接比较的方法（单因子法）对评价范围内的声环境质量现状进行评价。
（2）评价标准
以等效连续A声级Leq为评价量，本项目实测噪声监测点布设于厂界，执行《声环境质量标准》（3096-2008）表1中的3类声环境功能区环境噪声限值。
（3）监测结果与评价
噪声监测及评价结果见表5.2.2-2。
表5.2.2-2 噪声现状监测结果
	监测地点
	监测结果

	
	2025.08.17
	2025.08.17~08.18
	2025.08.18
	2025.08.18~08.19

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	N1
	57
	51
	62
	50

	N2
	60
	52
	63
	50

	N3
	59
	53
	60
	51

	N4
	61
	50
	59
	51

	N5
	59
	50
	60
	52

	N6
	59
	50
	59
	51

	N7
	59
	51
	59
	51

	N8
	59
	51
	57
	52

	评价标准
	65
	55
	65
	55

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


由表5.2.2-2可知，本项目厂界外声环境保护目标处N1-N8各监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 
5.2.3 地下水环境质量现状监测与评价
5.2.3.1 地下水环境质量现状监测
（1）监测因子
本项目地下水布设5个水质监测位点和10个水位监测点，D1~D5的监测项目为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。同时测量地下水水位。D6~D10监测项目为：地下水水位。 
（2）监测时间及频次
监测时间：2025年8月15日 
监测频次：各点均取样监测一次。
（3）监测布点
在本次项目评价范围内设5个地下水水质监测点（D1~D5），10个水位监测点（D1~D10），具体情况分别见表5.2.3-1及图5.1-2。
表5.2.3-1  地下水监测点位置
	编号
	点位
	方位
	相对项目距离m
	监测因子

	D1
	生化西区污水管网附近
	SE
	1362
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数，同时测量地下水水位

	D2
	高纤部冷却塔南侧
	W
	1005
	

	D3
	项目所在地东南侧
	SE
	1877
	

	D4
	BDO部
	NW
	1045
	

	D5
	项目所在地北侧
	N
	1671
	

	D6
	瓶片部污水管网附近
	SW
	891
	地下水水位

	D7
	项目所在地东南侧
	SE
	488
	

	D8
	项目所在地东南侧
	SE
	408
	

	D9
	项目所在地东侧
	E
	1875
	

	D10
	危废库所在地
	NE
	742
	


5.2.3.2 地下水环境质量现状评价
评价采用单因子污染指数法，评价标准选用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），评价结果见表5.2.3-2和表5.2.3-3。
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表5.2.3-2  地下水环境质量监测结果及其现状评价
	序号
	监测项目
	单位
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5

	
	
	
	监测结果
	达到标准
	监测结果
	达到标准
	监测结果
	达到标准
	监测结果
	达到标准
	监测结果
	达到标准

	1
	pH值
	无量纲
	7.3
	Ⅲ类
	7.4
	Ⅲ类
	7.5
	Ⅲ类
	7.7
	Ⅲ类
	7.3
	Ⅲ类

	2
	钾
	mg/L
	2.04
	-
	2.27
	-
	0.45
	-
	0.46
	-
	0.46
	-

	3
	钠
	mg/L
	36.5
	-
	34.8
	-
	22.3
	-
	21.3
	-
	14.5
	-

	4
	钙
	mg/L
	122
	-
	125
	-
	72.1
	-
	72.5
	-
	35.8
	-

	5
	镁
	mg/L
	34.5
	-
	33.7
	-
	15.3
	-
	15.4
	-
	6.37
	-

	6
	碳酸根
	mg/L
	5（L）
	-
	5（L）
	-
	5（L）
	-
	5（L）
	-
	5（L）
	-

	7
	重碳酸根
	mg/L
	295
	-
	299
	-
	220
	-
	245
	-
	52
	-

	8
	Cl-
	mg/L
	11.2
	-
	11.9
	-
	67.1
	-
	25.5
	-
	74.9
	-

	9
	SO42-
	mg/L
	236
	-
	256
	-
	28.5
	-
	30.4
	-
	17.9
	-

	10
	氨氮（以N计）
	mg/L
	0.335
	Ⅲ类
	0.297
	Ⅲ类
	0.454
	Ⅲ类
	0.362
	Ⅲ类
	0.405
	Ⅲ类

	11
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.44
	Ⅰ类
	0.13
	Ⅰ类
	0.09
	Ⅰ类
	0.45
	Ⅱ类
	0.09
	Ⅰ类

	12
	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.003（L）
	Ⅰ类
	0.010
	Ⅰ类
	0.003（L）
	Ⅰ类
	0.005
	Ⅰ类
	0.003（L）
	Ⅰ类

	13
	挥发酚
	mg/L
	0.0003（L）
	Ⅰ类
	0.0003（L）
	Ⅰ类
	0.0003（L）
	Ⅰ类
	0.0003（L）
	Ⅰ类
	0.0003（L）
	Ⅰ类

	14
	氰化物
	mg/L
	0.002（L）
	Ⅰ类
	0.002（L）
	Ⅰ类
	0.002（L）
	Ⅰ类
	0.002（L）
	Ⅰ类
	0.002（L）
	Ⅰ类

	15
	总硬度
	mg/L
	435
	Ⅲ类
	455
	Ⅳ类
	250
	Ⅱ类
	250
	Ⅱ类
	117
	Ⅰ类

	16
	溶解性固体
	mg/L
	623
	Ⅲ类
	671
	Ⅲ类
	360
	Ⅱ类
	320
	Ⅱ类
	190
	Ⅰ类

	17
	耗氧量
	mg/L
	4.1
	Ⅳ类
	3.5
	Ⅳ类
	1.3
	Ⅱ类
	1.8
	Ⅱ类
	1.4
	Ⅱ类

	18
	氟化物
	mg/L
	0.22
	Ⅰ类
	0.29
	Ⅰ类
	0.27
	Ⅰ类
	0.37
	Ⅰ类
	0.20
	Ⅰ类

	19
	硫酸盐
	mg/L
	248
	Ⅲ类
	267
	Ⅳ类
	32.4
	Ⅰ类
	33.1
	Ⅰ类
	21.9
	Ⅰ类

	20
	氯化物
	mg/L
	12.8
	Ⅰ类
	13.2
	Ⅰ类
	87.4
	Ⅱ类
	29.4
	Ⅰ类
	85.3
	Ⅱ类

	21
	六价铬
	mg/L
	0.004（L）
	Ⅰ类
	0.004（L）
	Ⅰ类
	0.004（L）
	Ⅰ类
	0.004（L）
	Ⅰ类
	0.004（L）
	Ⅰ类

	22
	砷
	μg/L
	0.3
	Ⅰ类
	0.4
	Ⅰ类
	0.4
	Ⅰ类
	0.6
	Ⅰ类
	0.3（L）
	Ⅰ类

	23
	汞
	μg/L
	0.04（L）
	Ⅰ类
	0.04（L）
	Ⅰ类
	0.04（L）
	Ⅰ类
	0.04（L）
	Ⅰ类
	0.04（L）
	Ⅰ类

	24
	铅
	μg/L
	0.21（L）
	Ⅰ类
	0.21（L）
	Ⅰ类
	0.21（L）
	Ⅰ类
	13.9
	Ⅳ类
	0.21（L）
	Ⅰ类

	25
	镉
	μg/L
	0.04
	Ⅰ类
	0.03
	Ⅰ类
	0.05
	Ⅰ类
	0.01（L）
	Ⅰ类
	0.03
	Ⅰ类

	26
	铁
	mg/L
	0.03（L）
	Ⅰ类
	0.03（L）
	Ⅰ类
	0.03（L）
	Ⅰ类
	0.03（L）
	Ⅰ类
	0.03（L）
	Ⅰ类

	27
	锰
	mg/L
	0.01（L）
	Ⅰ类
	0.01（L）
	Ⅰ类
	0.01（L）
	Ⅰ类
	0.01（L）
	Ⅰ类
	0.01（L）
	Ⅰ类

	28
	总大肠菌群
	MPN/L
	2.2×102
	Ⅳ类
	2.0×102
	Ⅳ类
	2.7×102
	Ⅳ类
	90
	Ⅳ类
	2.5×102
	Ⅳ类

	29
	细菌总数
	CFU/mL
	2.1×102
	Ⅳ类
	2.3×102
	Ⅳ类
	2.3×102
	Ⅳ类
	2.0×102
	Ⅳ类
	2.4×102
	Ⅳ类

	*L代表检出限





表5.2.3-2  地下水水位监测点现状监测结果表
	检测点位名称及编号
	水位（m）
	检测点位名称及编号
	水深（m）

	D1
	2.734
	D6
	2.867

	D2
	2.938
	D7
	2.816

	D3
	2.695
	D8
	2.805

	D4
	2.942
	D9
	2.672

	D5
	2.977
	D10
	2.851


由表5.2.3-2可知，评价区域除总大肠菌群、细菌总数、D1点位耗氧量以及D2点位耗氧量、硫酸盐、总硬度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准外，其他各点位监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类及以上标准。
5.2.3.3 包气带环境现状调查与评价
（1）监测点位布设与监测因子
本项目在新建装置区、污水处理设施、厂外北侧空地各设1个包气带监测点，监测点位见图5.1-2。本项目分层采样，在0~20cm和80~100cm处各采集一个土壤样品，进行浸溶试验。监测因子为pH、化学需氧量、氨氮、石油类，监测日期为2025年8月14日。
（2）监测方法 
其中pH值按照《水质 pH值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）有关规定执行；化学需氧量按照《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）有关规定执行；氨氮《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）有关规定执行；石油类按照《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）有关规定执行。
（3）监测结果
包气带监测结果见表5.2.3-3。
表5.2.3-3  包气带监测结果表
	监测项目
	单位
	B1装置区
	B2污水处理设施附近
	B3厂外北侧空地

	
	
	0~0.1m
	0.8~1.0m
	0~0.1m
	0.8~1.0m
	0~0.1m
	0.8~1.0m

	pH值
	无量纲
	7.44
	7.46
	7.34
	7.32
	7.28
	7.30

	化学需氧量
	mg/L
	12
	13
	11
	12
	13
	14

	氨氮
	mg/L
	0.469
	0.442
	0.391
	0.428
	0.494
	0.482

	石油类
	mg/L
	0.01
	0.01
	0.02
	0.02
	0.01
	0.01

	*L代表检出限


由表5.2.3-3可知，厂内包气带中各污染因子数值与厂外空地相比没有明显升高迹象，说明厂内的包气带未受显著污染。
5.2.4 土壤环境质量现状监测及评价
5.2.4.1 土壤环境现状监测
（1）监测点布设
本项目所在地共布设6个监测点，T1~T3为柱状样，其余为表层样。监测点位信息见表5.2.4-1，具体位置见图5.2-1。
表5.2.4-1  土壤环境现状监测布点及监测项目一览表
	[bookmark: _Hlk191408859]序号
	采样类型
	监测点位置
	监测点位名称
	相对厂界距离/m
	监测项目
	采样要求

	T1
	柱状样
	厂界内
	污水处理设施附近
	-
	基本项目：
①pH值；
②GB36600表1中45项基本因子；
③特征因子：石油烃
	监测一次，柱状样采样深度3米，每个柱状样0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别取样

	T2
	柱状样
	厂界内
	装置区
	-
	
	

	T3
	柱状样
	厂界内
	BDO部
	-
	
	

	T4
	柱状样
	厂界内
	危废库
	-
	
	

	T5
	柱状样
	厂界外
	南侧
	135
	
	

	T6
	表层样
	厂界外
	西北侧
	177
	
	表层样在0~0.2m取样


（2）监测因子、监测频次
监测因子：GB36600表1中45个因子、pH、石油烃（C10-C40）。同时调查土壤理化性质（T2），主要包括土体构型、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度等。 
监测时间：2025年8月14日。
（3）监测分析方法
T1-T6执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）及其他国家规定方法。
5.2.4.2 土壤环境质量现状评价
（1）评价标准
T1~T6监测点位执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。
（2）土壤监测结果与评价
土壤环境质量现状监测及评价结果见表5.2.4-2。
土壤理化特性检测数据及土壤剖面图结果见表5.2.4-3。
表5.2.4-2（1）  土壤环境质量现状监测及评价结果表
	序号
	污染物项目
	单位
	第二类建设用地
	T1 
	T2
	T3
	达标情况

	
	
	
	
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3m
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3m
	0~0.5m
	0.5~1.5m
	1.5~3m
	

	
	
	
	筛选值
	监测值
	监测值
	监测值
	监测值
	监测值
	监测值
	监测值
	监测值
	监测值
	

	1
	pH值
	无量纲
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	2
	铜
	mg/kg
	18000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	3
	镍
	mg/kg
	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	4
	铅
	mg/kg
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	5
	镉
	mg/kg
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	6
	总砷
	mg/kg
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	7
	总汞
	mg/kg
	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	8
	六价铬
	mg/kg
	5.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	9
	石油烃(C10-C40）
	mg/kg
	4500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	10
	四氯化碳
	μg/kg
	2800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	11
	氯仿
	μg/kg
	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	12
	氯甲烷
	μg/kg
	37000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	13
	1,1-二氯乙烷
	μg/kg
	9000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	14
	1,2-二氯乙烷
	μg/kg
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	15
	1,1-二氯乙烯
	μg/kg
	66000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	16
	顺式-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	596000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	17
	反式-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	54000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	18
	二氯甲烷
	μg/kg
	616000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	19
	1,2-二氯丙烷
	μg/kg
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	20
	1,1,1,2-四氯乙烷
	μg/kg
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	21
	1,1,2,2-四氯乙烷
	μg/kg
	6800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	22
	四氯乙烯
	μg/kg
	53000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	23
	1,1,1-三氯乙烷
	μg/kg
	840000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	24
	1,1,2-三氯乙烷
	μg/kg
	2800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	25
	三氯乙烯
	μg/kg
	2800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	26
	1,2,3-三氯丙烷
	μg/kg
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	27
	氯乙烯
	μg/kg
	430
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	28
	苯
	μg/kg
	4000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	29
	氯苯
	μg/kg
	270000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	30
	1,2-二氯苯
	μg/kg
	560000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	31
	1,4-二氯苯
	μg/kg
	20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	32
	乙苯
	μg/kg
	28000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	33
	苯乙烯
	μg/kg
	1290000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	34
	甲苯
	μg/kg
	1200000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	35
	间，对二甲苯
	μg/kg
	570000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	36
	邻二甲苯
	μg/kg
	640000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	37
	2-氯苯酚
	mg/kg
	2256
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	38
	硝基苯
	mg/kg
	76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	39
	萘
	mg/kg
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	40
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	41
	䓛
	mg/kg
	1293
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	42
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	43
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	151
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	44
	苯并[a]芘
	mg/kg
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	45
	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	46
	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标

	47
	苯胺
	mg/kg
	260
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	达标


表5.2.4-2（2）  土壤环境质量现状监测及评价结果表
	序号
	污染物项目
	单位
	第二类建设用地
	T4 
	T5
	T6
	达标情况

	
	
	
	
	0~0.2m
	0~0.2m
	0~0.2m
	

	
	
	
	筛选值
	监测值
	监测值
	监测值
	

	1
	pH值
	无量纲
	/
	
	
	
	达标

	2
	铜
	mg/kg
	18000
	
	
	
	达标

	3
	镍
	mg/kg
	900
	
	
	
	达标

	4
	铅
	mg/kg
	800
	
	
	
	达标

	5
	镉
	mg/kg
	65
	
	
	
	达标

	6
	总砷
	mg/kg
	60
	
	
	
	达标

	7
	总汞
	mg/kg
	38
	
	
	
	达标

	8
	六价铬
	mg/kg
	5.7
	
	
	
	达标

	9
	石油烃(C10-C40)
	mg/kg
	4500
	
	
	
	达标

	10
	四氯化碳
	μg/kg
	2800
	
	
	
	达标

	11
	氯仿
	μg/kg
	900
	
	
	
	达标

	12
	氯甲烷
	μg/kg
	37000
	
	
	
	达标

	13
	1,1-二氯乙烷
	μg/kg
	9000
	
	
	
	达标

	14
	1,2-二氯乙烷
	μg/kg
	5000
	
	
	
	达标

	15
	1,1-二氯乙烯
	μg/kg
	66000
	
	
	
	达标

	16
	顺式-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	596000
	
	
	
	达标

	17
	反式-1,2-二氯乙烯
	μg/kg
	54000
	
	
	
	达标

	18
	二氯甲烷
	μg/kg
	616000
	
	
	
	达标

	19
	1,2-二氯丙烷
	μg/kg
	5000
	
	
	
	达标

	20
	1,1,1,2-四氯乙烷
	μg/kg
	10000
	
	
	
	达标

	21
	1,1,2,2-四氯乙烷
	μg/kg
	6800
	
	
	
	达标

	22
	四氯乙烯
	μg/kg
	53000
	
	
	
	达标

	23
	1,1,1-三氯乙烷
	μg/kg
	840000
	
	
	
	达标

	24
	1,1,2-三氯乙烷
	μg/kg
	2800
	
	
	
	达标

	25
	三氯乙烯
	μg/kg
	2800
	
	
	
	达标

	26
	1,2,3-三氯丙烷
	μg/kg
	500
	
	
	
	达标

	27
	氯乙烯
	μg/kg
	430
	
	
	
	达标

	28
	苯
	μg/kg
	4000
	
	
	
	达标

	29
	氯苯
	μg/kg
	270000
	
	
	
	达标

	30
	1,2-二氯苯
	μg/kg
	560000
	
	
	
	达标

	31
	1,4-二氯苯
	μg/kg
	20000
	
	
	
	达标

	32
	乙苯
	μg/kg
	28000
	
	
	
	达标

	33
	苯乙烯
	μg/kg
	1290000
	
	
	
	达标

	34
	甲苯
	μg/kg
	1200000
	
	
	
	达标

	35
	间，对二甲苯
	μg/kg
	570000
	
	
	
	达标

	36
	邻二甲苯
	μg/kg
	640000
	
	
	
	达标

	37
	2-氯苯酚
	mg/kg
	2256
	
	
	
	达标

	38
	硝基苯
	mg/kg
	76
	
	
	
	达标

	39
	萘
	mg/kg
	70
	
	
	
	达标

	40
	苯并[a]蒽
	mg/kg
	15
	
	
	
	达标

	41
	䓛
	mg/kg
	1293
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	达标

	42
	苯并[b]荧蒽
	mg/kg
	15
	
	
	
	达标

	43
	苯并[k]荧蒽
	mg/kg
	151
	
	
	
	达标

	44
	苯并[a]芘
	mg/kg
	1.5
	
	
	
	达标

	45
	茚并[1,2,3-cd]芘
	mg/kg
	15
	
	
	
	达标

	46
	二苯并[a,h]蒽
	mg/kg
	1.5
	
	
	
	达标

	47
	苯胺
	mg/kg
	260
	
	
	
	达标




表5.2.4-3  土壤理化特性检测数据结果表
	点号（代表性监测点位）
	T2
	时间
	2025.8.14

	经度
	E 119.1029062°
	纬度
	N 32.2824832°

	层次
	0~0.2m
	0.3~0.6m
	0.6~0.9m
	0.9~1.2m

	现场记录
	颜色
	褐色
	褐色
	褐色
	褐色

	
	结构
	团粒
	团粒
	团粒
	团粒

	
	质地
	粘土
	粘土
	粘土
	粘土

	
	砂砾含量
	少量
	少量
	少量
	少量

	
	其他异物
	少量植物根系
	无
	无
	无

	实验室测定
	pH值/无量纲
	7.80
	7.86
	7.83
	7.84

	
	阳离子交换量/Cmol(+）/kg
	31.9
	33.0
	31.9
	32.5

	
	氧化还原电位/mV
	392
	380
	370
	349

	
	渗滤率/mm/min
	0.25
	0.24
	0.27
	0.26

	
	土壤容重/g/cm3
	1.46
	1.50
	1.49
	1.47

	
	孔隙度/%
	36.4
	35.7
	34.9
	37.3

	景观照片
	土壤剖面照片
	层次

	[image: 4f00334659111d7a1208c45eb191fd2]
	[image: 6d4ceda3fe04d77b87fa03f939ddb04]
	0~0.2m粘土

	
	
	0.3~0.6m粘土

	
	
	0.6~0.9m粘土

	
	
	0.9~1.2m粘土


从表中的评价结果可知，土壤监测点中T1~T6监测因子均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018）第二类用地筛选值。
[bookmark: _Toc216962433]6 环境影响预测与评价
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本项目施工作业包括土建工程、机电设备安装、调试及运转等。在此过程中，各项施工、运输活动将不可避免地产生废气、废水、噪声、固体废物等，对周围环境造成影响，其中以施工噪声和施工粉尘最为突出。本章将对这些污染及环境影响进行分析，并提出相应的防治措施。
6.1.1 废气环境影响分析及防治对策
施工期产生的废气主要有：
（1）废气
施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气，此外还有施工队伍因生活使用燃料而排放的废气等，排放的主要污染物为NOX、CO和烃类物等。
本项目要求装置设备的大面积涂装、防腐作业均在生产厂家完成，不在施工现场进行大面积涂装和防腐作业，极少量涂装和防腐作业选用的油漆和防腐材料为高固份和水性材料，以尽可能减少施工作业过程的VOCs排放。
（2）粉尘及扬尘
在施工过程中，粉尘污染主要来源于：土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；搅拌车辆和运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。
上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5 m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150 m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49 mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5 m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。
由于本项目建设周期短，牵涉的范围也较小，且当地的大气扩散条件较好，空气湿润，降雨量大，这在一定程度上可减轻扬尘的影响。但是伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工过程，施工期间可能产生较大的扬尘，将对附近的大气环境和居民、职工生活带来不利的影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有：
对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土应及时运走。谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。
现场施工搅拌砂浆、混凝土时应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌机应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。
施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。尽可能减少扬尘对附近居民的环境影响，风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。
6.1.2 废水环境影响分析及防治对策
施工期产生的废水主要有：
（1）生产废水
包括开挖、钻孔产生的泥浆水和各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水。前者含有大量的泥砂，后者则会有一定量的油污。
（2）生活污水
它是由于施工队伍的生活活动产生生活污水，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。
（3）施工现场清洗废水
它虽然无大量有毒有害污染物质，但其中可能会含有较多的泥土、砂石和一定的地表油污和化学物品。
施工中上述废水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。因此，应该注意，施工期废水不应任意直接排放。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。施工现场必须建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，对施工期废污水，应分类收集，按其不同的性质，作相应的处理后排放。
6.1.3 噪声环境影响分析及防治对策
在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的打桩机、挖掘机、推土机、运输车辆等都是噪声的产生源。根据有关资料将主要施工机械的噪声状况列于表6.1.4-1中。
表6.1.4-1  施工机械设备噪声
	施工设备名称
	距设备10米处平均A声级dB（A）

	打桩机
	105

	挖掘机
	82

	推土机
	76

	起重机
	82

	压路机
	82

	卡车
	85


由表可见，现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。
此外，由于进入施工区的公路上流动噪声源增加，还会引起公路沿线两侧地区噪声污染。
为了减轻本工程施工期噪声的环境影响，可采取以下控制措施：
（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。拆除作业中尽量避免使用爆破手段。
（2）施工机械应尽可能放置于对厂界外造成影响最小的地点。
（3）以液压工具代替气压工具。
（4）在高噪声设备周围设置掩蔽物。
（5）尽量压缩工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。
（6）做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员佩戴防护耳塞。
6.1.4 固体废物环境影响分析及防治对策
施工期间固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾以及施工人员涌入而产生的生活垃圾，在施工期间也将有一定数量废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方、废弃管道和更换设备等。施工过程产生的建筑垃圾及时清运，委托有资质单位处置。生活垃圾在厂内生活垃圾箱收集，定期由环卫部门清运处理。
施工期间少量涂装和防腐作业过程还产生少量的废包装材料及废漆桶（HW49 900-041-49），作为危废，定期委托有资质单位进行处置。需要说明的是，防腐作业过程中使用的涂料满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）要求。
采取上述措施后，施工期固体废物产生对环境影响较小。
6.1.5 施工期环境管理
在施工前，施工单位应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，要有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应做出相应的防治措施及处置方法。环境管理要做到贯彻国家的环保法规标准，建立各项环保管理制度，做到有章可循，科学管理。
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6.2.1 大气环境影响评价
6.2.1.1 气象参数
6.2.1.1.1 预测模型选择
本项目大气评价等级为一级，污染源类型为点源和面源，评价范围小于50 km，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐，选用AERMOD模式作为本次预测模式。
6.2.1.1.2 参数设置
①网格设置
本次预测采用分辨率100 m的矩形网格。中尺度气象模式WRF模拟分两层嵌套，第一层网格分辨率为81 km，第二层网格分辨率为27 km，提取第二层中项目所在地高空模拟数据。
②气象参数
本次评价调查收集了最近的仪征气象观测站[58244]主要气候统计资料（近20年）和2024年的常规地面气象数据包括风速、风向、温度、云量等。具体见表6.2.1-1。观测气象数据及中尺度气象模式WRF模拟的2024年高空格点气象资料基本信息如表6.2.1-2及表6.2.1-3所示。
表6.2.1-1  最近20年气候统计数据
	序号
	项目
	统计项目
	特征值

	1
	气温
	年平均温度（℃）
	16.4

	
	
	年最高温度（℃）
	41.1

	
	
	年最低温度（℃）
	-12.3

	2
	风速
	年平均风速（m/s）
	2.1

	
	
	最大风速（m/s）
	/

	3
	气压
	年平均气压（hpa）
	1014.2

	
	
	年最低日平均气压（hpa）
	/

	4
	空气湿度
	年平均相对湿度（%）
	73.5

	
	
	年最高相对湿度（%）
	/

	5
	降水量
	年平均降水量（mm）
	1137.6

	
	
	最高降水量（mm）
	1762.5




表6.2.1-2  地面观测气象数据信息
	气象站名称
	气象站编号
	气象站等级
	经纬度（°）
	相对距离/m
	海拔高度/m
	数据年份
	气象要素

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	仪征气象站
	58242
	一般
	119.159
	32.3
	/
	22.5
	2024
	风速、风向、干球温度、相对湿度、总云、低云


表6.2.1-3  高空模拟气象数据信息
	经纬度（°）
	相对距离/m
	数据年份
	气象要素
	模拟方式

	经度
	纬度
	
	
	
	

	119.208
	32.266
	/
	2024
	不同离地高度的气压、温度、风速、风向等
	WRF


地面气象数据统计情况见表6.2.1-4至表6.2.1-8和图6.2.1-1至图6.2.1-3。
表6.2.1-4 年平均温度的月变化
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	温度（℃）
	2.95
	4.12
	11.35
	17.43
	21.24
	25.71
	30.50
	30.35
	26.26
	16.75
	12.22
	3.65


表6.2.1-5 年平均风速的月变化
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	风速（m/s）
	1.52
	1.94
	1.99
	1.86
	1.81
	1.83
	2.27
	1.49
	1.93
	1.42
	1.58
	1.17


表6.2.1-6  季小时平均风速的日变化
	小时（h）
风速（m/s）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	春季
	1.44 
	1.43 
	1.43 
	1.45 
	1.40 
	1.35 
	1.65 
	2.09 
	2.35 
	2.58 
	2.58 
	2.55 

	夏季
	1.47 
	1.40 
	1.33 
	1.38 
	1.36 
	1.38 
	1.74 
	2.02 
	2.08 
	2.23 
	2.40 
	2.44 

	秋季
	1.33 
	1.18 
	1.17 
	1.22 
	1.22 
	1.20 
	1.33 
	1.55 
	2.01 
	2.22 
	2.40 
	2.51 

	冬季
	1.11 
	1.07 
	1.08 
	1.10 
	1.12 
	1.09 
	1.05 
	1.08 
	1.57 
	2.12 
	2.20 
	2.25 

	小时（h）
风速（m/s）
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	2.56 
	2.45 
	2.42 
	2.40 
	2.30 
	2.00 
	1.66 
	1.48 
	1.45 
	1.50 
	1.40 
	1.40 

	夏季
	2.42 
	2.36 
	2.49 
	2.34 
	2.17 
	2.02 
	1.77 
	1.62 
	1.56 
	1.62 
	1.57 
	1.55 

	秋季
	2.37 
	2.38 
	2.39 
	2.15 
	1.67 
	1.33 
	1.28 
	1.35 
	1.31 
	1.32 
	1.27 
	1.24 

	冬季
	2.45 
	2.42 
	2.45 
	2.18 
	1.71 
	1.35 
	1.30 
	1.34 
	1.25 
	1.14 
	1.14 
	1.19 
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表6.2.1-7 年均风频的月变化
	风频（%）
风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	一月
	17.20 
	9.41 
	8.60 
	6.72 
	11.83 
	2.96 
	1.48 
	1.61 
	2.02 
	1.21 
	2.15 
	2.15 
	9.01 
	6.18 
	6.32 
	4.97 
	6.18 

	二月
	19.54 
	13.65 
	8.33 
	4.60 
	3.02 
	6.03 
	3.16 
	3.16 
	2.59 
	1.01 
	2.44 
	2.87 
	7.61 
	2.59 
	3.88 
	8.76 
	6.75 

	三月
	9.14 
	6.59 
	8.33 
	10.75 
	18.55 
	4.97 
	4.30 
	3.90 
	5.24 
	2.82 
	4.70 
	3.09 
	3.63 
	2.96 
	6.32 
	3.09 
	1.61 

	四月
	8.75 
	8.33 
	14.86 
	12.92 
	28.61 
	7.36 
	2.92 
	2.50 
	1.67 
	0.83 
	1.25 
	0.42 
	2.36 
	1.53 
	1.81 
	2.36 
	1.53 

	五月
	10.62 
	9.41 
	9.01 
	9.95 
	22.18 
	5.91 
	4.30 
	6.72 
	5.11 
	3.36 
	2.42 
	2.15 
	3.23 
	1.34 
	0.54 
	1.88 
	1.88 

	六月
	5.56 
	5.83 
	9.31 
	6.39 
	24.86 
	7.22 
	4.31 
	10.97 
	8.06 
	5.69 
	3.75 
	3.06 
	1.94 
	0.83 
	1.11 
	0.83 
	0.28 

	七月
	5.11 
	1.08 
	1.75 
	3.09 
	8.20 
	6.45 
	6.18 
	14.65 
	18.95 
	14.92 
	11.16 
	2.55 
	2.82 
	1.08 
	0.94 
	0.54 
	0.54 

	八月
	9.01 
	12.23 
	12.63 
	9.95 
	12.63 
	3.23 
	2.42 
	5.11 
	7.12 
	6.32 
	3.49 
	3.09 
	4.17 
	3.09 
	2.15 
	2.96 
	0.40 

	九月
	16.25 
	18.47 
	16.53 
	12.08 
	17.64 
	6.53 
	2.64 
	1.53 
	0.69 
	0.42 
	0.00 
	0.00 
	0.97 
	0.97 
	1.94 
	2.92 
	0.42 

	十月
	23.79 
	12.37 
	14.92 
	12.90 
	11.69 
	2.42 
	0.94 
	1.21 
	0.54 
	0.54 
	1.08 
	1.08 
	2.55 
	3.63 
	3.76 
	5.91 
	0.67 

	十一月
	11.67 
	12.22 
	15.83 
	16.81 
	13.61 
	2.08 
	0.00 
	0.97 
	0.69 
	1.25 
	2.08 
	1.39 
	9.72 
	4.17 
	2.50 
	2.64 
	2.36 

	十二月
	19.76 
	5.65 
	10.89 
	11.56 
	3.63 
	1.34 
	0.67 
	1.21 
	3.76 
	1.21 
	3.23 
	4.17 
	7.39 
	7.26 
	8.87 
	7.66 
	1.75 


表6.2.1-8 年均风频的季变化及年均风频
	风频（%）
风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	春季
	9.51 
	8.11 
	10.69 
	11.19 
	23.05 
	6.07 
	3.85 
	4.39 
	4.03 
	2.36 
	2.81 
	1.90 
	3.08 
	1.95 
	2.90 
	2.45 
	1.68 

	夏季
	6.57 
	6.39 
	7.88 
	6.48 
	15.13 
	5.62 
	4.30 
	10.24 
	11.41 
	9.01 
	6.16 
	2.90 
	2.99 
	1.68 
	1.40 
	1.45 
	0.41 

	秋季
	17.31 
	14.33 
	15.75 
	13.92 
	14.29 
	3.66 
	1.19 
	1.24 
	0.64 
	0.73 
	1.05 
	0.82 
	4.40 
	2.93 
	2.75 
	3.85 
	1.14 

	冬季
	18.82 
	9.48 
	9.29 
	7.69 
	6.23 
	3.39 
	1.74 
	1.97 
	2.79 
	1.14 
	2.61 
	3.07 
	8.01 
	5.40 
	6.41 
	7.10 
	4.85 

	年平均
	13.02 
	9.56 
	10.89 
	9.81 
	14.70 
	4.69 
	2.78 
	4.47 
	4.74 
	3.32 
	3.16 
	2.17 
	4.61 
	2.98 
	3.36 
	3.70 
	2.02 




图6.2.1-1 年平均温度的月变化曲线

图6.2.1-2 年平均风速的月变化曲线

图6.2.1-3  季小时平均风速的日变化曲线
[image: ]
图6.2.1-4  项目所在地基准年风频玫瑰图
③地形参数
地形数据来自http://srtm.csi.cgiar.org/网站提供的高程数据，预测范围内地形见图6.2.1-5。分辨率为3arc，约为90米。地形图如下所示。
[image: ]
图6.2.1-5  项目周边地形高程图
④土地利用情况
本项目土地利用图已明确标示土地利用类型、项目位置等信息，具体见附图2.5-3。
⑤模型其他参数设置
本项目模拟时，未考虑建筑物下洗情况，未考虑颗粒物干湿沉降和化学转化。根据现场调查情况，将本项目所在地扇区的地表参数详见表6.2.1-9。
表6.2.1-9  地表参数
	序号
	扇区划分
	土地利用类型
	季节
	反照率
	波恩比
	粗糙度

	1
	0-360°
	城市
	冬季（12,1,2月）
	0.35
	1.5
	1

	
	
	
	春季（3,4,5月）
	0.14
	1
	1

	
	
	
	夏季（6,7,8月）
	0.16
	2
	1

	
	
	
	秋季（9,10,11月）
	0.18
	2
	1


6.2.1.2 预测方案
6.2.1.2.1 预测因子
结合项目评价因子、环境质量标准等，确定本项目预测因子及相应预测内容见表6.2.1-10。
表6.2.1-10  本项目预测因子及相应预测内容
	污染源
	污染源排放形式
	预测因子
	预测内容
	评价内容

	新增污染源
	正常排放
	非甲烷总烃、SO2、NOX、PM10、PM2.
	短期浓度
长期浓度
	最大浓度占标率

	新增污染源+其他在建、拟建污染源
	正常排放
	非甲烷总烃、SO2、NOX、PM10、PM2.5
	短期浓度
长期浓度
	叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，以及短期浓度的达标情况；年平均质量浓度变化率

	新增污染源
	非正常排放
	非甲烷总烃
	1小时平均质量浓度
	最大浓度占标率


6.2.1.2.2 预测范围
本项目SO2+NOX排放量小于500t/a，无需预测PM2.5二次污染物。本次预测范围覆盖评价范围。评价范围根据污染源区域外延，应包括矩形（东西*南北）：5.0*5.0 km，左下角（0，0）坐标经纬度：（119.1007E，32.2552N）。
6.2.1.2.3 预测基准及预测周期
预测基准年：2024年。
预测周期：连续1年。
6.2.1.3 主要源强排放参数
（1）本项目污染源
本次预测按照本项目污染物排放源强进行预测，本项目污染物源强如表6.2.1-11、表6.2.1-12所示。
保密
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（2）区域在建、拟建污染源
在预测范围内存在排放同种污染物的已批项目，包括远东联石化（扬州）有限公司环氧乙烷衍生物（EOD）新增新产品暨新增配套设施改造项目、仪化公司年产50万吨新一代瓶片改造项目、BDO装置16万吨/年正丁烷精制改造项目、仪化公司BDO部马来酸酐装置2万吨/年增容改造项目、绿色生物基PO3G可控制备及PO3G-PTT高性能弹性体产品开发项目、奥克化学乙氧基化装置技术改造及配套工程项目、奥克化学环氧乙烷装置乙二醇加氢项目。在建、拟建项目有组织排放源强见表6.2.1-13，无组织排放源强见表6.2.1-14。
表6.2.1‑13  周边在建、拟建有组织污染源排放情况
	项目名称
	污染源
	x（m）
	y（m）
	烟囱高度（m）
	海拔高度（m）
	烟囱内径（m）
	烟气流速（m/s）
	烟气出口温度（℃）
	污染物排放速率（kg/h）

	绿色生物基PO3G可控制备及PO3G-PTT高性能弹性体产品开发项目
	DA146
	864
	2963
	25
	17
	0.06
	500（Nm3/h）
	25
	颗粒物
	0.007

	
	DA077
	864
	2927
	45
	17
	0.7
	12655（Nm3/h）
	120
	非甲烷总烃
	1.654

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	0.053

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	0.432

	
	DA121
	870
	2968
	15
	17
	0.4
	5400（Nm3/h）
	25
	非甲烷总烃
	0.056

	环氧乙烷衍生物（EOD）新增新产品暨新增配套设施改造项目
	DA017
	1368
	936
	25
	5
	0.45
	8.921
	120
	非甲烷总烃
	0.0743

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NO2
	0.15

	
	DA014
	1790
	941
	15
	4
	0.5
	8.492
	25
	颗粒物
	0.016

	
	DA015
	1368
	710
	15
	4
	0.6
	8.846
	25
	非甲烷总烃
	0.0403

	年产50万吨新一代瓶片改造项目
	P1
	1266
	2695
	45
	15
	0.6
	19.2
	120
	NOx
	2.24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.41

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	0.42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	0.57

	
	P2
	1250
	2679
	40
	18
	1.38
	10.4
	25
	颗粒物
	0.051

	BDO装置16万吨/年正丁烷精制改造项目
	DA016
	371
	3731
	58
	20
	3.5
	8.8
	140
	NOx
	2.45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	0.174

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	0.154

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	4.605

	奥克化学乙氧基化装置技术改造及配套工程项目
	FQ-4#
	3872
	525
	20
	3
	0.45
	13.97
	80
	非甲烷总烃
	0.042

	
	FQ-5#
	4011
	541
	15
	4
	0.36
	19.29
	15
	PM10
	0.11875

	
	FQ-6#
	4021
	428
	15
	3
	0.63
	11.04
	15
	PM10
	0.2375

	奥克化学环氧乙烷装置乙二醇加氢项目
	FQ-1#
	3877
	520
	32
	4
	0.63
	5
	140
	非甲烷总烃
	0.03


表6.2.1‑14  周边在建、拟建无组织污染源排放情况
	项目名称
	污染源名称
	起始点x（m）
	起始点y（m）
	海拔高度（m）
	面源高度（m）
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	与正北向夹角/°
	污染物排放速率（kg/h）

	绿色生物基PO3G可控制备及PO3G-PTT高性能弹性体产品开发项目
	PTT装置区
	864
	2947
	17
	15
	14
	28
	0
	颗粒物
	0.017（t/a）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	2.731（t/a）

	
	PDO储罐
	885
	2927
	17
	5
	4
	5
	0
	非甲烷总烃
	0.05（t/a）

	
	危废暂存库
	556
	2465
	27
	5.5
	60
	16
	0
	非甲烷总烃
	0.002（t/a）

	环氧乙烷衍生物（EOD）新增新产品暨新增配套设施改造项目
	制片包装库
	1435
	777
	4
	5
	36
	18
	90
	颗粒物
	0.083

	
	实验室
	1852
	905
	4
	5
	20
	18
	90
	非甲烷总烃
	0.0403

	
	原料罐区
	1466
	669
	4
	8
	40
	35
	90
	非甲烷总烃
	5.60E-06

	
	中间罐区
	1312
	751
	3
	8
	22
	20
	0
	非甲烷总烃
	9.93E-05

	年产50万吨新一代瓶片改造项目
	液相聚酯车间
	1240
	2653
	17
	22
	81.5
	60.02
	0
	颗粒物
	0.27

	BDO装置16万吨/年正丁烷精制改造项目
	气分塔
	330
	3659
	18
	5
	40
	30
	0
	非甲烷总烃
	0.0084

	仪化公司BDO部马来酸酐装置2万吨/年增容改造项目
	马来酸酐装置区
	391
	3633
	19
	10
	30
	45
	0
	非甲烷总烃
	0.042

	奥克化学乙氧基化装置技术改造及配套工程项目
	DMC原料及产品罐区
	3862
	510
	5
	10.5
	30
	48
	0
	非甲烷总烃
	0.02

	奥克化学环氧乙烷装置乙二醇加氢项目
	乙二醇罐区
	4109
	413
	4
	5
	39
	15
	0
	非甲烷总烃
	0.0001
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（3）非正常工况
非正常工况包括两种，一种是开、停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下排放的污染物；一种是污染物排放控制措施达不到相应效率情况下排放的污染物。
类比厂区同类项目，考虑本项目所涉及到的非正常生产工况为依托的热媒炉燃烧装置发生故障不能稳定燃烧时，出现废气去除效率降为0%，持续时间小于5分钟。非正常工况废气源强见表6.2.1-15。
表6.2.1-15  本项目废气处理装置非正常工况废气源强
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	排放浓度
mg/m3
	排放速率kg/h
	单次持续时间
	年发生频次
	高度m
	内径m
	温度
℃
	排放
去向

	热媒炉
	废气处理装置异常，效率下降至0%
	THF
	1584.000
	63.360
	≤5min
	≤1次
	35
	1
	150
	大气

	
	
	BDO
	789.125
	31.565
	
	
	
	
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	2711.450
	108.458
	
	
	
	
	
	


6.2.1.4 正常工况预测结果
正常工况下，本项目短期及长期浓度最大落地浓度贡献值预测结果见表6.2.1-16，本项目叠加评价范围在建、拟建项目及区域现状背景浓度后的叠加值预测结果见表6.2.1-17。
由结果可知：
1、本项目建成后主要污染物短期及长期最大落地浓度占标率均可达标。
2、本项目SO2、NOx、PM10、PM2.5叠加值预测评价背景浓度采用站点浓度监测值，非甲烷总烃叠加本次补充监测的现状背景浓度，采用式6.1-1进行计算。经预测，叠加现状背景浓度后SO2、NOx的98%保证率日均浓度与年均叠加值占标率能达标，PM10、PM2.5的95%保证率日均浓度与年均叠加值占标率能达标。叠加现状背景浓度后非甲烷总烃浓度能达标。
 [image: ]                     （式6.1-1）
式中：[image: ]——环境空气保护目标及网格点（x,y）环境质量现状浓度，μg/m³；
[image: ]——第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度，μg/m³；
n——现状补充监测点位数。
综上判定，正常工况下，本项目建设对大气环境影响可以接受。
表6.2.1-16  本项目贡献值预测结果
	污染物
	预测点
	平均时段
	最大贡献值(μg/m3)
	出现时间
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	车庄
	1小时
	2.59E-01
	24010509
	0.05
	达标

	
	
	日平均
	5.34E-02
	240723
	0.04
	达标

	
	
	年平均
	3.50E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	佐安庄
	1小时
	1.67E-01
	24061103
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	2.18E-02
	240728
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	1.14E-03
	平均值
	0
	达标

	
	曹巷
	1小时
	1.25E-01
	24080522
	0.02
	达标

	
	
	日平均
	1.72E-02
	240728
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	1.05E-03
	平均值
	0
	达标

	
	后徐庄
	1小时
	2.56E-01
	24010509
	0.05
	达标

	
	
	日平均
	3.82E-02
	240705
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	2.68E-03
	平均值
	0
	达标

	
	瑞元新村
	1小时
	3.54E-01
	24122509
	0.07
	达标

	
	
	日平均
	4.94E-02
	240708
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	2.91E-03
	平均值
	0
	达标

	
	胥浦中心小学
	1小时
	3.28E-01
	24122509
	0.07
	达标

	
	
	日平均
	5.72E-02
	240708
	0.04
	达标

	
	
	年平均
	2.85E-03
	平均值
	0
	达标

	
	胥浦家园
	1小时
	1.95E-01
	24122509
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	3.59E-02
	240708
	0.02
	达标

	
	
	年平均
	2.15E-03
	平均值
	0
	达标

	
	高桥
	1小时
	1.78E-01
	24010509
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	3.64E-02
	240723
	0.02
	达标

	
	
	年平均
	2.20E-03
	平均值
	0
	达标

	
	张营
	1小时
	1.69E-01
	24053123
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	2.69E-02
	240707
	0.02
	达标

	
	
	年平均
	1.48E-03
	平均值
	0
	达标

	
	钱家大庄
	1小时
	3.04E-01
	24122509
	0.06
	达标

	
	
	日平均
	4.69E-02
	240708
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	2.25E-03
	平均值
	0
	达标

	
	农哥村
	1小时
	3.23E-01
	24101408
	0.06
	达标

	
	
	日平均
	6.43E-02
	241125
	0.04
	达标

	
	
	年平均
	3.96E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	沙洲村
	1小时
	2.73E-01
	24010609
	0.05
	达标

	
	
	日平均
	7.83E-02
	240120
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	2.46E-03
	平均值
	0
	达标

	
	下周
	1小时
	1.76E-01
	24122509
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	2.45E-02
	240708
	0.02
	达标

	
	
	年平均
	1.00E-03
	平均值
	0
	达标

	
	钱家湾
	1小时
	2.20E-01
	24122509
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	2.99E-02
	240708
	0.02
	达标

	
	
	年平均
	1.31E-03
	平均值
	0
	达标

	
	三八村
	1小时
	1.90E-01
	24122509
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	2.04E-02
	240708
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	9.70E-04
	平均值
	0
	达标

	
	沿河村
	1小时
	2.10E-01
	24122509
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	1.90E-02
	240506
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	1.11E-03
	平均值
	0
	达标

	
	碧荷湾
	1小时
	2.15E-01
	24122509
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	2.08E-02
	240622
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	1.66E-03
	平均值
	0
	达标

	
	胥浦中学
	1小时
	3.45E-01
	24122509
	0.07
	达标

	
	
	日平均
	4.36E-02
	240329
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	2.81E-03
	平均值
	0
	达标

	
	胥浦
	1小时
	1.97E-01
	24122509
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	1.99E-02
	240622
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	1.59E-03
	平均值
	0
	达标

	
	沿河四村
	1小时
	2.02E-01
	24070419
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	1.17E-02
	241230
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	9.70E-04
	平均值
	0
	达标

	
	东山村
	1小时
	1.95E-01
	24070419
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	9.66E-03
	240704
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	6.20E-04
	平均值
	0
	达标

	
	南京师范大学第二附属初级中学
	1小时
	1.66E-01
	24021903
	0.03
	达标

	
	
	日平均
	1.03E-02
	241230
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	7.90E-04
	平均值
	0
	达标

	
	浦东村
	1小时
	1.83E-01
	24070419
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	1.17E-02
	241230
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	9.80E-04
	平均值
	0
	达标

	
	江苏华瑞技工学校
	1小时
	2.25E-01
	24101408
	0.05
	达标

	
	
	日平均
	2.30E-02
	240622
	0.02
	达标

	
	
	年平均
	2.11E-03
	平均值
	0
	达标

	
	怡华香缇丽舍
	1小时
	1.79E-01
	24021903
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	1.94E-02
	240622
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	1.61E-03
	平均值
	0
	达标

	
	南京师大第二附属高中
	1小时
	2.32E-01
	24101408
	0.05
	达标

	
	
	日平均
	2.06E-02
	240505
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	1.54E-03
	平均值
	0
	达标

	
	仪征市人医西医院
	1小时
	2.53E-01
	24101408
	0.05
	达标

	
	
	日平均
	2.24E-02
	240505
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	1.71E-03
	平均值
	0
	达标

	
	小彭庄
	1小时
	1.86E-01
	24102308
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	2.05E-02
	240120
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	1.15E-03
	平均值
	0
	达标

	
	迎江西村
	1小时
	1.85E-01
	24101408
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	1.63E-02
	241126
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	1.02E-03
	平均值
	0
	达标

	
	南京师大第二附属高级中学
	1小时
	1.82E-01
	24010909
	0.04
	达标

	
	
	日平均
	1.47E-02
	240505
	0.01
	达标

	
	
	年平均
	1.00E-03
	平均值
	0
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	4.29E-01
	24010509
	0.09
	达标

	
	
	日平均
	1.42E-01
	240917
	0.09
	达标

	
	
	年平均
	1.86E-02
	平均值
	0.03
	达标

	NO2
	车庄
	1小时
	2.42E+00
	24010509
	1.21
	达标

	
	
	日平均
	4.98E-01
	240723
	0.62
	达标

	
	
	年平均
	3.27E-02
	平均值
	0.08
	达标

	
	佐安庄
	1小时
	1.56E+00
	24061103
	0.78
	达标

	
	
	日平均
	2.03E-01
	240728
	0.25
	达标

	
	
	年平均
	1.06E-02
	平均值
	0.03
	达标

	
	曹巷
	1小时
	1.16E+00
	24080522
	0.58
	达标

	
	
	日平均
	1.61E-01
	240728
	0.2
	达标

	
	
	年平均
	9.78E-03
	平均值
	0.02
	达标

	
	后徐庄
	1小时
	2.39E+00
	24010509
	1.2
	达标

	
	
	日平均
	3.57E-01
	240705
	0.45
	达标

	
	
	年平均
	2.50E-02
	平均值
	0.06
	达标

	
	瑞元新村
	1小时
	3.30E+00
	24122509
	1.65
	达标

	
	
	日平均
	4.61E-01
	240708
	0.58
	达标

	
	
	年平均
	2.72E-02
	平均值
	0.07
	达标

	
	胥浦中心小学
	1小时
	3.07E+00
	24122509
	1.53
	达标

	
	
	日平均
	5.35E-01
	240708
	0.67
	达标

	
	
	年平均
	2.66E-02
	平均值
	0.07
	达标

	
	胥浦家园
	1小时
	1.82E+00
	24122509
	0.91
	达标

	
	
	日平均
	3.35E-01
	240708
	0.42
	达标

	
	
	年平均
	2.01E-02
	平均值
	0.05
	达标

	
	高桥
	1小时
	1.66E+00
	24010509
	0.83
	达标

	
	
	日平均
	3.40E-01
	240723
	0.43
	达标

	
	
	年平均
	2.05E-02
	平均值
	0.05
	达标

	
	张营
	1小时
	1.57E+00
	24053123
	0.79
	达标

	
	
	日平均
	2.52E-01
	240707
	0.31
	达标

	
	
	年平均
	1.38E-02
	平均值
	0.03
	达标

	
	钱家大庄
	1小时
	2.84E+00
	24122509
	1.42
	达标

	
	
	日平均
	4.38E-01
	240708
	0.55
	达标

	
	
	年平均
	2.10E-02
	平均值
	0.05
	达标

	
	农哥村
	1小时
	3.02E+00
	24101408
	1.51
	达标

	
	
	日平均
	6.00E-01
	241125
	0.75
	达标

	
	
	年平均
	3.69E-02
	平均值
	0.09
	达标

	
	沙洲村
	1小时
	2.55E+00
	24010609
	1.28
	达标

	
	
	日平均
	7.31E-01
	240120
	0.91
	达标

	
	
	年平均
	2.30E-02
	平均值
	0.06
	达标

	
	下周
	1小时
	1.64E+00
	24122509
	0.82
	达标

	
	
	日平均
	2.29E-01
	240708
	0.29
	达标

	
	
	年平均
	9.36E-03
	平均值
	0.02
	达标

	
	钱家湾
	1小时
	2.06E+00
	24122509
	1.03
	达标

	
	
	日平均
	2.79E-01
	240708
	0.35
	达标

	
	
	年平均
	1.22E-02
	平均值
	0.03
	达标

	
	三八村
	1小时
	1.78E+00
	24122509
	0.89
	达标

	
	
	日平均
	1.90E-01
	240708
	0.24
	达标

	
	
	年平均
	9.09E-03
	平均值
	0.02
	达标

	
	沿河村
	1小时
	1.96E+00
	24122509
	0.98
	达标

	
	
	日平均
	1.77E-01
	240506
	0.22
	达标

	
	
	年平均
	1.03E-02
	平均值
	0.03
	达标

	
	碧荷湾
	1小时
	2.01E+00
	24122509
	1.01
	达标

	
	
	日平均
	1.94E-01
	240622
	0.24
	达标

	
	
	年平均
	1.55E-02
	平均值
	0.04
	达标

	
	胥浦中学
	1小时
	3.23E+00
	24122509
	1.61
	达标

	
	
	日平均
	4.07E-01
	240329
	0.51
	达标

	
	
	年平均
	2.62E-02
	平均值
	0.07
	达标

	
	胥浦
	1小时
	1.84E+00
	24122509
	0.92
	达标

	
	
	日平均
	1.86E-01
	240622
	0.23
	达标

	
	
	年平均
	1.49E-02
	平均值
	0.04
	达标

	
	沿河四村
	1小时
	1.89E+00
	24070419
	0.95
	达标

	
	
	日平均
	1.10E-01
	241230
	0.14
	达标

	
	
	年平均
	9.07E-03
	平均值
	0.02
	达标

	
	东山村
	1小时
	1.83E+00
	24070419
	0.91
	达标

	
	
	日平均
	9.02E-02
	240704
	0.11
	达标

	
	
	年平均
	5.82E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	南京师范大学第二附属初级中学
	1小时
	1.55E+00
	24021903
	0.77
	达标

	
	
	日平均
	9.58E-02
	241230
	0.12
	达标

	
	
	年平均
	7.35E-03
	平均值
	0.02
	达标

	
	浦东村
	1小时
	1.71E+00
	24070419
	0.85
	达标

	
	
	日平均
	1.09E-01
	241230
	0.14
	达标

	
	
	年平均
	9.18E-03
	平均值
	0.02
	达标

	
	江苏华瑞技工学校
	1小时
	2.10E+00
	24101408
	1.05
	达标

	
	
	日平均
	2.15E-01
	240622
	0.27
	达标

	
	
	年平均
	1.97E-02
	平均值
	0.05
	达标

	
	怡华香缇丽舍
	1小时
	1.67E+00
	24021903
	0.84
	达标

	
	
	日平均
	1.81E-01
	240622
	0.23
	达标

	
	
	年平均
	1.51E-02
	平均值
	0.04
	达标

	
	南京师大第二附属高中
	1小时
	2.17E+00
	24101408
	1.08
	达标

	
	
	日平均
	1.93E-01
	240505
	0.24
	达标

	
	
	年平均
	1.44E-02
	平均值
	0.04
	达标

	
	仪征市人医西医院
	1小时
	2.37E+00
	24101408
	1.18
	达标

	
	
	日平均
	2.09E-01
	240505
	0.26
	达标

	
	
	年平均
	1.60E-02
	平均值
	0.04
	达标

	
	小彭庄
	1小时
	1.74E+00
	24102308
	0.87
	达标

	
	
	日平均
	1.92E-01
	240120
	0.24
	达标

	
	
	年平均
	1.08E-02
	平均值
	0.03
	达标

	
	迎江西村
	1小时
	1.73E+00
	24101408
	0.86
	达标

	
	
	日平均
	1.52E-01
	241126
	0.19
	达标

	
	
	年平均
	9.53E-03
	平均值
	0.02
	达标

	
	南京师大第二附属高级中学
	1小时
	1.70E+00
	24010909
	0.85
	达标

	
	
	日平均
	1.38E-01
	240505
	0.17
	达标

	
	
	年平均
	9.35E-03
	平均值
	0.02
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	4.00E+00
	24010509
	2
	达标

	
	
	日平均
	1.33E+00
	240917
	1.66
	达标

	
	
	年平均
	1.74E-01
	平均值
	0.43
	达标

	PM10
	车庄
	日平均
	1.14E-01
	240723
	0.08
	达标

	
	
	年平均
	1.02E-02
	平均值
	0.01
	达标

	
	佐安庄
	日平均
	5.81E-02
	240212
	0.04
	达标

	
	
	年平均
	3.97E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	曹巷
	日平均
	5.11E-02
	240701
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	2.96E-03
	平均值
	0
	达标

	
	后徐庄
	日平均
	1.10E-01
	240720
	0.07
	达标

	
	
	年平均
	7.93E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	瑞元新村
	日平均
	9.22E-02
	240127
	0.06
	达标

	
	
	年平均
	7.81E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	胥浦中心小学
	日平均
	1.08E-01
	240706
	0.07
	达标

	
	
	年平均
	8.27E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	胥浦家园
	日平均
	8.32E-02
	240720
	0.06
	达标

	
	
	年平均
	6.13E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	高桥
	日平均
	8.75E-02
	240722
	0.06
	达标

	
	
	年平均
	6.52E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	张营
	日平均
	7.16E-02
	241201
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	4.53E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	钱家大庄
	日平均
	8.75E-02
	240127
	0.06
	达标

	
	
	年平均
	6.59E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	农哥村
	日平均
	1.13E-01
	240224
	0.08
	达标

	
	
	年平均
	1.15E-02
	平均值
	0.02
	达标

	
	沙洲村
	日平均
	1.39E-01
	240120
	0.09
	达标

	
	
	年平均
	8.12E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	下周
	日平均
	4.56E-02
	240127
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	3.18E-03
	平均值
	0
	达标

	
	钱家湾
	日平均
	5.59E-02
	240127
	0.04
	达标

	
	
	年平均
	3.94E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	三八村
	日平均
	4.17E-02
	240127
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	2.93E-03
	平均值
	0
	达标

	
	沿河村
	日平均
	4.57E-02
	240506
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	3.23E-03
	平均值
	0
	达标

	
	碧荷湾
	日平均
	5.66E-02
	240622
	0.04
	达标

	
	
	年平均
	4.62E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	胥浦中学
	日平均
	7.81E-02
	240506
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	7.27E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	胥浦
	日平均
	5.46E-02
	240622
	0.04
	达标

	
	
	年平均
	4.59E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	沿河四村
	日平均
	3.61E-02
	240821
	0.02
	达标

	
	
	年平均
	3.21E-03
	平均值
	0
	达标

	
	东山村
	日平均
	3.35E-02
	241216
	0.02
	达标

	
	
	年平均
	2.21E-03
	平均值
	0
	达标

	
	南京师范大学第二附属初级中学
	日平均
	4.13E-02
	240211
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	3.11E-03
	平均值
	0
	达标

	
	浦东村
	日平均
	4.02E-02
	240211
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	3.38E-03
	平均值
	0
	达标

	
	江苏华瑞技工学校
	日平均
	8.10E-02
	240211
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	6.57E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	怡华香缇丽舍
	日平均
	5.48E-02
	240622
	0.04
	达标

	
	
	年平均
	4.88E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	南京师大第二附属高中
	日平均
	6.92E-02
	241126
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	5.44E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	仪征市人医西医院
	日平均
	9.18E-02
	241126
	0.06
	达标

	
	
	年平均
	5.72E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	小彭庄
	日平均
	4.82E-02
	240120
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	4.50E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	迎江西村
	日平均
	6.93E-02
	241126
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	3.80E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	南京师大第二附属高级中学
	日平均
	6.14E-02
	241126
	0.04
	达标

	
	
	年平均
	3.92E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	区域最大落地浓度
	日平均
	3.58E-01
	240101
	0.24
	达标

	
	
	年平均
	6.74E-02
	平均值
	0.1
	达标

	PM2.5
	车庄
	日平均
	5.74E-02
	240723
	0.08
	达标

	
	
	年平均
	5.17E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	佐安庄
	日平均
	2.94E-02
	240212
	0.04
	达标

	
	
	年平均
	2.01E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	曹巷
	日平均
	2.59E-02
	240701
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	1.50E-03
	平均值
	0
	达标

	
	后徐庄
	日平均
	5.57E-02
	240720
	0.07
	达标

	
	
	年平均
	4.00E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	瑞元新村
	日平均
	4.62E-02
	240127
	0.06
	达标

	
	
	年平均
	3.94E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	胥浦中心小学
	日平均
	5.45E-02
	240706
	0.07
	达标

	
	
	年平均
	4.17E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	胥浦家园
	日平均
	4.20E-02
	240720
	0.06
	达标

	
	
	年平均
	3.10E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	高桥
	日平均
	4.44E-02
	240722
	0.06
	达标

	
	
	年平均
	3.30E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	张营
	日平均
	3.61E-02
	241201
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	2.29E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	钱家大庄
	日平均
	4.39E-02
	240127
	0.06
	达标

	
	
	年平均
	3.33E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	农哥村
	日平均
	5.72E-02
	240224
	0.08
	达标

	
	
	年平均
	5.76E-03
	平均值
	0.02
	达标

	
	沙洲村
	日平均
	6.98E-02
	240120
	0.09
	达标

	
	
	年平均
	4.08E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	下周
	日平均
	2.31E-02
	240127
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	1.61E-03
	平均值
	0
	达标

	
	钱家湾
	日平均
	2.82E-02
	240127
	0.04
	达标

	
	
	年平均
	1.99E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	三八村
	日平均
	2.10E-02
	240127
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	1.48E-03
	平均值
	0
	达标

	
	沿河村
	日平均
	2.31E-02
	240506
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	1.63E-03
	平均值
	0
	达标

	
	碧荷湾
	日平均
	2.87E-02
	240622
	0.04
	达标

	
	
	年平均
	2.33E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	胥浦中学
	日平均
	3.95E-02
	240506
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	3.66E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	胥浦
	日平均
	2.76E-02
	240622
	0.04
	达标

	
	
	年平均
	2.31E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	沿河四村
	日平均
	1.82E-02
	240821
	0.02
	达标

	
	
	年平均
	1.62E-03
	平均值
	0
	达标

	
	东山村
	日平均
	1.68E-02
	241216
	0.02
	达标

	
	
	年平均
	1.12E-03
	平均值
	0
	达标

	
	南京师范大学第二附属初级中学
	日平均
	2.09E-02
	240211
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	1.57E-03
	平均值
	0
	达标

	
	浦东村
	日平均
	2.03E-02
	240211
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	1.70E-03
	平均值
	0
	达标

	
	江苏华瑞技工学校
	日平均
	4.07E-02
	240211
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	3.31E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	怡华香缇丽舍
	日平均
	2.77E-02
	240622
	0.04
	达标

	
	
	年平均
	2.46E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	南京师大第二附属高中
	日平均
	3.52E-02
	241126
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	2.74E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	仪征市人医西医院
	日平均
	4.66E-02
	241126
	0.06
	达标

	
	
	年平均
	2.88E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	小彭庄
	日平均
	2.44E-02
	240120
	0.03
	达标

	
	
	年平均
	2.27E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	迎江西村
	日平均
	3.52E-02
	241126
	0.05
	达标

	
	
	年平均
	1.92E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	南京师大第二附属高级中学
	日平均
	3.13E-02
	241126
	0.04
	达标

	
	
	年平均
	1.98E-03
	平均值
	0.01
	达标

	
	区域最大落地浓度
	日平均
	1.79E-01
	240101
	0.24
	达标

	
	
	年平均
	3.40E-02
	平均值
	0.1
	达标

	非甲烷总烃
	车庄
	1小时
	1.51E+01
	24011021
	0.75
	达标

	
	佐安庄
	1小时
	1.29E+01
	24062105
	0.65
	达标

	
	曹巷
	1小时
	1.06E+01
	24010321
	0.53
	达标

	
	后徐庄
	1小时
	1.86E+01
	24121602
	0.93
	达标

	
	瑞元新村
	1小时
	2.07E+01
	24040907
	1.04
	达标

	
	胥浦中心小学
	1小时
	1.74E+01
	24101004
	0.87
	达标

	
	胥浦家园
	1小时
	1.48E+01
	24112924
	0.74
	达标

	
	高桥
	1小时
	1.16E+01
	24101422
	0.58
	达标

	
	张营
	1小时
	1.29E+01
	24121602
	0.65
	达标

	
	钱家大庄
	1小时
	1.82E+01
	24040907
	0.91
	达标

	
	农哥村
	1小时
	1.87E+01
	24050506
	0.94
	达标

	
	沙洲村
	1小时
	1.47E+01
	24022606
	0.73
	达标

	
	下周
	1小时
	1.13E+01
	24031705
	0.57
	达标

	
	钱家湾
	1小时
	1.13E+01
	24040907
	0.57
	达标

	
	三八村
	1小时
	1.09E+01
	24121204
	0.55
	达标

	
	沿河村
	1小时
	1.17E+01
	24121204
	0.59
	达标

	
	碧荷湾
	1小时
	1.64E+01
	24041422
	0.82
	达标

	
	胥浦中学
	1小时
	1.92E+01
	24113008
	0.96
	达标

	
	胥浦
	1小时
	1.64E+01
	24032006
	0.82
	达标

	
	沿河四村
	1小时
	1.29E+01
	24010319
	0.65
	达标

	
	东山村
	1小时
	1.04E+01
	24121603
	0.52
	达标

	
	南京师范大学第二附属初级中学
	1小时
	1.44E+01
	24102303
	0.72
	达标

	
	浦东村
	1小时
	1.30E+01
	24010319
	0.65
	达标

	
	江苏华瑞技工学校
	1小时
	1.83E+01
	24082120
	0.92
	达标

	
	怡华香缇丽舍
	1小时
	1.62E+01
	24010319
	0.81
	达标

	
	南京师大第二附属高中
	1小时
	1.39E+01
	24012406
	0.7
	达标

	
	仪征市人医西医院
	1小时
	1.40E+01
	24102224
	0.7
	达标

	
	小彭庄
	1小时
	1.17E+01
	24091407
	0.58
	达标

	
	迎江西村
	1小时
	1.08E+01
	24031122
	0.54
	达标

	
	南京师大第二附属高级中学
	1小时
	1.18E+01
	24102307
	0.59
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	5.48E+01
	24010906
	2.74
	达标


表6.2.1-17  区域叠加值预测结果
	污染物
	预测点
	平均时段
	贡献值(μg/m3)
	现状浓度(μg/m3)
	叠加后浓度(μg/m3)
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	车庄
	98%保证率日平均
	4.95E-03
	1.50E+01
	1.50E+01
	10
	达标

	
	
	年平均
	9.08E-03
	7.93E+00
	7.94E+00
	13.23
	达标

	
	佐安庄
	98%保证率日平均
	2.50E-04
	1.50E+01
	1.50E+01
	10
	达标

	
	
	年平均
	8.80E-03
	7.93E+00
	7.94E+00
	13.23
	达标

	
	曹巷
	98%保证率日平均
	0.00E+00
	1.50E+01
	1.50E+01
	10
	达标

	
	
	年平均
	7.55E-03
	7.93E+00
	7.94E+00
	13.23
	达标

	
	后徐庄
	98%保证率日平均
	6.02E-03
	1.50E+01
	1.50E+01
	10
	达标

	
	
	年平均
	6.30E-03
	7.93E+00
	7.94E+00
	13.23
	达标

	
	瑞元新村
	98%保证率日平均
	1.60E-02
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.01
	达标

	
	
	年平均
	5.48E-03
	7.93E+00
	7.94E+00
	13.23
	达标

	
	胥浦中心小学
	98%保证率日平均
	1.06E-02
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.01
	达标

	
	
	年平均
	5.38E-03
	7.93E+00
	7.94E+00
	13.23
	达标

	
	胥浦家园
	98%保证率日平均
	5.50E-03
	1.50E+01
	1.50E+01
	10
	达标

	
	
	年平均
	4.68E-03
	7.93E+00
	7.94E+00
	13.23
	达标

	
	高桥
	98%保证率日平均
	1.08E-03
	1.50E+01
	1.50E+01
	10
	达标

	
	
	年平均
	6.24E-03
	7.93E+00
	7.94E+00
	13.23
	达标

	
	张营
	98%保证率日平均
	1.96E-03
	1.50E+01
	1.50E+01
	10
	达标

	
	
	年平均
	4.57E-03
	7.93E+00
	7.94E+00
	13.23
	达标

	
	钱家大庄
	98%保证率日平均
	9.92E-03
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.01
	达标

	
	
	年平均
	4.47E-03
	7.93E+00
	7.94E+00
	13.23
	达标

	
	农哥村
	98%保证率日平均
	4.30E-02
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.03
	达标

	
	
	年平均
	7.19E-03
	7.93E+00
	7.94E+00
	13.23
	达标

	
	沙洲村
	98%保证率日平均
	2.64E-02
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.02
	达标

	
	
	年平均
	5.22E-03
	7.93E+00
	7.94E+00
	13.23
	达标

	
	下周
	98%保证率日平均
	3.48E-03
	1.50E+01
	1.50E+01
	10
	达标

	
	
	年平均
	2.27E-03
	7.93E+00
	7.93E+00
	13.22
	达标

	
	钱家湾
	98%保证率日平均
	6.03E-03
	1.50E+01
	1.50E+01
	10
	达标

	
	
	年平均
	2.88E-03
	7.93E+00
	7.93E+00
	13.22
	达标

	
	三八村
	98%保证率日平均
	5.40E-03
	1.50E+01
	1.50E+01
	10
	达标

	
	
	年平均
	2.31E-03
	7.93E+00
	7.93E+00
	13.22
	达标

	
	沿河村
	98%保证率日平均
	7.78E-03
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.01
	达标

	
	
	年平均
	2.68E-03
	7.93E+00
	7.93E+00
	13.22
	达标

	
	碧荷湾
	98%保证率日平均
	2.22E-02
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.01
	达标

	
	
	年平均
	3.79E-03
	7.93E+00
	7.94E+00
	13.23
	达标

	
	胥浦中学
	98%保证率日平均
	2.01E-02
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.01
	达标

	
	
	年平均
	5.37E-03
	7.93E+00
	7.94E+00
	13.23
	达标

	
	胥浦
	98%保证率日平均
	2.31E-02
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.02
	达标

	
	
	年平均
	3.71E-03
	7.93E+00
	7.94E+00
	13.23
	达标

	
	沿河四村
	98%保证率日平均
	1.68E-02
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.01
	达标

	
	
	年平均
	2.63E-03
	7.93E+00
	7.93E+00
	13.22
	达标

	
	东山村
	98%保证率日平均
	1.01E-02
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.01
	达标

	
	
	年平均
	1.92E-03
	7.93E+00
	7.93E+00
	13.22
	达标

	
	南京师范大学第二附属初级中学
	98%保证率日平均
	1.69E-02
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.01
	达标

	
	
	年平均
	2.32E-03
	7.93E+00
	7.93E+00
	13.22
	达标

	
	浦东村
	98%保证率日平均
	1.84E-02
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.01
	达标

	
	
	年平均
	2.68E-03
	7.93E+00
	7.93E+00
	13.22
	达标

	
	江苏华瑞技工学校
	98%保证率日平均
	3.48E-02
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.02
	达标

	
	
	年平均
	4.64E-03
	7.93E+00
	7.94E+00
	13.23
	达标

	
	怡华香缇丽舍
	98%保证率日平均
	2.59E-02
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.02
	达标

	
	
	年平均
	3.77E-03
	7.93E+00
	7.94E+00
	13.23
	达标

	
	南京师大第二附属高中
	99%保证率日平均
	3.44E-02
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.02
	达标

	
	
	年平均
	3.72E-03
	7.93E+00
	7.94E+00
	13.23
	达标

	
	仪征市人医西医院
	99%保证率日平均
	3.68E-02
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.02
	达标

	
	
	年平均
	3.98E-03
	7.93E+00
	7.94E+00
	13.23
	达标

	
	小彭庄
	100%保证率日平均
	2.31E-02
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.02
	达标

	
	
	年平均
	2.98E-03
	7.93E+00
	7.93E+00
	13.22
	达标

	
	迎江西村
	100%保证率日平均
	2.80E-02
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.02
	达标

	
	
	年平均
	2.75E-03
	7.93E+00
	7.93E+00
	13.22
	达标

	
	南京师大第二附属高级中学
	98%保证率日平均
	2.76E-02
	1.50E+01
	1.50E+01
	10.02
	达标

	
	
	年平均
	2.74E-03
	7.93E+00
	7.93E+00
	13.22
	达标

	
	区域最大落地浓度
	98%保证率日平均
	2.32E-01
	1.50E+01
	1.52E+01
	10.15
	达标

	
	
	年平均
	9.51E-02
	7.93E+00
	8.03E+00
	13.38
	达标

	NO2
	车庄
	98%保证率日平均
	2.24E-02
	6.80E+01
	6.80E+01
	85.03
	达标

	
	
	年平均
	7.29E-02
	2.78E+01
	2.79E+01
	69.67
	达标

	
	佐安庄
	98%保证率日平均
	7.63E-06
	6.80E+01
	6.80E+01
	85
	达标

	
	
	年平均
	7.41E-02
	2.78E+01
	2.79E+01
	69.67
	达标

	
	曹巷
	98%保证率日平均
	0.00E+00
	6.80E+01
	6.80E+01
	85
	达标

	
	
	年平均
	7.43E-02
	2.78E+01
	2.79E+01
	69.67
	达标

	
	后徐庄
	98%保证率日平均
	2.17E-02
	6.80E+01
	6.80E+01
	85.03
	达标

	
	
	年平均
	5.22E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.62
	达标

	
	瑞元新村
	98%保证率日平均
	4.07E-02
	6.80E+01
	6.80E+01
	85.05
	达标

	
	
	年平均
	4.79E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.61
	达标

	
	胥浦中心小学
	98%保证率日平均
	3.37E-02
	6.80E+01
	6.80E+01
	85.04
	达标

	
	
	年平均
	4.71E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.6
	达标

	
	胥浦家园
	98%保证率日平均
	1.74E-02
	6.80E+01
	6.80E+01
	85.02
	达标

	
	
	年平均
	4.03E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.59
	达标

	
	高桥
	98%保证率日平均
	1.07E-03
	6.80E+01
	6.80E+01
	85
	达标

	
	
	年平均
	5.27E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.62
	达标

	
	张营
	98%保证率日平均
	5.07E-03
	6.80E+01
	6.80E+01
	85.01
	达标

	
	
	年平均
	3.69E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.58
	达标

	
	钱家大庄
	98%保证率日平均
	3.04E-02
	6.80E+01
	6.80E+01
	85.04
	达标

	
	
	年平均
	3.92E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.58
	达标

	
	农哥村
	98%保证率日平均
	2.79E-01
	6.80E+01
	6.83E+01
	85.35
	达标

	
	
	年平均
	6.06E-02
	2.78E+01
	2.79E+01
	69.64
	达标

	
	沙洲村
	98%保证率日平均
	1.12E-01
	6.80E+01
	6.81E+01
	85.14
	达标

	
	
	年平均
	4.45E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.6
	达标

	
	下周
	98%保证率日平均
	8.32E-03
	6.80E+01
	6.80E+01
	85.01
	达标

	
	
	年平均
	2.06E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.54
	达标

	
	钱家湾
	98%保证率日平均
	1.69E-02
	6.80E+01
	6.80E+01
	85.02
	达标

	
	
	年平均
	2.58E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.55
	达标

	
	三八村
	98%保证率日平均
	1.42E-02
	6.80E+01
	6.80E+01
	85.02
	达标

	
	
	年平均
	2.08E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.54
	达标

	
	沿河村
	98%保证率日平均
	2.25E-02
	6.80E+01
	6.80E+01
	85.03
	达标

	
	
	年平均
	2.36E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.55
	达标

	
	碧荷湾
	98%保证率日平均
	4.98E-02
	6.80E+01
	6.80E+01
	85.06
	达标

	
	
	年平均
	3.24E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.57
	达标

	
	胥浦中学
	98%保证率日平均
	4.61E-02
	6.80E+01
	6.80E+01
	85.06
	达标

	
	
	年平均
	4.68E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.6
	达标

	
	胥浦
	98%保证率日平均
	5.13E-02
	6.80E+01
	6.81E+01
	85.06
	达标

	
	
	年平均
	3.16E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.57
	达标

	
	沿河四村
	98%保证率日平均
	3.80E-02
	6.80E+01
	6.80E+01
	85.05
	达标

	
	
	年平均
	2.25E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.54
	达标

	
	东山村
	98%保证率日平均
	2.52E-02
	6.80E+01
	6.80E+01
	85.03
	达标

	
	
	年平均
	1.65E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.53
	达标

	
	南京师范大学第二附属初级中学
	98%保证率日平均
	3.68E-02
	6.80E+01
	6.80E+01
	85.05
	达标

	
	
	年平均
	1.95E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.54
	达标

	
	浦东村
	98%保证率日平均
	4.05E-02
	6.80E+01
	6.80E+01
	85.05
	达标

	
	
	年平均
	2.27E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.54
	达标

	
	江苏华瑞技工学校
	98%保证率日平均
	7.55E-02
	6.80E+01
	6.81E+01
	85.09
	达标

	
	
	年平均
	3.91E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.58
	达标

	
	怡华香缇丽舍
	98%保证率日平均
	5.63E-02
	6.80E+01
	6.81E+01
	85.07
	达标

	
	
	年平均
	3.20E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.57
	达标

	
	南京师大第二附属高中
	98%保证率日平均
	7.71E-02
	6.80E+01
	6.81E+01
	85.1
	达标

	
	
	年平均
	3.12E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.56
	达标

	
	仪征市人医西医院
	98%保证率日平均
	9.43E-02
	6.80E+01
	6.81E+01
	85.12
	达标

	
	
	年平均
	3.33E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.57
	达标

	
	小彭庄
	98%保证率日平均
	9.07E-02
	6.80E+01
	6.81E+01
	85.11
	达标

	
	
	年平均
	2.54E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.55
	达标

	
	迎江西村
	98%保证率日平均
	6.62E-02
	6.80E+01
	6.81E+01
	85.08
	达标

	
	
	年平均
	2.29E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.54
	达标

	
	南京师大第二附属高级中学
	98%保证率日平均
	5.95E-02
	6.80E+01
	6.81E+01
	85.07
	达标

	
	
	年平均
	2.27E-02
	2.78E+01
	2.78E+01
	69.54
	达标

	
	区域最大落地浓度
	98%保证率日平均
	1.17E+00
	6.80E+01
	6.92E+01
	86.46
	达标

	
	
	年平均
	5.86E-01
	2.78E+01
	2.84E+01
	70.95
	达标

	PM10
	车庄
	95%保证率日平均
	2.85E-01
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.86
	达标

	
	
	年平均
	6.61E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.74
	达标

	
	佐安庄
	95%保证率日平均
	3.05E-05
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.67
	达标

	
	
	年平均
	6.29E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.74
	达标

	
	曹巷
	95%保证率日平均
	0.00E+00
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.67
	达标

	
	
	年平均
	5.13E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.72
	达标

	
	后徐庄
	95%保证率日平均
	1.71E-01
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.78
	达标

	
	
	年平均
	5.47E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.73
	达标

	
	瑞元新村
	95%保证率日平均
	5.26E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.7
	达标

	
	
	年平均
	5.71E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.73
	达标

	
	胥浦中心小学
	95%保证率日平均
	8.02E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.72
	达标

	
	
	年平均
	5.25E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.72
	达标

	
	胥浦家园
	95%保证率日平均
	1.29E-01
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.75
	达标

	
	
	年平均
	4.47E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.71
	达标

	
	高桥
	95%保证率日平均
	9.29E-03
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.67
	达标

	
	
	年平均
	4.75E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.72
	达标

	
	张营
	95%保证率日平均
	2.40E-01
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.83
	达标

	
	
	年平均
	4.46E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.71
	达标

	
	钱家大庄
	95%保证率日平均
	4.55E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.7
	达标

	
	
	年平均
	4.60E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.72
	达标

	
	农哥村
	95%保证率日平均
	6.57E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.71
	达标

	
	
	年平均
	9.76E-02
	5.93E+01
	5.94E+01
	84.79
	达标

	
	沙洲村
	95%保证率日平均
	1.09E-01
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.74
	达标

	
	
	年平均
	1.44E-01
	5.93E+01
	5.94E+01
	84.86
	达标

	
	下周
	95%保证率日平均
	2.35E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.68
	达标

	
	
	年平均
	2.56E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.69
	达标

	
	钱家湾
	95%保证率日平均
	2.67E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.68
	达标

	
	
	年平均
	3.21E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.7
	达标

	
	三八村
	95%保证率日平均
	1.38E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.68
	达标

	
	
	年平均
	2.79E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.69
	达标

	
	沿河村
	95%保证率日平均
	1.47E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.68
	达标

	
	
	年平均
	3.27E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.7
	达标

	
	碧荷湾
	95%保证率日平均
	2.71E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.68
	达标

	
	
	年平均
	5.02E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.72
	达标

	
	胥浦中学
	95%保证率日平均
	4.26E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.7
	达标

	
	
	年平均
	5.95E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.73
	达标

	
	胥浦
	95%保证率日平均
	2.71E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.68
	达标

	
	
	年平均
	5.01E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.72
	达标

	
	沿河四村
	95%保证率日平均
	2.02E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.68
	达标

	
	
	年平均
	4.06E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.71
	达标

	
	东山村
	95%保证率日平均
	1.72E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.68
	达标

	
	
	年平均
	2.87E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.69
	达标

	
	南京师范大学第二附属初级中学
	95%保证率日平均
	2.02E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.68
	达标

	
	
	年平均
	3.64E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.7
	达标

	
	浦东村
	95%保证率日平均
	2.09E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.68
	达标

	
	
	年平均
	4.16E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.71
	达标

	
	江苏华瑞技工学校
	95%保证率日平均
	3.53E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.69
	达标

	
	
	年平均
	5.96E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.73
	达标

	
	怡华香缇丽舍
	95%保证率日平均
	2.84E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.69
	达标

	
	
	年平均
	5.16E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.72
	达标

	
	南京师大第二附属高中
	95%保证率日平均
	2.96E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.69
	达标

	
	
	年平均
	5.60E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.73
	达标

	
	仪征市人医西医院
	95%保证率日平均
	3.06E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.69
	达标

	
	
	年平均
	5.93E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.73
	达标

	
	小彭庄
	95%保证率日平均
	8.13E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.72
	达标

	
	
	年平均
	9.93E-02
	5.93E+01
	5.94E+01
	84.79
	达标

	
	迎江西村
	95%保证率日平均
	7.81E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.72
	达标

	
	
	年平均
	4.55E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.71
	达标

	
	南京师大第二附属高级中学
	95%保证率日平均
	3.56E-02
	1.24E+02
	1.24E+02
	82.69
	达标

	
	
	年平均
	4.43E-02
	5.93E+01
	5.93E+01
	84.71
	达标

	
	区域最大落地浓度
	95%保证率日平均
	7.57E+00
	1.22E+02
	1.30E+02
	86.38
	达标

	
	
	年平均
	4.77E+00
	5.93E+01
	6.40E+01
	91.46
	达标

	PM2.5
	车庄
	95%保证率日平均
	1.69E-02
	6.90E+01
	6.90E+01
	92.02
	达标

	
	
	年平均
	3.55E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.92
	达标

	
	佐安庄
	95%保证率日平均
	1.02E-02
	6.90E+01
	6.90E+01
	92.01
	达标

	
	
	年平均
	3.84E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.93
	达标

	
	曹巷
	95%保证率日平均
	4.39E-03
	6.90E+01
	6.90E+01
	92.01
	达标

	
	
	年平均
	3.52E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.92
	达标

	
	后徐庄
	95%保证率日平均
	1.54E-02
	6.90E+01
	6.90E+01
	92.02
	达标

	
	
	年平均
	2.92E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.9
	达标

	
	瑞元新村
	95%保证率日平均
	4.98E-02
	6.90E+01
	6.90E+01
	92.07
	达标

	
	
	年平均
	3.00E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.91
	达标

	
	胥浦中心小学
	95%保证率日平均
	2.43E-02
	6.90E+01
	6.90E+01
	92.03
	达标

	
	
	年平均
	2.78E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.9
	达标

	
	胥浦家园
	95%保证率日平均
	1.29E-02
	6.90E+01
	6.90E+01
	92.02
	达标

	
	
	年平均
	2.38E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.89
	达标

	
	高桥
	95%保证率日平均
	9.70E-03
	6.90E+01
	6.90E+01
	92.01
	达标

	
	
	年平均
	2.65E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.9
	达标

	
	张营
	95%保证率日平均
	9.70E-03
	6.90E+01
	6.90E+01
	92.01
	达标

	
	
	年平均
	2.38E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.89
	达标

	
	钱家大庄
	95%保证率日平均
	2.36E-02
	6.90E+01
	6.90E+01
	92.03
	达标

	
	
	年平均
	2.44E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.89
	达标

	
	农哥村
	95%保证率日平均
	1.40E-01
	6.90E+01
	6.91E+01
	92.19
	达标

	
	
	年平均
	5.02E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.96
	达标

	
	沙洲村
	95%保证率日平均
	1.23E-01
	6.90E+01
	6.91E+01
	92.16
	达标

	
	
	年平均
	7.32E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	88.03
	达标

	
	下周
	95%保证率日平均
	8.24E-03
	6.90E+01
	6.90E+01
	92.01
	达标

	
	
	年平均
	1.37E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.86
	达标

	
	钱家湾
	95%保证率日平均
	1.11E-02
	6.90E+01
	6.90E+01
	92.01
	达标

	
	
	年平均
	1.72E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.87
	达标

	
	三八村
	95%保证率日平均
	9.70E-03
	6.90E+01
	6.90E+01
	92.01
	达标

	
	
	年平均
	1.50E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.86
	达标

	
	沿河村
	95%保证率日平均
	1.74E-02
	6.90E+01
	6.90E+01
	92.02
	达标

	
	
	年平均
	1.74E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.87
	达标

	
	碧荷湾
	95%保证率日平均
	1.12E-01
	6.90E+01
	6.91E+01
	92.15
	达标

	
	
	年平均
	2.64E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.9
	达标

	
	胥浦中学
	95%保证率日平均
	8.37E-02
	6.90E+01
	6.91E+01
	92.11
	达标

	
	
	年平均
	3.12E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.91
	达标

	
	胥浦
	95%保证率日平均
	1.17E-01
	6.90E+01
	6.91E+01
	92.16
	达标

	
	
	年平均
	2.63E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.9
	达标

	
	沿河四村
	95%保证率日平均
	8.97E-02
	6.90E+01
	6.91E+01
	92.12
	达标

	
	
	年平均
	2.13E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.88
	达标

	
	东山村
	95%保证率日平均
	5.25E-02
	6.90E+01
	6.91E+01
	92.07
	达标

	
	
	年平均
	1.53E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.86
	达标

	
	南京师范大学第二附属初级中学
	95%保证率日平均
	9.85E-02
	6.90E+01
	6.91E+01
	92.13
	达标

	
	
	年平均
	1.92E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.87
	达标

	
	浦东村
	95%保证率日平均
	9.97E-02
	6.90E+01
	6.91E+01
	92.13
	达标

	
	
	年平均
	2.19E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.88
	达标

	
	江苏华瑞技工学校
	95%保证率日平均
	1.58E-01
	6.90E+01
	6.92E+01
	92.21
	达标

	
	
	年平均
	3.11E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.91
	达标

	
	怡华香缇丽舍
	95%保证率日平均
	1.28E-01
	6.90E+01
	6.91E+01
	92.17
	达标

	
	
	年平均
	2.71E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.9
	达标

	
	南京师大第二附属高中
	95%保证率日平均
	1.04E-01
	6.90E+01
	6.91E+01
	92.14
	达标

	
	
	年平均
	2.92E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.9
	达标

	
	仪征市人医西医院
	95%保证率日平均
	7.74E-02
	6.90E+01
	6.91E+01
	92.1
	达标

	
	
	年平均
	3.09E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.91
	达标

	
	小彭庄
	95%保证率日平均
	6.81E-02
	6.90E+01
	6.91E+01
	92.09
	达标

	
	
	年平均
	5.07E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.96
	达标

	
	迎江西村
	95%保证率日平均
	5.83E-02
	6.90E+01
	6.91E+01
	92.08
	达标

	
	
	年平均
	2.38E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.89
	达标

	
	南京师大第二附属高级中学
	95%保证率日平均
	8.21E-02
	6.90E+01
	6.91E+01
	92.11
	达标

	
	
	年平均
	2.32E-02
	3.07E+01
	3.08E+01
	87.89
	达标

	
	区域最大落地浓度
	95%保证率日平均
	4.10E+00
	6.80E+01
	7.21E+01
	96.13
	达标

	
	
	年平均
	2.38E+00
	3.07E+01
	3.31E+01
	94.63
	达标

	非甲烷总烃
	车庄
	1小时
	1.51E+01
	7.20E+02
	7.35E+02
	36.75
	达标

	
	佐安庄
	1小时
	1.33E+01
	7.20E+02
	7.33E+02
	36.67
	达标

	
	曹巷
	1小时
	1.87E+01
	7.20E+02
	7.39E+02
	36.94
	达标

	
	后徐庄
	1小时
	1.89E+01
	7.20E+02
	7.39E+02
	36.95
	达标

	
	瑞元新村
	1小时
	2.07E+01
	7.20E+02
	7.41E+02
	37.04
	达标

	
	胥浦中心小学
	1小时
	1.76E+01
	7.20E+02
	7.38E+02
	36.88
	达标

	
	胥浦家园
	1小时
	1.53E+01
	7.20E+02
	7.35E+02
	36.77
	达标

	
	高桥
	1小时
	1.16E+01
	7.20E+02
	7.32E+02
	36.58
	达标

	
	张营
	1小时
	1.34E+01
	7.20E+02
	7.33E+02
	36.67
	达标

	
	钱家大庄
	1小时
	1.82E+01
	7.20E+02
	7.38E+02
	36.91
	达标

	
	农哥村
	1小时
	2.62E+01
	7.20E+02
	7.46E+02
	37.31
	达标

	
	沙洲村
	1小时
	1.49E+01
	7.20E+02
	7.35E+02
	36.74
	达标

	
	下周
	1小时
	1.18E+01
	7.20E+02
	7.32E+02
	36.59
	达标

	
	钱家湾
	1小时
	1.14E+01
	7.20E+02
	7.31E+02
	36.57
	达标

	
	三八村
	1小时
	1.10E+01
	7.20E+02
	7.31E+02
	36.55
	达标

	
	沿河村
	1小时
	1.20E+01
	7.20E+02
	7.32E+02
	36.6
	达标

	
	碧荷湾
	1小时
	1.64E+01
	7.20E+02
	7.36E+02
	36.82
	达标

	
	胥浦中学
	1小时
	1.92E+01
	7.20E+02
	7.39E+02
	36.96
	达标

	
	胥浦
	1小时
	1.65E+01
	7.20E+02
	7.37E+02
	36.83
	达标

	
	沿河四村
	1小时
	1.37E+01
	7.20E+02
	7.34E+02
	36.69
	达标

	
	东山村
	1小时
	1.22E+01
	7.20E+02
	7.32E+02
	36.61
	达标

	
	南京师范大学第二附属初级中学
	1小时
	1.54E+01
	7.20E+02
	7.35E+02
	36.77
	达标

	
	浦东村
	1小时
	1.46E+01
	7.20E+02
	7.35E+02
	36.73
	达标

	
	江苏华瑞技工学校
	1小时
	2.00E+01
	7.20E+02
	7.40E+02
	37
	达标

	
	怡华香缇丽舍
	1小时
	1.63E+01
	7.20E+02
	7.36E+02
	36.81
	达标

	
	南京师大第二附属高中
	1小时
	1.63E+01
	7.20E+02
	7.36E+02
	36.82
	达标

	
	仪征市人医西医院
	1小时
	1.72E+01
	7.20E+02
	7.37E+02
	36.86
	达标

	
	小彭庄
	1小时
	1.52E+01
	7.20E+02
	7.35E+02
	36.76
	达标

	
	迎江西村
	1小时
	1.39E+01
	7.20E+02
	7.34E+02
	36.69
	达标

	
	南京师大第二附属高级中学
	1小时
	1.50E+01
	7.20E+02
	7.35E+02
	36.75
	达标

	
	区域最大落地浓度
	1小时
	1.68E+02
	7.20E+02
	8.88E+02
	44.42
	达标


6.2.1.5 非正常工况预测结果
非正常工况下，大气环境影响预测结果见表6.2.1-19，由预测结果可见，非甲烷总烃在非正常情况下排放，对外环境影响贡献值较正常工况明显增加，对外环境影响比正常工况有所加大。因此需要避免事故发生，加强预警，同时加强废气处理设施的维护和管理，及时更换易损部件，确保废气治理措施的正常运转。
表6.2.1-19  非正常工况影响预测结果
	污染物
	预测点
	平均时段
	最大贡献值（μg/m3）
	出现时间
	占标率（%）
	达标情况

	非甲烷总烃
	区域最大落地浓度
	1小时
	2.78E+02
	24090807
	13.92
	达标


6.2.1.6 环境防护距离设置
（1）大气防护距离
按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的要求，应采用推荐模式中的大气环境防护距离模式，计算各排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准，在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。对于项目厂界浓度超过大气污染物厂界浓度限值的，应要求削减排放源强或调整工程布局，待满足厂界浓度限值后，再核算大气环境防护距离。
结合本项目场区总平面布置，本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的推荐模式，计算各区域需要设置的大气环境防护距离。由预测结果可知，本项目场界外各污染物的短期贡献浓度均未出现超标情况，因此本项目不需设置大气环境防护距离。
（2）卫生防护距离
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），卫生防护距离计算公式如下：
[image: ]
式中：QC—大气有害物质的无组织排放量，kg/h；
Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3；
L—大气有害物质卫生防护距离初值，m；
r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；
A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次。
本项目所在地多年平均风速为2.1m/s，经过计算，卫生防护距离见表6.2.1-21。
表6.2.1-21  卫生防护距离计算参数及计算
	污染源位置
	污染物
	排放量
	高度
	小时标准
	等标排放量相差小于10%
	计算结果（m）
	卫生防护距离（m）
	卫生防护距离最终确定值（m）

	
	
	（t/a）
	（m）
	（mg/m3）
	
	
	
	

	聚合楼
	PM10
	0.108
	15

	0.45
	否
	1.386
	/
	50

	
	PM2.5
	0.054
	
	0.225
	
	14.960
	50
	

	
	非甲烷总烃
	3.598
	
	2
	
	1.386
	/
	


根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），经计算，本项目需以聚合楼外扩50m设置卫生防护距离，本项目卫生防护包络线图见图6.2-1。
经核实，本项目卫生防护包络线范围内目前无居民住宅、学校、医院等环境敏感目标，以后亦不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑物。
6.2.1.8 小结
（1）正常工况下的环境空气影响预测及分析
采用2024年全年气象资料逐时、逐日计算项目排放的污染物在评价区域及保护目标贡献值。本项目评价范围内SO2、NOx、PM10、PM2.5、非甲烷总烃正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率<100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率<30%。叠加本底浓度及周边在建项目后，SO2、NOx、PM10、非甲烷总烃的保证率日均浓度、年均浓度或短期浓度均满足环境质量标准。
（2）非正常工况下的环境空气影响预测及分析
非正常工况下，非甲烷总烃对外环境影响贡献值较正常工况明显增加，对外环境影响比正常工况有所加大。因此需要避免事故发生，加强预警，同时加强废气处理设施的维护和管理，及时更换易损部件，确保废气治理措施的正常运转。
（3）防护距离
本项目场界外各污染物的短期贡献浓度均未出现超标情况，因此本项目不需设置大气环境防护距离。经计算，本项目需以聚合楼外扩50m设置卫生防护距离。
（4）污染物排放量核算结果
保密
6.2.1.9 大气环境影响评价自查表
表6.2.1-26  本项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级
	二级□
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长=5~50km□
	边长=5km

	评价因子
	SO2+NOX排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	<500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NOX、PM10、PM2.5）
其他污染物（非甲烷总烃）
	□

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准□
	附录D
	其他标准

	现状评价
	评价功能区
	一类区□
	二类区
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2024）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测标准□
	主管部门发布的数据标准
	现状补充标准

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源
现有污染源
	拟替代的污染源
	其他在建、改扩建项目污染源
	区域污染源

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km

	
	预测因子
	预测因子（SO2、NOx、PM10、PM2.5、非甲烷总烃）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%
	C本项目最大占标率>100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率>10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%
	C本项目最大占标率>30%□

	
	非正常1h浓度贡献值
	非正常持续时长
（2~3）h
	C非正常占标率≤100%
	C非正常占标率>100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%
	k>-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：SO2、NOx、PM10、PM2.5、非甲烷总烃
	有组织废气监测
无组织废气监测
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：非甲烷总烃
	监测点位数（1）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可以接受            不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	/

	
	污染源年排放量
	见表6.2.1-24


注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项。
6.2.2 地表水环境影响评价
本项目预脱水塔废水W1、切粒废水W2、熔体过滤器清洗废水W3、地面和设备冲洗水W4、换热器板换等设备清洗废水W5、循环冷却水排水W6、初期雨水W7进入污水预处理设施，对生产废水进行中和处理，再依托仪化公司生化装置东区处理，生化装置东区污水工艺为A2/O法，最终经仪化公司总排口排放至长江。
本项目废水量在公用工程部生化装置东区处理能力范围内，对周边水环境影响较小。
6.2.3 声环境影响评价
通过对建设项目营运期间各个噪声源对环境影响的预测，评价建设项目声源对周围声环境影响的程度和范围，找出存在问题，为提出预防措施提供依据。
6.2.3.1 噪声源强
本项目噪声源强情况见表4.6.3-1。
6.2.3.2 声环境影响预测
本项目为改建项目，考虑最不利情况，根据声源的特性和环境特征，应用相应的计算模式计算各声源对预测点（声环境敏感目标）产生的声级值，并且与现状相叠加，预测项目建成后对周围声环境保护目标的影响程度。同时，预测各声源在厂界的贡献值。
⑴预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况做必要简化。
①单个室外的点声源倍频带声压级
[image: ]
[image: ]
式中：Lw—倍频带声功率级，dB；
Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。
A—倍频带衰减，dB；
Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；
Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；
Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
②室内声源等效室外声源倍频带声压级
[image: ]
[image: ]
式中：Lp2室外某倍频带的声压级；
Lp1室内某倍频带的声压级；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sα/（1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
③室内声源在围护结构处的i倍频带叠加声压级
[image: ]
式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
④室内声源在室外围护结构处的i倍频带叠加声压级
[image: ]
式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
⑤声源在预测点产生的等效声级
[image: ]
式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A)；
LAi—声源在预测点产生的A声级，dB（A)；
T—预测计算的时间段，s；
ti—i声源在T时段内的运行时间，s。
⑥预测点的预测等效声级
[image: ]
式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A)；
Leqb—预测点的背景值，dB（A)。
⑦点声源的几何发散衰减
[image: ]
式中：Lp（r）—建设项目声源在距离声源点r处值，dB（A)；
Lp（ro）—建设项目声源值，dB（A)；
如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级（LAW），且声源处于自由声场，则上述公式等效为下列公式：
[image: ]
如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场，则上述公式等效为下列公式：
[image: ]
（2）预测结果
应用上述预测模式计算声源在声环境保护目标处的贡献值和预测值，以及在厂界的贡献值。N1~N8为厂界预测点，与声环境现状监测点一致。预测计算结果见表6.2.3-1。
表6.2.3-1  各预测点声环境质量预测结果（厂界处）
	测点序号
	贡献值
	标准

	
	
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	N1
	34.7
	65
	55

	N2
	41.5
	
	

	N3
	30.5
	
	

	N4
	27.2
	
	

	N5
	26.4
	
	

	N6
	27.9
	
	

	N7
	32.6
	
	

	N8
	24.6
	
	

	评价结果
	达标
	达标


6.2.3.3 评价标准
本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，声环境保护目标处执行《声环境质量标准》（3096-2008）表1中的2类声环境功能区环境噪声限值。
6.2.3.4 评价结论
[bookmark: _Hlk103960897]本项目声源在在厂界贡献值为37.1~48.48dB（A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。因此，本项目建成后声环境影响较小，不会出现噪声扰民现象。
6.2.3.5声环境影响评价自查表
表6.2.3-3  声环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□        		二级        三级□

	
	评价范围
	200m        大于200m□        小于200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级     最大A声级□     计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准        地方标准□        国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区
	3类区
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期□
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法        现场实测加模型计算法□        收集资料

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测□        已有资料        研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型              其他□

	
	预测范围
	200m□        大于200m□        小于200m

	
	预测因子
	等效连续A声级    最大A声级□    计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标    不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标    不达标□

	环境监测计划
	排放监测
	厂界监测□  固定位置监测□  自动监测□  手动监测  无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（等效连续A声级）
	监测点位数（4）
	无监测□

	评价结论
	环境影响
	可行   不可行□

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。


6.2.4 固体废物环境影响评价
6.2.4.1 固体废物产生情况及其分类
本项目建成后固体废物中一般工业固废废料S1-S3外售，危险废物BDO精馏废液S4、废催化剂包装桶S6、废润滑油S7、废包装袋S8委托有资质单位处置。废碱液包装桶S5由厂家回收。本项目不新增劳动定员，生活垃圾产生量不变，仍由环卫部门集中清运。
6.2.4.2 固废处置情况及环境影响分析
按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》，本项目产生的固体废物全部实现综合利用或无害化处置，对外环境影响较小。
6.2.4.3 危险废物厂内贮存环境影响分析
[bookmark: _Hlk92197419]本项目依托仪化公司甲类960 m2+乙类360 m2危废库。
现有危废仓库建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单要求。主要建设内容如下：
①已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求设置，满足防风、防雨、防晒、防渗漏要求，满足危废库防腐防渗要求，能够满足本项目实施后危废的贮存要求；
②对照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）》，企业在贮存设施建设方面，已在明显位置按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；已在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。已按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存。已按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息。
本项目固态危险废物采用吨袋贮存，堆积密度按1.2t/m3考虑，堆高按3m计，最大所需贮存面积为0.45m2。在危废库中划分出1m2的区域作为固态危废暂存区，满足贮存面积要求。本项目液态危险废物采用吨桶贮存，堆积密度按0.8t/m3考虑，堆高按2m计，最大所需贮存面积为12m2。在危废暂存库中划分出12m2的区域作为液态危废暂存区，满足贮存面积要求。
综上，本项目最大需占用13m2的危废库面积，本项目依托仪化公司甲类960 m2+乙类360 m2危废库满足贮存需求。为保证本项目危废得到合理贮存，建设单位需协调好项目危废的贮存、转运，可通过加快转运周期，减少贮存时间，确保新建的960m2的危废暂存库能够满足实际营运期时的危险废物贮存需求。
6.2.4.4 危废运输过程环境影响分析
本项目厂内运输主要是项目危废产生点到危废暂存库之间的输送，输送线路全部在厂区内，不涉及环境敏感点。产生的危险废物需委托有资质单位定期安全处置，并委托专业的有资质的运输单位运输。
本项目危险废物采用密闭容器封装，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）中的要求和规定，正常情况下不会产生新的次生污染，运输至委托单位过程中，主要为运输车辆尾气及扬尘、噪声对周围环境的影响。
本项目车辆运输严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）中的要求和规定，对周围环境影响较小。
在确保提出措施落实完成的情况下危废厂内输送不会对周边环境造成影响，但如果出现工人操作失误或其他原因导致危险废物泄漏、火灾等事故，影响周边环境。对此，建设单位应加强应急培训和应急演练，事故发生时应启动应急预案处置事故，防止事故的扩散和影响的扩大。
采用上述措施后，本项目危废的运输对周边环境影响不大。
6.2.4.5 危废处置过程环境影响分析
建设单位应对项目产生的各固废实行分类收集和暂存，并应建立车间岗位及危废暂存库台账，并向当地生态环境主管部门申报固废的类型、处理处置方法。对于危险废物如果外售或者转移给其他企业，应严格履行国家与地方政府生态环境主管部门关于危险废物转移的规定，填写危险废物转移单，并报当地生态环境主管部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意买卖。
6.2.5 地下水环境影响评价
6.2.5.1 区域地质与水文地质条件
6.2.5.1.1 区域地质构造
[bookmark: _Hlk110348480]扬州市大地构造位置处于扬子准地台。属于新华夏系第二隆起带与淮阳山字型东翼反射弧及秦岭东西向复杂构造带的复合地带，地质构造复杂。区内主要构造体系有东西向构造、山字型构造、新华夏系构造等。根据扬州市区域构造图，地块处于2条断裂（甘泉山——小纪断裂、蒋王庙——酒甸断裂）交汇处，相关区域地质资料表明，地块附近未发现活动断裂，地块区域地质构造稳定。
6.2.5.1.2 地层分布
在区域地质构造位置上，扬州市隶属扬子准地台。在印支期，古老地层以参与褶皱为主要形式的挤压变形运动。燕山期以后，所有褶皱体转入以断块升降为主的断裂运动，此运动不仅破坏了褶皱形迹的完整性，同时还形成了相对的断凸隆起和断凹洼陷，控制了后期的系列沉积。
基底中尚可识别的褶皱形迹，一般为残留的背斜。基底断裂比较复杂，可见多组不同方向、不同性质、不同序次的断裂，互相切割交错。现根据展布的方向性，将其分为二组分别进行简述。
一组为近东西向的海安—拼茶断裂，属宁通东西向构造断裂带的东延部分，受大区域构造应力场控制。另一组其它断裂有北东向的有南通——马塘断裂，北西向的南黄海沿岸断裂等。
区域第四纪地层分布广泛，几乎覆盖全区。发育有中晚更新世下蜀组和全新世如东组，地层岩性详细情况如下：
①下蜀组岩性可分为上、下两段。上段为棕黄、灰黄、黄褐色粉质轻粘土，且具有棕黄-灰黄多次重复的特征，粉质轻粘土中普遍含铁锰质结核，偶见砾石局部发育有柱状节理；下段为含砂砾粉质轻粘土，上部多为灰黄色、黄褐色，下部多为砖红色、棕红色等，砾石大多圆一次圆状。
②全新世如东组可分为上、下两段。下段为灰、青灰、灰黑色粉细砂土夹粉质亚砂土、粉质亚粘土，粉细砂土中局部云母片富集，含螺壳，厚度一般在30米左右。上段为灰、青灰、灰褐、灰黑色淤泥质粉质亚粘土、粉质亚粘土夹粉质亚砂土、粉细砂土，上段厚度一般在20米左右。
6.2.5.1.3 地下水类型与含水层特征
扬州市域横跨里下河平原、长江三角洲平原、丘陵岗地等三个沉积区，里下河平原沉积区泛指天长-送桥-通扬运河一线以北，长江三角洲平原沉积区大致分布于小河口-江都-泰州一线以南及龙潭镇江-大路-孟河以北，丘陵岗地沉积区分布于宁、镇、扬丘陵岗地。根据沉积分区划分里下河平原、长江三角洲平原、丘陵岗地等三个水文地质单元。扬州市地下水类型按含水介质性质分松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两大类，以松散岩类孔隙水分布最广泛，水量最丰富，为扬州市区主要供水开采层，而基岩水被不同程度掩埋，仅在局部地区有少量开采。按含水层的埋藏条件和成因时代可分为潜水和第Ⅰ承压、第Ⅱ承压、第Ⅲ承压和第Ⅳ承压水五个含水层组。
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图6.2.5-1  扬州市晚新生界沉积分区图
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图6.2.5-2  扬州市水文地质剖面分布图
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图6.2.5-3  扬州市水文地质剖面图（1-1’）
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图6.2.5-4  扬州市水文地质剖面图（2-2’）
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图6.2.5-5  扬州市水文地质剖面图（3-3’）



（1）松散岩类孔隙水
①潜水含水层
该含水层除仪征西北部基岩零星裸露外，均有分布。其水文地质特征受地貌、成因影响。仪征-扬州西北岗地分布区既是淮河水系与长江水系分水岭，亦是潜水分水岭。丘陵地区潜水含水层由第四系上更新统灰黄、黄褐色亚粘土组成，水位埋深受地貌控制，一般2~5m，单井涌水量小于10m³/d。平原区孔隙潜水受水文地质条件控制，长江物源沉积区为第四系全新统，岩性为粉细砂、粉砂，砂层厚度7~70m，长江古河道区与Ⅰ承压含水层组联通，水位埋深1~2m，单井涌水量小于100m³/d。里下河地区为第四系全新统，岩性多具泻湖相特点，宝应一带含水岩性为粉细砂，其它地区为亚砂土，局部夹薄层砂层，区域上分布不稳定，含水层厚度一般10~15m，部分地区15~20m，单井涌水量小于15m³/d，沿湖地区受湖水侧向补给。
②第I承压含水层组
该含水层组分布在蒋王镇—扬州一线沿岸抵长江地区，由第四系上更新统（Q3）古长江冲击砂层构成，在北部地区存在含水层缺失情况。含水层顶板埋深24.4~56.0m，向东南倾斜，砂层厚度14.0~74.0m，水位埋深2~3m。富水性受古长江河道控制，新坝—红桥一带为古长江主泓线区，含水岩性为含砾粗砂、含砾中粗砂，砂层厚度达56m，单井涌水量由3000~4000m³/d，从新坝至扬州方巷含水层厚度逐渐变薄，含水介质颗粒逐渐变细，单井涌水量由3000~4000m³/d逐渐向小于500m³/d过渡，扬州市区西北部为漫滩边缘区，含水岩性为粉细砂组合，单井涌水量小于500m³/d。沿江一带与潜水含水层之间水力联系密切。
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图6.2.5-6 扬州市第I承压含水层组水文地质图
③第II承压含水层组
该含水层组分布于甘泉（祝庄）—扬州市区（城南）—霍桥—红桥（北）一线以北地区，主要由第四系中更新统（Q2）古淮河支叉河到冲击砂层构成，南部地区含水区含水层缺失严重。含水层顶板埋深70.0~90.0m，砂层厚度8.0~56.0m，富水性受古河道控制；赤岸—黄珏—弯头一线为古河道，含水岩性为中粗砂，砂层厚度35.0~56.0m，单井涌水量2000~3000m³/d；古河道以南由漫滩向边缘过渡，岩性由中细砂向细砂渐变，含水层逐渐变薄，单井涌水量由1000~2000m³/d 向小于500m³/d 过渡。
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图6.2.5-7 扬州市第II承压含水层组水文地质图
④第III承压含水层组
该含水层组分布于甘泉—酒甸一线以北，由第四系下更新统（Q1）淮河古河道冲击砂层构成，南部地区含水层缺失严重。含水层顶板埋深110.0~140.0m，砂层厚度10.0~35.0m，为单层含水层结构。富水性受岩性和砂层厚度控制，滨湖—黄珏一带为古河道摆动区，含水岩性为中粗砂，砂层厚度25.0~35.0m，单井涌水量2000~3000m³/d。漫滩区含水岩性为中细砂、边缘地区为细粉砂，单井涌水量由1000~2000m3/d 向小于单井涌水量500m³/d 变化。该层组在区内北部的乡镇已开发利用，水位埋深15.0~20.0m。
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图6.2.5-8 扬州市第III承压含水层组水文地质图
⑤第IV承压含水层组
该含水层组为上第三系上新统，分布在天山-杨寿-槐泗-江都-塘头一线以北的金东凹陷区内，主要系长江河道输入沉积，受喜山运动和区内构造影响，深埋于第四系Ⅲ承压含水组之下，含水层组顶板埋深129~290m，向金东凹陷区倾斜。区内仅揭示其上段，厚度小于70m。晚第三系上新统长江古河道构造变动抬升浅埋藏区，
为地面上第一个承压含水层，纳入第Ⅰ承压含水层组。金东凹陷区呈长江冲积扇特征，冲积扇后缘颗粒组，岩性为泥质砾石、含砾中粗砂；冲积扇前缘至古河道带区岩性变细为中粗砂，砂层厚度由60~20m变化；冲积扇前缘边缘和古河道漫滩区为中细砂。冲积扇主泓至古河道区单井涌水量500~1000m³/d，冲积扇前缘边缘和古河道漫滩区单水井涌水量小于500m³/d。
目前，第Ⅱ和第Ⅲ承压含水层为扬州市区地下水的主采层，分布在城区东北部，大致分布在岗区以南，瘦西湖以东，北河下以北。顶板埋深一般在70～90m。自西到东，自南到北，含水砂层逐渐变厚，东边电厂一带最厚，含水层厚度达60m左右。这两个含水层之间的隔水层较薄，有些地方不足1m，实际成井过程中，某些地区这两层相互连通，同时开采两个层位地下水。
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图6.2.5-9 扬州市水文地质图
（2）基岩水
①碳酸盐岩类裂隙溶洞水
该类型水主要分布在宝应以北地区，为震旦系（Z）—三叠系（T）白云质灰岩、灰岩、白云岩组成。为一走向近东西向隐伏背斜断块，被晚新生界地层深埋，覆盖厚度40~550m。富水性与断裂、岩溶发育程度有关，单井涌水量一般小于1000m³/d，水质为HCO3-Ca•Na 水矿化度小于1 克/升。其次在江都东部宜陵一带有小面积分布，目前尚未开采。
②裂隙水
按地下水存在岩石中的裂隙性质分构造裂水和孔隙裂隙水两个含水岩组。
A、构造裂隙水
构造裂隙水主要分布于扬州—江都一线以南，其次分布在宝应北部近东西向隐伏背斜南翼，被晚新生界地层覆盖。由志留系（S）、侏罗系（J）、白垩系（K）、早第三系（E）中砾岩、含石英砂岩、石英砂岩、砂岩、粉砂岩组成。以侏罗系中下统象山群（J1-2）砾岩、含砾石英砂岩、石英砂岩富水性稍好，单井水量10~500m³/d，局部构造发育地段可大于800m³/d，水质为HCO3-Ca•Na 或HCO3-Na型，矿化度小于1克/升。
B、孔隙裂隙水
分布在仪征西部，由上第三系上新统（N2）侵入的玄武岩组成，其气孔及柱状节理发育。区内处在六合北西向火山岩带边缘，分布不稳定，在上第三系上新统长江河道带呈透镜体展布，单井涌水量一般小于100m³/d，水质为HCO3-Ca•Na 型，矿化度小于1克/升。
6.2.5.1.4 地下水补径排条件
（1）松散岩类孔隙水
松散岩类孔隙水主要接受大气降水入渗补给，长江漫滩处还接受长江侧向径流补给，山前地带则还接受上游基岩裂隙水径流补给；径流方向总体向长江，山前地带、波状平原受地形控制，总体由山前向河谷方向径流，径流速度总体较为缓慢；排泄以蒸发、向地表水体排泄为主。
（2）基岩裂隙水
基岩裂隙水主要接受大气降水补给，平原区隐伏第四系松散层之下，还接受上层水的径流补给；径流受地形控制，总体流向山前，虽地形坡降较大，但由于含水层透水性能较差，径流速度总体缓慢；排泄以蒸发、向下游孔隙水侧向径流等为主。
6.2.5.2 场地地质与水文地质条件
6.2.5.2.1 土层分布
本场区勘察深度范围内，土壤岩性自上而下分为如下4层。
①层素填土：灰褐色，松散，含有机质和建筑垃圾等，主要由粉质黏土等组成，场区普遍分布。厚度：1.00-1.20m，平均1.14m；层底标高3.70-4.22m，平均4.03m；层底埋深：1.00-1.20m，平均1.14m。
②层粉质黏土：灰褐色，可塑，无摇振反应，稍有光泽反应，中等干强度，中等韧性。场区普遍分布。厚度：0.90-1.50m，平均1.19m；层底标高：2.30-3.26m，平均2.84m；层底埋深：2.00-2.60m，平均2.33m。
③层粉质黏土：灰褐色，可塑，无摇振反应，稍有光泽反应，中等干强度，中等韧性。场区普遍分布。厚度：1.50-2.10m，平均1.79m；层底标高：0.80-1.16m，平均1.05m；层底埋深：3.90-4.30m，平均4.11m。
④层粉质黏土：灰黄色，可塑，无摇振反应，稍有光泽反应，中等干强度，中等韧性。场区普遍分布，该层未穿透。
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图6.2.5-10 1-1'工程地质剖面图
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图6.2.5-11 2-2'工程地质剖面图
6.2.5.2.2 地下水类型及赋存特征
勘察深度内地下水为潜水，潜水主要赋含于①层素填及下部土层中，水位主要受大气降水、蒸发等的影响而变化；勘察期间地下水位埋深为0.50m，地下水位年变化幅度约在0.50～1.20m之间，近3～5年内最高水位埋深约0.00m，历史最高水位埋深约0.00m。
6.2.5.3 地下水环境影响预测分析
根据地下水环评导则（HJ 610-2016）要求，本项目需进行地下水二级预测评价。地下水二级预测评价可采用数值法或解析法，由于本地区水文地质条件较简单，故本次地下水环境影响预测采用解析法。通过模拟典型污染因子在地下水中的迁移过程，进一步分析污染物影响范围和超标范围。
污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，它包括挥发、溶解、吸附、沉淀、生物吸收、化学和生物降解等作用。本次评价在模拟污染物迁移扩散时不考虑吸附作用、化学反应等因素，只考虑对流弥散作用。
6.2.5.3.1 预测范围
按照地下水环评导则要求，本项目为改建项目，地下水评价范围以厂区周边20 km2范围。
依据本项目场地浅层地下水类型及含水层特征，本场地内潜水分布连续，主要赋含于①层素填及下部粉质黏土层中，结合地下水环境影响评价工作目的确定本项目预测层位为潜水含水层。
6.2.5.3.2 预测时段
地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，本次预测时段为100d、365d（1a）、1000d、3650d（10a）。
6.2.5.3.3 预测情景设置
本次地下水环境影响预测考虑两种情况：正常状况和非正常状况下的地下水环境影响。模拟主要污染因子在地下水中的迁移过程，进一步分析污染物影响范围、程度，最大迁移距离。
正常状况下，本项目各生产环节按照设计参数运行，地下水可能的污染来源为各污水输送管网、污水处理池、储罐、应急事故池等跑冒滴漏。相关工程防渗措施均按照设计要求进行，采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，且措施未发生破坏正常运行情况，污水不会渗入和进入地下，对地下水不会造成污染，故不进行正常状况下的预测。
非正常状况下，建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时，污染物泄漏并渗入地下，进而对地下水造成一定污染。在非正常工况下，污水池（站）将对地下水造成点源或面源污染，污染物可能下渗至包气带从而在潜水含水层中进行运移。因此本项目主要考虑非正常工况条件下（排污设备出现故障、污水管道破裂或处理池发生开裂、渗漏、防渗失效等）污染物在含水层中的迁移变化规律。 
本次地下水环境影响预测考虑污水预处理设施发生渗漏，未采取防渗措施，或者防渗措施发生事故失效，生产过程产生的COD、石油类等未经过处理直接渗入地下。由于在厂区附近设有地下水长期监测井，每半年监测一次，假设事故发生后180天被发现，及时采取措施阻止渗漏。此时，废污水直接进入地下水按风险最大原则，污染物通过包气带直接进入潜水含水层。
6.2.5.3.4 预测源强和预测因子
根据建设项目工程分析中废水污染源强分析可知，本项目预脱水塔废水W1、切粒废水W2、熔体过滤器清洗废水W3、地面和设备冲洗水W4、换热器板换等设备清洗废水W5、循环冷却水排水W6、初期雨水W7进入污水预处理设施，对生产废水进行中和处理，再依托仪化公司生化装置东区处理，生化装置东区污水工艺为A2/O法，最终经仪化公司总排口排放至长江。
废水污染物中无重金属类污染因子，主要污染物为COD、石油类等，本次环评按最不利情况污水处理站非正常情况设置。按照HJ610-2016导则要求，采用标准指数法对污染物进行排序，计算结果见下表。
表6.2.5-1  特征因子标准浓度值及指数计算（单位：mg/L）
	单元
	特征因子
	进水浓度值
	标准浓度值
	参考标准
	指数计算值
	备注

	污水预处理设施
	COD
	1347.35
	3
	《地下水质量标准》（GB/T14848 2017）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）
	449.12
	各污染物以进水最大浓度计算

	
	石油类
	5.37
	0.05
	
	107.4
	


按照导则要求识别出特征因子，按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类，本项目特征因子为其他类别，选取标准指数最大的因子COD作为预测因子，模拟其在地下水系统中随时间的迁移过程。
6.2.5.3.5 预测模型
本项目所在地属长江三角洲平原区，地貌单元为高沙平原，地势平坦，周边地下水径流缓慢，各土层在垂直、水平方向上厚度埋深变化不大，均匀性较好，且污染物渗入地下水满足：非正常工况下，污染物的泄漏对地下水流场没有明显影响，评价区含水层的基本参数变化很小，故将模型概化为一维稳定流动一维溶质运移模型。环境影响预测采用《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录D：一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：
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式中：x—预测点距污染源强的距离，m；t—预测时间，d；C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；C0—地下水污染源强浓度，mg/L；u—水流速度，m/d；erfc()—余误差函数。模型中对x-ut＜0的区域，C取C0值。
根据场地地质勘查数据并结合含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况，地下水的实际流速、纵向弥散系数的取值按类比取得或按下列方法计算：
；
式中：U—地下水实际流速，m/d；K—渗透系数，m/d；I—水力坡度；ne—孔隙度；DL—纵向弥散系数，m2/d；aL—弥散度，m；m—指数。
6.2.5.3.6 预测参数选取
计算参数结合厂区工程地质勘察资料，参考水文地质手册经验值，所取参数均在经验参数取值范围内，预测参数如下：
（1）渗透系数k
根据厂区地质勘查资料，场地内潜水含水层岩性主要为粉质黏土，透水性能较低。结合HJ610-2016附录B 水文地质参数经验值表，本次预测的潜水含水层渗透系数k取值0.2m/d。
（2）项目区域水力坡度
受地貌、地质条件的制约，项目区地下水流向与地面坡向一致，水力坡度平缓，根据区域水文地质勘查资料，评价区平均水力梯度0.1~3‰，本次评价水力梯度取值2‰。
（3）孔隙度
岩石和土壤孔隙度的大小与颗粒的排列方式、颗粒大小、分选性、颗粒形状以及胶结程度有关，不同岩性孔隙度大小见表6.2.5-2。研究区的岩性主要为粉质黏土，孔隙度取值为0.4。
表6.2.5-2  松散岩石孔隙度参考值（据弗里泽，1987）
	松散岩体
	孔隙度（%）
	沉积岩
	孔隙度（%）
	结晶岩
	孔隙度（%）

	粗砾
	24-36
	砂岩
	5-30
	裂隙化
结晶岩
	0-10

	细砾
	25-38
	粉砂岩
	21-41
	
	

	粗砂
	31-46
	石灰岩
	0-40
	致密结晶岩
	0-5

	细砂
	26-53
	岩溶
	0-40
	玄武岩
	3-35

	粉砂
	34-61
	页岩
	0-10
	风化花岗岩
	34-57

	粘土
	34-60
	/
	/
	风化辉长岩
	42-45


（4）弥散度
纵向弥散度αL由图6.2.5-12确定，观测尺度一般使用溶质运移到观测孔的最大距离表示。本项目从保守角度考虑Ls选1000m，则纵向弥散度αL=10m。横向弥散度取纵向弥散度的1/10，即αt=1m。潜水含水层厚度参照水文地质勘探资料，取值为13m。
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图6.2.5-12  纵向弥散度与观测尺度之间的关系
地下水平实际流速和纵向弥散系数的计算公式如下，计算结果如表所示。
u＝K×I／n
DL＝αL×um
其中：u—地下水实际流速，m/d；
K—渗透系数，m/d；
I—水力坡度；
n—孔隙度；
DL—纵向弥散系数，m2/d；
αL—弥散度；
m—指数，本次评价取值为1.1。
经计算，地下水实际流速为1.0×10-3 m/d；纵向弥散系数DL为5.0×10-3m2/d，横向弥散系数DT取纵向弥散系数的1/10，为5.0×10-4m2/d。具体数值见表6.2.5-3。
表6.2.5-3  地下水潜水含水层参数值
	项目
	渗透系数（m/d）
	水力坡度（‰）
	孔隙度
	弥散度（m）
	地下水实际流速U（m/d）
	纵向弥散系数DL（m2/d）

	
	
	
	
	αL
	αt
	
	

	项目建设区含水层
	0.2
	2
	0.4
	10
	1
	1.0×10-3
	5.0×10-3


6.2.5.4 地下水环境影响评价结论
按照前述预测计算模型、排放源和主要参数，计算污水处理站废水处理池发生泄漏时，地下水耗氧量运移的范围和浓度变化，选择《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准值（3mg/L）进行评价，预测结果见表6.2.5-4。
表6.2.5-4  耗氧量地下运移范围预测结果一览表（浓度单位：mg/L）
	时间，d
距离,m
	100
	365
	1000
	3650

	1
	4.71E+02
	1.28E+02
	3.38E+01
	9.47E+00

	2
	7.46E+01
	1.41E+02
	4.82E+01
	1.22E+01

	3
	4.89E+00
	8.71E+01
	5.43E+01
	1.49E+01

	4
	1.27E-01
	3.51E+01
	5.12E+01
	1.72E+01

	5
	1.27E-03
	1.00E+01
	4.15E+01
	1.89E+01

	6
	4.84E-06
	2.13E+00
	2.92E+01
	2.00E+01

	7
	7.23E-09
	3.47E-01
	1.81E+01
	2.04E+01

	8
	3.87E-12
	4.34E-02
	9.90E+00
	2.00E+01

	9
	0.00E+00
	4.17E-03
	7.00E+00
	1.89E+01

	10
	0.00E+00
	3.09E-04
	7.00E+00
	1.72E+01

	11
	0.00E+00
	1.75E-05
	7.00E+00
	1.52E+01

	12
	0.00E+00
	7.63E-07
	7.00E+00
	1.30E+01

	13
	0.00E+00
	2.54E-08
	7.00E+00
	1.08E+01

	14
	0.00E+00
	6.98E-10
	7.00E+00
	8.65E+00

	15
	0.00E+00
	1.34E-11
	7.00E+00
	6.72E+00

	16
	0.00E+00
	2.24E-13
	7.00E+00
	5.07E+00

	17
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.00E+00
	4.35E+00

	18
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.00E+00
	4.35E+00

	19
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.00E+00
	4.35E+00

	20
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.00E+00
	4.35E+00

	30
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.00E+00
	4.35E+00

	31
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.00E+00
	4.35E+00

	40
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.00E+00
	4.35E+00

	50
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.00E+00
	4.35E+00

	60
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.00E+00
	4.35E+00

	70
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.00E+00
	4.35E+00

	80
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.00E+00
	4.35E+00

	90
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.00E+00
	4.35E+00

	100
	0.00E+00
	0.00E+00
	7.00E+00
	4.35E+00

	最远超标距离/m
	3
	5
	9
	17



[image: ]
图6.2.5-13  不同预测条件下耗氧量浓度变化图
预测结果表明，污水处理站废水处理池渗漏发生一定时间后，叠加现状监测值后，事故源下游地下水中耗氧量浓度超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值的最大距离分别为：3m/100d、5m/365d、9m/1000d、17m/3650d，发生泄漏时地下水的污染能够控制在厂区内，不会造成事故的扩大化。
上述预测结果可知，污染物长期泄漏会对地下水造成影响，但整体影响范围主要集中在地下水径流的下游方向。由于项目所在区域地下水水力梯度较小，污染物迁移速度也较慢。在预测的较长时间内，污水处理站废水COD在地下水中最大超标范围为17m，该情况下污染范围仍在厂区范围内，不会对周围的环境保护目标造成不利影响。
考虑到地下水环境监测及保护措施，在厂区下游会设有地下水监测点，一旦监测到污染物超标，监测点监测信息会在较短时间内有响应，会及时启动应急预案，进行污染物迁移的控制和修复，可以有效控制污染物的迁移。综上，废水一旦发生渗漏，10年内对周围地下水影响范围较小。
6.2.6 土壤环境影响评价
土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗，以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染影响型分为大气沉降型、地面漫流型及垂直入渗型。
本项目预脱水塔废水W1、切粒废水W2、熔体过滤器清洗废水W3、地面和设备冲洗水W4、换热器板换等设备清洗废水W5、循环冷却水排水W6、初期雨水W7进入污水预处理设施，对生产废水进行中和处理，再依托仪化公司生化装置东区处理，生化装置东区污水工艺为A2/O法，最终经仪化公司总排口排放至长江。
若污水处理站防渗措施不当，废水发生泄漏，可能会通过垂直入渗的形式渗入土壤。因此本项目重点考虑垂直入渗对土壤造成的影响。
表6.2.6-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表
	不同时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	营运期
	
	
	
	


注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“”。
6.2.6.1 预测范围
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），预测范围为占地范围内及周边1000米范围。
6.2.6.2 预测评价时段
垂直入渗型预测评价时段选择项目运营期1天，10天，100天，150天，200天，300天，365天。
6.2.6.3 情景设置
（1）正常工况
正常状况下，生产区、废水处理区、废气处理区等各个设施均按照建设规范要求进行防渗处理，原料、物料及污水输送管线也必须经过防腐防渗处理。根据企业运行管理经验，在采取源头和分区防控措施的基础上，正常状况下不应有其他物料暴露而发生渗漏至地下的情景发生。
（2）非正常工况
非正常工况下污水预处理设施发生渗漏，土壤泄漏后直接渗入土壤，概化为点源持续泄漏，由于土壤污染的隐蔽性，考虑污染物持续污染1年（365天）。
因此，运营期本项目主要土壤影响类型为垂直入渗型。
6.2.6.4 预测评价因子
本项目废水污染物主要为COD、石油类、pH、SS、TP等，以废水污染物浓度《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值的比值进行排序，筛选出预测因子为石油类，考虑该污染物以点源的形式垂直入渗土壤，重点预测污染物可能影响的深度。
本项目土壤环境影响源及影响因子识别如表6.2.6-2和6.2.6-3。
表6.2.6-2  建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	工艺流程/节点
	污染途径
	全部污染指标
	特征因子
	备注

	污水预处理设施
	污水处理
	垂直入渗
	COD、石油类、pH、SS、TP
	石油类
	污水处理池防渗破损


表6.2.6-3  垂直入渗土壤环境影响因子筛选结果表
	污染指标
	污染物浓度
	标准数值（mg/kg)

	石油类
	5.37 mg/L
	4500


6.2.6.5 预测模型
（1）垂直入渗型
本项目溶质不具有挥发性，忽略溶质固相和气相成分，仅考虑溶质与液态水耦合运移，因此土壤非饱和溶质运移方程为：


式中：—土壤体积含水量，；
—污染物介质中的浓度，；
—弥散系数，；
渗流速率，；
—时间变量，。
初始条件：
[image: ]
边界条件：
第一类Dirichlet边界条件
①连续点源：
[image: ]
②非连续点源：
第二类Neumann 零梯度边界条件：
[image: ]
（2）大气沉降型预测
a）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：
[image: ]
式中：ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；
IS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；
LS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；本次预测不考虑淋溶排出量；
RS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；本次预测不考虑径流排出量；
ρb—表层土壤容重，kg/m3；本次取1522 kg/m3；
A—预测评价范围，以1795000m2计；m2；
D—表层土壤深度，一般取0.2 m，可根据实际情况适当调整；
n—持续年份，a。
b）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如下式：
[image: ]                  
式中：Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；
S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。
其中，污染物的年输入量Is的计算公式为：
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式中：Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；
W0—预测最大落地浓度值，mg/m3；
S—预测面积，m2，以1795000m2计；
V—沉降速率，m/s，以0.0003m/s计；
6.2.6.6 预测结果
（1）垂直入渗型预测
本次预测参数选取：弥散系数D取值为0.005m2/d；渗流速率q为1.0×10-3m/d，土壤含水率根据区域工程地质勘察报告取为26%。
根据预测模型，土壤中石油烃的预测结果如下表：
表6.2.6-4  土壤环境影响预测结果
	Z/t
	1
	10
	100
	150
	200
	300
	365

	0.1
	0.419
	0.613
	1.343
	1.662
	1.951
	2.454
	2.736

	0.2
	0.114
	0.563
	1.238
	1.546
	1.829
	2.331
	2.617

	0.3
	0.008
	0.489
	1.146
	1.440
	1.716
	2.214
	2.502

	0.4
	0.000
	0.386
	1.065
	1.345
	1.611
	2.101
	2.389

	0.5
	0.000
	0.269
	0.992
	1.258
	1.514
	1.994
	2.281

	1
	0.000
	0.006
	0.702
	0.919
	1.127
	1.539
	1.802

	2
	0.000
	0.000
	0.226
	0.438
	0.617
	0.932
	1.130

	3
	0.000
	0.000
	0.023
	0.114
	0.246
	0.520
	0.687

	4
	0.000
	0.000
	0.001
	0.014
	0.056
	0.223
	0.357

	5
	0.000
	0.000
	0.000
	0.001
	0.007
	0.066
	0.142

	10
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	20
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	40
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


由上表可知，在污水处理系统池体发生泄漏，防渗措施失效的情况下，废水中污染物直接渗入土壤，考虑该污染物以点源的形式垂直入渗土壤，1d时可影响到0.3m内的土壤，10d时可能影响到1米以内的土壤，随着时间的推移，影响深度逐渐加深。
综上，本项目污水处理系统严格按照土壤和地下水保护措施进行防渗，保证污水处理池等区域无泄漏，在各项防渗措施完好的情况下，可保证废水对厂区内土壤环境的影响可控。
6.2.6.7土壤环境影响评价自查表
表6.2.6-6  土壤环境影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地；农用地□；未利用地□
	土地利用类型

	
	占地规模
	（0.39）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（车庄等）、方位（N）、距离（5.92） ，具体见表2.4.2-3
	

	
	影响途径
	大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他（）
	

	
	全部污染物
	pH、COD、SS、石油类 
	

	
	特征因子
	石油类
	

	
	所属土壤环境影响项目类别
	I类；II类□；III类□；IV类□
	

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感□；不敏感
	

	评价工作等级
	一级□；二级；三级□
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）；b）；c）□；d）
	

	
	理化性质
	颜色、土体构型、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度
	同附录C

	
	现状监测点位
	/
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	1
	2
	0~0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	3
	/
	0~0.5m；0.5~1.5m；1.5~3m
	

	
	现状监测因子
	GB36600表1中45个因子、pH、石油烃（C10-C40），GB15618表1中8项因子
	 

	现状评价
	评价因子
	GB36600表1中45个因子，pH、石油烃（C10-C40），GB15618表1中8项因子
	

	
	评价标准
	GB15618；GB36600；表D.1□；表D.2□；其他（）
	

	
	现状评价结论
	土壤监测点中T1~T7监测因子均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，T8-T11监测因子均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）表1相应筛选值，T12~T13监测因子均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值。
	

	影响预测
	预测因子
	石油类
	

	
	预测方法
	附录E；附录F□；其他（）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（5m）
影响程度（可接受）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）；b）□；c）
不达标结论：a）□；b）□
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程防控；其他（）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	13
	土壤45项因子、pH、石油烃（C10-C40）
	1次/年
	

	
	信息公开指标
	监测方案、监测报告
	

	评价结论
	土壤环境影响可接受
	


6.2.7 环境风险评价
6.2.7.1 潜在风险事故类型事件树分析
根据1949～1982年化学工业事故统计结果，死亡人数占较大比例的前二位事故依次是火灾爆炸和中毒窒息，表明火灾爆炸和中毒事故是化学工业中出现几率较高的严重事故；而根据建国以来我国化工系统所发生的事故分析，泄漏导致事故发生的概率最大。
化工生产过程中，事故类型主要为火灾、爆炸和毒物泄漏。从环境风险的角度，对火灾事故，仅考虑火灾伴生/次生的二次污染的影响，不考虑火灾产生热辐射对外环境的影响；对爆炸事故，仅考虑爆炸引起的物料泄漏或大面积火灾伴生/次生的环境影响，不考虑爆炸产生的冲击波带来的破坏影响。
为进一步分析企业对周边环境的危险事故及其源项，采用原国家环保局出版的《工业危险评价指南》推荐的事件树方法，对企业潜在的危害事故进行分析。针对危险单元，绘制了相应的事件树，如图6.2.7-1和图6.2.7-2。
[image: ]
图6.2.7-1  储罐系统事件树示意图
[image: ]
图6.2.7-2  反应系统事件树示意图
由图可见，本项目生产区和装置区风险事故的类型均为功能单元泄漏出的危险性物质污染大气环境，或遇明火发生燃烧爆炸；同时可看出，及时发现事故、并针对生产装置和储存设施分别采取相应的处置措施可有效避免事故的发生。
6.2.7.2 环境风险事故情景设定
（1）风险事故情形设定
考虑可能发生的事故情形涉及的危险物质、环境危害、影响途径等方面，本次选取以下具有代表性的事故类型，详见表6.2.7-1。
表6.2.7-1  本项目风险事故情形设定一览表
	危险单元
	潜在风险源
	危险物质
	环境风险类型
	主要影响途径
	统计概率
	是否预测

	分离装置区
	酯化单元、聚合单元等
	四氢呋喃
	10 min内反应器/中间罐泄漏完
	扩散、物料漫流、渗透、吸收
	5.00×10-6/a
	否

	
	
	
	火灾爆炸伴生/次生
	扩散，物料及消防废水漫流、渗透、吸收
	5.00×10-6/a
	否

	
	
	
	火灾爆炸未完全燃烧物扩散
	扩散
	5.00×10-6/a
	否

	原料输管道
	管道
	四氢呋喃
	泄漏孔径为10%孔径
	扩散，物料及消防废水漫流、渗透、吸收
	2.40×10-6/（m·a）
	否

	
	
	
	火灾爆炸伴生/次生
	扩散，物料及消防废水漫流、渗透、吸收
	2.40×10-6/（m·a）
	否

	
	
	
	火灾爆炸未完全燃烧物扩散
	扩散
	2.40×10-6/（m·a）
	否

	罐区
	储罐
	四氢呋喃
	泄漏孔径为 10 mm 孔径
	扩散，物料及消防废水漫流、渗透、吸收
	1.00×10-4/a
	是

	
	
	
	火灾爆炸伴生/次生
	扩散，物料及消防废水漫流、渗透、吸收
	1.00×10-4/a
	是

	
	
	
	火灾爆炸未完全燃烧物扩散
	扩散
	1.00×10-4/a
	是

	危废暂存库
	危废暂存库
	危险废物
	火灾爆炸伴生/次生
	扩散，物料及消防废水漫流、渗透、吸收
	1.00×10-6/a
	否

	
	
	
	火灾爆炸未完全燃烧物扩散
	扩散
	1.00×10-6/a
	否

	天然气管道
	管道
	甲烷
	火灾爆炸未完全燃烧物扩散
	扩散
	2.40×10-6/（m·a）
	否

	热媒系统
	管道
	联苯
	泄漏孔径为10%孔径
	扩散，物料及消防废水漫流、渗透、吸收
	2.40×10-6/（m·a）
	否

	
	
	
	火灾爆炸伴生/次生
	扩散，物料及消防废水漫流、渗透、吸收
	2.40×10-6/（m·a）
	否

	
	
	
	火灾爆炸未完全燃烧物扩散
	扩散
	2.40×10-6/（m·a）
	否


（2）最大可信事故
四氢呋喃及联苯具有毒性、易燃性与爆炸危险性，罐区四氢呋喃存在量较大，因此从危险物质存在量及危险性两方面考虑，选择四氢呋喃储罐泄漏、火灾爆炸消防废水漫流及未完全燃烧物CO扩散事故作为最大可信事故进行预测。需要说明的是，本项目热媒系统依托现有，故不选择其作为最大可信事故进行预测分析，相关预测分析已在《中国石化集团资产经营管理有限公司仪征分公司年产12万吨PBT/6万吨PBXT柔性化改造项目环境影响报告书》中评价。
6.2.7.3 环境风险源项分析
我国有化工企业十多万家，生产化工产品五万多种，其中相当一部分是危险化学品。危险化学品在生产、经营、储存、运输、使用过程中，存在着火灾、爆炸、中毒等重大事故的危险性。一起危险化学品事故的发生，其原因往往是复杂的，事故原因可分为管理原因、人的失误（包括违章行为）、设备设施的缺陷以及环境方面的原因（地形、人群、天气状况）等。
根据应急管理部发布的数据，2025年前三季度全国共发生各类生产安全事故13442起、死亡12804人，同比分别下降20.8%和16.2%‌。
据统计，1983～1993年期间，我国化工系统601次事故中，储运系统的事故比例占27.8%。我国建国初期至上世纪90年代，在石化行业储运系统中发生的1563例较大事故中，火灾爆炸事故约30%，其次是设备事故（14.6%）、人为事故（7.4%）、自然灾害事故（3.6%）、其他事故（0.9%）。
在火灾爆炸事故中，明火违章占66%，其次是电气设备事故（13%）、静电事故（8%）、雷击事故（4%）、其他事故（9%）。
（1）四氢呋喃储罐泄漏
四氢呋喃储罐单罐最大为198m3，密度为887 kg/m³，有效贮存容积为150m3，则最大储存量为133.05 t。泄漏孔径为 10 mm 孔径，泄漏状况由事故类比调查和项目事故防范设计措施以及建设单位的应急处理能力设定，通常发生储罐泄漏事故后通过报警、堵漏、喷淋等措施，30min 后即可控制泄漏，并将泄漏物处理完毕。泄漏速度计算如下：
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式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；
P——容器内介质压力，Pa；
P0——环境压力，Pa；
ρ——泄漏液体密度，kg/m3；
g——重力加速度，9.81m/s2；
h——裂口之上液位高度，m；
Cd——液体泄漏系数，取0.5；
A——裂口面积，m2。
四氢呋喃泄漏速度为0.19 kg/s，泄漏量为342kg，泄漏后形成液池，形成的液面厚度为1cm计算，四氢呋喃泄漏面积为38.6m2。
（2）四氢呋喃储罐泄漏发生火灾
本项目四氢呋喃储罐发生火灾爆炸事故后将产生次生污染物CO。物质燃烧速度根据以下公式进行计算：
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式中：mf—液体单位表面积燃烧速度，kg/（m2·s）；
Hc—液体燃烧热，J/kg； 
Cp—液体的定压比热容，J/（kg·K）；取2000J/（kg·K）；
Tb—液体的沸点，K；取339.15K；
Ta—环境温度，K；298.15K（最不利）、（最常见）；
Hv—液体在常压沸点下的蒸发热（气化热），J/kg。
根据上式计算，最不利气象条件下、最常见气象条件下分别为0.05982kg/（m2·s）、0.0564g/（m2·s），假定单个储罐泄漏后，储存在围堰中，遇火源发生火灾，形成池火，池火面积约为38.6m2。计算得出四氢呋喃的燃烧速度：最不利气象条件分别为0.008638t/s、0.0081t/s。
本项目四氢呋喃储罐发生火灾爆炸事故后将产生次生污染物CO。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），火灾事故伴生/次生CO计算公式如下：
火灾伴生/次生CO产生量为：
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式中：G一氧化碳——一氧化碳排放速率，kg/s；
C——四氢呋喃中碳的含量，取71%；
q——化学不完全燃烧值，取1.5%~6.0%，本次评价取3%；
Q——参与燃烧的物质量，t/s。
则四氢呋喃燃烧产生次伴生的CO速率为0.43 kg/s（最不利）、0.41kg/s（最常见）。
表6.2.7-2  事故源项一览表
	序号
	风险事故情形描述
	危险单元
	危险物质
	影响途径
	释放或泄漏速率kg/s
	释放或泄漏时间min
	最大释放或泄漏量t
	泄漏液体蒸发速率kg/s
	泄漏液体蒸发量kg

	1
	四氢呋喃储罐泄漏
	四氢呋喃储罐
	四氢呋喃
	大气
	0.19
	30
	0.342
	/
	/

	2
	四氢呋喃储罐泄漏发生火灾
	最不利
	
	CO
	大气
	0.43
	30
	0.774
	/
	/

	
	四氢呋喃储罐泄漏发生火灾
	最常见
	
	CO
	大气
	0.41
	30
	0.738
	/
	/


6.2.7.4 大气环境风险评价
本项目大气风险评价等级为一级，按最不利和最常见气象预测。
表6.2.7-3  大气风险预测模型主要参数表
	参数类型
	选项
	参数
	参数

	基本情况
	事故源经度/（°）
	119.61499481
	119.61499481

	
	事故源纬度/（°）
	32.50748301
	32.50748301

	
	事故源类型
	点源
	点源

	气象参数
	气象条件类型
	最不利气象
	最常见气象

	
	风速/（m/s）
	1.5
	3.1

	
	环境温度/℃
	25
	14.3

	
	相对湿度/%
	50
	70%

	
	稳定度
	F
	D

	其他参数
	地表粗糙度/m
	1.0
	1.0

	
	是否考虑地形
	否
	否

	
	地形数据精度/m
	/
	/

	
	网格参数/m
	100×100
	100×100


6.2.7.4.1 四氢呋喃储罐泄漏发生火灾次生CO
根据理查德森数Ri<1/6，采用ATFOX模型模拟。
①最不利气象条件
表6.2.7-4  CO下风向不同距离处最大浓度（最不利气象条件）
	距离 (m)
	最不利气象结果

	
	[bookmark: RANGE!G3:H28]浓度出现时间(min)
	高峰浓度 (mg/m3)

	10
	1.11×10-1
	5.59E-03

	20
	2.22×10-1
	1.75E+01

	30
	3.33×10-1
	6.91E+01

	40
	4.44×10-1
	9.80E+01

	50
	5.56×10-1
	1.07E+02

	60
	6.67×10-1
	1.07E+02

	70
	7.78×10-1
	1.02E+02

	80
	8.89×10-1
	9.55E+01

	90
	1.00
	8.82E+01

	100
	1.11
	8.09E+01

	110
	1.22
	7.40E+01

	120
	1.33
	6.76E+01

	130
	1.44
	6.19E+01

	140
	1.56
	5.68E+01

	150
	1.67
	5.21E+01

	160
	1.78
	4.80E+01

	170
	1.89
	4.43E+01

	180
	2.00
	4.10E+01

	190
	2.11
	3.80E+01

	200
	2.22
	3.53E+01

	1000
	1.11×10
	2.57E+00

	2000
	2.22×10
	8.95E-01

	3000
	3.33×10
	5.04E-01

	4000
	4.44×10
	3.22E-01

	5000
	5.56×10
	2.32E-01
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图6.2.7-3 最不利气象条件CO扩散瞬时浓度随距离的变化特征（单位：mg/m3）
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图6.2.7-4 CO扩散瞬时浓度随时间的变化特征（单位：mg/m3）
表6.2.7-4  次生CO大气风险事故情形分析（最不利气象条件）
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	四氢呋喃储罐火灾，次生CO

	环境风险类型
	CO进入大气造成大气环境污染事故

	设备类型
	储罐
	操作温度/℃
	25
	操作压力/MPa
	0.101325

	泄漏危险物质
	CO
	泄漏速率/kg/s
	0.43
	泄漏时间/min
	30

	事故后果预测

	危险物质
	大气环境影响

	CO
	指标
	浓度值mg/m³
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	大气毒性终点浓度-1
	380
	/
	/

	
	大气毒性终点浓度-2
	90
	80
	0.89

	
	敏感目标名称
	超标时间/min
	超标持续时间/min
	最大浓度/mg/m³

	
	车庄
	0
	0
	102

	
	瑞元新村
	0
	0
	80.9

	
	农哥村
	0
	0
	80.9

	
	钱家大庄
	0
	0
	52.1

	
	后徐庄
	0
	0
	35.3

	
	胥浦中心小学
	0
	0
	35.3

	
	江苏华瑞技工学校
	0
	0
	25.6

	
	曹巷
	0
	0
	24.8

	
	肖山村
	0
	0
	24.8

	
	碧河湾
	0
	0
	18.6


②最常见气象条件
表6.2.7-4  CO下风向不同距离处最大浓度（最常见条件）
	距离 (m)
	最不利气象结果

	
	浓度出现时间(min)
	高峰浓度 (mg/m3)

	10
	7.25×10-2
	3.65E-03

	20
	1.45×10-1
	1.14E+01

	30
	2.17×10-1
	4.51E+01

	40
	2.90×10-1
	6.40E+01

	50
	3.62×10-1
	6.98E+01

	60
	4.35×10-1
	6.97E+01

	70
	5.07×10-1
	6.66E+01

	80
	5.80×10-1
	6.23E+01

	90
	6.52×10-1
	5.75E+01

	100
	7.25×10-1
	5.28E+01

	110
	7.97×10-1
	4.83E+01

	120
	8.70×10-1
	4.42E+01

	130
	9.42×10-1
	4.04E+01

	140
	1.01E
	3.70E+01

	150
	1.09
	3.40E+01

	160
	1.16
	3.13E+01

	170
	1.23
	2.89E+01

	180
	1.3
	2.67E+01

	190
	1.38
	2.48E+01

	200
	1.45
	2.31E+01

	1000
	7.25
	1.67E+00

	2000
	1.45×10
	5.84E-01

	3000
	2.17×10
	3.21E-01

	4000
	2.90×10
	2.10E-01

	5000
	3.62×10
	1.51E-01


[image: ]
图6.2.7-3 最不利气象条件CO扩散瞬时浓度随距离的变化特征（单位：mg/m3）
[image: ]
图6.2.7-4 CO扩散瞬时浓度随时间的变化特征（单位：mg/m3）
表6.2.7-4  次生CO大气风险事故情形分析（最不利气象条件）
	风险事故情形分析

	代表性风险事故情形描述
	四氢呋喃储罐火灾，次生CO

	环境风险类型
	CO进入大气造成大气环境污染事故

	设备类型
	储罐
	操作温度/℃
	14.2
	操作压力/MPa
	0.101325

	泄漏危险物质
	CO
	泄漏速率/kg/s
	0.41
	泄漏时间/min
	30

	事故后果预测

	危险物质
	大气环境影响

	CO
	指标
	浓度值mg/m³
	最远影响距离/m
	到达时间/min

	
	大气毒性终点浓度-1
	380
	/
	/

	
	大气毒性终点浓度-2
	90
	/
	/

	
	敏感目标名称
	超标时间/min
	超标持续时间/min
	最大浓度/mg/m³

	
	车庄
	0
	0
	66.6

	
	瑞元新村
	0
	0
	52.8

	
	农哥村
	0
	0
	52.8

	
	钱家大庄
	0
	0
	34

	
	后徐庄
	0
	0
	23.1

	
	胥浦中心小学
	0
	0
	23.1

	
	江苏华瑞技工学校
	0
	0
	19.5

	
	曹巷
	0
	0
	19.5

	
	肖山村
	0
	0
	19.5

	
	碧河湾
	0
	0
	12.8


四氢呋喃燃烧/爆炸产生的CO在最常见气象结果最大挥发浓度为69.8mg/m3，均低于大气毒性终点浓度-1（380mg/m3）和大气毒性终点浓度-2（95mg/m3），在最不利气象结果最大挥发浓度为107mg/m3，低于大气毒性终点浓度-1（380mg/m3），高于大气毒性终点浓度-2（95mg/m3），最大持续时间0.48min，需严格落实风险防范措施，确保环境风险可控，具体措施见7.6章节。
6.2.7.4.2 小结
根据预测结果，小结如下：
（1）四氢呋喃燃烧/爆炸产生的CO在最常见气象结果最大挥发浓度为69.8mg/m3，均低于大气毒性终点浓度-1（380mg/m3）和大气毒性终点浓度-2（95mg/m3），在最不利气象结果最大挥发浓度为107mg/m3，低于大气毒性终点浓度-1（380mg/m3），高于大气毒性终点浓度-2（95mg/m3），最大持续时间0.48min。
根据预测结果，在四氢呋喃储罐泄漏燃烧伴生次伴生CO在敏感目标处CO浓度超标情况，因此需加强源头控制与内部管理，尽量避免事故的发生。同时完善企业风险防范建设，加强与周边环境的联系，在事故发生时能及时有力应对。
6.2.7.5 地表水环境风险分析
本项目依托厂区现有1座应急事故池16000 m3，事故状态下的物料和消防污水均收集进入事故池，经厂内污水处理系统预处理再排入厂区污水处理站，可杜绝废水未经处理直接外排的事件发生。
若污水管道发生泄漏事故，排入外环境，会对周边地表水水质造成影响，造成鱼类和水生生物的死亡。由于甘草山河等周边存在水闸，水流慢，水动力较差，当含有四氢呋喃的消防废水排入甘草山河，对河水体影响较大。因此，一旦发生上述突发环境事故，建设单位应及时做好拦截，将消防废水引入事故池，从而杜绝消防废水直接进入地表水造成水质污染，并做好与园区三级防控的衔接，避免事故进一步扩大化。
6.2.7.6 地下水环境风险分析
正常状况下，即使没有采取特殊的防渗措施，按石化装置的建设规范要求，装置区、罐区也必须是混凝土进行表面硬化处理，原料、物料及污水输送管线也是必须经过防腐防渗处理。根据石油化工项目近年的运行管理经验，在采取源头和分区防控措施的基础上，正常状况下不会出现物料暴露而发生渗漏至地下水的情景。因此，地下水环境污染主要出现于事故工况下，即物料出现渗漏的情况。其影响评价内容见6.2.5节。
考虑到地下水环境监测及保护措施，在厂区下游会设有地下水监测点，一旦监测到污染物超标，监测点监测信息会在较短时间内有效响应，会及时启动应急预案，进行污染物迁移的控制和修复，可以有效控制污染物的迁移。综上，废水一旦发生渗漏，10年内对周围地下水影响范围较小。
6.2.7.7 风险环境影响自查表
表6.2.7-5  环境风险自查表
	工作内容
	完成情况

	风
险
调
查
	危险物质
	名称
	详见表2.3.1.5 

	
	
	存在总量/t
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数 8260人
	5km范围内人口数266030人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2 ☑
	F3 

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 □
	S2☑
	S3

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 □
	G2 □
	G3

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 
	D2 ☑
	D3 □

	物质及工艺系统
危险性
	Q值
	Q＜1 □
	1≤Q＜10 
	10≤Q＜100☑
	Q＞100 □

	
	M值
	M1 □
	M2 ☑
	M3 
	M4□

	
	P值
	P1□
	P2 ☑
	P3 □
	P4

	环境敏感
程度
	大气
	E1
	E2□
	E3□

	
	地表水
	E1 □
	E2
	E3 

	
	地下水
	E1 □
	E2
	E3

	环境风险
潜势
	Ⅳ+□
	Ⅳ
	Ⅲ□
	Ⅱ □
	I □

	评价等级
	一级
	二级□
	三级 □
	简单分析 □

	风
险
识
别
	物质危险性
	有毒有害
	易燃易爆 

	
	环境风险
类型
	泄漏
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放

	
	影响途径
	大气 
	地表水 
	地下水 

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法 
	经验估算法
	其他估算法 □

	风险
预测
与
评价
	大气
	预测模型
	SLAB □
	AFTOX
	其他 □

	
	
	预测结果
	详见6.2.7.4

	
	地表水
	最近环境敏感目标  /  ，到达时间  /  h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间  /  d

	
	
	最近环境敏感目标 / ，到达时间 /  d

	重点风险防范
措施
	本项目涉及部分可燃、易燃易爆物质，主要分布在本项目的配套仓库。在环境风险管理方面需从工艺技术、过程控制、消防设施和风险管理上严格要求，以减缓项目的环境风险。具体见7.6章节。

	评价结论与建议
	本项目爆燃毒性物质挥发污染大气环境，在加强防范、保证在规定时间内控制住事故泄漏的前提下，一般不至于产生灾难性后果，但仍必须采取应急预案并落实措施加以预防。


注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。
[bookmark: _Toc216962436]7 环境保护措施及其可行性论证
[bookmark: _Toc216962437]7.1 废气污染防治措施评述
7.1.1 有组织废气污染防治措施
7.1.1.1 有组织废气产生及收集情况
本项目产生PTA输送废气G1、浆料配置废气G2、不凝气G3、真空尾气G4/G5/G6、THF回收装置不凝气G7/G8/G9、BDO精制废气G10、THF储罐呼吸废气G11、热媒炉烟气G12。污染因子为非甲烷总烃、SO2、NOX、颗粒物，产生情况见表7.1.1-1。
本项目废气收集措施见下表。
表7.1.1-1 本项目废气收集方式表
保密。
7.1.1.2 废气处理措施工艺评述
本项目PTA输送废气G1通过袋式除尘器处理，处理后的废气通过25m高排气筒P1排放。本项目浆料配置废气G2、不凝气G3、真空尾气G4/G5/G6、THF回收装置不凝气G7/G8/G9、BDO精制废气G10、THF储罐呼吸废气G11、热媒炉烟气G12依托现有B04生产线热媒炉焚烧处理后通过35m高排气筒P2（DA120）排放。
本项目废气具体处理措施见表7.1.1-2。
[bookmark: OLE_LINK39]表7.1.1-2   废气处理措施一览表
	污染源名称
	风量Nm3/h
	污染物
	治理措施
	排气筒

	
	
	
	
	内径m
	高度
m
	编号

	PTA输送废气G1
	2000
	颗粒物
	袋式除尘器
	0.8
	25
	P1

	浆料配置废气G2、不凝气G3、真空尾气G4/G5/G6、THF回收装置不凝气G7/G8/G9、BDO精制废气G10、THF储罐呼吸废气G11
	253
	非甲烷总烃
	依托现有PBT部热媒炉处理
	1.5
	35
	P2

	热媒炉烟气G12
	9747
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	[bookmark: OLE_LINK34]低氮燃烧器
	
	
	



保密
图7.1.1-1  本项目废气收集、治理措施示意图
7.1.1.2.1 布袋除尘处理系统工艺评述
布袋除尘器是过滤式除尘器，其原理是利用具有一定透气性的滤袋来捕集烟气中的固体颗粒。其优点为：除尘效率高，不受比电阻的影响；对粉尘特性不敏感；烟气量及粉尘浓度的变化基本不影响出口排放浓度，只影响清灰频率；除尘效率随着运行时间增加降低，直至滤袋失效而换袋；能全天候在线检修，且检修换袋在大气环境中进行，检修环境较好。布袋除尘器是一种净化效率高且稳定的除尘设备，在正常情况下，对烟尘的去除率可达99.9%以上。
7.1.1.2.2 热媒炉处理系统工艺评述
保密。
7.1.1.2.3 低氮燃烧工艺评述
保密。
7.1.1.2.4 工艺处理技术可行性分析
保密。
7.1.2 排气筒设置合理性分析
本项目有机废气通过热媒炉处理后经过35m高的烟囱（DA120）排放，排气筒高度均大于15米，对照《合成树脂工业污染物排放标 准》（GB31572-2015）中“5.4 其他污染控制要求”可知：排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且至少不低于15m。 
因此，本项目排气筒高度满足《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）的要求，排气筒设置是合理的。综上所述项目排气筒设置合理。
7.1.3 无组织排放废气的防治措施
本项目采取了较为完善的减少无组织废气排放的措施，具体如下：
（1）生产装置区无组织有机废气控制措施
项目按照《挥发性有机物污染防治政策》和《石化行业挥发性有机物综合整治方案》要求，对生产装置区无组织有机废气采取以下控制措施：
①在设计阶段，选用泄漏损耗低的泵、高质量阀门，密封性能好的垫片，减少装置泄漏；制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期对生产装置区的泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件进行检测，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，通过源头控制减少装置区无组织挥发性有机废气产生。
②在材料上选择耐腐蚀的材料以及可靠的密封技术；提高输送有机物质的工艺管线的等级；对于工艺管线，除与阀门、仪表、设备等连接可采用法兰外，其它均采用密封焊；所有工艺管线和设备的排净口都用管帽或法兰盖堵上。
③机泵选用高效密封泵或者无泄漏型泵，压缩机选用高效密封设备。
④采取高效密封阀门。
⑤选用高效密封的垫片，减小法兰泄漏量。
⑥THF储罐VOCs物料采用密闭方式采样，减小采样过程损失。
VOCs无组织排放控制措施符合《挥发性有机物污染防治政策》和《石化行业挥发性有机物综合整治方案》的相关要求，技术可行。
（2）储罐无组织排放废气控制措施
①储罐区THF储罐呼吸气均收集进入废气处理系统处理达标后排放。
②对输送泵选用密封性能好的屏蔽泵或磁力泵，减少泵体的泄漏。
③对输送以上物料的管道中的阀门、法兰以及连接处的垫片，选用密封性能好的产品。
（3）装卸废气防治措施
本项目采取全密闭、浸没式底部装载等工艺，在注入口未浸没前，初始流速不应大 于 1m/s，当注入口浸没鹤管口后，可适当提高流速。装卸废气经收集进入废气处理系统处理达标后排放。
[bookmark: _Toc216962438][bookmark: _Toc181733211]7.2 废水污染防治措施评述
7.2.1 依托现污水处理可行性
本项目废水依托仪化公司的废水收集和处理系统，废水统一送往仪化公司生化东区污水处理装置集中处理，达标后输送至中水回用系统。生化装置东区采用活性污泥法，设计处理水量为7.8万t/d，实际处理废水量5.9万t/d。
生化装置东区污水处理装置废水进出水设计指标见下表，出水指标达到中水回用装置进水要求。
表7.2.1-1 污水处理装置废水进出水设计指标
	序号
	污染物
	设计进水水质
	设计出水水质
	去除效率

	1
	pH（无量纲）
	6-9
	6.5-8.5
	/

	2
	COD（mg/L）
	1000
	60
	94.0%

	3
	SS（mg/L）
	200
	10
	95%

	4
	石油类（mg/L）
	20
	5
	75.0%


污水处理站工艺流程见下图。


图7.2.1-1  仪化公司生化装置东区污水处理工艺流程图
仪化公司生化装置东区污水处理装置构建筑物建设以及主要设备配备情况如下表。
表7.2.1-2  仪化公司生化装置东区污水处理装置构建筑物
	序号
	构建筑物名称
	数量
	尺寸或容积

	1
	检测池
	2组
	30.0m×10.0m×3.0m

	2
	调节池
	4组
	35.0m×15.0m×3.0m

	3
	均质池
	2组
	35.0m×15.0m×3.0m

	4
	曝气池
	12组
	39.0m×16.5m×3.5m

	5
	二沉池
	6组
	Ф：37.0m、H：4.2m（圆锥形）

	6
	重力浓缩池
	1组
	18.0m×8.7m×4.0m

	7
	加热池
	2组
	Ф：12.0m、H：7.0m（圆锥形）

	8
	气浮浓缩池
	1组
	12.0m×9.6m×3.5m

	9
	消化池
	4组
	Ф：12.0m、H：7.0m（圆锥形）

	10
	沉砂池
	3组
	12.0m×4.6m×1.5m

	11
	初沉池
	3组
	22.0m×11.0m×4.0m


表7.2.1-3 仪化公司生化装置东区污水处理装置主要设备
	序号
	设备名称
	型号
	位号
	数量
	主要参数

	1
	污泥泵
	3PN
	B0201
	1
	Q=108m3/h、H=21m 

	2
	污泥泵
	3NSW120-21-22
	B0202
	2
	Q=120m3/h、H=21m   

	3
	潜污泵
	WQ2260-428-200
	B0301
	1
	Q=300m3/h、H=10m

	4
	电动单轨抓斗
	TMT—201
	Q0401
	2
	起重量：2t、容量：0.75t

	5
	拉污机
	CF—450
	1#
	1
	Q:400-600m3/h

	6
	阶梯式格栅除污机
	SSF2000-326-6
	2#
	1
	Q:400-600m3/h

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	螺旋输送机
	RO8W
	2#
	1
	

	8
	引风机
	TF-181B
	V10301/02
	2
	3500m3/h

	9
	生物滤池
	JSBW-Ⅲ-3.0
	C10304
	1
	3500m3/h

	10
	循环泵
	TD-40SK-3-5-NF
	B10302
	2
	Q=180L/min、H=14m

	11
	污泥泵
	3PN
	B0201
	3
	Q=108m3/h、H=21m 

	12
	潜污泵
	WQ2260-428-200
	B0301
	1
	Q=300m3/h、H=10m

	13
	电动单轨抓斗
	TMT—201
	Q0401
	2
	起重量：2t、容量：0.75t

	14
	拉污机
	CF—450
	1#
	2
	Q:400-600m3/h

	15
	引风机
	TF-181B
	V20301/02
	2
	3500m3/h

	16
	生物滤池
	JSBW-Ⅲ-3.0
	C20304
	1
	3500m3/h

	17
	循环泵
	TD-40SK-3-5-NF
	B20302
	2
	Q=180L/min、H=14m

	18
	管道增压泵
	ZAG80-160
	B0302
	2
	Q=30m3/h、H=30m

	19
	污泥泵
	kWPk100--250
	B30204
	2
	Q=162m3/h、H=17m

	21
	污泥泵
	2NSW60-19-11
	B30206
	1
	Q=60m3/h、H=19m

	22
	雨水泵
	10MFC—16A
	B30201
	3
	Q=800m3/h、H=13.7m

	23
	污水泵
	6MFC—18A
	B3101
	2
	Q=440m3/h、H=20m

	24
	拉污机
	CF—1500
	1#
	2
	Q=600m3/h

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	25
	电动单轨抓斗
	TMT--201
	Q30401--02
	2
	起重量：2t、容量0.75t


本项目废水能够达到仪化公司生化装置东区污水处理装置设计进出水指标，故处理后满足中水回用系统的进水指标。
[bookmark: _Toc216962439]7.3 噪声污染防治措施评述
本项目新增的主要噪声源为各类泵，噪声产生及治理情况见表4.6.3-1。通过采取减震、消声措施以及厂房的吸声、隔声削减，隔声效果为15-20dB(A)，设备噪声对厂界的影响值一般低于49dB(A)。此外，根据预测结果可知，经厂房或机房隔声后噪声对近厂界居民区不会产生噪声扰民影响。
建设方将选用低噪声型设备，同时从厂区功能、设备布局方面考虑将高噪声生产区远离厂界布置。同时，针对厂区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、卸料放缓速度，避免货物击地、厂区禁按喇叭等措施以降低交通噪声。综上以降低噪声设备对厂界的影响，确保厂界噪声达标。
[bookmark: _Toc216962440]7.4 固体废物污染防治措施评述
7.4.1 固废产生情况
本项目建成后固体废物中废料S1-S3、废渣S4、废包装桶S6、废润滑油S7、废包装袋S8委托有资质单位处置。废碱液包装桶S5由厂家回收。本项目不新增劳动定员，生活垃圾产生量不变，仍由环卫部门集中清运。
固体废物全部实现综合利用或无害化处置，对外环境影响较小。
7.4.2 固废污染防治措施
（1）危险废物收集过程要求
危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托单位处理，根据危险废物的性质和形态，采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检验，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。
（2）固体废物贮存场所建设要求
危险固废在厂内储存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，要求做到以下几点：
①危险废物贮存设施都必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）、《环境保护图形标志》（GB15562-1995）及其修改单的规定设置警示标志；
②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；
③危险废物贮存设施设置防渗、防雨、防漏、防火等防范措施；
④危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；
⑤危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
一般工业固废的暂存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下：
①贮存、处置场的建设类型与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致；
②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施；
③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠；
④设计渗滤液集排水设施。
（3）包装及贮存场所污染防治措施可行性
①危险废物暂存库
本项目依托仪化公司甲类960 m2+乙类360 m2危废库。
现有危废仓库建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。主要建设内容如下：
①已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求设置，满足防风、防雨、防晒、防渗漏要求，满足危废库防腐防渗要求，能够满足本项目实施后危废的贮存要求；
②对照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办[2019]327号）》，企业在贮存设施建设方面，已在明显位置按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；已在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。已按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存。已按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息。
本项目固态危险废物采用吨袋贮存，堆积密度按1.2t/m3考虑，堆高按3m计，最大所需贮存面积为0.45m2。在危废暂存库中划分出1m2的区域作为固态危废暂存区，满足贮存面积要求。本项目液态危险废物采用吨桶贮存，堆积密度按0.8t/m3考虑，堆高按2m计，最大所需贮存面积为12m2。在危废库中划分出12m2的区域作为液态危废暂存区，满足贮存面积要求。
综上，本项目最大需占用13m2的危废暂存库面积，本项目依托仪化公司甲类960 m2+乙类360 m2危废库满足贮存需求。为保证本项目危废得到合理贮存，建设单位需协调好项目危废的贮存、转运，可通过加快转运周期，减少贮存时间，确保新建的960m2的危废库能够满足实际营运期时的危险废物贮存需求。
②一般工业固废暂存库
一般工业固废临时贮存仓库应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准进行建设，地面基础及内墙采取防渗措施。一般固废按照不同的类别和性质，分区存放。
（4）危险废物运输要求
危险废物运输中应做到以下几点：
①危险废物的运输车辆须经主管单位审查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件；
②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意；
③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点；
④组织危险废物的运输单位，事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。
（5）警示标识
建设单位已按照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）和《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施。
在识别标识外观质量上，确保公开栏、标志牌、立柱、支架无明显变形；立柱、支架的材料、内外径大小及地下部分高度应确保公开栏、标志牌等安全、稳定固定，避免发生倾倒情况；公开栏、标志牌、立柱、支架等均应经过防腐处理；公开栏、标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落，无开裂、脱落及其它破损；公开栏、标志牌、标签等图案清晰，色泽一致，不得有明显缺损。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等情况时，应及时修复或更换。
（6）视频监控
建设单位已根据《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）要求，在关键位置设置在线视频监控。
建设单位已按照《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）要求，在危废暂存库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。
（7）建立台账制度
建设单位已建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容已按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）附录C执行。
综上可知，本项目产生的各种固体废物均得到妥善处置或综合利用，故本项目固体废物处理措施可行。
[bookmark: _Toc216962441][bookmark: _Toc155379718]7.5 地下水、土壤污染防治措施评述
7.5.1 源头控制措施
为了保护地下水环境，采取措施从源头上控制对地下水的污染。
实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径。
7.5.2 分区防控措施
根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出相应的防渗技术要求。
（1）建设项目场地的包气带防污性能
建设项目场地的包气带防污性能按包气带中岩（土）层的分布情况分为强、中、弱三级，分级原则见表7.5-1。
表7.5-1  天然包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	强
	岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定

	中
	岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定；
岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-6cm/s<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件


注：表中“岩（土）层”系指建设项目场地地下基础之下第一岩（土）层；包气带岩（土）的渗透系数系指包气带岩土饱水时的垂向渗透系数。
包气带即地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学和生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。
包气带岩土对污染物质吸附能力大小与岩石颗粒大小及比表面积有关，通常粘性土大于砂性土。根据场地调查报告，①素填土层平均层厚1.14m、②粉质黏土土层平均层厚1.19m，包气带厚度大于1.0 m，地层分布稳定。依据包气带潜水试验结果，包气带垂向渗透系数在8.7×10-5之间，防污性能中等。
（2）污染控制难易程度分级
根据项目本地水文地质条件分析，项目所在区域的浅层地层岩性主要为粉质粘土等，防渗条件一般。从地下水现状监测与评价结果看，项目所在区域地下水水质良好，能满足相应的水质要求。本项目建成后，对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理，根据表7.5-2，项目区污染控制难易程度为易。虽然地下水水质较好，但本项目仍需要加强地下水保护，采取相应的污染分区防治措施。
表7.5-2  污染控制难易程度分级表
	污染控制难易程度
	主要特征

	难
	对地下水有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。


（3）分区防渗措施
防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求：
[bookmark: OLE_LINK1]本项目涉及危险废物的区域应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）来进行分区防渗，并按此标准执行各区防渗技术要求；其他区域地面防渗设施参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013），按照分区防渗原则，设为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0 m厚渗透系数为1.0×10-7 cm/s的黏土层的防渗性能，一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5 m厚渗透系数为1.0×10-7 cm/s的黏土层的防渗性能，非污染防治区采用一般地面硬化。以确保任何物质的冒溢能被回收并不污染土壤和地下水。分区防渗处理见表7.5-3和图7.5-1。
表7.5-3  项目防渗分区一览表
	防渗分区
	定义
	包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	厂内分区
	防渗技术要求

	重点防渗区
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位
	中等
	难
	其他
类型
	罐区、污水预处理设施
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

	
	
	
	
	
	危废库
	参照GB18597执行

	一般防渗区
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位
	强
	易
	其他
类型
	装置区、装卸站、包装及中转车间、原辅料仓库
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	非污染防治区
	一般和重点防渗区以外的区域和部位
	强
	易
	其他
类型
	配电室、循环水池、公用工程区
	一般地面硬化


除上述防渗处理外，储罐区内各罐体分单元放置，各单元均设置高度不低于1.0m的围堰；生产装置区选择耐腐蚀的设备、管道及阀门，以尽可能避免废液的跑冒滴漏；危险废物暂存场所的设置和管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。
根据标准要求，当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7 cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7 cm/s和厚度1.5 m的粘土层的防渗性能。
因此，本项目一般区域采用天然材料构筑防渗层，天然材料衬层厚度应满足表7.5-4中要求。
表7.5-4  天然材料衬层厚度设计要求
	基础层条件
	下衬层厚度

	渗透系数≤1.0×10-7cm/s，厚度≥3m
	厚度≥0.5m

	渗透系数≤1.0×10-6cm/s，厚度≥6m
	厚度≥0.5m

	渗透系数≤1.0×10-6cm/s，厚度≥3m
	厚度≥1.0m


7.5.3 污染监控及应急响应
（1）污染监控体系
实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。
（2）应急响应措施
包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。
7.5.4 跟踪监测
按照地下水流向，分别在厂区内及厂区外地下水上下游设置4口地下水监测井，同时在厂区范围内的装置区以及可能受污染区域等设置地下水观测井，井深超过已知最大地下水埋深以下3m，设标识牌。监测频率为每年监测一次。
通过以上防治措施，可将土壤及地下水污染的风险降到最低。企业在实际生产过程中，需严格控制污染物排放，采取严格的防渗措施，加强土壤及地下水监控。因此，本项目采用的地下水及土壤污染防治措施技术上是可行的。
[bookmark: _Toc214382815][bookmark: _Toc216962442]7.6 环境风险防范措施及应急预案
7.6.1 现有项目环境风险防范措施
现有项目环境风险防控措施运行良好，运行至今未发生过环境风险事故。
7.6.1.1 机构设置
①企业设置了安环部，配备了专职安全员；建立了环保管理网络，安环部负责该公司日常安全生产及管理的全部工作；
②制定了各部门岗位环保责任制，建立健全环保管理制度，编制了操作规程。
7.6.1.2 总图布置防范
① 本项目在现有企业内建设，为工业用地，卫生防护距离无环境敏感目标，厂区围墙外设有绿化带，均可以起到一定的安全防护和防火作用。
② 企业平面布置设计符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2018） ，厂内各生产、辅助区设置较为合理，消防设施设置合理，厂区消 防通道畅通，能够满足应急救援的需要。建（构）物的布置及相互之间的距离符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）的相关规定。 厂内建筑设施与外部环境的距离符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》及《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）等法律法规的要求。
③ 厂房与周边建筑物、道路等符合功能合理分区要求，建构筑物的安全防火间距、耐火等级、泄压、通风、安全疏散等达到国家规范、 标准要求。
④ 企业厂区总平面布置基本符合防范事故的要求，并有应急救援设施与救援通道。
7.6.1.3 装置区风险防范措施
① 厂区已建设生产现场安全管理制度，明确教育培训、设备管理、危化品管理、安全作业等内容。
② 生产的设备、设施的设计、制造和安装均按照国家现行标准、规范和规定的要求进行。生产装置、管道及配件选择符合防火、防爆 等要求，设备、管道投入使用前进行试漏、试压试验，合格后投入使用。对分钟设备和仪器要求不得超负荷和带病运行，并要做到正确 使用、经常维护、定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，有计划地更新和改造。
③ 针对生产区有毒有害及易燃易爆气体设有泄漏检测报警系统和火灾报警系统，设置明显的警示标志，注明物料危险特性，危化品仓 库设有可燃气体报警仪和视频监控。
7.6.1.4 生产工艺风险防范措施
① 严格监控聚合等反应过程中的温度和压力及配比等参数。
② 生产装置采用自动化控制系统及联锁保护系统，生产中采用数字集散（DCS）控制系统，通过控制室对全厂生产过程进行监视和自 动控制，实现工艺过程的自动控制和温度、压力等重要的和关键的参数指标的自动报警。设有有毒有害及易燃易爆气体泄漏检测报警系 统和火灾报警系统。
③ 各生产装置设有紧急切断装置，压力容器设有安全阀。
④ 工程严格按照有关规范采取必要的安全措施，抓好本质安全化。有火灾爆炸危险的设备和管道设置安全阀等防爆防泄压系统；在装置区、罐区设置可燃气体检测和报警设施。
⑤ 在生产中严格执行安全技术规范和生产操作规范，并认真做好生产运行记录。在工艺条件方面，应主要检查反应介质、操作压力、 温度、流量、液位等指标是否在操作规程规定的范围之内。
⑥ 生产装置区设有安全控制系统，构建工艺生产安全体系，防范可能出现的环境风险。
⑦ 建立全厂报警系统；加强反应设备巡检，防止发生泄漏，对老化和损坏的设备及时更换。
⑧ 各主要操作点设置必须的事故停止开关，主要生产工艺过程建立紧急停止系统控制，保证紧急情况下的安全处理。
⑨ 在生产车间、储罐区及危废仓库安装摄像头，进行 24 小时不间断监视。
7.6.1.5 仓储设施风险防范措施
（1）危化品仓库
① 危化品仓库内各类物料分区存放，不混存混运，仓库地面均采取了地面防腐、防渗等措施，并配备堵漏器材、灭火器等应急物资， 制定了各仓库管理制度。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施定期检测，配备有专人管理和防护用品。
② 危化品仓库设专人值班，定时巡查；消防灭火器材定期检查，及时更换。
③ 严格规范用电、动火管理，不私拉电线，不私自动火；对于易燃、易爆危险品的储存点远离有明火的区域，并设立了醒目的禁止吸 烟的标示，防止由于吸烟引起的爆炸事件。对于违反规定者，给予必要的经济处罚。
④ 危化品仓库管理员必须掌握各种原材料理化特性，按照规定分类或隔离储存，从安全角度掌握各类危化品储存的技术要求和库房设 施要求，明确各危化品处于安全储存状态。
（2）储罐
① 企业各储罐区均配备围堰，并设有火灾报警装置及喷淋系统。
② 企业对各储罐罐体涂刷防腐油漆，并定期对罐体内、外部及安全附件(液位计等)进行检查。
③ 储罐区设有防雷接地设施，并定期检测，保持完好。
④ 定期对储罐、管线进行检修，对破裂的管线及时进行修补，并执行严格的用火管理制度。
7.6.1.6 大气环境风险防范措施
企业可能发生的大气污染事件类型主要有：
①原辅料泄漏，挥发物污染大气环境；②废气处理装置故障，导致有机废气超标排放；③厂内火灾爆炸事故，事故产生的有毒烟气污染大气环境。 
废气污染事故防范措施：
① 废气处理设施故障后当班人员立即通知其产气工段停止作业，切断废气来源，并立即查找故障原因，对废气处理装置进行维修或更 换废气治理设施中的吸附介质。同时向现场值班人员、当班领导汇报，并在事故处理过程中随时保持与领导组的联系。
② 应急小组成员及时赶赴现场，查找废气装置故障位置，并进行现场抢修，抢修工具使用不产生火花、静电的工具。
③ 在废气处理过程中，严格岗位管理，加以严格把关和监控，保证尾气处理装置正常运行。加强治理设施的运行管理和日常维护，若发现尾气处理装置异常应立即检查，找出原因及时维修，必要情况下停止生产。
7.6.1.7 水环境风险防范措施
①企业设有1座应急事故池16000m3，用于收集泄漏物、事故废水、消防废水及被污染的雨水。通常情况下，应急池处于空置状态，以便发生突发环境事件时有充足的容量。
②装置区、储罐区及仓库均设有废水收集管网，对泄漏的物料和事故水进行围堵和收集，并通过管网收集进入应急事故池。
③厂区实行严格的“雨污分流”，设置切换阀，一旦事故发生后，立即打开事故池管线阀门，并检查雨水排放口阀门是否处于关闭状态。
④废水输送管道定期检修、维护，防止废水渗漏，污染土壤及地下水环境。
7.6.1.8 危废仓库风险防范措施
① 危废库地面设有防渗漏措施，在受到灾害天气时，提前做好防护措施。
② 及时处理暂存的危险废弃物，降低固体废弃物泄漏、流失概率。
③ 危废库内建有溢流沟及收集槽，库内备有必要的应急物资。
④危废仓库内装有监控摄像头，对危废仓库进行实时监控，降低突发环境事故概率。
7.6.1.9 次/伴生污染防 治措施
①泄漏或者火灾爆炸事故发生时，应根据各风险物质的理化性质及其次伴生物质（表4.4.2-1）选取合适的喷淋洗消或灭火介质。
②火灾爆炸发生时应第一时间采取灭火等措施，并对周边罐体进行降温或迅速移走火灾区边界易燃可燃物尤其是危险化学品，降低着火时间，控制火灾区域，减少燃烧次生、伴生物质一氧化碳等对环境空气造成的影响。
③灭火产生的消防废水应收集至事故池内，事故结束后，分批由泵打入厂内污水处理站进行处理。
④废灭火剂、废黄沙以及其它拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集送有资质单位进行处理。
7.6.1.10 其他风险事故防范措施
① 环境安全教育等要纳入企业经营管理范畴，完善环境安全组织结构；成立了事故应急救援指挥组，组织专业救援队伍，明确各自职责，并配备相应的应急设施、设备和材料。
② 建、构筑物的防雷等级符合相关设计规定，电气设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置，与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置；与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。
7.6.2 本项目环境风险防范措施
7.6.2.1 大气环境风险的防范、减缓措施和监控要求
（1）防范措施及监控要求
①本工程严格按照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018版）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008，2018版）中相应防火等级和建筑防火间距要求来设置项目各生产装置及罐区、建构筑物之间的防火间距。
②在厂区施工及检修等过程中，应在施工区设置围挡，经审批后方可动火施工；施工过程中，应远离车间内的生产设备、远离物料输送管线、廊道等设施，防止发生连锁风险事故。
③罐区：周围应设置符合要求的围堰，围堰采用钢筋混凝土结构；设置安装液位上限报警装置和可燃气体报警仪，按规程操作；设置安装防静电和防感应雷的接地装置，罐区内电气装置符合防火防爆要求；严格按照存储物料的理化性质保障贮存条件；储罐区设置自动探测装置，若易燃易爆物质的浓度超过允许浓度，则开启报警装置。
④危废暂存、运输风险防范：危险废物暂存场所必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《工业危险废物产生单位规范化管理实施指南》（苏环办[2014]232号）、《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）进行设置，在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存；必须设置防渗、防漏、防腐、防雨等防范措施；危险废物暂存场所设置便于危险废物泄漏的收集处理的设施；在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源、具体的成分、主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应；危险废物运输过程中应委托专业运输公司进行运输，加强对车辆、罐体以及包装材料质量的检查监管，使其规范化，以保证运输安全；根据危险废物产生情况合理设置暂存周期，定期转运，避免暂存场所不够导致危险废物在厂区内不规范暂存情况。危险废物严格按《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办[2020]401号）要求纳入江苏省固体废物管理信息系统。
减缓措施：
①密闭空间内发生的泄漏等突发环境事故引发的大气污染，首先应通过车间内废气处理措施予以收集。
②敞开空间内的泄漏事故发生时，应首先查找泄漏源，及时修补容器或管道，以防污染物更多的泄漏；为降低物料向大气中的蒸发速度，可先采取倒罐等措施对泄漏物料进行收容，并用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发，以减小对环境空气的影响。挥发物料发生泄漏后，应对扩散至大气中的污染物采用洗消等措施，减小对环境空气的影响。
③火灾、爆炸等事故发生时，应使用水、干粉或二氧化碳灭火器扑救，灭火过程同时对邻近储罐进行冷却降温，以降低相邻储罐发生联锁爆炸的可能性。同时对扩散至空气中的未燃烧物、烟尘等污染物进行洗消，以减小对环境空气的影响。
工程措施：
泵房：①防止易燃易爆物质泄漏，配置防火器材；②保证通风良好，防止爆炸气体滞留聚集；③重要部位要用防火材料保护，防烧毁；④安全联锁装置，紧急放空系统，安全阀按规范设置；⑤精心操作，平衡操作，加强设备检查。
生产装置区风险防范措施：①平衡操作，防止冲塔事故发生；②经常检查容易造成腐蚀部位，防止泄漏；③设备定期校验检查；④配备消防器材。
罐区风险防范措施：①储罐区防火堤设计应符合《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）的要求；②储罐的抗震设计应符合《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）的要求；③储罐区防腐设计应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）的要求，储罐、管道、输送泵均应根据物料的性质选用适宜的防腐材质。储罐外壁须进行必要的防腐处理。定期进行壁厚测试，防止腐蚀穿孔造成突发泄漏事故；④储罐必须罐体完好，不渗不漏，罐座正立坚固；⑤严格把好储罐的设计、制造、安装关，确保储罐的材质、焊接、安装质量符合设计要求；⑥储罐灌装系数应严格控制在设计规定值下，不得超装。储罐顶部设置液位远传装置，防止液位失真、溢罐发生。所有储罐的金属本体、管道、泵机均应可靠接地，运输车辆卸料区应设置等电位静电接地端子，确保运输车辆先接地、后卸料。建议罐区入口处设人体静电导除装置，罐区地面应采用能导除静电的不发火地面，罐区应采取防雷击保护设计措施；⑧储罐系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压；管道、阀门和水封装置冻结时，只能用热水或蒸汽加热解冻，严禁使用明火烘烤。
热媒炉风险防范措施：
a．热媒炉须设置在远离员工活动区的主导风向的下风向位置。
b．热媒炉须以天然气为燃料，排气筒设置永久采样孔，安装采样和测量装置。
c．加强热媒炉废气处理过程控制和管理，采取有效措施。
d．加强热媒炉自动化控制系统的管理，采用智能化仪表、PLC控制、计算机进行集中控制，设置集中控制室。
e．加强对热媒炉的维护管理，建立健全运行记录，确保正常运行。
f．必须具有经过培训的技术人员、管理人员和相应数量的操作人员，加强员工的岗位知识培训，严格按规范操作。
g. 为防止热媒系统发生泄漏，项目设立相关风险防范措施，具体为：①设备与管道设计方面：所有热媒管道均应做好防静电接地，管道应采用焊接式连接，减少管阀泄漏可能。考虑管道膨胀与支撑，定期检查压力管道、阀门等的腐蚀疲劳情况，严谨超温超压运行，防止泄漏的提前发生；②热媒系统安全配置方面：本项目热媒系统具有各自独立的温度计、压力表等仪表监控措施，本项目所依托的热媒炉也具有安全阀、火焰检测等报警系统；所依托热媒站内装有可燃气体检测仪，信号接至DCS，中控可直接参与监控；本项目尾气进入热媒炉前管道装有阻火器，可防止回火；聚合楼顶层设有热媒膨胀槽，可吸收热媒在各式温度下的热膨胀，避免管道与设备受损。③运行与联锁控制方面：本项目各二次热媒系统各自配套联锁控制措施，所依托热媒炉分别配有燃料气压力低、导热油盘管温度高、导热油出口压力高、烟气温度高、火焰检测信号断开、鼓风机停运、氧含量低等联锁保护手段，可保护热媒炉系统稳定运行，同时，此热媒炉系统的投用、停运均为成熟的成套设备工艺，通过温度与压力的反馈信号进行实时调控，避免超温超压。④应急与检修作业方面：本项目有专用热媒泄漏应急预案，按计划定期进行演练。发生事故时，热媒系统用过专用低点收集槽进行集中收集，该槽伴有氮气保护等降温措施，可保证热媒在罐中的安全状态。
h．应急反应与人员培训。培训人员发生火灾时的应急处置能力，要能及时扑灭吸附处理装置的火灾，防止火灾蔓延。
i.其他作业危险性的预防措施：操作平台、楼梯、扶手等设置应符合要求。高处作业、进入受限空间作业应按照有关作业安全规程办理许可票证。
（2）事故状态下环境保护目标影响分析
由6.2.6.4.6节预测结果可知，事故发生时，本项目周边最近的敏感点目标车庄、瑞元新村、农哥村、钱家大庄、后徐庄、胥浦中心小学、江苏华瑞技工学校、曹巷、肖山村、碧河湾、怡华香缇丽舍、胥浦、佐安村风险物质浓度均存在超标情况，对敏感点有影响，但上述预测结果只是基于假定的风险事故情形得出的，突发环境事件发生时，应根据实际事故情形、发生时的气象条件等进行综合判断，采取洗消等应急措施减小环境影响，发生火灾、爆炸时，厂内职工及周边居民应迅速撤离，到达指定集合地（事故上风向）集合。必要时要求周边单位采取防护措施，或及时疏散。
（3）基本保护措施和防护方法
呼吸系统防护：疏散过程中应用衣物捂住口鼻，如条件允许，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：尽可能减少身体暴露，如有可能穿毒物渗透工作服。
手防护：戴橡胶手套。
其他防护：根据泄漏影响程度，周边人员可选择在室内避险，关闭门窗，等待污染影响消失。
（4）疏散方式、方法
事故状态下，根据气象条件及交通情况，选择向远离泄漏点上风向疏散。疏散过程中应注意以下几点：
①保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用；
②明确疏散计划，由应急领导小组发出疏散命令后，疏散小组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散；
③疏散小组用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散；
④积极配合好有关部门（公安消防队）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况；
⑤事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散；
⑥正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散；
⑦口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心理，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散；
⑧广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法；
⑨事故现场直接威胁人员安全，疏散组人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、岔道等容易走错方向的地方设置疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域；
⑩对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员；
⑪专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。
（5）紧急避难场所
①选择厂区大门前空地及停车场区域作为紧急避难场所。
②做好宣传工作，确保所有人了解紧急避难场所的位置和功能。
③紧急避难场所必须有醒目的标志牌。
④紧急避难场所不得作为他用。
（6）周边道路隔离和交通疏导办法
发生较大突发环境事件时，为配合救援工作开展需进行交通管制时，警戒维护组应配合交警进行交通管制。
①设置路障，封锁通往事故现场的道路，防止车辆或者人员再次进入事故现场。
②配合好进入事故现场的应急救援小队，确保应急救援小队进出现场自由通畅。
③引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。区域应急疏散通道、安置场所位置图详见图7.5-1。
7.6.1.2 事故废水环境风险防范
1.事故废水设置及收集措施
目前厂区设置1座应急事故池16000m3，用于收集初期雨水和事故废水，防止事故时泄漏物料和消防废水进入厂外水体。厂区实行严格的“雨污分流”，设置切换阀，一旦事故发生后，立即打开事故池管线阀门，并检查雨水排放口阀门是否处于关闭状态。 
（1）事故应急依托可行性
根据“环评导则”及《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T 50483-2019）的要求，化工建设项目应设置应急事故池。根据《事故状态下水体污染的预防与控制规范》（Q/SY 08190—2019），应急事故废水最大量的计算方法如下：




其中：——收集系统范围发生事故的罐组或装置的物料量，m3；
——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；
——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；
——消防设施对应的设计消防历时，h；
——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3；
——发生事故时仍必须进入该系统的生产废水量，m3；
——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；
q——降雨强度，按平均日降雨量，mm；
——年平均降雨量，mm；
n——年平均降雨日数，d；
——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2。
拟建项目收集系统范围发生事故的物料量取最大四氢呋喃储罐的物料量V1=400 m3。发生事故的最大消防水量取四氢呋喃储罐的消防给水量，消防给水系统为160 L/s，设计消防历时为3h，四氢呋喃储罐的消防设施给水流量V2=1620m3。厂区设置一座230m3污水预处理池及160m3污水收集池，可做为初期雨水收集池，防火堤可储存容积V3=390m3。V4为保守取0 m3。拟建项目所在地年平均降雨量为1133.2mm，年平均降雨日数为140 d，平均降雨量为8.09mm，雨水汇水为11360hm2，发生事故时可能进入该收集系统的降雨量V5=92m3。经计算，V总=1722m3。
综上，本项目依托现有1座16000m3事故应急池，能够容纳事故水总有效容积为1722m3，且厂区污水和雨水总排口设置切断设施，并设置视频监控。故能够满足事故状态下，事故水的收集要求。
（2）事故池管理要求
事故池应及时清理池内杂物及淤泥，事故池相关附属设备若有异常情况应及时维修，确保设备处于良好的备用状态。异常状态下收集的消防废水、生产废水、物料洗消废水及前期雨水应尽快处理完毕，保持事故应急池处于低液位状态。
（3）防止事故废水进入外环境的控制、封堵系统
①由上述分析可知，全厂消防废水可通过污水管沟→雨水管网→事故池、罐区围堰→雨水管网→事故池或雨水管网→事故池等形式，做到有效收集和暂存。
②雨水外排口设置了手动阀门，并且配备了外排泵，仅同时开启阀门和外排泵，方可将雨水排放。
（4）其他注意事项
①消防废水应根据火灾发生的具体物料及消防废水监测浓度，将消防废水及时引入污水处理厂处理。
②如污水处理站发生风险事故，可将超标废水引入事故池，待污水处理站风险事故处理后，可将事故废水按照一定地比例泵入污水处理站重新处理达标后接管。
③如事故废水超出厂区，流入周边河流，应进行实时监控，启动相应的突发环境事件应急预案，减少对周边河流的影响，并进行及时修复。
雨污水、事故水收集排放管网走向图、环境应急设施分布图详见图7.6-1。
2.构筑环境风险三级(单元、厂区和园区应急防范体系
为防止事故废水排入水域，厂区需设置事故水污染三级防控系统，以防止现有项目在事故状态下由于工艺物料泄漏、事故消防水或污染雨水外泄，造成水域污染。
第一级防控系统：
单元级：原料罐区、产品罐区及各缓冲罐均设置围堰及切换阀，事故状态下由围堰首先实现泄漏物质或消防尾水的拦截，或通过控制切换阀，将事故废水引入事故应急池，实现事故废水或消防尾水的拦截、收集。危废仓库外围设置雨水沟，若危废仓库发生火灾，消防尾水可通过危废仓库外雨水沟进行收集，经雨水系统最终进入事故应急池。
第二级防控系统：
厂区级：企业厂区内清（雨）污分流、污污分流，厂区设置1座应急事故池160000m3和2座12000 m3初期雨水收集池（兼做事故水池），用于收集初期雨水和事故废水，防止事故时泄漏物料和消防废水进入厂外水体。 
第三级防控系统：
对厂区污水及雨水总排口设置切断措施，封堵污染料液在厂区围墙之内，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体，并设置视频监控。事故水池与污水管道相连，发生事故时，首先关闭事故处理池外排阀门，保证事故状态下污染水不外排。
7.6.1.3 地下水和土壤环境风险防范
（1）源头控制措施：①严格按照国家相关规范要求，对污水储存和处理构筑物、管道设备、罐区和装置区等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，并定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土；③各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防渗漏措施；④严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。
（2）加强地下水环境的监控、预警。建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。应按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的相关要求设置跟踪监控井。
（3）加强环境管理：①加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；做好厂区危废暂存库、四氢呋喃储罐等罐区等地面防渗层的管理，防渗层破裂后及时补救、更换；②建立土壤环境隐患排查制度。保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；③拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
（4）制定事故应急减缓措施，首先控制污染源、切断污染途径，其次，对受污染的地下水根据污染物种类、受污染场地地质构造等因素，采取抽提技术、气提技术、空气吹脱技术、生物修复技术、渗透反应墙技术等进行修复。
（5）可采取的工程措施：消防废水冲出围堰后，应及时做好拦截（通过围堰、围墙、雨水沟渠等），将消防废水引入事故池，从而杜绝消防废水进入地下水环境；下渗入地下水体后可采用抽提、气提、生物修复、原位化学修复等工程措施，减少对地下水体的影响。
7.6.1.4 风险监控及应急监测系统
（1）风险源监控—人工监控
①生产岗位24小时保证人工在线监管；生产过程中领导巡视监管；每天有安全员巡视；对重要的设备、设施进行日常检测、检查，并做好相关记录。
②专职消防人员定期对消防器材和设施进行检查并作好相关记录，确保设施的有效，保持消防通道畅通；安环人员对排水系统进行定期点检，保证其能正常使用。
③生产装置、罐区、管道等存在环境风险的关键地点，设置有明显警示标记，并设置专人监管。
④厂区设有视频监控系统，对现场设备、人员活动进行实时、有效的人工监控。系统配置现场视频监控，连同硬盘录像机及矩阵主机装设于中控楼。系统监视器可以实现多画面成像，通过控制键盘实现对辖区内摄像仪的操控，以便及时发现异常并报警，另外还能将异常状况及事故发生、处理情况录像与存储，以供事后分析。
（2）风险源监控—设备监控
①在各生产装置、罐区等火灾危险场所设有火灾自动报警系统，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。除自动火灾报警系统外，还设有若干手动火灾报警按钮，以便及时报警和处理。
②在各生产装置、罐区等危险场所，设可燃气体探测器及报警装置，及时检测分析现场空气中的可燃气体浓度，确保安全生产。
③生产工艺生产采用安全仪表系统、DCS自动化控制系统控制，对装置生产过程集中检测、显示、连锁、控制和报警，主要控制温度、压力等；设置连锁切断装置。通过配备的压力变送器、热电阻等设备，采集现场数据并传输到检测系统，采取紧急切断。罐区设有围堰和液位联锁自动控制系统，并建有完善的消防设施，包括高压水消防系统和火灾报警系统。
④罐区设置高低液位报警、紧急切断，并与紧急切断阀联锁。
⑤生产装置区、车间、罐区设置可燃气体检测报警设施、火灾报警设施，同时设置视频监控设施。
⑥全厂设置一个中心控制室。全厂火灾报警系统、全厂气体检测报警监视器、调度中心、电视监视系统、电信终端、生产储运装置操作站、公用工程操作站及辅助设施操作站设置在控制室内。控制室位于非防爆区。控制室功能房间设置有：主操作中心、工程师站、机柜室、UPS室及配电室、空调机房、消防控制室、值班室、工具间、辅助房间（包括卫生间更衣室）等。操作室内布置大屏幕用于监控全厂生产装置。
（3）应急物资和人员要求
根据事故应急抢险救援需要，配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。建立厂区环境污染事故应急物资装备的储存、调拨和紧急配送系统，确保应急物资、设备性能完好，随时备用。应急结束后，加强对应急物资、设备的维护、保养以及补充。加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流散和失效。
应配备完善的厂区应急队伍，做好人员分工和应急救援知识的培训， 演练。与周边企业建立了良好的应急互助关系，在较大事故发生后，相互支援。厂区需要外部援助时可第一时间向安环局等部门求助，还可以联系市环保、消防、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。
（4）应急监测
事故状态下的监测方案如下：
①接受应急监测任务；
②了解现场情况，确定应急监测方法，准备监测器材、试剂和防护用品，同时做好实验室分析的准备；
③实施现场监测，快速报告结果；
④进行初步综合分析，编写监测报告，提出跟踪监测和污染控制建议；
⑤实施跟踪监测，及时报告结果；
⑥进行深入的综合分析，编写总结报告上报。
在实际发生事故时，根据污染物类型，可立即实施应急监测方案。监测的布点，可随着污染物扩散情况和监测结果的变化趋势适时调整布点数量和监测频次。
应急监测结果应以电话、传真、监测报告等形式，上报应急领导小组，跟踪监测结果以监测简报形式在监测次日报送，事故处理完毕后应出具监测报告。
一般事件监测报告由应急领导小组安排上报扬州市仪征生态环境局，较大及重大事件除上报扬州市仪征生态环境局以外，还应上报扬州市生态环境局及相关政府机构。
表7.6.1-2  应急监测方案
	监测类型
	事故类型
	监测因子
	监测频次及时间
	监测点布设

	大气
	废气处理设施非正常排放烟气
	 THF、非甲烷总烃
	按事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。一般情况下每30-60分钟取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 
	在厂界四周布设四个监测点，根据当时风向、风速，判断扩散的方向、速度，下风向影响区域内主要的敏感保护目标和影响范围线上，设置 1-3 个监测点，对大气污染物下风向扩散区域进行监测。

	
	火灾二次污染物
	SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃、THF等
	
	

	
	泄漏事故
	泄漏的产品/原辅料挥发产物等
	
	

	地表水
	火灾产生的消防废水
	pH、COD、SS、石油类
	按事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性确定监测频次。一般情况下每30-60分钟取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。
	公司为雨污分流排水系统。为防止公司消防废水进入水体，对雨水排口进行监测。如果突发环境事件产生的废水进入外环境，须在废水排放口布设一个断面，并根据实际情况在上游布设一个对照断面，下游各布设控制断面和削减断面。

	地下水
	地下水环境监测根据事故现场状况决定是否进行，并全权委托第三方检测机构进行方案拟定和监测。

	土壤
	火灾事故
	pH、GB36600中45项、石油类以及泄漏的相应化学品等
	事故后对事故地点进行采样，一般情况下监测一次。
	根据当时事故发生地点及影响区域，按一定间隔的圆形设置3-5个监测点。

	
	企业装置区、储罐、危废仓库等发生泄漏
	
	
	


7.6.1.5 环保设施的安全风险辨识
中国石化仪征化纤有限责任公司是厂区内环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体，要对热媒炉等环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
7.6.1.6 应急物资装备保障
本项目建成后公司指挥机构的应急队伍要根据项目建成后实际情况，建立处理突发环境事件的日常和战时两级物资储备，增加必要的风险防范、应急处置、快速机动和自身防护的物资储备，维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全，及时有效地防止环境污染和扩散。
7.6.3 突发环境事件应急预案
7.6.3.1 应急预案
中国石化仪征化纤有限责任公司现有项目已编制突发环境事件应急预案并通过相应环保部门备案。本项目是在现有厂区内建设，利用企业现有应急体系，并根据新增工程进行补充更新纳入现有体系，同时注意企业与区域应急预案的衔接。
应急预案具体内容见表7.6.3-1。
表7.6.3-1  应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	一
	综合预案

	1
	总则
	明确编制目的、编制依据、适用范围、预案体系、工作原则等。

	2
	组织机构及职责
	明确环境应急组织机构体系、人员及应急工作职责，辅以图、表形式表示。

	3
	监控预警
	明确对环境风险源监控的方式、方法以及采取的预防措施。明确预警级别、预警发布与解除、预警措施等。

	4
	信息报告
	明确联络方式、责任人、时限、程序和内容等。

	5
	环境应急监测
	制定不同突发环境事件情景下的环境应急监测方案。若企事业单位自身监测能力不足，应依托外部有资质的监测(检测)单位并签订环境应急监测协议。

	6
	环境应急响应
	明确突发环境事件发生后，各应急组织机构应当采取的具体行动措施，包括响应分级、应急启动、应急处置等程序。

	7
	应急终止
	明确应急终止的条件、程序和责任人，说明应急状态终止后，开展跟踪环境监测和评估工作的方案。

	8
	事后恢复
	明确现场污染物的后续处置措施以及环境应急相关设施、设备、场所的维护措施，开展事件调查和总结。明确办理的相关责任险或其他险种，对企事业单位环境应急人员办理意外伤害保险。

	9
	保障措施
	根据环境应急工作需求确定相关保障措施，包括经费保障、制度保障、应急物资装备保障、应急队伍保障、通信与信息保障等。

	10
	预案管理
	明确环境应急预案培训、演练、评估修订等要求。

	二
	专项预案

	1
	突发环境事件特征
	说明可能发生的突发环境事件的特征，包括事件可能引发原因、涉及的环境风险物质特征、事件的危险性和可能影响范围等

	2
	应急组织机构
	明确事件发生时，应负责现场处置的工作组、成员和工作职责。

	3
	应急处置程序
	明确应急处置程序，宜采用流程图、路线图、表单等简明形式，可辅以文字说明。

	4
	应急处置措施
	说明应急处置措施，应包括污染源切断、污染物控制、污染物消除、应急监测及应急物资调用等。

	三
	现场处置预案

	1
	环境风险单元特征
	说明环境风险单元所涉及环境风险物质、生产工艺、环境风险类型及危害等特征。

	2
	应急处置要点
	明确污染源切断、污染物控制、应急物资调用、信息报告、应急防护等要点。

	3
	应急处置卡
	明确环境风险物质及类型、污染源切断方式、信息报告方式、责任人等内容。


7.6.3.2 突发环境事件隐患排查
本项目建成后，中国石化仪征化纤有限责任公司应进一步完善环境风险防控和应急管理制度并根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（公告2016年第74号）的要求开展突发环境事件隐患排查和治理工作。
7.6.3.3 隐患排查内容
从环境应急管理和突发环境事件风险防控措施两大方面排查可能直接导致或次生突发环境事件的隐患。
（1）企业突发环境事件应急管理
a.按规定开展突发环境事件风险评估，确定风险等级情况。
b.按规定制定突发环境事件应急预案并备案情况。
c.按规定建立健全隐患排查治理制度，开展隐患排查治理工作和建立档案情况。
d.按规定开展突发环境事件应急培训，如实记录培训情况。
e.按规定储备必要的环境应急装备和物资情况。
f.按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况。
（2）企业突发环境事件风险防控措施
a.突发水环境事件风险防控措施
从以下几方面排查突发水环境事件风险防范措施：
①是否设置中间事故缓冲设施、事故应急水池或事故存液池等各类应急池；应急池容积是否满足环评文件及批复等相关文件要求；应急池位置是否合理，是否能确保所有受污染的雨水、消防水和泄漏物等通过排水系统接入应急池或全部收集;是否通过厂区内部管线或协议单位，将所收集的废（污）水送至污水处理设施处理；
②正常情况下厂区内涉危险化学品或其他有毒有害物质的各个生产装置、罐区、装卸区、作业场所和危险废物贮存设施(场所)的排水管道(如围堰、防火堤、装卸区污水收集池)接入雨水或清净下水系统的阀（闸）是否关闭，通向应急池或废水处理系统的阀（闸）是否打开;受污染的冷却水和上述场所的墙壁、地面冲洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水等是否都能排入生产废水处理系统或独立的处理系统;有排洪沟（排洪涵洞）或河道穿过厂区时，排洪沟(排洪涵洞)是否与渗观察井、生产废水、清净下水排放管道连通。
③雨水系统、清净下水系统、生产废（污）水系统的总排放口是否设置监视及关闭闸（阀），是否设专人负责在紧急情况下关闭总排口，确保受污染的雨水、消防水和泄漏物等全部收集。
b.突发大气环境事件风险防控措施
从以下几方面排查突发大气环境事件风险防控措施：
①企业与周边重要环境风险受体的各类防护距离是否符合环境影响评价文件及批复的要求；
②涉有毒有害大气污染物名录的企业是否在厂界建设针对有毒有害特征污染物的环境风险预警体系；
③涉有毒有害大气污染物名录的企业是否定期监测或委托监测有毒有害大气特征污染物；
④突发环境事件信息通报机制建立情况，是否能在突发环境事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。
7.6.3.4 隐患排查方式和频次
（1）企业应当综合考虑企业自身突发环境事件风险等级、生产工况等因素合理制定年度工作计划，明确排查频次、排查规模、排查项目等内容。
（2）根据排查频次、排查规模、排查项目不同，排查可分为综合排查,日常排查、专项排查及抽查等方式，企业应建立以日常排查为主的隐患排查工作机制，及时发现并治理隐患，
综合排查是指企业以厂区为单位开展全面排查，一年应不少于一次。
日常排查是指以班组、工段、车间为单位，组织对单个或几个项目采取日常的、巡视性的排查工作，其频次根据具体排查项目确定。一月应不少于一次。
7.6.3.5 环境应急演练
（1）应急指挥机构和应急救援人员培训
应急指挥机构培训：邀请应急救援专家，就突发环境事件应急的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。
应急救援人员培训：定期对应急救援人员进行应急事故处理及紧急救援培训，包括了解、掌握环境应急救援预案内容，熟悉如何使用各类防护器具；如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；事故现场自我防护及监护措施。
（2）员工及周边居民应急响应的培训
由公司组织应急救援人员定期对员工及周边居民进行应急事故处理及紧急救援培训，包括发生化学品泄漏及火灾、爆炸事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本操作要求，提高员工及周边居民风险防范意识及自救能力。
（3）演练计划
建设单位须定期进行突发事件紧急响应演习，重大环境风险单位至少每年组织1次演练，其他环境风险单位至少每3年组织1次演练，由公司应急救援领导小组组织。计划内容包括：演练准备、演练范围与频次、演练组织等，演练以本公司内部的应急救援工作为主体，同时根据政府的统一安排参加地区的较大规模的应急救援工作的协同演练。
（4）演练形式
采用桌面演练与模拟演练相结合的形式，练指挥、练协同、练技术、练战法，检验应急程序和科学性、指挥体制的合理性、力量编成的整体性、系统接口的协调性，以及某些重大技术问题。
（5）演练内容
事故发生的应急处置；消防演练；通信报警联络；急救及医疗；自我防护、自救、互救；人员的应急疏散和撤离；事故的报告和善后；应急监测等。
根据设置环境风险防范设施及环境应急处置卡标识标牌等相关要求进行演练并做好台账记录。
7.6.3.6 标识标牌
危险废物仓库按照《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）要求设置标识牌。
根据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795—2020）要求，针对环境风险单元中重点工作岗位编制应急处置卡，明确环境风险物质及类型、污染源切断方式、信息报告方式、责任人等内容。制作应急处置卡标牌置于岗位现场明显位置。
[bookmark: _Toc216962443]7.7 “三同时”验收一览表
本项目环保投资180万元，占总投资的0.87%。项目投资估算及“三同时”验收内容见表7.7-1。
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表7.7-1  本项目“三同时”验收一览表
	污染源
	污染物
	环保设施名称
	新建/依托情况
	环保投资（万元）
	效果
	进度

	废气
	颗粒物
	1套袋式除尘器，设计废气处理规模2000m3/h+25m高排气筒
	新建
	10
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）
	与生产装置同时设计，同时施工，同时投入运行

	
	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、非甲烷总烃
	1套低氮燃烧器+35m高排气筒
	依托
	40
	《锅炉大气污染物排放标准》(DB32/4385-2022）表1限值
	

	废水
	COD、SS、TP、石油类
	进入依托污水预处理设施，进行中和处理，再送仪化公司生化东区处理装置做进一步处理
	依托/新建
	90
	达标排放
	

	地下水、土壤
	COD、SS、TP、石油类
	厂区防渗
	新建
	20
	满足厂区分区防渗要求
	

	噪声
	噪声
	噪声治理
	新建
	14
	厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12347-2008）3类标准要求
	

	固废
	固体废物
	仪化公司甲类960 m2+乙类360 m2危废库
	依托
	/
	零排放
	

	环境风险
防范
	应急预案及应急物资
	事故废水收集管线、应急物资等
	新建
	6
	满足风险防范要求
	

	清污分流、排污口规范化设置
	COD、SS、TP、石油类
	设置雨水管网、污水管网系统、排污口规范化设置
	依托
	/
	满足规范化设置要求
	

	“以新带老”措施
	具体见3.4章节
	/
	/

	大气防护距离
	全厂不设置大气防护距离，以聚合楼等设置50m卫生防护距离

	环保投资合计：180万元
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[bookmark: _Toc216962444][bookmark: _Toc26947427][bookmark: _Toc335635642][bookmark: _Toc493429849][bookmark: _Toc478050478][bookmark: _Toc26947424][bookmark: _Toc335677381]8 环境影响经济损益分析
[bookmark: _Toc216962445]8.1 环境影响经济损益分析
本项目实施后环境影响预测与环境质量现状对比情况见表8.1-1。
表8.1-1  环境影响分析情况一览表
	序号
	影响要素
	环境质量现状
	环境影响预测结果
	环境功能是否降低

	1
	大气
	本项目位于不达标区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，O3	日最大8h滑动平均值的第90百分位超标。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值。以上其他污染物均满足对应标准。
	采用2024年全年气象资料逐时、逐日计算项目排放的污染物在评价区域及保护目标贡献值。本项目建成后主要污染物短期及长期最大落地浓度贡献值均可达标。叠加现状背景浓度后SO2、NOx的98%保证率日均浓度与年均叠加值能达标，PM10与PM2.5的95%保证率日均浓度与年均叠加值能达标。叠加现状背景浓度后非甲烷总烃能达标。
	否

	2
	地表水
	/
	本项目预脱水塔废水W1、切粒废水W2、熔体过滤器清洗废水W3、地面和设备冲洗水W4、换热器板换等设备清洗废水W5、循环冷却水排水W6、初期雨水W7进入污水预处理设施，对生产废水进行中和处理，再依托仪化公司生化装置东区处理，生化装置东区污水工艺为A2/O法，最终经仪化公司总排口排放至长江。
	否

	3
	噪声
	实测现状监测点均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。厂界噪声均满足声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。
	本项目声源在声环境保护目标预测点昼间噪声预测值为57.2dB（A)，夜间噪声预测值为48.8dB（A)，均满足《声环境质量标准》（3096-2008）表1中的2类声环境功能区环境噪声限值。在厂界贡献值为37.1~48.48dB（A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。因此，本项目建成后声环境影响较小，不会出现噪声扰民现象。
	否

	4
	地下水
	评价区域除总大肠菌群、细菌总数、D1点位耗氧量以及D2点位耗氧量、硫酸盐、总硬度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准外，其他各点位监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类及以上标准。包气带监测结果表明，各污染因子数值与厂外空地相比没有明显升高迹象，说明厂内的包气带未受显著污染。
	项目所在区域地下水水力梯度较小，污染物迁移速度也较慢。在预测的较长时间内，污水处理站废水COD在地下水中最大超标范围为17m，该情况下污染范围仍在厂区范围内，不会对周围的环境保护目标造成不利影响。
	否

	5
	土壤
	土壤监测点中T1~T6监测因子均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018）第二类用地筛选值。
	本项目污水处理系统严格按照土壤和地下水保护措施进行防渗，保证污水处理池等区域无泄漏，在各项防渗措施完好的情况下，可保证废水对厂区内土壤环境的影响可控。
	否


由上表可知，本项目的建设对环境影响较小，不会降低当地环境质量。
[bookmark: _Toc216962446]8.2 环境保护措施费用效益分析
本项目采取了较为完善可靠的废水、废气治理措施；对固体废物也采取了相应的处理处置方法；采取降噪减噪措施，确保厂界噪声达标排放。上述各项措施可使排入周围环境的污染物大大降低，具有明显的环境效益。
本项目环境经济损益因子见表8.2-1。
表8.2-1  环境经济损益因子
	序号
	内部损益因子
	外部损益因子

	1
	环保工程建设投资
	污染物排放造成损害的费用

	2
	环保工程运营费用
	/

	3
	内部年均净收益
	/


本项目环保工程建设投资费用约为180万元人民币，正常年销售收入约为58429.81万元，内部年均净收益为2073.14万元。
本项目排放的大气污染物主要为SO2、NOx、PM10、PM2.5、非甲烷总烃等。根据相关资料数据，大气污染造成的环境与健康损失占GDP的5%，本项目按内部年均净收益计，则造成的环境与健康损失约103.657万元。
经核算本项目污水处理费为17.4万元。
本项目固体废物均委外处置，不外排，不会造成环境损害；处置费约25.53万元。
综上所述，本项目正常运营第一年共造成的经济损失为：180+103.657+17.4+25.53=326.587万元，带来的经济效益价值为：2073.14万元；费用效益比远大于1。此后正常运营的经济损失为103.657+17.4+25.53=146.357万元，年均净收益1926.783万元，费用效益比远大于1。说明本项目的建设带来良好的效益。
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[bookmark: _Toc216962447]9 环境管理与监测计划
根据工程分析和环境预测评价等，本项目建成后将对周围环境造成一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期开展环境监测，以便了解对环境造成影响的情况，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处。本次环评对建设单位的环境管理与环境监测制度提出以下建议。
[bookmark: _Toc216962448]9.1 污染物总量控制分析
9.1.1 总量控制因子
根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）、《关于优化排污总量指标管理服务高质量发展的意见》（苏环发〔2022〕6号）等文件规定，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为：
（1）大气污染总量控制因子：颗粒物、SO2、NOX、挥发性有机物。
（2）水污染总量控制因子：COD、氨氮、总氮、总磷作为总量控制指标；其他因子作为一般考核指标。
（3）固体废物总量控制因子：固体废物排放量。
9.1.2 污染物排放总量
保密
9.1.3 总量控制途径分析
（1）废气污染物总量控制途径
保密
（2）水污染物总量控制途径
保密
（3）固体废物总量控制途径
[bookmark: _Toc216962449]保密
9.2 环境管理要求
9.2.1 施工期环境管理要求
施工期间，本项目的环境管理工作由建设单位和施工单位共同承担。
（1）建设单位环境管理职责
施工期间，建设单位应设置专职环境管理人员，负责工程施工期（从工程施工开始至工程竣工验收期间）的环境保护工作。具体职责包括：统筹管理施工期间的环境保护工作；制定施工期环境管理方案与计划；监督、协调施工单位依照承包合同条款、环境影响报告书及其批复意见的内容开展和落实工作；组织实施施工期环境监理；处理施工期内环境污染事故和纠纷，并及时向上级部门汇报等。
建设单位在与施工单位签署施工承包合同时，应将环境保护的条款包含在内，如施工机械设备、施工方法、施工进度安排、施工设备废气、噪声排放控制措施、施工废水处理方式等，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环评报告及批复中提出的环境保护对策措施。
（2）施工单位环境管理职责
施工单位是承包合同中各项环境保护措施的执行者，并要接受建设单位及有关环保管理部门的监督和管理。施工单位应设立环境保护管理机构，工程竣工并验收合格后撤销。其主要职责包括：
在施工前，应按照建设单位制定的环境管理方案，编制详细的“环境管理方案”，并连同施工计划一起呈报建设单位环境管理部门，批准后方可以开工。
施工期间的各项活动需依据承包合同条款、环评报告及其批复意见的内容严格执行，尽量减轻施工期对环境的污染。
定期向建设单位汇报承包合同中各项环保条款的执行情况，并负责环保措施的建设进度、建设质量、运行和检测情况。
9.2.2 营运期环境管理要求
9.2.2.1 环境管理机构
企业需配备监测仪器，并设置专职环保人员负责环境管理、环境监测和事故应急处理。环保部已设置专职部长，直接向公司总经理负责，统一负责管理、组织、落实、监督企业的环境保护工作。各车间设置兼职环保人员，承担各级环境管理职责，并向环保部负责。环保部已设置专职管理人员，负责与各单项污染治理设施的沟通、协调与日常管理。部门具体职责为：
（1）贯彻落实国家和地方有关的环保法律法规和相关标准；
（2）组织制定公司的环境保护管理规章制度，并监督检查其执行情况；
（3）针对公司的具体情况，制定并组织实施环境保护规划和年度工作计划；
（4）负责开展日常的环境监测工作，建立健全原始记录，分析掌握污染动态以及“三废”的综合处置情况；
（5）建立环保档案，做好企业环境管理台账记录和企业环保资料的统计整理工作，及时向当地环保部门上报环保工作报表以及提供相应的技术数据；
（6）监督检查环保设施及自动报警装置等运行、维护和管理工作；
（7）检查落实安全消防措施，开展环保、安全知识教育，对从事与环保工作有关的特殊岗位（如承担环保设施运行与维护）的员工的技能进行定期培训和考核；
（8）负责处理各类污染事故和突发紧急事件，组织抢救和善后处理工作；
（9）负责企业的清洁生产工作的开展和维持，配合当地环境保护部门对企业的环境管理。
（10）做好企业环境管理信息公开工作。
9.2.2.2 环境管理制度
企业需制定管理制度体系，将环保工作纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落到实处。
（1）“三同时”制度
根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。
（2）排污许可证制度
建设单位应当在本项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前重新申请领取新的排污许可证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。
（3）环保台账制度
厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、所有化学品使用台帐、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。
（4）污染治理设施管理制度
项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。
（5）报告制度
执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。厂内环境保护相关的所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等应妥善保存并定期上报，发现污染因子超标，要在监测数据出来后以书面形式上报公司管理层，快速果断采取应对措施。
建设单位应定期向属地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于政府部门及时了解污染动态，以利于采取相应的对策措施。本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生变动的，必须向环保部门报告，并履行相关手续，如发生重大变动并且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评。
（6）环保奖惩制度
企业应加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位实责制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。
（7）信息公开制度
建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开本项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。
9.2.2.3 排污口规范化设置
根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。并按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）及其修改单的规定，对各排污口设立相应的标志牌。
（1）废水排放口（接管口）
排放口必须具备方便采样和流量测定条件：一般排放口视排污水流量的大小参照《适应排污水口尺寸表》的有关要求设置，并安装计量，污水面低于地面或高于地面1米的，就应加建采样台阶或梯架（宽度不小于800mm）；有压力的排污管道应安装采样阀。
（2）雨水排放口
本项目依托现有雨水排口，雨水排放口已安装水质在线监控设备（pH、COD)，并设立标志牌，标志牌安放位置醒目。
（3）废气排放口
本次项目废气排放口P2（DA120）依托现有，P1新建，废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求。
（4）固定噪声排放源
按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响最大处设置标志牌。
（5）固废贮存场所
本项目依托仪化公司甲类960 m2+乙类360 m2危废库，各种固体废物处置设施、堆放场所必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，应在醒目处设置环境保护图形标志牌。
（6）设置标志牌要求
环境保护图形标志统一定点制作。排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。
标志牌设置位置在排污口（采样口）附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2 m。排污口附近1 m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。
规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。
9.2.2.4 环保资金落实
建设单位应制定环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划，保证本报告提出的各项环保投资以及项目运营期的环保设施运行管理费用等落实到位，确保各项环保设施达到设计规定的效率和效果。
[bookmark: _Toc216962450]9.3 污染物排放清单
建设项目工程组成、总量指标及风险防范措施见表9.3-1，污染物排放清单见表9.3-2。
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[bookmark: _Toc216962451]9.4 环境监测计划
本项目在施工期和运行期均会对环境质量造成一定影响，因此，除了加强环境管理，还应定期进行环境监测，了解项目在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，最大程度上减轻不利影响。
建设单位设立专职环境监测人员负责运行期环境质量的日常监测工作或委托有资质环境监测机构进行监测，监测结果上报当地环境保护主管部门。
9.4.1 污染源监测计划
环境监测是工业污染源监督管理的重要组成部分，是了解并掌握排污状况和排污趋势的手段，监测数据是执行环境保护法规、标准、进行环境管理和污染防治的依据，因此环境监测必须纳入全厂统筹管理。
环境监测计划中监测内容和监测要求按照《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《江苏省污染源自动监控管理办法》（2022年修订）要求并结合企业现有排污许可自行监测方案，确定本项目监测计划。污染源监测具体见表9.4-1。
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9.4.2 环境应急监测计划
当发生较大污染事故时，为及时有效的了解本企业事故对外界环境的影响，便于上级部门的指挥和调度，公司需委托环境监测机构进行环境监测，直至污染消除。
根据事故类型和事故大小，确定监测点布置，从发生事故开始，直至污染影响消除，方可解除监测。
（1）废水
监测点：厂内监测点布设同正常生产时的监测采样点。同时增加下游监测点。
监测因子：pH、COD、SS、TP、石油类等，视排放污染因子确定。
（2）废气
废气处理设施非正常排放状况：一旦发生事故排放时，应立即启动应急监测措施，并联系当地主管环保部门的环境监测站展开跟踪监测，根据事故发生时的风向和保护目标的位置设立监测点。
监测因子为：SO2、NOX、PM10、PM2.5、非甲烷总烃等，视排放污染因子确定。监测频次应进行连续监测，待其浓度降低至控制浓度范围内后适当减少监测频次。
（3）噪声
监测点设在正常生产运行的监测点，设备异常事故引起厂界噪声超标时，及时停机进行检修，消除异常后进行厂界监测，直至厂界达标。
若企业不具备污染监测及环境质量监测条件，可委托有资质的环境监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。
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[bookmark: _Toc216962452]10 环境影响评价结论
[bookmark: _Toc216962453]10.1 项目概况
[bookmark: _Toc216962454]项目名称：年产4万吨功能性TPEE弹性体新材料项目
行业类别：C2651 初级形态塑料及合成树脂制造
项目性质：改建
建设地点：仪征化纤公司界区内
总投资：项目总投资24176万元，环保投资180万元，占总投资的0.74% 
占地面积：3900m2
职工人数：劳动定员25人，从公司内部调剂
工作时间：采用四班三运转制生产，每天运行24小时，年生产天数333天，合计年生产时间为8000小时
建设周期：18个月。
10.2 环境质量现状
大气环境：根据《2024年度仪征市环境质量公报》，基本污染物中PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度、CO24h平均第95百分位数质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，O3日最大8h 滑动平均值的第90百分位质量浓度不满足标准要求。本项目所在区域为环境空气质量不达标区。例行监测结果表明非甲烷总烃短期浓度占标率小于100%，满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。
声环境：本项目评价范围内声环境质量良好， N1-N8各监测点厂界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。
地下水环境：评价区域除总大肠菌群、细菌总数、D1点位耗氧量以及D2点位耗氧量、硫酸盐、总硬度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准外，其他各点位监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类及以上标准。包气带监测结果表明，各污染因子数值与厂外空地相比没有明显升高迹象，说明厂内的包气带未受显著污染。 
土壤环境：土壤监测点中T1~T6监测因子均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018）第二类用地筛选值。
[bookmark: _Toc216962455]10.3 污染物排放情况
10.3.1 废气
本项目有组织工艺废气为PTA输送废气G1、浆料配置废气G2、不凝气G3、真空尾气G4/G5/G6、THF回收装置不凝气G7/G8/G9、BDO精制废气G10、THF储罐呼吸废气G11、热媒炉烟气G12。
本项目无组织废气主要包括：设备动静密封点泄漏废气、PTA投料未被收集废气、质检未被收集废气。
10.3.2 废水
本项目装置运行中会产生工艺废水，包括预脱水塔废水W1、切粒废水W2。项目的日常运营过程中会产生熔体过滤器清洗废水W3、地面和设备冲洗废水W4、换热器板换等设备清洗废水W5、循环冷却水排水W6、初期雨水W7。
10.3.3 噪声
本项目新增的主要噪声源为各类泵等。
10.3.4 固体废物
本项目固废变化主要为新增废料S1-S3、BDO精馏废液S4、废碱液包装桶S5、废催化剂包装桶S6、废润滑油S7、废包装袋S8。
[bookmark: _Toc216962456]10.4 主要环境影响
10.4.1 大气
（1）正常工况下的环境空气影响预测及分析
采用2024年全年气象资料逐时、逐日计算项目排放的污染物在评价区域及保护目标贡献值。本项目建成后主要污染物短期及长期最大落地浓度贡献值均可达标。叠加本底浓度及周边在建项目后，SO2、NOx、PM10、PM2.5、非甲烷总烃的保证率日均浓度、年均浓度或短期浓度均满足环境质量标准。
（2）非正常工况下的环境空气影响预测及分析
非正常工况下，非甲烷总烃对外环境影响贡献值较正常工况明显增加，对外环境影响比正常工况有所加大。因此需要避免事故发生，加强预警，同时加强废气处理设施的维护和管理，及时更换易损部件，确保废气治理措施的正常运转。
10.4.2 地表水
本项目预脱水塔废水W1、切粒废水W2、熔体过滤器清洗废水W3、地面和设备冲洗水W4、换热器板换等设备清洗废水W5、循环冷却水排水W6、初期雨水W7进入污水预处理设施，对生产废水进行中和处理，再依托仪化公司生化装置东区处理，生化装置东区污水工艺为A2/O法，最终经仪化公司总排口排放至长江。
10.4.3 噪声
本项目声源在声环境保护目标预测点昼间噪声预测值为57.2dB（A)，夜间噪声预测值为48.8dB（A)，均满足《声环境质量标准》（3096-2008）表1中的2类声环境功能区环境噪声限值。在厂界贡献值为37.1~48.48dB（A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。因此，本项目建成后声环境影响较小，不会出现噪声扰民现象。
10.4.4 固体废物
本项目所产生的固体废物均进行了无害化处置，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最低程度。
10.4.5 地下水
本项目主要考虑非正常工况条件下，污水处理站调节池发生渗漏，未采取防渗措施或者防渗措施发生事故失效，废水污染物COD未经过处理直接渗入地下水产生的环境影响。预测结果表明，污染物长期泄漏会对地下水造成影响，但整体影响范围主要集中在地下水径流的下游方向。由于项目所在区域地下水水力梯度较小，污染物迁移速度也较慢。在预测的较长时间内，污水处理站废水COD在地下水中最大超标范围为17m，该情况下污染范围仍在厂区范围内，不会对周围的环境保护目标造成不利影响。
10.4.6 土壤
本项目主要考虑在污水处理系统池体发生泄漏，防渗措施失效的情况下，废水中污染物直接渗入土壤，考虑该污染物以点源的形式垂直入渗土壤，1d时可影响到0.3m内的土壤，10d时可能影响到1米以内的土壤，随着时间的推移，影响深度逐渐加深。
本项目污水处理系统严格按照土壤和地下水保护措施进行防渗，保证污水处理池等区域无泄漏，在各项防渗措施完好的情况下，可保证废水对厂区内土壤环境的影响可控。
10.4.7 环境风险影响
（1）项目危险因素
本项目涉及气态、液态等化学品，主要分布于生产装置区、储运系统（罐区、仓库、危险废物仓库等）、环保工程（废水收集和处理设施、废气收集和处理设施等），主要的危险因素为泄漏及火灾爆炸产生的次生/伴生污染物质造成环境污染及人体健康伤害。应严格控制危险物质的最大存量，在平面布置上应根据生产流程方便物料输送，尽量减少人货交叉干扰。在工艺控制方面，应建立完整的工艺规程和操作法，必须从工艺技术、过程控制、消防设施和风险管理上严格要求，以减缓本项目环境风险，特别是要保证自控系统和各种工艺防范设施正常运行，以及高毒物质泄漏的防范和物料收集。工艺规程中除了考虑正常操作外，还应考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施。并注重防控危险废物储运、化学品贮存、事故废水收集处置等方面泄漏、火灾爆炸引发的次生/伴生环境灾害。
（2）环境敏感性及事故环境影响
本项目大气敏感程度为E1，地表水环境敏感程度为E3，地下水敏感程度为E2，应加强废气排放控制，强化事故废气环境风险防控措施管理，重点严控事故废气排放，严格控制厂内的废水排放，防止厂内废水进入雨水管网后排入厂外河道造成河道水体污染，加强地下水、土壤环境风险防范。
（3）环境风险防范措施和应急预案
建设单位需强化对毒害物质、危险化学品、废气的工程控制措施，把有毒有害物质的泄漏降低到最低，加强全厂环境风险防范措施。建设单位需制定有针对性的详细的应急现场处置方案，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。建设单位需按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）要求对污水处理、废气治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
[bookmark: _Toc216962457]10.5公众意见采纳情况
本项目采取网站公示、张贴公告、报纸公示、现场调查等形式进行公众参与调查。调查期间未收到公众反馈意见，调查结果表明无公众对本项目的建设持反对意见。建设单位承诺在项目运营过程中，将加强污染防治措施，并认真落实环评提出的有关污染防治措施。 
[bookmark: _Toc216962458]10.6 环境保护措施
10.6.1 废气
本项目PTA输送废气G1通过袋式除尘器处理，处理后的废气通过25m高排气筒P1排放。本项目浆料配置废气G2、不凝气G3、真空尾气G4/G5/G6、THF回收装置不凝气G7/G8/G9、BDO精制废气G10、THF储罐呼吸废气G11、热媒炉烟气G12依托现有B04生产线热媒炉焚烧处理后通过35m高排气筒P2（DA120）排放。
10.6.2 废水
本项目预脱水塔废水W1、切粒废水W2、熔体过滤器清洗废水W3、地面和设备冲洗水W4、换热器板换等设备清洗废水W5、循环冷却水排水W6、初期雨水W7进入污水预处理设施，对生产废水进行中和处理，再依托仪化公司生化装置东区处理，生化装置东区污水工艺为A2/O法，最终经仪化公司总排口排放至长江。
10.6.3 噪声
本项目主要噪声源有各类泵等设备，项目将根据设备情况分别采用优先采用低噪音设备、采取机座铺设防震、吸音材料和加隔音罩密闭等方式，以减少噪声、震动、按时保养及维修设备、避免机械超负荷运转等降噪措施，以减轻噪声影响。
10.6.4 固体废物
本项目产生的危险废物均委托有资质单位进行处置，项目产生的固体废物均能够得到妥善处置和利用，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染。
10.6.5 土壤和地下水
本项目实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量，从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏，合理布局，减少污染物泄漏途径，从源头上控制对地下水的污染。本项目采取分区防渗原则，根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求设置重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。本项目将建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。
[bookmark: _Toc216962459]10.7 环境影响经济损益分析
根据环境影响预测可知，本项目的建设对环境影响较小，不会降低当地环境质量。本项目采取了较为完善可靠的废水、废气治理措施；固体废物均落实了处理处置去向；采取了有效的降噪减噪措施，确保厂界噪声达标排放。上述各项措施可使排入周围环境的污染物大大降低，具有环境效益。
[bookmark: _Toc216962460]10.8 环境管理与监测计划
（1）环境管理
1）施工期环境管理要求：工程项目的施工承包合同中，应包括环境保护的条款；在施工前，应按照建设单位制定的环境管理方案，编制详细的“环境管理方案”，并连同施工计划一起呈报建设单位环境管理部门，批准后方可以开工。施工期间的各项活动需依据承包合同条款、环评报告及其批复意见的内容严格执行，尽量减轻施工期对环境的污染。定期向建设单位汇报承包合同中各项环保条款的执行情况，并负责环保措施的建设进度、建设质量、运行和检测情况。
2）营运期环境管理要求：公司将设置专门的安全生产、环境保护与事故应急管理机构（环保部），配备监测仪器，并设置专职环保人员负责环境管理、环境监测和事故应急处理；企业应建立健全环境管理制度体系，将环保工作纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落到实处；根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。并按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）及其修改单的规定，对各排污口设立相应的标志牌。建设单位应制定环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划，保证本报告提出的各项环保投资以及项目运营期的环保设施运行管理费用等落实到位，确保各项环保设施达到设计规定的效率和效果。
（2）环境监测
本项目需分别制定营运期环境监测计划和环境应急监测计划。其中，营运期环境监测计划中污染源调查需对废水、废气、噪声和地下水分别进行监测，环境质量监测需对土壤和地下水环境进行监测，具体监测计划见9.4.1节，环境应急监测计划需对废水、废气和噪声进行监测，具体监测计划见9.4.2节。若企业不具备污染监测及环境质量监测条件，可委托有资质的环境监测单位进行监测。
[bookmark: _Toc216962461]10.9 总结论
[bookmark: OLE_LINK7]环评单位通过调查、分析和综合评价后认为：本项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策及规范要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；需要采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案要求。建设单位开展的公众参与结果表明无公众对本项目的建设提出意见。综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施、各级环保主管部门管理要求以及确保周边人员及生态环境安全的前提下，从环保角度分析，本项目的建设具有环境可行性。
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