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1 建设项目概况

1.1项目由来

中国石化仪征化纤有限责任公司（以下简称“仪征化纤公司”）1978年开始筹建，1984年投产，1993年底完成股份制改组，组成仪征化纤股份有限公司和仪征化纤集团公司。1997年两个公司并入中国东联石化集团公司，1998年随中国东联石化集团公司整体进入中国石油化工集团，现为中国石油化工股份有限公司的全资子公司。仪征化纤公司经过多年的建设和扩容改造，目前拥有PTA（精对苯二甲酸）生产装置2套（产能合计100万吨/年）；18个聚酯生产单元、48条涤纶短纤生产线、12条丙纶熔喷非织造布生产线、5个固相缩聚单元、4套高性能聚乙烯纤维生产线及3套PBT生产装置、1套马来酸酐生产装置。
近年来，我国PTA行业加快推进产业升级，短流程工艺技术和装备大型化技术正在得到快速应用。与上一代传统技术相比，PTA工厂加工成本降低约200元/吨，市场竞争力显著提升，为抢抓PTA短流程技术产业化的后发优势、加快优化PTA产业布局，保障中国石化芳香烃产业链安全，仪征化纤公司拟投资550768万元引进先进技术，在公司现有PTA部预留用地建设年产300万吨PTA项目，配套建设循环水、甲醇制氢、污水处理、仓储、储罐区、环保等辅助设施，项目建成后年产精对苯二甲酸300万吨、苯甲酸0.64万吨。项目已于2020年8月18日取得扬州市工业和信息化局备案文件，项目代码为2020-321081-26-03-452290。

PTA是重要的有机原料之一，广泛用于与化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。同时，PTA的应用又比较集中，世界上90%以上的PTA用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称聚酯，PET)，生产1吨PET需要0.85~0.86吨的PTA。聚酯包括纤维切片、聚酯纤维、瓶用切片和薄膜切片。国内市场中，有75%的PTA用于生产聚酯纤维；20%用于生产瓶级聚酯，主要应用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装；5%用于膜级聚酯，主要应用于包装材料、胶片和磁带。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的有关规定，仪征化纤公司委托南京大学环境规划设计研究院集团股份公司开展该项目的环境影响报告书的编制工作。我公司经过现场踏勘、评价等级确定、工作方案制定、文本编写等系列程序后，根据国家环保法规和标准及有关技术导则编制了本环境影响报告书，提交给主管部门和建设单位，供决策使用。
1.2项目概况

1.2.1项目名称、建设性质、投资总额、环保投资

（1）项目名称：年产300万吨PTA项目；

（2）建设性质：改扩建；

（3）建设单位：中国石化仪征化纤有限责任公司；

（4）行业类别及代码：有机化学原料制造[C2614]；

（5）项目投资：550768万元，其中环保投资约99138.24万元，占项目总投资18%；

（6）占地面积：在企业现有厂区内，不新征用地；

（7）项目地址：江苏省仪征市长江西路1号；

（8）劳动定员：PTA部现有劳动定员234人，本项目不新增劳动定员；

（9）工作制度：三班制，年生产8000小时；

（10）项目备案：扬州市工业和信息化局的备案文件（备案证号：扬工信备[2020]41号，项目代码2020-321081-26-03-452290）。
1.2.2项目建设内容

（1）产品方案

本次项目新增精对苯二甲酸产能300万吨/年，项目建成后现有两套精对苯二甲酸装置停产（一套35万t/a生产装置、一套65万t/a生产装置），全厂精对苯二甲酸产能为300万吨/年（前期部分外售，后期厂内下游生产线完善后全部作为原料使用，不外售）；现有精对苯二甲酸生产线无苯甲酸产生，本次扩建项目对生产工艺进行改进回收苯甲酸作为产品，项目建成后苯甲酸产品产量为6400t/a，全部外售；本次项目新上一套1000Nm3/h甲醇制氢装置，新建甲醇制氢装置建成后厂内现有800Nm3/h电解水装置停产，PTA部制氢站总制氢能力为1600Nm3/h。制氢站氢气仅供PTA部生产，不外供。
表1.2-1 扩建后PTA部产品方案统计表
	生产线
	产品名称及规格
	规格
	生产能力
	外售量

(吨/年)
	年运行时数(小时)
	备注

	
	
	
	扩建前
	扩建后
	增加量
	
	
	

	PTA生产线
	精对苯二甲酸
	/
	100万t/a
	300万t/a
	+200万t/a
	100万
	8000
	产品

	
	苯甲酸
	≥98.5%
	0
	0.64万t/a
	+0.64万t/a
	0.64万
	
	

	制氢站
	氢气
	99.99%
	1400Nm3/h
	1600Nm3/h
	+200 Nm3/h
	0
	8000
	本次1000Nm3/h甲醇制氢装置建成后现有电解水制氢装置停产，全厂甲醇制氢规模为1600 Nm3/h


（2）生产工艺
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图1.2-1  氧化段生产工艺流程图
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图1.2-2 加氢精制工段生产工艺流程及产污环节示意图
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图1.2-3 甲醇制氢装置工艺流程图
1.3项目可行性分析

根据项目情况，与产业政策、区域规划、审批原则、环保政策等初步比对判定相关情况见表1.3-1。
表1.3-1  扩建项目相关情况判定（摘录）
	相关情况
	文件依据
	判定依据
	本项目情况
	判定结果

	产业政策符合性
	《产业结构调整指导目录》(2019年)
	第二类限制类 四、石化化工2、新建80万吨/年以下石脑油裂解制乙烯、13万吨/年以下丙烯腈、100万吨/年以下精对苯二甲酸、20万吨/年以下乙二醇、20万吨/年以下苯乙烯（干气制乙苯工艺除外）、10万吨/年以下己内酚胺、乙烯法醋酸、30万吨/年以下羰基合成法醋酸、天然气制甲醇（CO2含量20%以上的天然气除外）、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置，丙酮氰醇法甲基丙烯酸甲酯粮食法丙酮/丁醇、氯醇法环氧丙烷和皂化法环氧氯丙烷生产装置，300吨/年以下皂素（含水解物）生产装置。
	本项目主要从事精对苯二甲酸（PTA）生产，年产量为300万吨/年，不属于条款中限制类“100万吨/年以下精对苯二甲酸”，项目生产符合国家及地方产业政策要求
	符合

	
	《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年本）》
	第一类 限制类2、100万吨/年以下石脑油裂解制乙烯、20万吨/年以下丙烯腈、100万吨/年以下精对苯二甲酸、20万吨/年以下乙二醇、20万吨/年以下苯乙烯（干气制乙苯工艺除外）、10万吨/年以下己内酚胺、乙烯法醋酸、30万吨/年以下羰基合成法醋酸、天然气制甲醇、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置，丙酮氰醇法甲基丙烯酸甲酯、粮食法丙酮/丁醇、氯醇法环氧丙烷和皂化法环氧氯丙烷生产装置，300吨/年以下皂素（含水解物）生产装置。
	
	

	
	《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订版
	第二类 限制类 三、石化化工3、新建80万吨/年以下石脑油裂解制乙烯、13万吨/年以下丙烯腈、100万吨/年以下精对苯二甲酸、20万吨/年以下乙二醇、20万吨/年以下苯乙烯（干气制乙苯工艺除外）、10万吨/年以下己内酰胺、乙烯法醋酸、30万吨/年以下羰基合成法醋酸、天然气制甲醇、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置（综合利用除外），丙酮氰醇法丙烯酸、粮食法丙酮/丁醇、氯醇法环氧丙烷和皂化法环氧氯丙烷生产装置，300吨/年以下皂素（含水解物，综合利用除外）生产装置
	
	

	
	《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录及能耗限额》（2015年本）
	限制类（三）80万吨/年以下石脑油裂解制乙烯、13万吨/年以下丙烯腈、100万吨/年以下精对苯二甲酸、20万吨/年以下乙二醇、20万吨／年以下苯乙烯（干气制乙苯工艺除外）、10万吨/年以下己内酰胺、乙烯法醋酸、30万吨/年以下羰基合成法醋酸、天然气制甲醇、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置（综合利用除外），丙酮氰醇法丙烯酸、粮食法丙酮/丁醇、氯醇法环氧丙烷和皂化法环氧氯丙烷生产装置，300吨/年以下皂素（含水解物，综合利用除外）生产装置
	
	

	区域产业定位符合性
	《仪征市城市总体规划》（2009~2020）
	西部化学生产功能区，主要包括胥浦河以西地区，含扬州（仪征）化工园区、扬州长江石化保税物流中心和仪化地区，以石油、乙烯等基础化工产品及其深加工产业为主
	本项目位于西部化学生产功能区仪化地区，本次扩建项目主要从事PTA生产，属于配套深加工产业，符合城市总体规划
	符合

	区域基础设施依托可行性
	/
	项目供水由仪化水务部提供，目前仪化水务部富余的供水能力为35万m3/d。满足本项目用水需求；按照扬州化工产业园区热电联产规划（2012～2020年），园区供热分为东西两个片区，以中央大道为界，西部片区以华电热电联供项目为供热点，负责中央大道以西区域项目蒸汽需求；东部片区以化工园区集中供热中心为供热点，负责中央大道以东区域项目蒸汽需求；
	本项目为扩建项目，在仪化厂区现有PTA部新上一套300万吨/年生产装置从事生产，用水主要来源于公司水务部，厂区供热由厂内热电部集中供热
	符合

	清洁生产符合性
	《精对苯二甲酸（PTA）行业清洁生产评价指标体系》（试行）
	/
	对照《精对苯二甲酸（PTA）行业清洁生产评价指标体系》（试行），经计算可知（分析过程见清洁生产章节），本项目属于清洁生产先进企业，生产过程中废水循环利用，满足清洁生产及循环经济体系要求
	符合

	环保政策符合性
	《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发[2016]128号）
	“四、严格执行产业政策（一）提高行业准入门槛。……新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区……其他化工项目一律由设区市的投资主管部门审批、核准或备案……六、强化环境保护监管（二）严格废水处理与排放。推进化工企业生产废水分类收集、分质处理。影响污水处理效果的重金属、高氨氮、高磷、高盐份、高毒害（包括氟化物、氰化物）、高热、高浓度难降解废水应单独配套预处理措施和设施……
	项目已获得扬州市工业和信息化局备案文件（项目代码2020-321081-26-03-452290），生产过程中废水分类处置，项目生产过程中不涉及重金属、高氨氮、高磷、高毒害废水，工艺高浓度废水设置污水处理站处理后达标排放，因此符合该文的要求。
	符合

	
	生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）
	重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。
推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。
提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量
	本项目生产设备采用连续化、密闭化生产方式，减少物料与外环境的接触；各原料采用储罐进行储存，生产过程中利用密闭管道进行液体物料输送；废气治理设施密闭建设；废水收集、处理设施单元和产生异味明显的物料及固废（液）贮存场所封闭建设，并将产生的废气收集和处理后达标排放。
	符合

	
	
	石化行业VOCs综合治理……
强化储罐与有机液体装卸VOCs治理。加大中间储罐等治理力度，真实蒸气压大于等于5.2千帕（kPa）的，要严格按照有关规定采取有效控制措施。鼓励重点区域对真实蒸气压大于等于2.8kPa的有机液体采取控制措施。进一步加大挥发性有机液体装卸VOCs治理力度，重点区域推广油罐车底部装载方式，推进船舶装卸采用油气回收系统，试点开展火车运输底部装载工作。储罐和有机液体装卸采取末端治理措施的，要确保稳定运行。
　　深化工艺废气VOCs治理。有效实施催化剂再生废气、氧化尾气VOCs治理，加强酸性水罐、延迟焦化、合成橡胶、合成树脂、合成纤维等工艺过程尾气VOCs治理。推行全密闭生产工艺，加大无组织排放收集。鼓励企业将含VOCs废气送工艺加热炉、锅炉等直接燃烧处理，污染物排放满足石化行业相关排放标准要求。
	本项目各液体原料均采用储罐储存，装卸及储存过程中配套回收装置进行回收；项目生产设备采用连续化、密闭化生产方式，减少物料与外环境的接触；氧化废气优先采用冷凝法进行回收利用，未回收高浓度废气采用“高压吸收塔+催化氧化装置+尾气洗涤塔”组合工艺进行处理，其中催化氧化处理工艺为《石化行业挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司）中推荐处理工艺，有机废气废气去除效率高于90%
	

	
	
	鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术……
实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。
	本项目废气优先采用冷凝法进行回收利用，未回收高浓度废气采用“高压吸收塔+催化氧化装置+尾气洗涤塔”组合工艺进行处理，其中催化氧化处理工艺为《石化行业挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司）中推荐处理工艺，有机废气去除效率高于90%
	

	
	关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）
	2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。
……
企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。
	本项目生产设备采用连续化、密闭化生产方式，减少物料与外环境的接触；液体物料均采用管道方式进行转移输送；废水收集、处理设施单元和产生异味明显的物料及固废（液）贮存场所封闭建设，并将产生的废气收集和处理后达标排放
	符合

	
	
	将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式……
企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。
	本项目生产过程中各设备均采用密闭设备，废气经管道进入处理装置中处理后排放；对于危险废物暂存仓库废气，采用车间整体抽风方式对废气进行收集，尾气进入处理装置中深度处理后排放。本项目装置区尾气采用“高压吸收塔+催化氧化+尾气洗涤塔”多种技术组合工艺进行处理，其中催化氧化处理工艺为《石化行业挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司）中推荐处理工艺，确保废气中各项污染物达标排放
	

	
	苏政办发[2017]30号：《“两减六治三提升”专项行动方案》、《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》
	提出：“挥发性有机物污染治理专项行动实施方案：（三）完成化工园区VOCs集中整治。（四）推进重点工业行业VOCs治理。完成全省石化、化工行业设备和管阀件泄漏检测与修复（LDAR），采取密闭生产工艺，使用无泄漏、低泄漏设备。严格控制储罐、装卸环节的呼吸损耗。有机废水收集系统应加盖密闭，并安装废气收集净化系统”。
	项目在设计阶段充分考虑了有机废气的收集处置，项目实施后在厂区建立泄漏检测与修复（LDAR）体系，对生产工艺采取密闭生产，使用无泄漏设备。同时厂区对储罐采取氮封、保暖等措施，对装卸臂采取平衡管等措施严防呼吸损耗，对二甲苯配套油气回收装置回收对二甲苯，尾气通过排气筒高空排放；醋酸储罐配套水吸收装置处理后高空排放。对污水处理系统污水处理池加盖密闭，废气收集后进入碱洗+生物除臭装置处理后排放。
	符合

	
	《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》（工信部联节[2017]178号）
	实施长江经济带产业发展市场准入负面清单，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺、产品目录。严格控制沿江石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属、印染、造纸等项目环境风险，进一步明确本地区新建重化工项目到长江岸线的安全防护距离，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。
	经对照，本项目不属于长江经济带产业发展市场准入负面清单中禁止和限制发展的行业、生产工艺、产品目录，目前项目已取得扬州市工业和信息化局备案文件（项目代码：2020-321081-26-03-452290），允许项目建设。项目位于现有厂区范围内，选址距离长江直线距离约2.1km，大型原料储罐均布置在现有总罐区，生产区及储罐区选址远离生活办公区并配有应急处理装置
	符合

	
	
	依法依规淘汰落后和化解过剩产能。结合长江经济带生态环境保护要求及产业发展情况，依据法律法规和环保、质量、安全、能效等综合性标准，淘汰落后产能，化解过剩产能。严禁钢铁、水泥、电解铝、船舶等产能严重过剩行业扩能，不得以任何名义、任何方式核准、备案新增产能项目，做好减量置换，为新兴产业腾出发展空间。严格控制长江中上游磷肥生产规模。严防“地条钢”死灰复燃。加大国家重大工业节能监察力度，重点围绕钢铁、水泥等高耗能行业能耗限额标准落实情况、阶梯电价执行情况开展年度专项监察，对达不到标准的实施限期整改，加快推动无效产能和低效产能尽早退出
	本项目主要PTA生产，不属于条例中过剩行业，生产过程中各项污染物均配套污染防治措施确保污染物达标排放
	

	
	
	全面落实国家石化、钢铁、有色金属工业“十三五”规划，发挥技术改造对传统产业转型升级的促进作用，加快沿江现有重化工企业生产工艺、设施（装备）改造，改造的标准应高于行业全国平均水平，争取达到全国领先水平。推广节能、节水、清洁生产新技术、新工艺、新装备、新材料，推进石化、钢铁、有色、稀土、装备、危险化学品等重点行业智能工厂、数字车间、数字矿山和智慧园区改造，提升产业绿色化、智能化水平，使沿江重化工企业技术装备和管理水平走在全国前列，引领行业发展。
	本次项目采用最新PTA生产工艺，与现有生产线对比，新工艺能耗降低、三废产生量较少，根据清洁生产分析章节结果，属于清洁生产先进企业
	

	
	
	大力培育和发展沿江工业水循环利用服务支撑体系，积极推动高耗水工业企业广泛开展水平衡测试，鼓励企业采用合同节水管理、特许经营、委托营运等模式，改进节水技术工艺，强化过程循环和末端回用，提高钢铁、印染、造纸、石化、化工、制革和食品发酵等高耗水行业废水循环利用率。
	本项目PTA生产过程中高压吸收塔吸收水出水作为尾气洗涤塔洗涤用水循环使用，工艺装置水吸收塔出水一部分经醋酸回收系统回收醋酸，一部分废水作为工艺水回用于生产需水工段，降低废水排放量
	

	
	
	推动沿江城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、电镀、化学原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。推动位于城镇人口密集区内，安全、卫生防护距离不能满足相关要求和不符合规划的危险化学品生产企业实施搬迁改造或依法关闭。到2020年，完成47个危险化学品搬迁改造重点项目（见附件1）。新建项目应符合国家法规和相关规范条件要求，企业投资管理、土地供应、节能评估、环境影响评价等要依法履行相关手续。实施最严格的资源能源消耗、环境保护等方面的标准，对重点行业加强规范管理
	本项目位于现有厂区内，根据现有环评数据统计，项目安全、卫生防护距离内无敏感点存在；项目不属于附件中47个危险化学品搬迁改造重点项目。本项目为扩建项目，生产工艺采用行业最新技术，能耗及物耗水平降低，三废污染物排放量减少，同时配套相应污染防治措施确保污染物达标排放
	

	
	《<江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南>的通知》（苏环办[2016]95号）
	提出：“实现VOCs无组织排放全过程控制⑶采用连续化、自动化、密闭性生产工艺……设置不同的废气收集系统，做到“能收则收”。⑷VOCs无组织排放应符合国家、地方或行业相关大气污染物排放标准，同时满足地方环保监管要求；⑸VOCs无组织排放控制设施在设计、安装、调试、运行和维护过程中应始终贯彻“安全第一、预防为主”的原则，严格遵守相关安全技术标准、规范和规程”。
	项目针对生产过程产生的有机废气从源头削减、过程控制和末端治理方面采取了相关措施，符合文件要求
	符合

	
	苏环办[2014]128号《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》
	要求“鼓励对排放的VOCs进行回收利用……并采用更适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中……有机化工……的VOCs总收集、净化处理效率均不低于90%……”
	项目对VOCs物料采取了回收措施，并采用先进的生产工艺和装备，从源头减少VOCs排放；针对有机废气采取了分类、分质处理，处理方式适宜，去除效率不低于90%，可稳定达标排放
	符合

	
	苏环办[2014]3号《关于印发江苏省化工行业废气污染防治技术规范的通知》
	根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》、工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，以及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》的规定，坚决淘汰落后和国家及地方明令禁止的工艺和设备。企业应使用低毒、低臭、低挥发性的物料代替高毒、恶臭、易挥发性物料。企业应采用连续化、自动化、密闭化生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，减少物料与外界接触频率。
	对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，以及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，本项目不属于国家及地方明令禁止的工艺和设备，项目生产过程中使用的对二甲苯、醋酸不属于高毒物质，主生产装置采用连续、密闭生产工艺，减少物料与外界接触。
	符合

	
	
	采用先进输送设备。……因特殊原因使用压缩空气、真空抽吸等方式输送易燃及有毒、有害化工物料，应对放空尾气进行统一收集、处理。…… 
	生产装置生产过程采用预处理后的氧化尾气作为料仓输送气体，尾气设置布袋除尘装置及喷淋装置进行处理后达标排放，生产过程中所有设备放空废气经尾气处理系统处理后达标排放
	符合

	
	
	优化进出料方式。反应釜应采用底部给料或使用浸入管给料，顶部添加液体应采用导管贴壁给料，投料和出料均应设密封装置或设置密闭区域，不能实现密闭的应采用负压排气并收集至尾气处理系统处理。
	本项目液体物料均由管道密闭进入反应装置，液体物料添加采用贴壁给料方式
	符合

	
	
	提高冷凝回收效率。溶剂在蒸馏过程中应采用多级梯度冷凝方式，提高有机溶剂的回收效率，优先采用螺旋缠绕管式或板式冷凝器等效率较高的换热设备，对于低沸点溶剂采用-10℃以下冷冻介质等进行深度冷凝，冷凝后的不凝性尾气收集后需进一步净化处理。
	氧化单元尾气设置五级冷凝装置对废气中有机物进行冷凝，冷凝后不凝尾气设置高压吸收塔+催化氧化+尾气洗涤塔进行深度处理后排放 
	符合

	
	
	采用先进干燥设备。企业应采用密闭式干燥设备或闪蒸干燥机、喷雾干燥机等先进干燥设备。活性、酸性、阳离子染料和增白剂等水溶性染料的制备，应原浆直接干燥，或通过膜过滤提高染料纯度及含固量后直接干燥。干燥过程中产生的挥发性溶剂需冷凝回收有效成份后接入废气处理系统，存在恶臭污染的应进行有效治理。
	本项目PTA干燥采用密闭式干燥设备，干燥设备主要产污为颗粒物，设置尾气洗涤塔处理达标后排放
	符合

	
	
	规范液体物料储存。化学品（含油品）贮罐应配备回收系统或废气收集、处理系统。沸点较低的有机物料储罐需设置保温并配置氮封装置，装卸过程采用平衡管技术：体积较大的贮罐应采用高效密封的内（外）浮顶罐；大型贮罐须采用高效密封的浮顶罐及氮封装置。大、小呼吸尾气须收集、处理后排放。挥发性酸、碱液储槽装卸过程放空尾气须采用降膜或填料塔吸收，呼吸放空尾气应采用多级水封吸收处理
	本项目主要原料对二甲苯、醋酸沸点较高，储罐均使用高效密封的内浮顶罐，对二甲苯储罐设置油气回收系统，尾气通过排气筒高空排放；醋酸储罐呼吸废气设置水吸收装置处理后尾气高空排放
	符合

	
	
	石化、基础化工以及化纤企业的设备与管线组件、工艺排气、废气燃烧塔（火炬）、废水处理、化学品（含油品）贮存等应建立泄漏检测与修复（LDAR）体系，对压缩机、泵、阀门、法兰等易泄露设备及管线组件定期检测、及时修复。
	项目建成后建立泄漏检测与修复（LDAR）体系，定期对设备及管线进行检测
	符合

	
	
	……废水收集系统和处理设施单元（原水池、调节池、厌氧池、曝气池、污泥间等）产生的废气应密闭收集，并采取有效措施处理后排放；含有易挥发有机物料或异味明显的固废（危废）贮存场所需封闭设计，废气经收集处理后排放。
	本项目在污水处理单元对厌氧池、污泥间等废气产生单元进行密闭，同时设置负压抽风装置收集废气后进入配套废气处理单元深度处理后达标排放；对暂存易挥发有机物料的危废仓库密闭设计，采用整体抽风方式对危废库废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后达标排放。
	符合

	
	《关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》（苏政发[2016]96号）、《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32号）
	指出：“加快沿江产业布局调整优化。优化沿江产业空间布局，制定更加严格的产业准入目录。统筹规划沿江岸线资源，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局重化工园区和危化品码头，严格限制在长江沿线新建石油化工、煤化工等中重度化工项目。”“严把园区及项目准入关口……一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目”
	本项目选址不在长江岸线1公里范围内，项目主要采用对二甲苯及醋酸作为原材料生产PTA产品，目前已取得扬州市工业和信息化局备案文件（项目代码：2020-321081-26-03-452290），允许项目建设
	符合

	
	与《关于印发化工产业安全环保整治提升工作有关细化要求的通知》（苏化治办〔2019〕3 号文相符性分析
	根据附件《江苏省化工产业安全整治提升工作细化要求》关闭退出类：1、列入淘汰落后目录的产品、技术、工艺和设备；2、经评估确认的化工集中区内，生产和使用具有爆炸特性化学品的化工生产企业或生产装置（具有爆炸特性化学品指列入重点监管危险化学品名录的环氧乙烷、环氧丙烷、环氧氯丙烷、过氧乙酸、过氧化甲乙酮、过氧化（二）苯甲酰、硝化纤维素、硝酸胍、过氧化苯甲酸叔丁酯、硝基胍、N,N-二亚硝基五亚甲基四胺、2,2-偶氮二异丁腈、偶氮二异庚腈、硝化甘油、硝基苯、硝酸铵等16种化学品）
	本项目采取工艺为最新生产技术，可降低能耗及物耗，项目不生产和使用文件中列入重点监管危险化学品名录中16种化学品
	符合

	
	《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）
	新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。
	本项目依法进行环境影响评价，总量指标正在办理过程中，本项目将在环境影响评价文件经审查给予批准后开工建设
	符合

	
	
	排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准
	本项目根据国家和省相关标准以及防治技术指南，PTA装置高浓度VOCs采用高压洗涤+催化氧化后经过洗涤塔喷淋处理，其中催化氧化处理工艺为《石化行业挥发性有机物治理实用手册》（生态环境部大气环境司）中推荐处理工艺，尾气满足行业标准达标排放
	

	
	
	挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3年
	本项目制定了运营期环境管理与检测计划，项目建成后将定期开展例行监测工作，并按照规定向社会公开
	

	
	
	挥发性有机物排放重点单位应当按照有关规定和监测规范安装挥发性有机物自动监测设备，与环境保护主管部门的监控系统联网，保证其正常运行和数据传输，并按照规定如实向社会公开相关数据和信息，接受社会监督。挥发性有机物排放重点单位名录由环境保护主管部门定期公布。
	项目建成后对照《排污许可证申请与核发技术规范 石化企业》（HJ853-2017）及当地主管部门要求开展监测工作
	

	
	
	产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。
	本项目生产过程中采用密闭化、自动化生产设备，生产过程中VOCs产生浓度较高的节点，设置高压洗涤塔+催化氧化处理装置处理后通过洗涤塔喷淋处理，尾气达标后高空排放；项目生产过程中使用对二甲苯、醋酸、甲苯等原料均采用储罐，原料采用密闭管道运输
	

	
	《关于印发<江苏省化工产业安全环保整治提升方案>的通知》苏办[2019]96号
	优化提升化工产业布局
	压减沿江地区化工生产企业数量。沿长江干支流两侧l公里范围内且在化工园区外的化工生产企业原则上2020年底前全部退出或搬迁
	本项目位于仪征化纤公司现有厂区内，且项目选址不在长江干支流两侧1km范围内
	符合

	
	
	
	加快推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。对安全卫生防护距离不达标的企业，要逐一严格审查评估，凡是达不到有关安全环境卫生等标准的，2020年底前依法关闭退出；各地认为确实无法关闭或迁建的企业，必须在2020年底前将安全卫生防护距离内的居民全部迁出。对安全卫生防护距离达标的企业，要强化安全环境监管责任，积极引导和鼓励企业转型升级或异地迁建
	根据仪征化纤公司周边环境现状，对照现有环评审批资料，厂区安全卫生防护距离内无居民点存在。本项目建成后以危废库边界设置50m卫生防护距离、污水处理区设置100m卫生防护距离、装置区设置200m卫生防护距离，防护距离内目前暂无居民点存在
	

	
	
	
	高水平布局优质化工项目。对安全环保规范、符合产业规划的重点骨干企业，在环境容量许可、不新增规划用地的前提下，支持技术改造，支持发展符合产业链要求的绿色高端化工项目，支持配套产业，支持完善产业链。对符合安全环保标准。但区域总体容量不足的，要统筹规划调整，针对性推进改造提升
	根据扬府办[2020]47号文，仪征化纤公司为扬州市化工重点监测点，本次项目在现有厂内预留用地内从事PTA生产，本次项目建成后现有两套PTA生产装置立即停产，目前项目总量指标正在申请
	

	
	
	严格化工产业准入
	提高产业准入门槛。从安全、环保、技术、投资和用地等方面严格准入门槛、高标准发展市场前景好、工艺技术水平高、安全环保先进、产业带动力强的化工项目。新建化工项目原则上投资额不低于10亿元[列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》的项目除外
	本项目采用行业最新生产技术从事PTA产品生产，新上生产线较现有生产线工艺更加简洁，三废量有所降低，物耗及能耗相对减少。本次项目为扩建项目，根据项目立项备案文件，总投资额为550768万元，符合文件要求
	

	
	
	
	强化负面清单管理。认真贯彻落实长江经济带发展负面清单指南，制订出台江苏省长江经济带发展负面清单实施细则。严格执行国家和省产业结构调整指导目录。按照控制高污染、高耗能和落后工艺的要求，进一步扩大淘汰和禁止目录范围，对已列入淘汰和禁止目录的产品、技术、工艺和装备严格予以淘汰。禁止新（扩）建农药、医药和染料中间体化工项目。对化工安全环保问题突出的地区、实行区域限批
	本项目不属于农药、医药和染料中间体化工项目，经对照苏长江办发[2019]136号文、国家及江苏省产业结构调整指导目录，本项目不属于其中淘汰、禁止及限制建设项目
	

	
	《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》苏政发[2020]94号
	化工园区、化工集中区处于长江干流和主要支流岸线1公里范围（以下简称沿江1公里范围）内的区域不得新建、扩建化工企业和项目（安全、环保、节能、信息化智能化、提升产品品质技术改造项目除外）
	本项目选址位于仪征化纤公司现有厂区内，不在长江1km范围内
	符合

	
	
	重点监测点在不新增供地和污染物排放总量的情况下可以实施产业政策鼓励类、允许类的技术改造项目。
	根据扬府办[2020]47号文，仪征化纤公司为扬州市化工重点监测点，项目选址位于公司现有预留用地，不新增供地，本次项目建成后现有两套PTA装置立即停产，总量在现有厂区内平衡，对照国家及地方产业政策，本项目属于允许类项目
	

	
	江苏省2020年挥发性有机物

专项治理工作方案
	“石化行业重点加强密封点泄漏、废水和循环水系统、储罐、有机液体装卸、工艺废气等源项治理，严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定，深化LDAR工作”、“各地要加大对企业治污设施的分类指导，鼓励企业合理选择治理技术，提高VOCs治理效率……VOCs排放量大于等于2千克/小时的企业，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于80%
	本项目建成后将按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定在厂区建立泄漏检测与修复（LDAR）体系，生产过程中有机废气去除效率不低于80%
	符合

	三线一单
	生态保护红线
	/
	项目选址不在生态管控区范围之内，与规划生态红线距离较远，符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）要求
	符合

	
	环境质量底线
	/
	根据《2019年仪征市年度环境质量公报》，项目所在区域属于不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3；根据现状补测数据，补测期间各监测因子可满足环境质量标准；根据大气预测，扩建项目实施后，在区域削减源实施的情况下，PM10浓度变化率k<=-20%，区域环境质量可有明显改善。
	符合

	
	资源利用上线
	/
	项目新鲜水用量未突破现有取水能力范围，其他原辅材料可在区域市场购买。因此，项目建设不会破坏当地自然资源上线。
	符合

	
	环境准入负面清单
	/
	详见下文
	符合


环境准入负面清单：根据《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）的通知》(苏长江办发[2019]136号)，区域发展的负面清单如表1.4-2。
表1.4-2  长江经济带发展负面清单指南（摘录）

	负面清单
	扩建项目情况
	是否属负面清单

	1、区域活动
	禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目
	本项目位于仪征化纤公司现有厂区内，项目选址距离长江直线距离约2.1km，不在禁止建设范围内
	否

	
	禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目
	本项目不涉及燃煤发电工程
	否

	
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行
	本项目选址位于现有厂区内。根据扬州市政府文件（扬府办发2020[47]）号：确定中国石化仪征化纤有限责任公司为扬州市化工重点监测点；本项目最终产品为苯甲酸及精对苯二甲酸，其中精对苯二甲酸属于《环境保护综合名录》中产品，本次采用当前行业内先进工艺:①采用溶剂交换取代现有真空过滤、干燥系统，降低能耗;②新工艺采用尾气催化燃烧系统处理低压尾气，确保污染物达标排放；③采用压力精馏代替常压蒸馏，回收副产蒸汽，降低装置能耗；④装置生产工艺水直接循环使用，大幅降低脱盐水消耗及废水排放，降低COD排放；对照《精对苯二甲酸（PTA）行业清洁生产评价指标体系（试行）》，本项目清洁生产水平属于清洁生产先进水平。目前项目已取得扬州市工业和信息化局备案文件（项目代码：2020-321081-26-03-452290），允许项目建设
	否

	
	禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目
	/
	否

	
	禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品名录》中具有爆炸特性化学品项目
	本项目不生产和使用文件中具有爆炸特性化学品
	否

	2、产业发展
	禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目
	本项目主要从事精对苯二甲酸产品生产，不属于文件中禁止建设项目
	否

	
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划项目，禁止新建独立焦化项目
	对照《国家发展改革委 工业和信息化部关于做好<石化产业规划布局方案（修订版）>贯彻落实工作的通知（发改产业[2018]1398号），本项目产品对苯二甲酸不属于文件中限制建设项目
	否

	
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目
	对照《产业结构调整指导目录》（2019年），本项目不属于限制类及淘汰类项目，允许项目建设
	否

	
	禁止新建、扩建国家《产业结构调整目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目
	经对照《产业结构调整指导目录》（2019年）、《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年本》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订版及《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录及能耗限额》（2015年本），本项目不属于其中明确的限制类、淘汰类、禁止类项目及落后工艺及装备项目
	否


2 建设项目周围环境现状

2.1建设项目所在地的环境现状

2.1.1环境功能区划
项目所在地区域水、气、声环境功能类别划分见表2.1.1。

表2.1.1  项目所在地环境功能区划一览表

	类别
	功能区划
	执行标准

	空气功能区
	二类区
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	水质功能区
	长江
	工业用水、农业用水区
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	噪声功能区
	3类
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

	地下水功能区
	/
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）分类标准

	土壤功能区
	第二类用地
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）


2.1.2环境质量现状

（1）根据2019年仪征市气象监测站点连续1年的监测数据，项目所在区域属于不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3；根据大气预测，扩建项目实施后，在区域削减源实施的情况下，PM10浓度变化率k<=-20%，区域环境质量可有明显改善。根据现状补充监测结果，监测期间评价区域内各监测因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及相应质量标准的要求，监测期间区域环境空气质量较好，有一定环境容量。

（2）地表水现状监测结果表明，监测期间，长江段各断面因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量良好。

（3）根据声环境质量现状监测，项目厂界各点位现状监测结果均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。

（4）根据地下水环境质量现状监测，根据地下水检测结果，除D1点位高锰酸盐指数（Ⅳ类）、锰、铁（Ⅴ类），总硬度（Ⅳ类）及D4点铁（Ⅳ类）、D5点挥发酚（Ⅳ类），其余各点位各指标均达到或优于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，区域地下水环境质量总体较好。

（5）根据土壤现状监测及评价结果，土壤监测点位各监测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值的要求，敏感点肖山村处土壤监测点位各监测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地风险筛选值的要求。
2.2建设项目环境影响评价范围

根据项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，结合各《导则》的要求确定各环境要素评价范围见表2.2。

表2.2  项目环境影响评价范围表
	评价内容
	评价范围

	区域污染源调查
	重点调查评价范围内的主要工业企业

	大气
	以建设项目厂址为中心外延5km的矩形区域范围

	地表水
	排污口上游500m~下游1000m断面

	地下水
	项目周边≤20km2

	噪声
	厂界外200m范围

	土壤
	占地范围内土壤及周边1.5km范围内土壤

	生态
	同大气环境评价范围一致

	风险评价
	大气：距建设项目边界不小于5km的范围；

地表水：同地表水评价范围；地下水：同地下水评价范围

	总量控制
	立足于仪征市内平衡


2.3环境保护目标

项目选址于中国石化仪征化纤有限责任公司现有厂区内，经调查，主要环境保护目标见表2.3。

表2.3a  环境保护目标（其他要素）

	环境要素
	环境保护对象
	功能
	方位
	与厂界最近距离(m)
	规模
	环境功能区

	地表水
	长江
	工业用水
	S
	2100
	大型
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	
	胥浦河
	工业用水、农业用水
	E
	1300
	中型
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类

	地下水
	-
	-
	评价范围内地下含水层
	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)分类标准

	声环境
	厂界
	厂界四周
	厂界外1m
	《声环境质量标准》

（GB3096–2008）3类标准

	风险
	时营
	居住区
	N
	300
	150人
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准

	
	宋庄
	
	N
	25
	500人
	

	
	车庄
	
	N
	100
	1000人
	

	
	后徐
	
	N
	120
	500人
	

	
	先进社区
	
	N
	350
	800人
	

	
	胥浦中心小学
	
	N
	300
	600人
	

	
	毛桥
	
	N
	780
	10300人
	

	
	佐安村
	
	N
	800
	1500人
	

	
	高桥村
	
	N
	1000
	200人
	

	
	杜家营
	
	N
	1000
	500人
	

	
	大张营
	
	N
	1100
	400人
	

	
	小张营
	
	N
	1300
	400人
	

	
	高桥
	
	N
	1200
	120人
	

	
	赵墩
	
	N
	1900
	100人
	

	
	罗家营
	
	N
	1900
	200人
	

	
	周家洼
	
	N
	1950
	100人
	

	
	周庄
	
	N
	3500
	300人
	

	
	邢家岗
	
	N
	4200
	250人
	

	
	车蓬田
	
	N
	4750
	200人
	

	
	东西唐营
	
	NW
	1500
	150人
	

	
	唐家营
	
	NW
	1800
	400人
	

	
	下俞
	
	NW
	2150
	250人
	

	
	俞家营
	
	NW
	2500
	100人
	

	
	严庄
	
	NW
	2150
	200人
	

	
	严徐
	
	NW
	1800
	500人
	

	
	小侯庄
	
	NW
	1350
	120人
	

	
	曹巷
	
	NW
	520
	700人
	

	
	三林队
	
	NW
	1950
	120人
	

	
	小侯营
	
	NW
	2350
	150人
	

	
	柳庄
	
	NW
	1500
	180人
	

	
	茶叶队
	
	NW
	4250
	800人
	

	
	大吴营
	
	NW
	4750
	900人
	

	
	腾家岗
	
	NW
	4750
	1000人
	

	
	颜岗
	
	NW
	4300
	700人
	

	
	陶营
	
	NW
	3600
	500人
	

	
	铁家营
	
	NW
	3350
	500人
	

	
	代家洼
	
	NW
	4700
	900人
	

	
	苗圃
	
	NW
	3000
	700人
	

	
	小营
	
	NW
	2600
	450人
	

	
	经洼
	
	NW
	3300
	800人
	

	
	支田村
	
	NW
	4350
	800人
	

	
	侯西
	
	W
	1550
	100人
	

	
	肖北村
	
	W
	1100
	100人
	

	
	肖山村
	
	W
	95
	750人
	

	
	大支田
	
	W
	3950
	200人
	

	
	小支田
	
	W
	3700
	300人
	

	
	赵家洼
	
	W
	3450
	400人
	

	
	大王洼
	
	W
	3000
	200人
	

	
	周家洼
	
	W
	2450
	150人
	

	
	跃进村
	
	W
	2650
	400人
	

	
	上蒋
	
	W
	3840
	400人
	

	
	许家洼
	
	W
	3150
	400人
	

	
	官山村
	
	W
	4620
	1200人
	

	
	蒋家洼
	
	W
	3830
	800人
	

	
	大安集
	
	W
	3320
	700人
	

	
	王庄
	
	W
	3150
	400人
	

	
	陡山村
	
	W
	2730
	300人
	

	
	砖井村
	
	SW
	1550
	1500人
	

	
	红旗
	
	SW
	2100
	2200人
	

	
	青山中心学校
	
	SW
	2350
	1000人
	

	
	沿江小区
	
	SW
	2400
	1500人
	

	
	陆庄
	
	SW
	1950
	200人
	

	
	赵家跳
	
	SW
	1700
	400人
	

	
	孙杨庄
	
	SW
	1450
	100人
	

	
	衙门口
	
	SW
	3500
	1200人
	

	
	团结村
	
	SW
	4330
	700人
	

	
	青山镇
	
	SW
	3150
	1500人
	

	
	四圩村
	
	SW
	4000
	750人
	

	
	四新
	
	SW
	3550
	700人
	

	
	大小彭
	
	SE
	1700
	200人
	

	
	龚庄
	
	SE
	2800
	900人
	

	
	德庄
	
	SE
	2450
	1200人
	

	
	沙洲村
	
	SE
	1000
	400人
	

	
	农歌村
	
	SE
	850
	600人
	

	
	韩王庄
	
	SE
	1200
	500人
	

	
	巴庄村
	
	SE
	550
	600人
	

	
	刘巷
	
	SE
	550
	700人
	

	
	余营
	
	SE
	50
	500人
	

	
	镜湖花园
	
	SE
	2200
	3580人
	

	
	幸福小区
	
	SE
	2150
	3600人
	

	
	幸福家园
	
	SE
	2100
	3180人
	

	
	大罗庄
	
	SE
	1850
	500人
	

	
	长江村
	
	SE
	3140
	800人
	

	
	新天地花苑
	
	SE
	2520
	1300人
	

	
	杜园
	
	SE
	2440
	570人
	

	
	万年新村
	
	E
	1950
	2800人
	

	
	迎江社区
	
	E
	1950
	1200人
	

	
	迎江西村社区
	
	E
	1550
	2200人
	

	
	白沙村社区
	
	E
	1950
	12800人
	

	
	浦东三村社区
	
	E
	1300
	3700人
	

	
	南京师大第二附属中学
	
	E
	700
	4000人
	

	
	怡华香缇丽舍
	
	E
	550
	450人
	

	
	胥浦
	
	E
	450
	1200人
	

	
	浦东二村
	
	E
	1550
	2530人
	

	
	沿河三村
	
	E
	1150
	1110人
	

	
	仪征市实验小学
	
	E
	2450
	3800人
	

	
	东山村
	
	E
	1850
	4800人
	

	
	沿河一二村
	
	E
	1150
	5030人
	

	
	万博花苑
	
	E
	2530
	2400人
	

	
	钱家大庄
	
	NE
	100
	900人
	

	
	瑞元新村
	
	NE
	100
	300人
	

	
	汇元碧荷湾
	
	NE
	450
	2130人
	

	
	钱家湾
	
	NE
	1050
	1500人
	

	
	裘庄
	
	NE
	1550
	1400人
	

	
	谈营
	
	NE
	2000
	2200人
	

	
	下周
	
	NE
	2400
	300人
	

	
	上庄
	
	NE
	2800
	200人
	

	
	农林
	
	NE
	2500
	200人
	

	
	李营
	
	NE
	2500
	250人
	

	
	中周
	
	NE
	2300
	700人
	

	
	高照
	
	NE
	1900
	1500人
	

	
	金庄
	
	NE
	2550
	200人
	

	
	高庄
	
	NE
	2700
	500人
	

	
	胡营
	
	N
	2650
	900人
	

	
	清水村
	
	NE
	3200
	300人
	

	
	范庄
	
	NE
	3750
	200人
	

	
	谢家营
	
	NE
	4100
	800人
	

	
	八里村
	
	NE
	4100
	600人
	

	
	姜家营
	
	NE
	4600
	700人
	

	
	周营
	
	NE
	5000
	100人
	

	
	老虎凹
	
	NE
	5000
	500人
	

	
	前华家岗
	
	NE
	4400
	400人
	

	
	吴家洼
	
	NE
	3850
	200人
	

	
	秦营
	
	NE
	3600
	200人
	

	
	刘庄
	
	NE
	4400
	100人
	

	
	扬家营
	
	NE
	4050
	100人
	

	
	华家岗
	
	NE
	5000
	300人
	

	
	薛庄
	
	NE
	5000
	100人
	

	
	魏家凹
	
	NE
	5000
	400人
	

	
	周庄
	
	NE
	4950
	200人
	

	
	枣林村
	
	NE
	3650
	1200人
	

	
	枣林岗
	
	NE
	4350
	400人
	

	
	前进村
	
	NE
	3100
	200人
	

	
	姚庄
	
	NE
	3200
	300人
	

	
	冯家营
	
	NE
	3300
	1200人
	

	
	永丰村
	
	NE
	4020
	1500人
	

	
	金水湾
	
	NE
	4600
	1360人
	

	
	孟家营
	
	NE
	4800
	1000人
	

	
	上张庄
	
	NE
	4300
	400人
	

	
	桃园新村
	
	NE
	4050
	2400人
	

	
	八里庵
	
	NE
	4360
	500人
	

	
	居民区
	
	NE
	2800
	144000人
	

	生态
	仪征铜山省级森林公园
	自然与人文景观保护
	N
	5800
	1.41km2
	/

	
	仪征龙山省级森林公园
	自然与人文景观保护
	SW
	2000
	7.18km2
	/

	
	仪征市红山风景名胜区
	自然与人文景观保护
	N
	800
	24.5 km2
	/


表2.3b  环境保护目标（大气环境）

	环境要素
	UTM坐标（m）
	保护目标名称
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	大气环境
	698400.93
	3574858.44
	1
	时营
	居住区
	150人
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准
	N
	300

	
	698598.35
	3574609.61
	2
	宋庄
	居住区
	500人
	
	N
	25

	
	699287.29
	3574878.64
	3
	车庄
	居住区
	1000人
	
	N
	100

	
	699858.69
	3574632.72
	4
	后徐
	居住区
	500人
	
	N
	120

	
	699962.89
	3574840.69
	5
	先进社区
	居住区
	800人
	
	N
	350

	
	700379.45
	3574590.04
	6
	胥浦中心小学
	居住区
	600人
	
	N
	300

	
	700336.85
	3575173.10
	7
	毛桥
	居住区
	10300人
	
	N
	780

	
	698208.19
	3575388.53
	8
	佐安村
	居住区
	1500人
	
	N
	800

	
	698865.30
	3575630.49
	9
	高桥村
	居住区
	200人
	
	N
	1000

	
	699327.17
	3575709.22
	10
	杜家营
	居住区
	500人
	
	N
	1000

	
	699857.02
	3575717.42
	11
	大张营
	居住区
	400人
	
	N
	1100

	
	699783.24
	3576021.20
	12
	小张营
	居住区
	400人
	
	N
	1300

	
	699373.79
	3575963.25
	13
	高桥
	居住区
	120人
	
	N
	1200

	
	699674.52
	3576599.86
	14
	赵墩
	居住区
	100人
	
	N
	1900

	
	698150.61
	3576444.49
	15
	罗家营
	居住区
	200人
	
	N
	1900

	
	697649.52
	3576710.13
	16
	周家洼
	居住区
	100人
	
	N
	1950

	
	697166.33
	3576313.69
	17
	东西唐营
	居住区
	150人
	
	NW
	1500

	
	696658.33
	3576557.44
	18
	唐家营
	居住区
	400人
	
	NW
	1800

	
	696330.76
	3576669.59
	19
	下俞
	居住区
	250人
	
	NW
	2150

	
	695764.42
	3576853.23
	20
	俞家营
	居住区
	100人
	
	NW
	2500

	
	695437.85
	3575971.47
	21
	严庄
	居住区
	200人
	
	NW
	2150

	
	695966.13
	3575849.36
	22
	严徐
	居住区
	500人
	
	NW
	1800

	
	696283.45
	3575582.77
	23
	小侯庄
	居住区
	120人
	
	NW
	1350

	
	697059.34
	3575393.92
	24
	曹巷
	居住区
	700人
	
	NW
	520

	
	695666.66
	3575530.35
	25
	三林队
	居住区
	120人
	
	NW
	1950

	
	695244.97
	3575434.74
	26
	小侯营
	居住区
	150人
	
	NW
	2350

	
	695913.98
	3575921.18
	27
	柳庄
	居住区
	180人
	
	NW
	1500

	
	695837.47
	3574506.20
	28
	候西
	居住区
	100人
	
	W
	1550

	
	696270.14
	3574162.28
	29
	肖北村
	居住区
	100人
	
	W
	1100

	
	697176.26
	3574523.91
	30
	肖山村
	居住区
	750人
	
	W
	95

	
	696102.00
	3571441.60
	31
	砖井村
	居住区
	1500人
	
	SW
	1550

	
	695550.55
	3570330.03
	32
	红旗
	居住区
	2200人
	
	SW
	2100

	
	695243.84
	3570463.96
	33
	青山中心学校
	居住区
	1000人
	
	SW
	2350

	
	695536.53
	3570358.49
	34
	沿江小区
	居住区
	1500人
	
	SW
	2400

	
	696476.13
	3570586.44
	35
	陆庄
	居住区
	200人
	
	SW
	1950

	
	696886.28
	3570695.93
	36
	赵家跳
	居住区
	400人
	
	SW
	1700

	
	696772.03
	3571120.49
	37
	孙杨庄
	居住区
	100人
	
	SW
	1450

	
	701865.18
	3571901.38
	38
	大小彭
	居住区
	200人
	
	SE
	1700

	
	703022.70
	3572024.15
	39
	德庄
	居住区
	1200人
	
	SE
	2450

	
	700820.87
	3572147.86
	40
	沙洲村
	居住区
	400人
	
	SE
	1000

	
	701139.19
	3572519.28
	41
	农歌村
	居住区
	600人
	
	SE
	850

	
	701634.65
	3572490.88
	42
	韩王庄
	居住区
	500人
	
	SE
	1200

	
	700761.56
	3572694.59
	43
	巴庄村
	居住区
	600人
	
	SE
	550

	
	701237.72
	3573066.90
	44
	刘巷
	居住区
	700人
	
	SE
	550

	
	700729.30
	3573011.77
	45
	余营
	居住区
	500人
	
	SE
	50

	
	702952.10
	3572630.36
	46
	镜湖花园
	居住区
	3580人
	
	SE
	2200

	
	703012.75
	3573028.52
	47
	幸福小区
	居住区
	3600人
	
	SE
	2150

	
	702746.27
	3573114.66
	48
	幸福家园
	居住区
	3180人
	
	SE
	2100

	
	702551.47
	3573199.28
	49
	大罗庄
	居住区
	500人
	
	SE
	1850

	
	702762.72
	3573396.53
	50
	万年新村
	居住区
	2800人
	
	E
	1950

	
	702729.91
	3573624.09
	51
	迎江社区
	居住区
	1200人
	
	E
	1950

	
	702203.22
	3573679.16
	52
	迎江西村社区
	居住区
	2200人
	
	E
	1550

	
	702821.03
	3573965.68
	53
	白沙村社区
	居住区
	12800人
	
	E
	1950

	
	702097.06
	3573960.62
	54
	浦东三村社区
	居住区
	3700人
	
	E
	1300

	
	701373.84
	3573838.23
	55
	南京师大第二附属中学
	居住区
	4000人 
	
	E
	700

	
	701159.86
	3573878.80
	56
	怡华香缇丽舍
	居住区
	450人
	
	E
	550

	
	701374.71
	3574110.54
	57
	胥浦
	居住区
	1200人
	
	E
	450

	
	702304.41
	3574191.74
	58
	浦东二村
	居住区
	2530人
	
	E
	1550

	
	701800.85
	3574477.12
	59
	沿河三村
	居住区
	1110人
	
	E
	1150

	
	702961.09
	3574620.57
	60
	仪征市实验小学
	居住区
	3800人
	
	E
	2450

	
	702631.48
	3574864.48
	61
	东山村
	居住区
	4800人
	
	E
	1850

	
	701832.75
	3574796.83
	62
	沿河一二村
	居住区
	5030人
	
	E
	1150

	
	700777.15
	3574509.50
	63
	钱家大庄
	居住区
	700人
	
	NE
	100

	
	700673.59
	3574311.98
	64
	瑞园新村
	居住区
	300人
	
	NE
	100

	
	700917.57
	3574568.21
	65
	汇元碧荷湾
	居住区
	2130人
	
	NE
	450

	
	701384.99
	3575301.25
	66
	钱家湾
	居住区
	1500人
	
	NE
	1050

	
	701924.50
	3575306.30
	67
	裘庄
	居住区
	1400人
	
	NE
	1550

	
	702517.46
	3575217.00
	68
	谈营
	居住区
	2200人
	
	NE
	2000

	
	702542.19
	3575591.56
	69
	下周
	居住区
	300人
	
	NE
	2400

	
	702589.88
	3576087.59
	70
	农林
	居住区
	200人
	
	NE
	2500

	
	702318.69
	3576197.23
	71
	李营
	居住区
	250人
	
	NE
	2500

	
	701828.00
	3576220.36
	72
	中周
	居住区
	700人
	
	NE
	2300

	
	700915.44
	3576378.18
	73
	高照
	居住区
	1500人
	
	NE
	1900

	
	701202.94
	3576826.86
	74
	金庄
	居住区
	200人
	
	NE
	2550


3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施

3.1主要环境影响

大气环境影响预测：
经计算，项目排放的各污染物在各关心点的短期及年均最大地面落地浓度与企业削减源、背景值、企业/区域在建项目的预测值叠加后未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其他参考标准限值要求，项目的建设不会降低各敏感目标处的环境质量标准。

（3）当非正常排放时，项目排放的污染物等对周边敏感目标的影响相对增加，但各预测点的预测浓度均未超过环境标准，可见，扩建项目废气污染物非正常排放时不会对周边敏感目标产生明显污染影响。但建设单位仍需要加强设备的保养及日常管理，降低废气处理装置出现非正常工作情况的概率，一旦出现非正常排放的情况，需要采取一系列措施，如紧急生产停工，工程应急措施及必要的社会应急措施，以降低环境影响。

（4）现状不达标因子：本项目PM10在所有网格点上的年平均贡献浓度的算术平均值=7.8107E-02(μg/m3)，区域削减源在所有网格点上的年平均贡献浓度的算术平均值=7.8624E-01(μg/m3)，实施削减后预测范围的年平均浓度变化率k<-20%，因此区域环境质量整体改善。

（5）现状达标因子：项目现状达标因子叠加现有被取代污染源、区域在建、待建项目污染源及现状监测背景值后，各污染物浓度均符合环境质量标准。

（6）项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，因而，项目不需设置大气环境防护距离。综合考虑现有项目卫生防护距离设置情况，扩建后建成后以危废库设置50m卫生防护距离，污水处理站设置100m卫生防护距离，装置区设置200m卫生防护距离，防护距离内目前暂无居民点存在。目前，此范围内无居民、学校、医院等环境敏感目标。改扩建后，该范围内不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标。
地表水环境影响：本项目扩建前后生产废水均接入仪化公司水务中心生化西区装置预处理后再接入仪化生化装置东区进行处理，循环冷却排污、蒸汽冷凝水排污直接接入生化东区处理装置，处理达《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015表1和表3排放限值以及《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中一级标准限值后，最终排入长江。

本项目扩建后废水排放量总体上有所减少，经污水处理装置处理后COD排放量也有所降低，各项污染物均未突破东区污水处理场批复总量限值要求，不会造成改变长江段环境功能区划。
声环境影响预测：项目对厂界的噪声影响值较小，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

固体废弃物环境影响：各固体废物处理措施合理，可实现固体废物零排放，在落实拟定防治措施情况下，项目固体废物不会对环境产生二次污染。

因此，项目排放的污染物不会对周围环境造成较大影响，当地环境质量仍能达到区域环境功能要求。

3.2环境保护措施

（1）废气：氧化高压废气设置1套“高压吸收塔+高压催化氧化+尾气洗涤塔（碱液/水）”处理装置；氧化常压废气设置1套“常压吸收塔+常压压催化氧化+尾气洗涤塔（碱液/水，与高压尾气共用）”处理装置处理后通过排气筒DA001高空排放、精制干燥废气设置1套“干燥洗涤塔”尾气处理装置处理后通过排气筒DA002~3高空排放；精制放空尾气设置1套“放空洗涤塔”处理装置处理后通过排气筒DA004高空排放；PTA料仓尾气设置4套“布袋除尘器”装置处理后通过4根排气筒DA005~8排放；甲醇制氢尾气设置1套“水喷淋”装置处理后通过排气筒DA009高空排放；污水处理装置池体加盖密闭，设置1套“碱喷淋+生物滤池”装置处理后通过排气筒DA010高空排放；对二甲苯储罐废气设置1套“油气回收装置”装置处理后通过排气筒DA011高空排放；原料罐区尾气设置1套“二级活性炭吸附”装置处理后通过排气筒DA012高空排放；危废库负压抽风，设置1套“二级活性炭吸附”装置处理后通过排气筒DA013高空排放。根据预测结果，各废气污染物均可稳定达标排放。

（2）废水：废水经西区污水处理场（采用生化+高密池+臭氧氧化+BAF为主体工艺）处理后进入东区污水处理场深度处理达标排放后尾水排入长江。

（3）噪声：项目主要噪声源为真空泵、风机等，其源强为75~90dB（A），采用了相应的隔声减振措施，降噪效果较好，对周围环境影响在可接受范围内。

（4）固废：扩建项目生产过程中产生的固废包括：废催化剂、废干燥剂、污水处理污泥、废有机酸、废活性炭、废机油等。项目产生的固体废物全部委托有资质单位处置，不外排。。

因此，项目拟采取的污染防治措施合理可靠，污染物可达标排放。

3.3环境管理与监测计划

建设单位应重视环境保护工作，严格执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，并设置专门的环境保护管理机构，配备专职人员和必要的监测仪器。同时加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平，针对项目正常工况和非正常工况设立环保管理报告制度、污染治理设施管理监控制度、固体废物环境保护制度以及环保奖惩制度。

按照环境管理要求，施工期，建设单位对可能产生的水环境、大气环境以及噪声环境影响进行监测；运营期应按照相关要求分别对污染源（废气排放口、雨水排口、污水接管口、厂界噪声）以及周边大气环境、声环境、土壤环境、地下水环境进行监测。污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托有资质的环境监测机构进行监测，监测结果以报告形式上报当地环境保护主管部门。
4 环境影响评价结论

4.1结论

综上所述，扩建项目的建设符合“三线一单”的控制要求；选址符合区域发展、环保等规划要求；项目所在地环境质量现状较好，有一定的环境容量；所采用废气处理工艺合理可行、污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；三废污染物排放不会改变区域环境功能类别，项目选址能够满足卫生防护距离的要求；环境风险在可接受范围内。

建设单位认真落实拟定的各项污染治理措施，切实作好“三同时”及日常环保管理工作，则项目产生的污染物在采取有效的“三废”治理措施后，不会降低外界环境现有环境功能类别。在企业严格落实环保“三同时”措施前提下，项目的建设，从环保的角度上是可行的。
4.2要求与建议

针对建设项目的建设特点，环评单位提出如下措施，请建设单位参照执行。

（1）认真执行建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度。

（2）加强原料及产品的储、运管理，防止事故的发生。

（3）加强固体废物尤其是危险废物在厂内堆存期间的环境管理，防止对地下水和土壤的污染。

（4）采取有效措施防止发生各种事故，应强化风险意识，完善应急措施，对具有较大危险因素的生产岗位进行定期检修和检查，制定完善的事故防范措施和计划。

（5）加强建设项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告书的要求认真落实环境监测计划。

（6）确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气处理设备和污水治理设施等，不得故意不正常使用污染治理设施。

（7）在满足生产要求的前提下，尽量减少化学品的储存。

（8）在日常的生产工作中增加与周边群众的沟通，就项目环保、安全上的防治措施与公众深入交流，减少公众的疑虑。

以上环境影响评价结论仅限于本环境影响报告书中所述的选址、建设规模、建设方案及所述的污染防治措施，当以上内容发生较大变化时应另行评价。
5 联系方式

建设单位：中国石化仪征化纤有限公司
联系人：朱工
联系电话：0514-83237656
邮箱：zhugh.yzhx@sinopec.com
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