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项目名称： PTA部储运及污水处理系统搬迁改造项目    
建设单位（盖章）：中国石化仪征化纤有限责任公司
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江苏省生态保护厅制
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

	项目名称
	PTA部储运及污水处理系统搬迁改造项目

	建设单位
	中国石化仪征化纤有限责任公司

	法人代表
	万涛
	联系人
	朱功海

	通讯地址
	江苏省仪征市长江西路1号

	联系电话
	0514-83237656
	传真
	/
	邮政编码
	211900

	建设地点
	江苏省仪征市中国石化仪征化纤有限责任公司现有厂区内

	立项审批部门
	仪征市工业和信息化局
	批准文号
	仪工信备[2020]112号

	建设性质
	搬迁（厂内）
	行业类别

及代码
	N7721 水环境治理

 E4861 环保工程施工

	占地面积
	7622m2
	绿化面积
	/

	总投资

（万元）
	9971
	其中：环保

投资（万元）
	3295.6
	环保投资占总投资比例
	33%

	评价经费（万元）
	/
	预期投产日期
	2021年4月

	原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）：

本项目不涉及生产活动，考虑后期300万吨PTA项目用地需求，对PTA部现有主装置、污水处理、罐区布置进行优化，将PTA部现有生化西区北片污水预处理装置及原料罐区储罐进行厂内搬迁，搬迁前后污水预处理工艺、规模及排水去向不发生变化。本项目运营期主要原料为罐区储存物料、污水处理站运行过程中投加药剂。

	水及能源消耗量

	名称
	消耗量
	名称
	消耗量

	水（吨/年）
	2210
	燃油（吨/年）
	/

	电（万度/年）
	1208.06
	燃气（标立方米/年）
	/

	燃煤（吨/年）
	/
	蒸汽（吨/年）
	8000

	废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向：

排水类型：本项目不新增污水排放；

排放总量：不新增污水排放；

排水去向：项目废气生物滤池处理装置出水、初期雨水通过管道进入生化东区集中处理后再经污水中水回用装置回用于生产（循环水补水、绿化用水）；厂内雨水经管网收集后进入雨水管网，最终排入附近地表水。

	放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况：

无。


65FNB1-


	
	16

	液下泵

	150FY-12

	1


	17

	离心泵

	IJ80-50-20

	3


	18

	刮泥吸泥机

	IBX-4

	3


	19

	贮水罐(槽)

	JPH-3

	1


	20

	贮化工料罐(槽)

	30m3
	1


	21

	贮化工料罐(槽)

	30m3
	1


	22

	贮化工料罐(槽)

	JGS-100F

	1


	23

	COD分析仪

	HBCOD-I型

	1


	24

	污水泵

	CM110

	2


	25

	自吸泵

	37KW

	2


	26

	水封罐

	F11

	1


	27

	自吸泵

	Q150M3/HH15MN18.5KWCS

	2


	28

	污水西区外排管线

	DN200
	1



X

	Z-A-150-125D

	1


	30

	水下推进器

	SB1223A4C

	1



	CABA-60V60

	1


	32

	pH计

	STRATOS2401PH

	1


	33

	碱罐

	36.7 m3
	1


	34

	贮化工料罐

	50 m3
	1


	35

	COD分析仪

	COD-FIX-200

	1


	36

	厌氧池脉冲器

	M403

	4


	37

	脉冲发生器

	CR18N9TI/5M

	2


	38

	自吸泵

	150WFB-ADG

	4
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	40

	控制箱

	XDK-SX-2\800×1000×400

	1


	41

	公用工程气体管道

	C.S

	1


	42

	曝气空气管道

	UPVC碳钢

	1


	43

	液碱管道

	碳钢

	1


	44

	污泥管道

	碳钢

	1


	45

	低压开关柜

	8PT

	12


	46

	生二北区污水泵1

	TZA150-315B 200\30kW\304

	1


	47

	生二北区污水泵2

	TZA150-315B 200\30kW\304

	1


	48

	生二北区控制箱

	ZFDK1-1\800×500×280

	1


	49

	生二北区防爆操作柱

	LBZ-10-A2B1D2

	1


	50

	生二北区防爆操作柱

	LBZ-10-A2B1D2

	1


	51

	污水泵

	150WFB-AD(G)

	1


	52

	滤液罐

	2000×2000×1000×5 S30408

	1


	53

	好.厌氧池(填料）

	/

	1


	54

	采样器

	SMA-S-N

	1


	55

	生化装置西区异味收集改造

	/

	1


	56

	在线水质分析系统

	5B-2(H)

	1



	ZQ.W-192

	1


	58

	北区雨水井控制柜

	定制

	2


	59

	手推龙门提升装置

	/

	3


	60

	离心鼓风机

	D90-61
	2



	1

	鼓风机

	D120-81-68.6

	4


	62

	刮泥吸泥机

	/

	3


	63

	生物滤池除臭设备

	/

	1


	64

	异味收集

	/

	10


	65

	中和池

	/

	1


	66

	醋酸储罐

	500m3
	3


	67

	醋酸储罐

	1300m3
	2


	68

	液碱罐

	100m3
	3


	69

	醋酸正丙酯罐

	200m3
	1


	70

	液碱罐

	200m3
	1


	71

	氨水罐

	50m3
	1




储罐名

		储罐形式

	存储温度℃
	设计压力

	规格

	容积V(m3)

	数量(个)

	存储系数

	比重

	年储存量t

	年周转次数

	最长存储天数d

	连接管道尺寸


	液碱储罐

	拱顶罐

	常温

	6.9KPa
	Φ16*10m

	2000
	1
	0.65
	1.33

	11000

	6
	35
	DN100


	醋酸正丙酯罐

	内浮顶
	常温

	6.9KPa

	Φ6*5.5m

	140
	1

	0.8

	0.88

	1000

	10
	30
	DN100



D

	150




白色不透明固体，易潮解，熔点318.4℃,沸点1390℃，相对密度（水=1）2.12，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于

	酮
	/

	3
	醋酸正丙酯
	无色液体，具有柔和的水果香味。与醇、醚、酮、烃类互溶，微溶于水。分子量：102.13，相对密度（水=1）0.888g/mL，沸点：102℃，饱和蒸气压（25℃）1.5kPa
	LD50:9370mg/kg（大鼠经口）



流量：50m3/h；扬程：50m；

率：

	2kw

	304

	2

	新增

		醋酸卸车泵

	流量：50m3/h；扬程：50m；功率：15kw

	316L

	3

	新增

		醋酸正丙酯输送泵

	流量：40m3/h；扬程：75m；功率：18.5kw

	304

	1

	新增

		液碱输送泵

	流量：50m3/h；扬程：75m；功率：30kw

	304

	2

	一用一备


		醋酸输送泵

	流量：100m3/h；扬程：80m；功率：55kw

	316L

	1

	新增

		醋酸输送泵

	流量：10m3/h；扬程：65m；功率：5.5kw

	316L

	2

	一用一备



		新增

		醋酸卸车鹤

	/
	316L

	3

	新增

		醋酸正丙酯卸车鹤管

	/
	304

	1

	新增

		甲醇卸车鹤管

	/
	304

	1

	新增

		BDO水泵
	15KW
	/
	2
	一用一备

		搅拌器
	30KW
	/
	4
	新增

		潜污泵
	5KW
	/
	1
	新增

		PTA工艺污水集水泵
	流量：320m3/h；扬程：55m；功率：90kw
	/
	1
	新增

		PTA料仓区集水池泵
	流量：60m3/h；扬程：55m；功率：45kw
	/
	1
	新增

		精制污水泵
	流量：108m3/h；扬程：53m；功率：75kw
	/
	1
	利旧

		氧化污水泵
	流量：187m3/h；扬程：53m；功率：75kw
	/
	1
	利旧

		过滤污水泵
	流量：200m3/h；扬程：53m；功率：55kw
	/
	1
	利旧

		过滤母液泵
	流量：93m3/h；扬程：75m；功率：37kw
	/
	1
	新增

		残渣泵
	流量：15m3/h；扬程：75m；功率：11kw
	/
	1
	新增

		母液泵
	流量：80m3/h；扬程：75m；功率：30kw
	/
	1
	新增

		工艺废水泵
	流量：94m3/h；扬程：75m；功率：37kw
	/
	1
	新增

		残渣泵
	流量：16m3/h；扬程：77m；功率：11kw
	/
	1
	利旧

		母液输送泵
	流量：188m3/h；扬程：75m；功率：75kw
	/
	1
	利旧



（2）盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料

容器或包装袋在非取用状态时应

	盖、封口，保持密闭。
	项目总罐区设置原料储罐，各液体原料均采用储罐进行储存，生产过程中采用管道进行转移输送

	符合
	
		VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合以下要求。

（1）储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其它等效措施。

（2）储存真实蒸气压≥27.6kPa但<76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸汽压≥5.2kPa但<27.6kPa且储罐容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一：①采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。

②采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足行业排放标准的要求，或者处理效率不低于90%。

③采用气相平衡系统。

④采取其他等效措施。

	本项目醋酸罐采用拱顶罐，末端配备有三级水吸收系统对原料进行收集回用，有机废气处理效率不低于90%，尾气通过排气筒排放；醋酸正丙酯储罐采用内浮顶罐储存，浮顶与罐壁之间应采用机械式鞋形密封
	符合



VOCs物料转移和输送无组织排

	制要求

	液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。

	项目罐区液态物料均采用密闭管道输送

	符


		对挥发性有机液体进行装载时，应满足以下规定：

（1）装载方式应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm。

（2）装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但<27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定之一：

①排放的废气应收集处理并满足行业排放标准的要求，或者处理效率不低于90%；

②排放的废气连接至气相平衡系统。

	罐组原料装载方式采用底部装载，醋酸储罐采用拱顶罐，末端配备有三级水吸收系统对原料进行收集回用，有机废气处理效率不低于90%，尾气通过排气筒排放；醋酸正丙酯储罐采用内浮顶罐储存，浮顶与罐壁之间应采用机械式鞋形密封
	符合



企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测

修复

	作。

	企业投产运行后定期开展泄漏检测与修复工作
	符合

	

VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行

	，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

	评价要求VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
	符合

	
	GB31571-2015挥发性有机液体储罐污染控制要求

	采用内浮顶罐：内浮顶罐的浮盘与罐壁之间应 采用液体镶嵌式、机械式鞋形、双封式等高效 密封方式。
	醋酸正丙酯储罐采用内置式浮顶罐，内浮顶罐浮盘与罐壁之间采用机械式鞋形密封高效密封方式
	符合

	采用固定顶罐：应安装密闭排气系统至有机废气回收或处理装置，其大气污染物排放应符合GB31571-2015表4、表5的规定。
	醋酸储罐采用固定顶罐，尾气设置三级水吸收装置处理后通过排气筒排放
	符合

	浮顶罐浮盘上的开口、缝隙密封设施，以及浮 盘与罐壁之间的密封设施在工作状态应密闭。
	醋酸正丙酯内置式浮顶罐浮盘上开口、缝隙密封设施，浮盘与罐壁之间密封设施在工作状态保持密闭。
	符合

	对浮盘的检查至少每6个月进行一次，每次检查 应记录浮盘密封设施的状态，记录应保存1年以上。
	醋酸正丙酯内置式顶罐浮盘按照要求定期检查、记录并保存。
	符合



本项

	情况

	是否属负面清单
	
	1、区域活动
	禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目
	本项目位于仪征化纤公司现有厂区内，项目选址距离长江直线距离约2.6km，不在禁止建设范围内
	否

		禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目
	本项目不涉及燃煤发电工程
	否

		禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行
	本项目选址位于现有厂区内。根据扬州市政府文件（扬府办发2020[47]）号：确定中国石化仪征化纤有限责任公司为扬州市化工重点监测点。目前项目已取得扬州市工业和信息化局备案文件（仪工信备[2020]112号），允许项目建设；项目主要对现有污水预处理装置及配套储罐进行搬迁，不从事生产活动。
	否

		禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目
	本项目不涉及化工产品生产
	否

		禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品名录》中具有爆炸特性化学品项目
	本项目不生产和使用文件中具有爆炸特性化学品
	否

	2、产业发展
	禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目
	本项目不属于文件中禁止建设项目
	否

		禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划项目，禁止新建独立焦化项目
	本项目为污水预处理装置及储罐位置搬迁，不涉及文件中禁止建设项目
	否

		禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目
	对照《产业结构调整指导目录》（2019年），本项目不属于限制类及淘汰类项目，允许项目建设
	否

		禁止新建、扩建国家《产业结构调整目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目
	经对照《产业结构调整指导目录》（2019年）、《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年本》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订版及《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录及能耗限额》（2015年本），本项目不属于其中明确的限制类、淘汰类、禁止类项目及落后工艺及装备项目
	否


	表1-11  “三线一单”相符性分析
判定依据
本项目相符性分析
判定结果
三线
生态保护红线
《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）
本项目不位于国家级生态保护红线范围内，距离最近的生态空间管控区域为仪征龙山省级森林公园，距离为2.0 km。
符合
《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）
本项目不位于国家级生态保护红线范围内
符合
环境质量底线
大气
根据仪征市2019年环境质量监测数据，本项目所在区域为非达标区，超标因子为PM10、PM2.5、O3。项目所在区域的大气环境为不达标区，根据《仪征市2018—2020年突出环境问题清单》空气环境质量整改方案，应加强日常监管，切实落实重点时段空气环境质量管控措施，把扬尘管控、限煤减排、治企提标、禁燃禁放、管车限行作为重要手段，全面实施强制减排措施，加强联防联控，严格执法监管，推进空气质量加快改善。
符合
地表水
长江监测断面上的各水质指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III标准的要求，水质状况良好。
符合
声
根据现状监测结果本项目东、南、西、北厂界监测点昼、夜间声环境均符合3类标准，说明项目所在地区声环境质量良好。
符合
资源利用上线
项目用水来自于公司水务部，用电来自于公司热电部，公司现有供水能力和变电站供电能力均能够满足本项目的使用要求。
符合
环境准入负面清单
《产业结构调整指导目录（2019年本）》
本项目不属于限制和淘汰类项目，属于允许类项目。
符合
《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）
不列入其中的限制类和淘汰类。
符合
《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012）本》（2013年修订）
本项目不属于限制和淘汰类项目，属于允许类项目。
符合
《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏政办发[2020]32号）
不属于其中限制、淘汰和禁止类项目。
符合
《市场准入负面清单（2019年版）》
不列入禁止事项。
符合
《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）的通知》(苏长江办发[2019]136号)
不属于负面清单中项目
符合
13 选址规划相符性分析
本项目不新增用地，选址位于公司现有场地内，符合用地规划要求。。
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聚酯18个单元废水中乙

	汽提出来后送入热煤炉燃烧


		灰渣水输送和循环系统

	/

	灰渣滤干后外卖，水回用


		事故废水收集系统

	44000m3
	/


		雨（污）水截流系统

	/

	沿山河雨水2~9号排口设置截流闸阀、事故废水经新增管道提升至二号泵站


	 固废处理设施

	危废仓库
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	正常运行


	9

	3万吨/年 1,6-己二醇

技术改造项目

	扬环审批

[2017]137 号

	HDO和MAH生产装置外100m、中间罐区外50m

	设计阶


	10

	年产20万吨熔体直纺环保型短纤项目

	仪环审

[2018]129 号

	聚酯装置区和纺丝装置区100m

	试运行


	11

	PTA内袋综合利用项目

	扬环审批[2019]03-39号

	回收造粒装置厂房100m

	正常运行



	2

	西区污泥干燥项目

	扬环审批[2019]03-61号

	污泥干化装置区100m

	在建




烟

	尘
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	257.95
	409.908
	满足
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	废水
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	65
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	55

	达标


	2019年11月21日

	厂界东外1m
	昼间

	61

	65

	达标


			夜间
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	55

	达标


		厂界南外1m

	昼间

	63

	65
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	45

	55
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	60
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			夜间

	44

	55
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	昼间

	63

	65

	达标


			夜间
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	根据竣工验收监测结果，验收监测期间昼间厂界噪声监测值范围 60dB（A）~64dB（A），夜间厂界噪声监测值范围 43dB（A）~53dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。
（4）固废产生及排放情况
根据PTA部现有生产统计数据，结合氧化尾气VOC治理项目竣工验收监测报告。PTA污水预处理过程残渣产生量为2300t/a，委托江苏华旭环保股份有限公司处置；BDO污水预处理酸沉罐废渣产生量为250t/a，委托南京中联水泥有限公司处置。
七、现有项目存在问题及整改措施
（1）目前PTA部原料罐区的5个醋酸储罐未配套呼吸废气治理措施，生产过程中醋酸原料周转量较大，无组织废气排放量较大。
本次项目对现有PTA原料罐区储罐进行搬迁，搬迁还建后总罐区醋酸储罐呼吸阀改法兰，增加氮封取压口，通过管道收集后经“三级水洗装置”处理后通过排气筒排放，洗涤液（稀醋酸）通过管道回用至PTA装置使用。
（2）PTA部废水预处理装置以及生化西区南片区均质池等污水池尚未加盖，生产废水处理过程中有机废气及恶臭气体无组织挥发。
仪化公司拟对水务部生化东区、1#泵站、2#泵站及生化西区南片其它4个片区部分未加盖收集的污水池废气进行收集处理，合计加盖工程面积约25669m2，此部分工程预计2020年底完成。


二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

项目位于中国石化仪征化纤有限责任公司厂区内。仪征市行政隶属江苏省扬州市，位于江苏省中西部119°02'-119°22'，北纬32°14'-32°36'之间，地处长江三角洲的顶端，是宁、镇、扬“银三角”地区的几何中心，西接南京，东连扬州，南濒长江，与镇江隔江相望，北部与安徽省天长市接壤。长江岸线27公里，直顺稳定、深泓临岸是理想的建港岸线，长江、运河两条大动脉以及贯穿市区北部的宁通高速公路，组成了四通八达的水陆交通网，并随着镇扬大桥和宁启铁路的兴建，仪征与上海、南京、扬州、镇江、连云港等大中城市的距离近在咫尺之间具有独特的地理优势，是江苏省五大重点经济发展带之一。项目地理位置图见附图1。
2、地形、地貌及地质

项目所在区域地处华北地台苏北褶陷区，位于古老而又处于稳定状态的长江破碎带上，构造位置属扬州——铜陵地震带的基底，由硬化固积较晚的柔软性岩类组成，可塑性大。扬子断裂带为挤压破碎带，不利能量积累，四周多为活动断裂的交汇处。境内地震频率相对较低，以弱震为主，并易受外地震波及影响。根据1990年《中国地震烈度区划图》，本地区基本地震烈度为7度。

项目所处区域地势西北高，东南低，分为丘陵、平原、冈地三个地貌区。其中东南部为冲积平原区，地面高程3-10米；东北部为平岗丘陵区；西部为高冈丘陵区，地面高程15-70米，地势起伏较大，地貌较复杂，岭窄、冲短，小冲、小洼较多。

根据相关的地质勘察资料显示，区域内地基土主要为中、下更新纪的下蜀组(Q2-3)亚粘土，呈黄褐色和黄棕色，厚度19.4～32.7米不等，土中含铁锰结核和钙质结核。土的状态呈可塑-硬塑，属可低压缩性土，土的工程性质良好。由东南向西北有深层灰色可塑亚粘土分布，层面埋深约11～14米，最深21米，最大厚度18米。含分解有机质，云母呈层状，一般属中压缩性土，工程性质稍次。同时区域内还分布着拗沟型全新纪(Q4)亚粘土，呈黄褐色、浅灰色，可塑-软塑；个别地段出现淤泥质土，分布不均，厚度2～15.4米不等，工程性质变化较大，下部与下蜀组(Q2-3)粘土相接。下蜀组(Q2-3)下部为雨花组(N2～Q1)砂砾石层，厚度4.7～8.7米，颗粘以石英为主，磨园度好，分选性差，呈中密-密实状态，工程性质良好。

3、气候、气象

项目所在地区气候温和，四季分明，雨量充沛，日照充足，空气湿润，无霜期长。但由于受季风影响，气温和降水的年际变化大。春秋季各为两个多月，冬夏季相对时间较长。台风、暴雨、连阴雨、干旱、低温、寒潮、冰雹和龙卷风等灾害性天气间有出现。有关气象资料统计如下:平均数据为1988-2017年30年历史数据平均，极端数据为1959年建站以来。

气温：区域年平均气温为15.9℃，其中最冷月（1月）平均气温2.74℃，最热月（7月）平均气温28.2℃。极端最低气温 -15.1℃（1969年2月5日），极端最高气温40.4℃（2017年7月24日）。

湿度：区域年平均相对湿度75%，历史年最小相对湿度5%(1977年3月4日)，夏季平均相对湿度80%，冬季平均相对湿度73%。

气压：区域年最高气压为1045.9百帕，年平均气压为1015.1百帕，年最低气压                  991.2百帕。

降水：项目区年平均降水量为1102.5毫米，历年最大年降水量为1773.1毫米（2016年），历年最小年降水量458.9毫米（1978年），24小时最大降水量274.6毫米（2003年7月5日）。

日照：年平均日照总时数1970.8小时，历年最大日照时数2516.3小时（1978年），最小日照时数1621小时（1989年）。

蒸发量：年平均蒸发量1416.7毫米，历年最大蒸发量16313毫米（2013年），最小蒸发量1153.5毫米（1989年）。

冰冻：历年来年平均冰冻日数51天，历年最多冰冻日数73天（2010-2011年），最少冰冻日数33天（1968年-1969年）。

风：全年东风最多，频率为11%，西南偏南风最少，频率2%，静风频率9%。春夏季多东南风，秋冬季多北风。年平均风速2.7米/秒，最大风速31.3米/秒（2000年5月26日），全年主导风向东南风，全年次主导风向为东北风。

4、水文特征

仪征市处于江淮之间，江淮分水岭横贯东西。仪征市分长江淮河两大水系，长江水系流域面积近700平方公里，淮河水系流域面积170多平方公里。

项目所在区域分属长江水系，胥浦河小流域，分布有沿山河、潘家河、烟灯河、胥浦河等，均汇入长江，长江在园区南部。其中沿山河沿东西向横贯园区，勾通胥浦河、潘家河和烟灯河等南北向河道，具有防洪、排涝、引灌三项功能。胥浦河干流源于江淮分水岭南侧北高庄，长37.3km，流域面积203km2，是仪征西部引排的骨干河道。

长江仪征段西起小河口，东至军桥闸，长27.6km，有仪征水道（小河口—世业洲洲头）和世业洲岔道。仪征段江面宽阔，江岸平直，岸线稳定。自潘家河下游依次建有仪征市取水口、仪化公司货运码头、南京港第六公司、仪征实康污水处理有限公司尾水排口、真州污水处理厂尾水排口、扬州自来水四厂取水口、瓜洲镇取水口等设施。

仪征长江段每天两次涨潮落潮，涨潮历时3h多，落潮历时9h多，1953-1987年平均高水位（基面为废黄河高程）5.97m，平均低水位0.37m，最高水位7.197m（1954年8月17日），最低水位-0.36m（1956年11月9日）。据大通水文站测量，年径流量9500亿m3，平均流量28800m3/s，流速在0.4-1.0m/s左右。最大洪峰流量92600m3/s，最小流量4620m3/s。
5 地下水环境

项目所在区域地下水概况如下：

（1）含水层

场地土主要由素填土、粉质粘土、砾砂组成，其中第①层土中具较大空隙，是地表水及大气降水入渗低下的良好通道，目前为饱和状，第②层土的透水性较弱，根据本地经验，第③层土为弱透水层，地下水流动缓慢，上述三土层构成主要含水层，地下水类型为空隙潜水；第④层至第⑤层土透水性很弱，可视为相对隔水层；第⑥层土中有分布不均一的承压水，该含水层为微承压水。

项目地基下含水层厚度大于1m，且分布连续。

地下水补给来源主要为大气降水通过地表杂填土的入渗补给，排泄方式主要为蒸发及缓慢地下径流。

项目所在地均已采用自来水管网供水，周边居民的原有水井已不再使用。

（2）地下水位

地下水位较高，受气候影响而呈季节性波动，雨季上升迅速，水位近地表，旱季水位下降，年变化幅度在1m左右，最大可达2m以上，历史最高地下水位平地表。近3-5年气候正常，地下水位变化幅度在1m左右。

6 生态环境

（1）陆地动物

项目所在地区野生动物随着工业发展及经济开发，无论数量和种类都逐渐减少，现仅有少量野兔、蛇等小动物，唯有长江北滩湿地仍保存一定数量的陆地动物，如小鸊鷉、苍鹭、池鹭、白鹭、夜鹭、黑鳽、黑水鸡、珠颈斑鸠、白鹡鸰、白头鹎、黑卷尾、灰喜鹊、喜鹊等鸟类。其中包括中日候鸟保护协定中的保护种类3种（夜鹭、黑水鸡、白鹡鸰），中澳候鸟保护协定的保护种类1种（白鹡鸰）。
（2）植物

项目所在地区植物类型主要有栽培植被、山地森林植被、沼泽植被和水生植被四种植被类型。其中农业栽培植被面积最大。山地森林植被、沼泽植被和水生植被均属自然植被类型。

① 栽培植被：区域为农业垦作区，有大面积的农业栽培植物，主要农作物品种有小麦、水稻、油菜、棉花、大麦等，按季播种，多为一年两作，以稻麦两熟为主。

② 山地森林植被：山地森林植被包括针叶林、落地阔叶林、常绿针叶落叶阔叶混交林、竹林、灌丛等，其中落叶阔叶林为本次评价中山地森林植被的代表性林类，分布面积大，生长旺盛。

③ 沼泽植被：沼泽植被分布在地下水位偏高的江滩低洼湿地。主要优势品种有草、芦苇、芦竹、荻和垂穗苔草等。其中草群落是江滩的地带性背景群落，分布于江滩的各个地段。芦苇群落是长江沿岸的主要群落类型，比较稳定，是代表性群落之一。荻群落分布面积较大，是草本群落，对水位的适应性最大。上述三种群落在整个江滩上分段分片镶嵌分布，构成了沿江草丛植被的主体，对防泄固堤起重要作用。

④ 水生植被：水生植被是非地带性植被，分布零散，发育不良。根据形态特征和生态习性，本区水生植物群落可分为挺水植物群落、浮叶植物群落、漂浮植物群落和沉水植物群落，这些水生植物群落对水体污染有指示和净化作用。

（3）水生动物

项目所在地区主要水生动物主要有浮游动物有原生动物、轮虫、枝角类和挠足类四大类约二十多种。不同类群中的优势种主要为：原生动物为表壳虫、钟彤似铃虫等，轮虫有狭甲轮虫、单趾轮虫等，枝角类有秀体蚤、大型蚤等，挠足类有长江新水蚤、中华原镖水蚤等。主要的底栖动物有环节动物（水栖寡毛类和蛭类），节肢动物（蟹、虾等），软体动物（田螺、河砚和梭螺等）。野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、链鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼、黑鱼等几十种、甲壳类有虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等。

仪征江段可能出现的鱼类和珍稀动物有50多种。主要的经济鱼类和珍稀动物有26种。国家保护动物有6种，其中属于国家一级保护的珍稀动物有白暨豚、中华鲟、白鲟；属于二级保护的种类有江豚、胭脂鱼和花鳗鲡。具有丰富的水生生物资源。



三、环境质量状况


W1仪化污水排口上游
	00m

	W2仪化污水排口
	W3仪化污水排口下游1000m

	

监

	项目

	监测结果

	监测结果

	监测结果


		浓度范围（mg/L

	超标率

	最大超标倍数

	浓度范围（mg/L

	超标率

	最大超标倍数

	浓度范围（mg/L

	超标率

	最大超标倍数


	pH值

	7.66~7.69
	/
	/
	7.65~7.66
	/
	/
	7.65~7.67
	/
	/

	COD

	7~19
	/
	/
	15~19
	/
	/
	6~16
	/
	/

	氨氮
	0.032~0.052
	/
	/
	0.043~0.075
	/
	/
	0.029~0.059
	/
	/

	总磷
	0.13~0.16
	/
	/
	0.12~0.15
	/
	/
	0.12~0.19
	/
	/

	SS
	15~19
	/
	/
	14~18
	/
	/
	15~17
	/
	/

	石油类
	0.01~0.02
	/
	/
	0.01~0.04
	/
	/
	0.01~0.02
	/
	/

	钴
	ND
	/
	/
	ND
	/
	/
	ND
	/
	/

	锰
	ND
	/
	/
	ND
	/
	/
	ND
	/
	/

	苯
	ND
	/
	/
	ND
	/
	/
	ND
	/
	/

	二甲苯
	ND
	/
	/
	ND
	/
	/
	ND
	/
	/

	甲醛
	ND
	/
	/
	ND
	/
	/
	ND
	/
	/


0.006~0.1

	8

	--

	--

	0.005~0.025

	--

	--

	0.006~0.026

	--

	--

	


N6（厂北界

		54.1
	49.8
	54.2
	49.8
	65
	55

	N7（厂北界）

	53.4
	50.8
	53.8
	50.9
	65
	55

	N8（厂界东南界）

	53.5
	50.7
	53.5
	49.7
	65
	55



	D3

	D4

	D5


			上游空地
	东北侧危废仓库
	PTA部
	西南侧污水处理
	下游高纤部

			监测结果

	水质状况

	监测结果

	水质状况

	监测结果

	水质状况

	监测结果

	水质状况

	监测结果

	水质状况


	采样时间

	2020.7.8
	2020.7.8
	2020.7.8
	2020.7.8
	2020.7.7

	pH值

	---

	6.89
	Ⅰ
	7.09
	Ⅰ
	7.17
	Ⅰ
	7.52
	Ⅰ
	6.84
	Ⅰ


	g/L

	0.431
	Ⅲ
	0.065
	Ⅱ
	0.378
	Ⅲ
	0.074
	Ⅱ
	0.085
	Ⅱ
	
	氟化物

	mg/L

	0.26
	Ⅰ
	0.52
	Ⅰ
	0.21
	Ⅰ
	0.33
	Ⅰ
	0.23
	Ⅰ

	高锰酸盐指数

	mg/L

	5.28
	Ⅳ
	2.07
	Ⅲ
	1.98
	Ⅱ
	1.14
	Ⅱ
	1.22
	Ⅱ

	挥发酚

	mg/L

	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	0.0023
	Ⅳ

	氰化物

	mg/L

	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ


mg

	L

	0.98
	Ⅰ
	1.6
	Ⅰ
	0.1
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	2.02
	Ⅱ
	

亚硝酸

	氮

	mg/L

	0.028
	Ⅱ
	0.005
	Ⅰ
	0.002
	Ⅰ
	0.005
	Ⅰ
	0.002
	Ⅰ


m

	/L

	621
	Ⅳ
	186
	Ⅱ
	146
	Ⅰ
	180
	Ⅱ
	306
	Ⅲ
	
	镉

	mg/L

	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ


μ

	/L

	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	
	锰

	μg/L

	10300
	Ⅴ
	3.8
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	0.28
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ

	铅

	mg/L

	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	0.11
	Ⅰ

	砷

	μg/L

	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ

	铁

	mg/L

	16.0
	Ⅴ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	1.46
	Ⅳ
	ND
	Ⅰ


m

	L

	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	
	甲苯
	mg/L

	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ

	钴
	mg/L

	ND
	Ⅰ
	0.00127
	Ⅰ
	0.0001
	Ⅰ
	0.0003
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ

	二甲苯

	μg/L

	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ


六

	铬

	mg/L

	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ
	ND
	Ⅰ


溶解性

	固体

	mg/L

	745
	Ⅲ
	237
	Ⅰ
	237
	Ⅰ
	367
	Ⅱ
	528
	Ⅲ

	氯化物

	mg/L

	29.8
	Ⅰ
	7.1
	Ⅰ
	20.0
	Ⅰ
	37.3
	Ⅰ
	19.1
	Ⅰ

	硫酸盐

	mg/

	ND
	Ⅰ
	28
	Ⅰ
	26
	Ⅰ
	31
	Ⅰ
	47
	Ⅰ



mg/

		39.5
	/
	7.65
	/
	21.5
	/
	56.8
	/
	15.2
	/
	
	钙离子

	mg/L

	127
	/
	30.5
	/
	27.2
	/
	27.3
	/
	74.1
	/


	g/L

	54.9
	/
	15.8
	/
	7.73
	/
	15.2
	/
	26.2
	/
	
	碳酸根

	mg/L

	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/
	ND
	/

	碳酸氢根

	mg/L

	799
	/
	192
	/
	178
	/
	287
	/
	345
	/

	氯离子

	mg/L

	30.6
	/
	7.57
	/
	20.3
	/
	37.7
	/
	19.3
	/


mg

	L

	7.87
	/
	28.2
	/
	25.3
	/
	31.1
	/
	44.1
	/
	


毫克当

	浓度（mg/L）

	毫克当量百分数（%）


	K+
	1.259
	0.032
	0.53

	Na+
	28.13
	1.223
	20.01

	Ca2+
	57.22
	2.86
	46.79

	Mg2+
	23.966
	1.997
	32.67

	CO32-
	/
	/
	/

	HCO3-
	360.2
	5.904
	82.78

	Cl-
	23.09
	0.659
	9.24

	SO42-
	27.31
	0.569
	7.98



45个基本项目+石

	烃、钴

	0m -0.2m


	T6
	厂区西南侧空地

	45个基本项目+石油烃、钴

	0m-0.2m



	表3-10  土壤检测结果（重金属）单位：mg/kg
监测点位

项

汞

砷

铅

铜

镍

镉

六价铬

T1

0~0.5m
0.023
7.55
13.5
29
28
0.05
ND
0.5~1.5m
0.017
6.57
13.0
31
39
0.06
ND
1.5~3.0m
0.018
9.51
11.7
20
20
0.065
ND
T2

0~0.5m
0.027
6.62
20.1
29
35
0.092
ND
0.5~1.5m
0.030
5.73
15.9
17
31
0.085
ND
1.5~3.0m
0.019
9.04
18.9
21
18
0.106
ND
T3

0~0.5m
0.065
8.66
15.8
28
50
0.102
ND
0.5~1.5m
0.021
9.88
16.7
35
45
0.099
ND
1.5~3.0m
0.022
9.88
16.6
33
54
0.063
ND
T4

0~0.5m
0.027
6.66
13.2
32
38
0.052
ND
T5

0~0.2m
0.057
6.04
29.9
17
10
0.188
ND
T6

0~0.2m
0.01
9.7
21.6
20
31
0.08
ND
检出限

0.002

0.01

0.1

1

3

0.01

0.5

标准限值

38

60

800

18000

900

65

5.7

表3-11  土壤检测结果（挥发性有机物）单位：ug/kg
检测项目

检出限

标准限值

监测点位

T1

T2

T3

T4

T5
T6
1-1

1-2

1-3

1-1

1-2

1-3

1-1

1-2

1-3

四氯化碳

1.3

2800

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

氯仿

1.1

900

ND

ND

ND

ND

D

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

氯甲烷

1

37000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1,1-二氯乙烷

1.2

9000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1,2-二氯乙烷

1.3

5000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1,1-二氯乙烯

1

66000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

顺-1,2-二氯乙烯

1.3

596000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

反-1,2-二氯乙烯

1.4

54000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

二氯甲烷

1.5

616000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1,2-二氯丙烷

1.1

5000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1,1,1,2-四氯乙烷

1.2

10000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1,1,2,2-四氯乙烷

1.2

6800

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

四氯乙烯

1.4

53000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1,1,1-三氯乙烷

1.3

840000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1,1,2-三氯乙烷

1.2

2800

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

三氯乙烯

1.2

2800

ND

N

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1,2,3-三氯丙烷

1.2

500

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

氯乙烯

1

430

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

苯

1.9

4000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

氯苯

1.2

270000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1,2-二氯苯

1.5

560000

ND

D

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1,4-二氯苯

1.5

20000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

乙苯

1.2

28000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

苯乙烯

1.1

1290000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

甲苯

1.3

1200000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

间二甲苯+对二甲苯

1.2
570000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

邻二甲苯

1.2

640000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

表3-12  土壤检测结果（半挥发性有机物）单位：ug/kg
检测项目

检出限

标准限值

监测点位

T1

T2

T3

T4

T5

T6

硝基苯

0.09

76000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

苯胺

0.5

260000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2-氯苯酚

0.06

225600

ND

ND

ND

ND

ND

ND

苯并[a]蒽

0.1

15000

ND

ND

0.2

ND

ND

ND

苯并[a]芘

0.1

1500

ND

ND

0.1

ND

ND

ND

苯并[b]荧蒽

0.2

15000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

苯并[k]荧蒽

0.1

151000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

䓛
0.1

1293000

ND

ND

0.1

ND

ND

ND

二苯并[a,h]蒽

0.1

1500

ND

ND

ND

ND

ND

ND

茚并[1,2,3-cd]芘

0.1

15000

ND

ND

ND

ND

ND

ND

萘

0.09

70000

ND

ND

ND

ND

0.44

ND

注：ND代表未检出。
根据监测数据分析，项目所在地土壤中各监测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地的筛选值，项目用地范围内土壤环境质量总体良好。




357543

	.74

	26

	小侯营

	居住区

	150人

		NW
	2350

		695913.98

	3575921.18

	27

	柳庄

	居住区

	180人

		NW
	1500

		695837.47

	3574506.20

	28

	候西

	居住区

	100人

		W
	1550

		696270.14

	3574162.28

	29

	肖北村

	居住区

	100人

		W
	1100

		697176.26

	3574523.91

	30

	肖山村

	居住区

	750人

		W
	95

		696102.00

	3571441.60

	31

	砖井村

	居住区

	1500人

		SW
	1550


		695550.55
	3570330.03

	32

	红旗

	居住区

	2200人

		SW
	2100

		695243.84

	3570463.96

	33

	青山中心学校

	居住区

	1000人

		SW
	2350

		695536.53

	3570358.49

	34

	沿江小区

	居住区

	1500人

		SW
	2400

		696476.13

	3570586.44

	35

	陆庄

	居住区

	200人

		SW
	1950

		696886.28

	3570695.93

	36

	赵家跳

	居住区

	400人

		SW
	1700

		696772.0

		3571120.49
	37

	孙杨庄

	居住区

	100人

		SW
	1450

		701865.18

	3571901.38

	38

	大小彭

	居住区

	200人

		SE
	1700

		703022.70

	3572024.15

	39

	德庄

	居住区

	1200人

		SE
	2450

		700820.87

	3572147.86

	40

	沙洲村

	居住区

	400人

		SE
	1000

		701139.19

	3572519.28

	41

	农歌村

	居住区

	600人

		SE
	850

		701634.65

	3572490.88

	42

	韩王庄

	居住区

	500人

		SE
	1200

		700761.56

	3572694.59

	43

	巴庄村

	居住区

	600人

		SE
	550

		701237.72

	3573066.90

	44

	刘巷

	居住区

	700人

		SE
	550

		702952.10

	3572630.36

	46

	镜湖花园

	居住区

	3580人

		SE
	2200

		703012.75

	3573028.52

	47

	幸福小

	居住区

	3600人

		SE
	2150

		702746.27

	3573114.66

	48

	幸福家园

	居住区

	3180人

		SE
	2100

		702551.47

	3573199.28

	49

	大罗庄

	居住区

	500人

		SE
	1850

		702762.72

	3573396.53

	50

	万年新村

	居住区

	2800人

		E
	1950

		702729.91

	3573624.09

	51

	迎江社区

	居住区

	1200人

		E
	1950

		702203.22

	3573679.16

	52

	迎江西村社区

	居住区

	2200人

		E
	1550

		702821.03

	3573965.68

	53

	白沙村社区

	居住区

	12800人

		E
	1950


	573960.62

	54

	浦东三村社区

	居住区

	3700人

		E
	1300

		701373.84

	3573838.23

	55

	南京师大第二附属中学

	居住区

	4000人 

		E
	700

		701159.86

	3573878.80

	56

	怡华香缇丽舍

	居住区

	450人

		E
	550

		701374.71

	3574110.54

	57

	胥浦

	居住区

	1200人

		E
	450

		702304.41

	3574191.74

	58

	浦东二村

	居住区

	2530人

		E
	1550


357447

	.12

	59

	沿河三村

	居住区

	1110人

		E
	1150

		702961.09

	3574620.57

	60

	仪征市实验小学

	居住区

	3800人

		E
	2450

		702631.48

	3574864.48

	61

	东山村

	居住区

	4800人

		E
	1850

		701832.75

	3574796.83

	62

	沿河一二村

	居住区

	5030人

		E
	1150

		700777.15

	3574509.50

	63

	钱家大庄

	居住区

	700人

		NE

	100



瑞园新

		居住区

	300人

		NE

	100


		700917.57

	3574568.21

	65

	汇元碧荷湾

	居住区

	2130人

		NE

	450


		701384.99

	3575301.25

	66

	钱家湾

	居住区

	1500人

		NE
	1050

		701924.50

	3575306.30

	67

	裘庄

	居住区

	1400人

		NE
	1550

		702517.46

	3575217.00

	6

	谈营

	居住区

	2200人

		NE
	2000

		702542.19

	3575591.50
	69

	下周

	居住区

	300人

		NE
	2400

		702589.88

	3576087.59

	70

	农林

	居住区

	200人

		NE
	2500

		702318.69

	3576197.23

	71

	李营

	居住区

	250人

		NE
	2500

		701828.00

	3576220.36

	72

	中周

	居住区

	700人

		NE
	2300

		700915.44

	3576378.18

	73

	高照

	居住区

	1500人

		NE
	1900

		701202.94

	3576826.86

	74

	金庄

	居住区

	200人

		NE
	2550



佐

	村

		N
	80

		1500人

	

高

	村

		N

	1000

	200人

		
		杜家营

		N

	1000

	500人

	
		大张营

		N

	1100

	400人

	
		小张营

		N

	1300

	400人

	
		高桥

		N

	1200

	120人

	
		赵墩

		N

	1900

	100人

	
		罗家营

		N

	1900

	200人

	
		周家洼

		N

	1950

	100人

	
		周庄

		N

	3500

	300人

	
		邢家岗

		N

	4200

	250人

	
		车蓬田

		N

	4750

	200人

	
		东西唐营

		NW

	1500

	150人

	
		唐家营

		N

		1800

	400人

	
		下俞

		NW

	2150

	250人

	
		俞家营

		NW

	2500

	100人

	
		严庄

		NW

	2150

	200人

	
		严徐

		NW

	1800

	500人

	
		小侯庄

		NW

	1350

	120人

	
		曹巷

		NW

	520

	700人

	
		三林队

		NW

	1950

	120人

	
		小侯营

		NW

	2350

	150人

	
		柳庄

		NW

	1500

	180人

	
		茶叶队

		NW

	4250

	800人

	
		大吴营

		NW

	4750

	900人

	
		腾家岗

		NW

	4750

	1000人

	
		颜岗

		NW
	4300

	700人

	
		陶

		NW

	3600

	500人

	
		铁家营

		NW

	3350

	500人

	
		代家洼

		NW

	4700

	900人

	
		苗圃

		NW

	3000

	700人

	
		小营

		NW

	2600

	450人

	
		经洼

		NW

	3300

	800人

	
		支田村

		NW

	4350

	800人

	
		侯西

		W

	1550

	100人

	
		肖北村

		W
	1100

	100人

	
		肖山村

		W

	95

	750人

	
		大支田

		W

	3950

	200人

	
		小支田

		W

	3700

	300人

	
		赵家洼

		W
	3450

	400人

	
		大王洼

		W

	3000

	200人

	
		周家洼

		W

	2450

	150人

	
		跃进村

		W

	2650

	400人

	
		上蒋

		W

	3840

	400人

	
		许家洼

		W

	3150

	400人

	
		官山村

		W

	4620

	1200人

	
		蒋家洼

		W

	3830

	800人

	
		大安集

		W

	3320

	700人

	
		王庄

		W

	3150

	400人

	
		陡山村

		W

	2730

	300人

	
		砖井村

		SW

	1550

	1500人

	
		红旗

		SW

	2100

	2200人

	
		青山中心学校

		SW

	2350

	1000人

	
		沿江小区

		SW

	2400

	1500人

	
		陆庄

		SW

	1950

	200人

	
		赵家跳

		SW

	1700

	400人

	
		孙杨庄

		SW

	1450

	100人

	
		衙门口

		SW

	3500

	1200人

	
		团结村

		SW

	4330

	700人

	
		青山镇

		SW

	3150

	1500人

	
		四圩村

		SW

	4000

	750人

	
		四新

		SW

	3550

	700人

	
		大小彭

		SE

	1700

	200人

	
		龚庄

			E

	2800

	900人

	
		德庄

		SE

	2450

	1200人

	
		沙洲村

		SE

	1000

	400人

	
		农歌村

		SE

	850

	600人

	
		韩王庄

		SE

	1200

	500人

	
		巴庄村

		SE

	550

	600人

	
		刘巷

		SE

	550

	700人

	
		镜湖花园

		SE

	2200

	3580人

	
		幸福小区

		SE

	2150

	3600人

	
		幸福家园

		SE

	2100

	3180人

	
		大罗庄

		SE

	1850

	500人

	
		长江村

		SE

	3140

	800人

	
		新天地花苑

			E

	2520

	1300人

	
		杜园

		SE

	2440

	570人

	
		万年新村

		E

	1950

	2800人

	
		迎江社区

		E

	1950

	1200人

	
		迎江西村社区

		E

	1550

	2200人

	
		白沙村社区

		E

	1950

	12800人

	
		浦东三村社区

		E

	1300

	3700人

	
		南京师大第二附属中学

		E

	700

	4000人

	
		怡华香缇丽舍

		E

	550

	450人

	
		胥浦

		E

	450

	1200人

	
		浦东二村

		E

	1550

	2530人

	
		沿河三村

		E

	1150

	1110人

	

仪征市实验

	学

		E

	2450

	3800人

		
		东山村

		E

	1850

	4800人

	
		沿河一二村

		E

	1150

	5030人

	
		万博花苑

		E

	2530

	2400人

	
		钱家大庄

		NE

	100

	900人

	
		瑞元新村

		NE

	100

	300人

	
		汇元碧荷湾

		NE

	450

	2130人

	
		钱家湾

		NE

	1050

	1500人

	
		裘庄

		NE

	1550

	1400人

	
		谈营

		NE

	2000

	2200人

	
		下周

		NE

	2400

	300人

	
		上庄

		NE

		800

	200人

	
		农林

		NE

	2500

	200人

	
		李营

		NE

	2500

	250人

	
		中周

		NE

	2300

	700人

	
		高照

		NE

	1900

	1500人

	
		金庄

		NE

	2550

	200人

	
		高庄

		NE

	2700

	500人

	
		胡营

		N

	2650

	900人

	
		清水村

		NE

	3200

	300人

	
		范

		NE

	3750

	200人

	
		谢家营

		NE

	4100

	800人

	
		八里村

		NE

	4100

	600人

	
		姜家营

		NE

	4600

	700人

	
		周

			NE

	5000

	100人

	
		老虎凹

		NE

	5000

	500人

	
		前华家岗

		NE

	4400

	400人

	
		吴家洼

		NE

	3850

	200人

	
		秦营

		NE

	3600

	200人

	
		刘庄

		NE

	4400

	100人

	
		扬家营

		NE

	4050

	100人

	
		华家岗

		NE

	5000

	300人

	
		薛庄

		NE

	5000

	100人

	

魏

	凹

		NE

	5000

	400人

		
		周庄

		NE

	4950

	200人

	
		枣林村

		NE

	3650

	1200人

	
		枣林岗

		NE

	4350

	400人

	
		前进村

		NE

	3100

	200人

	
		姚庄

		NE

	3200

	300人

	
		冯家营

		NE

	3300

	1200人

	
		永丰村

		NE

	4020

	1500人

	
		金水湾

		NE

	4600

	1360人

	
		孟家营

		NE

	4800

	1000人

	
		上张庄

		NE

	4300

	400人

	
		桃园新村

		NE

	4050

	2400人

	
		八里庵

		NE

	4360

	500人

	
		居民区

		NE

	2800

	144000人

	

仪


自然与人文

	观保护

	N

	5800

	1.41km2
	/


		仪征龙山省级森林公园

	自然与人文景观保护

	SW

	2000

	7.18km2
	/


		仪征市红山风景名胜区

	自然与人文景观保护

	N

	800

	24.5 km2
	/



	 


四、评价适用标准


7

			
	CO

	24小时平均

	4

	mg/m3
	
		小时平均

	10

		
	O3
	日最大8小时平均

	160

	μg/m3
	
		1小时平均

	200

		
	硫化氢
	1小时平均
	10

	μg/m3
	《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D

	氨气
	1小时平均

	200
	μg/m3
	
	非甲烷总烃

	1小时平均

	2

	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》推荐值


	臭气浓度
	/
	20
	无量纲
	GB1455-93



挥发性

	类(苯酚计)

	≤0.001

	≤0.001

	≤0.002

	≤0.01

	＞0.01

	
	氨氮

	≤0.02

	≤0.10

	≤0.5

	≤1.5

	＞1.5

	
	耗氧量(CODMn)

	≤1.0

	≤2.0

	≤3.0

	≤10

	＞10

	
	亚硝酸盐氮

	≤0.01

	≤0.10

	≤1.0

	≤4.8

	＞4.8

	
	硝酸盐氮(以N计)

	≤2.0

	≤5.0

	≤20

	≤30

	＞30

	

氰


≤0.

	5

	≤0.1

	＞0.1

	
	氟化物

	≤1.0

	≤1.0

	≤1.0

	≤2.0

	＞2.0

	
	铬（六价）

	≤0.00

	≤0.01

	≤0.05

	≤0.1

	＞0.1

	
	铅

	≤0.005

	≤0.005

	≤0.01

	≤0.1

	＞0.1

	
	汞

	≤0.0001

	≤0.0001

	≤0.001

	≤0.002

	＞0.002

	
	砷

	≤0.001

	≤0.001

	≤0.01

	≤0.05

	＞0.05

	
	镉

	≤0.0001

	≤0.001

	≤0.005

	≤0.01

	＞0.01

	

＞2.

		
	锰

	≤0.05

	≤0.05

	≤0.1

	≤1.5

	＞1.5

	
	三氯甲烷(μg/L)

	≤0.5

	≤6

	≤60

	≤300

	＞300

	
	二氯甲烷(μg/L)

	≤1

	≤2

	≤20

	≤500

	＞500

	
	氯苯(μg/L)

	≤0.5

	≤60

	≤300

	≤600

	＞600

	
	总大肠菌群(MPNh/100Ml)

	≤3.0

	≤3.0

	≤3.0

	≤100

	＞100

	
	细菌总数(CFU/mL)

	≤100

	≤100

	≤100

	≤1000

	＞1000

	

≤0.00

		≤0.05

	≤0.1

	＞0.1

	
	苯(μg/L)

	≤0.5

	≤1.0

	≤10

	≤120

	＞120

	
	二甲苯(μg/L)

	≤0.5

	≤10

	≤500

	≤1000

	＞1000

	
	甲苯(μg/L)

	≤0.5

	≤140

	≤700

	≤1400

	＞1400

	


107-06

	2

	0.52

	5

	6

	21


		1,1-二氯乙烯

	75-35-4

	12

	66

	40

	200


		顺-1,2-二氯乙烯

	156-59-2

	66

	596

	200

	2000


		反-1,2-二氯乙烯

	156-60-5

	10

	54

	31

	163


		二氯甲烷

	75-09-2

	94

	616

	300

	2000


		1,2-二氯丙烷

	78-87-5

	1

	5

	5

	47


		1,1,1,2-四氯乙烷

	630-20-6

	2.6

	10

	26

	100



79-34-

		1.6

	6

	8

	14

	50

	

四

	乙烯

	127-18-4

	11

	53

	34

	183

	
		1,1,1-三氯乙烷

	71-55-6

	701

	840

	840

	840


		1,1,2-三氯乙烷

	79-00-5

	0.6

	2.8

	5

	15


		三氯乙烯

	79-01-6

	0.7

	2.8

	7

	20


		1,2,3-三氯丙烷

	96-18-4

	0.05

	0.5

	0.5

	5


		氯乙烯

	75-01-4

	0.12

	0.43

	1.2

	4.3


		苯

	71-43-2

	1

	4

	10

	40



2

	0




	5-50-1

	560

	560

	560

	560


		1,4-二氯苯

	106-46-7

	5.6

	20

	56

	200


		乙苯

	100-41-4

	7.2

	28

	72

	280


		苯乙烯

	100-42-5

	1290

	1290

	1290

	1290


		甲苯

	108-88-3

	1200

	1200

	1200

	1200


		间二甲苯+对二甲苯

	108-38-3，106-42-3

	163

	570

	500

	570


		邻二甲苯

	95-47-6

	222

	640

	640

	640


	半挥发性有机物


		硝基苯

	98-95-3

	34

	76

	190

	760


		苯胺

	62-53-3

	92

	260

	211

	663


		2-氯酚

	95-57-8

	250

	2256

	500

	4500


		苯并[a]蒽

	56-55-3

	5.5

	15

	55

	151


		苯并[a]芘

	50-32-8

	0.55

	1.5

	5.5

	15


		苯并[b]荧蒽

	205-99-2

	5.5

	15

	55

	151


		苯并[k]荧蒽

	207-08-9

	55

	151

	550

	1500


		䓛
	218-01-9

	490

	1293

	4900

	12900



53-70-

		0.55

	1.5

	5.5

	15


		茚并[1,2,3-cd]芘

	193-39-5

	5.5

	15

	55

	151


		萘

	91-20-3

	25

	70

	255

	700


	石油烃类


		石油烃

	--

	826

	4500

	5000

	9000


	重金属和无机物


		钴

	7440-48-4

	20①
	70①
	190

	350


	注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。



	
	


特别排放限

		限制含义

	无组织排放监控位置

	
	NMHC

	6
	监控点处1h平均浓度值

	在厂房外设置监控点


		20 

	监控点处任意一次浓度值

	


《工业企业厂界环境噪声排放标准》（

	B12348-2008）

	

	施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表4-10。
表4-10  项目施工期噪声排放执行标准
类别

昼间dB(A)

夜间dB(A)

/

70

55 (70夜间最大)

标准来源

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。
（4）固体废物

一般工业固废厂区存放应执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中有关规定。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单中相关规定。

	

	总量控制标准
	本次搬迁不新增废气污染物排放，搬迁项目对现有无组织废气收集处理后达标排放，搬迁后废气污染物排放量降低，对周边环境影响有所减轻；本次项目污水为废气处理设施排水，废水进入生化东区污水处理场处理后经污水中水回用装置回用于厂区循环水补水、绿化用水，不新增废水排放。



五、建设项目工程分析

	5.1 施工期工程分析
本项目施工期主要为基础设施建设、设备拆除及安装，施工过程中的污染如下：
废水：施工过程废水主要为员工的生活污水；
废气：施工过程废气主要为设备运输过程汽车的尾气；
噪声：施工过程噪声主要为基础设施建设以及设备安装的机械噪声；
固废：施工过程固废主要为基础设施建设以及设备安装过程中的废包装材料、施工人员的生活垃圾、拆除储罐、储罐底部油泥等。
5.2 运营工程分析
本项目无生产加工工段，主要为PTA部生化西区北片污水处理设施及原料罐区储罐搬迁，BDO及PTA污水预处理装置工艺流程如下所示。
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图5-1 污水预处理工艺流程示意图
工艺流程简述：
BDO污水：现有12座酸沉罐（闲置）、1座破乳剂罐、1套加药装置搬迁至BDO生产区拟定的污水预处理装置区内。酸沉罐单套尺寸Φ4.2m×6.3m、荷载100吨，酸沉罐用作BDO污水1588高浓污水的破乳处理设施使用，破乳后BDO污水与BDO1840污水一同进入1000m3调节池，搅拌均质后进入西区南片污水处理场新建中和池处理。酸沉罐运行过程中会产生残渣，调节池运行过程中会产生废气。
PTA污水：PTA装置污水经管道进入酸析池预处理后进入后段厌氧池进一步处理，酸析池运行过程中会产生TA残渣。
罐区装卸流程简述：
①醋酸储罐装卸流程
醋酸鹤管卸车流经过滤器后，经DN100的管线通过泵打至储罐。然后使用泵将原料分别打出，其中一路管线经管廊上的DN150管道输送，经计量后送至PTA厂区内01套PTA装置；另一路管线经管廊上的DN80管道输送，经计量后送至PTA厂区内02套PTA装置。其中卸车管线上设置有流量开关阀，储罐设置有液位连锁停泵。
醋酸储罐冬季采用蒸汽加热保温，加热介质采用热电部蒸汽。
②液碱储罐装卸流程
液碱鹤管卸车流经过滤器后，经DN100的管线通过泵打至储罐。然后使用泵将原料分别打出，经管廊上的2根DN125管道输送，经计量后分别送至PTA厂区内01、02套PTA装置。其中卸车管线上设置有流量开关阀，储罐设置有液位连锁停泵。
液碱储罐冬季采用蒸汽加热保温，加热介质采用热电部蒸汽。
③醋酸正丙酯储罐装卸流程
醋酸正丙酯鹤管卸车流经过滤器后，经DN100的管线通过泵打至储罐。然后使用泵将原料分别打出，经管廊上的2根DN100管道输送，经计量后分别送至PTA厂区内01、02套PTA装置。其中卸车管线上设置有流量开关阀，储罐设置有液位连锁停泵。
污染物源强分析：
一、废气
（1）施工期废气
施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气。
①施工扬尘
 扬尘主要来自于土方开挖、场内车辆来往等过程，可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘是露天堆放的建材或者裸露的地表因天气干燥，在风力的吹动下产生的扬尘；动力起尘是施工时过往车辆所造成的粉尘。
一般施工现场，动力起尘占总扬尘的60%，而动力扬尘的产生量与地面的清洁程度、过往车辆的车速有关。地面越不清洁，车速越大，则动力扬尘的产生量越大。风力起尘量与堆放体的含水率有关，含水率越大，起尘量越小。
本项目建设期工程量少，通常情况下，作业现场的粉尘一般在1.5-30mg/m3，影响范围在100m以内，在距施工场界200m处的TSP浓度为0.2-0.5mg/m3。
②施工机械产生的废气
施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。
施工期废气产生量较少，且产生时间有限，因此，本次评价对该施工期废气不做重点评价。
（2）营运期废气
本项目运营期主要废气为罐区呼吸废气、污水处理装置区废气以及危险废物仓库废气。
①污水处理区废气
本次项目搬迁前后污水处理装置处理规模、进水水质等主要参数不发生变化，BDO预处理装置区废气处理设施搬迁前后工艺不发生变化，污水处理装置区废气产生排放情况与现有装置保持一致，本次环评不再细化分析，具体排放情况见现有项目达标分析章节。
②罐区废气
由于现有项目醋酸尾气处理装置预计2020年12月完成，现阶段罐区尾气均为无组织排放，本次搬迁后醋酸储罐、醋酸正丙酯储罐尾气产生量通过《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中公式法核算。
本项目设置醋酸储罐、醋酸正丙酯储罐、液碱储罐，PTA原料罐区拆除PX储罐本次不在还建，其中醋酸正丙酯储罐、醋酸储罐工作过程中会产生有机废气。本项目总罐区储罐设置情况如下表所示。
表5-1  项目总罐区储罐设置情况一览表

序号

设备名称

规格型号/尺寸

容积

数量

备注

1
醋酸储罐

Φ15*15m

2450m3

2

拱顶罐，总罐区

2
醋酸正丙酯储罐

Φ6*5.5m

140m3

1

内浮顶罐，总罐区

3
液碱储罐

Φ16*10m

2000m3
1
拱顶罐，总罐区

原料罐区储罐类型为内浮顶储罐、固定顶罐。储存可挥发的有机液体介质主要为：醋酸正丙酯、醋酸等；有机物储罐废气核算项目建设性质为新建，本次有机物储罐采用《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中公式法核算大小呼吸损失。根据《排污许可申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）及储罐内物质理化特性，确定本项目有机化学品储罐大小呼吸损失计算参数见下表。
表5-2 有机液体储罐大小呼吸损失计算参数表

物质

醋酸
醋酸正丙酯
计算参数

密度（t/m3）

1.043
0.88
摩尔质量（g/g﹒mol）

60
102
安托因常数A

7.803
7.098
安托因常数B

1651.2
1238.71
安托因常数C

225
217
储存温度（℃）

25
25
真实蒸气压（kpa）

0.388
3.27
注：醋酸正丙酯无安托因常数数据，参照醋酸乙酯参数计算。
根据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中公式法核算，醋酸正丙酯储罐边缘密封损失量0.01t/a、挂壁损失0.19t/a、浮盘附件损失0.22t/a、盘缝损失0.013t/a，合计约0.43t/a损耗量。
根据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中公式法核算，醋酸储罐静置损失约0.23t/a、工作损失0.38t/a，合计损耗量为0.61t/a，此部分尾气无组织排放。醋酸储罐配套三级水吸收装置对工作损失尾气进行回收，尾气经排气筒排放。根据设计方案，醋酸储罐尾气回收装置设计风量为500m3/h,三级水吸收装置回收效率97%，则最终尾气排放量为0.018t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度4mg/m3。
③危废仓库废气
污水处理过程中BDO酸沉罐以及PTA酸析池运行过程中会产生残渣，在BDO预处理区新建一座100m2危废暂存仓库用于储存污水处理产生的残渣，在生化西区南片污水处理厂北侧改造现有300m2仓库为危废仓库，用于本项目TA残渣储存。搬迁后残渣产生情况与现有项目一致不发生改变。
现有残渣暂存仓库未考虑贮存过程中废气收集及处理，本次环评通过经验系数法对废气产生量进行核算。
由于危废库废气暂无相关指导计算依据，根据暂存危废性质不同有所变化，本次危废仓库废气参照《大气环境影响评价实用技术》（王栋成主编，中国标准出版社，2010年9月，第156页）中介绍，根据美国对十几家化工企业长期跟踪测试结果，无组织排放量的比例为0.05‰~0.5‰。考虑本项目残渣中溶剂较少，因而危废仓库非甲烷总烃产生量按照总量的0.01%计，则TA残渣危废仓库非甲烷总烃产生量为0.23 t/a、BDO残渣危废仓库废气产生量为0.025t/a。
根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》苏环办2019[327]号文要求，项目危险废物暂存仓库需设置废气收集治理措施，本项目两座危废库设置负压抽风系统对废气进行收集，尾气进入生物滤池装置处理后经排气筒排放。废气收集效率按照95%计，去除效率按照90%计，则BDO残渣危废仓库废气排放量0.002t/a，排放速率0.0002kg/h，TA危废仓库废气排放量0.02t/a,排放速率0.002kg/h。根据危废仓库废气设计方案，BDO危废仓库风机收集风量5000m3/h、TA危废仓库风机收集风量为15000m3/h。
表5-3 本项目有组织废气产生排放情况一览表
排放位置

产生工段

污染物名称

风量

(m3/h)

产生情况

防治措施

排放情况

产生量

(t/a)

产生速率(kg/h)

产生浓度(mg/m3)

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度(mg/m3)

BDO残渣危废库DA001（15m，φ0.6m）
危废库
非甲烷总烃
5000
0.025
0.002
0.4
生物滤池装置
0.002
0.0002
0.04
总罐区DA002（15m，φ0.1m）
醋酸罐
非甲烷总烃
500
0.61
0.076
152.5
水吸收装置
0.018
0.002
4
TA残渣危废库DA003（15m，φ0.7m）
危废库
非甲烷总烃
15000
0.23
0.026
1.7
生物滤池装置
0.02
0.002
0.15
表5-4 本项目无组织废气产生排放情况一览表
污染物名称

排放位置

无组织面源参数

污染物产生情况

污染物排放情况

面积

(m2)
高度

(m)
排放量（t/a）

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

NMHC
BDO危废库
100

2
0.0025
0.0025
0.0002
NMHC
TA残渣危废库
300

2
0.023
0.023
0.0028
NMHC
罐区
3262
5
0.43
0.43
0.05
二、废水
（1）施工期废水
项目施工期废水主要为施工人员生活污水以及拆除设备清洗废水。
①施工期生活用水

施工期劳动定员按照80人进行估算，用水量按照100L/d•人计，工期为5个月，则施工期生活用水量为1200t/a。污水按照用水量80%计，则施工期生活污水产生量为960t，经公司现有污水管网进入东区污水处理场处理后排放。
②拆除设备清洗废水
现有储罐清空原料经厂内清洗后外售，清洗废水按照10m3/罐计，此部分清洗废水产生量约为230t，清洗废水经厂内污水处理站处理后达标排放。
施工期废水经现有管道进入公司污水处理场处理达标后排放，项目施工期较短，施工期结束后对环境影响随之消失，故施工期废水不做重点分析。
（2）营运期废水
本项目搬迁前后新增用水主要为新增废气处理设施用水，现有（在建）醋酸废气处理装置整体搬迁，用水量不发生变化；现有BDO污水处理装置搬迁前后工艺参数不发生变化，此部分水量不发生变化；项目储罐区冬季保温蒸汽搬迁后消耗量减少。
本次新增废水主要为新增危废仓库生物滤池装置定期排水及BDO预处理区初期雨水，废水进入生化东区污水处理装置处理后经中水回用装置回用至厂内循环水补水及绿化用水。

     ①新增废气处理设施排水
搬迁前后新增废气处理装置为BDO危险废物仓库、TA危险废物仓库生物滤池处理装置。

根据废气设计方案，BDO危险废物仓库尾气生物滤池装置排水量设计为80L/h,TA残渣危险废物仓库尾气生物滤池装置排水量设计为135L/h。危废仓库尾气治理设施运行时长按照8760h计，则项目废水年产生量1883.4t/a。废水收集后进入生化东区污水处理装置处理后经污水中水回用装置回用于厂区绿化用水或循环冷却塔补水。
②BDO预处理区初期雨水
BDO装置还建选址用地现状为空地，本次还建后此部分初期雨水需收集处理。新增部分合计汇水面积约1767m2，初期雨水量按下式计算：
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式中Q：雨水设计流量，L/s；ψ：径流系数，取0.3；F：汇流面积（hm2），为hm2；q：暴雨量，L/s·hm2，采用扬州地区暴雨强度公式计算：

q=8248.13（1+0.641lgP）/（t+40.3）0.95

式中：q—设计暴雨强度（L/s·hm2）；

P—设计降雨重现期（年），取1.0年；

t—设计降雨历时（min），取15min。
计算得暴雨强度为299.18L/s·hm2，则项目初期雨水产生量为45t/次，年暴雨次数取10次，则项目初期雨水量为450t/a。初期雨水收集后进入生化西区污水处理站预处理进入生化东区污水处理深度处理，出水经污水中水回用装置回用于厂内绿化或循环水补水。
表5-5 本项目建成后废水产生排放情况一览表
废水

名称

水量m3/a

进水

处理设施

出水

排放去向

污染物

浓度mg/L

进水量t/a

浓度mg/L

出水量t/a

生物滤池排水 
1883.4
pH

6~9

/

东区污水处理场
回用于厂内绿化
CODcr
350

0.659
SS

250

0.47
NH3-N

30

0.05
TP

3

0.005
初期雨水
450
CODcr
200
0.09
SS

300
0.13
[image: image5.emf]2210

生物滤池

损耗

326.6

污水

1883.4

初期雨水

450

东区污水装置

2333.4

回用于厂区绿

化、循环水补

水

生化西区南片装

置


图5-1 本项目水平衡图  单位：t/a
三、噪声
（1）施工期噪声
噪声是施工期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是噪声的产生源。
随着施工期结束项目噪声源随之消失，对周边环境影响也随之消失，本次评价不对具体噪声产生排放情况做具体分析，在影响分析章节针对施工期噪声提出治理措施及施工要求。
（2）运营期噪声
运营期噪声主要为设备运转噪声，主要的高噪声设备如下表所示。
表5-5  本项目建成后主要高噪声设备一览表
序号

位置

设备/设施名称

数量

（台/套）

单台设备噪声值

dB(A)

距离厂界距离m

E

S
W
N
1

罐区
卸车泵
10
85
2500
1200
420
810
2
BDO污水预处理区
泵
2
85

35
2100
330
110
3
搅拌器
4
85
35
2100
330
110
4
PTA污水预处理区
水泵
11
85
2700
350
370
1600
为确保厂界噪声达标排放，建设单位需采取必要的隔声、减震等降噪措施，建议项目单位采取以下噪声治理措施：
①尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。
②加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。
③合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，同时厂界加强绿化，减少对周围环境的影响。
四、固废
本项目施工期固废主要为员工生活垃圾、建筑垃圾、污水处理池内固废、原油罐油泥以及储罐等；运行期固废为员工生活垃圾以及污水处理装置产生的残渣。
（1）施工期固废产生情况
①生活垃圾

     由于现场具体施工方案尚未确定，按照施工人数为80人进行估算，施工期按照5个月计，生活垃圾产生量为6t，交由环卫部门定期清运。

②建筑垃圾

本项目拆除过程会产生建筑垃圾，建筑垃圾产生量按照0.06t/m2计，建筑垃圾产生量约2400t，建筑垃圾产生后由施工单位清理外运。

③拆除储罐

本次工程拆除现有PTA原料罐区储罐及原油储罐，储罐拆除清理后外售，此部分储罐共22个（原油罐1套利旧）。

④原油罐油泥

现有总罐区停用原油罐拆除过程中储罐底部可能存在油泥，此部分油泥预估产生量为15t/a，对照《国家危险废物名录》（2016版），此部分油泥属于危险废物，危废代码900-249-08，清理后直接委托有资质单位处置，不在厂内危险废物暂存仓库中储存。

⑤污水处理构筑物内固废

施工过程中污水处理构筑物内废水经水泵转运至污水处理装置区处理,池内残渣、污泥需进行清理，此部分固废含水率较高。根据建设单位初步核算，污水处理拆除过程中残渣产生量为5000t、污泥产生量为8000t。残渣、污泥清理后直接委托有资质单位处置，不在厂内危险废物暂存仓库储存。
（2）运营期固废产生情况

本项目搬迁后运营期固体废物产生情况不发生变化，主要为污水预处理过程污水处理站酸沉罐、酸析池会产生残渣，厂内搬迁后固废产生情况与现有项目一致，根据现有项目实际运行情况，TA残渣产生量为2300t/a，BDO酸沉罐残渣产生量为250t/a。此部分废物属于危险废物，TA残渣委托江苏华旭环保股份有限公司处置，BDO酸沉渣委托南京中联水泥有限公司处置。
表5-6 项目副产物产生情况及副产物属性判断表
建设期
序号
名称
产生工序
形态
主要成分
产生量（t/a）
种类判别
固体废物
副产品
判定依据
施工期 
1
建筑垃圾
建筑施工
固
混凝土等
2400
√

/
《固体废物鉴别标准 通则 》（GB 34330-2017）
2
生活垃圾
生活
固
纸屑、果皮等
6
√
/
3
油泥
储罐清理
半固
油、水混合物
15
√
/
4
废储罐
设备拆除
固
金属
22个
√

/
5
残渣
设施拆除
固
TA、有机质
5000
√

/
6
污泥
设施拆除
半固
污泥、有机质
8000
√

/
运营期 
7
BDO残渣
污水处理
固
有机物
250
√

/
8
TA残渣
污水处理
固
TA
2300
√

/
表5-7  项目固体废物产生情况一览表
建设期
序号
名称
产生工序
形态
主要成分
产生量（t/a）
处置去向
施工期 
1
建筑垃圾
建筑施工
固
混凝土等
2400
清运
2
生活垃圾
生活
固
纸屑、果皮等
6
环卫部门清运
3
油泥
储罐清理
半固
油、水混合物
15
有资质单位处置
4
废储罐
设备拆除
固
金属
22个
外售
5
残渣
设施拆除
固
TA、有机质
5000
有资质单位处置
6
污泥
设施拆除
半固
污泥、有机质
8000
运营期 
7
TA残渣
污水处理
固
TA等有机物
2300
扬州东晟固废环保处理有限公司
8
BDO残渣
污水处理
固
TA等有机物
250
南京中联水泥有限公司
表5-8  项目危险废物产生情况一览表
序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生工序

形态

主要成分

有害成分

产废

周期

危险

特性

产生量（t/a）
污染防治措施
收集方式
贮存区域
处置利用
1
残渣
HW06
900-410-06
设施拆除
固
有机物
有机物
天
T
5000
袋装
/
委托有资质单位处理

2
污泥
HW49
900-000-49
设施拆除
半固
有机物、泥
有机物
天
T
8000
袋装
/
3
油泥
HW08
900-249-08

油罐清理
半固
原油、泥
原油
/
T，I
15
桶装

/
4
残渣
HW06
900-410-06
废水处理
固
有机物
有机物
周
T
250
袋装

BDO危废库
5
残渣
HW06
900-410-06
废水处理
固
有机物
有机物
周
T
2300
袋装
危废仓库 
注：现有生化装置西区污泥危险废物代码为“HW49   900-000-49”，本项目建成后沿用此代码。
五、全厂污染物产生排放情况
本项目建成后污染物产生与排放及全厂污染物产生排放情况如下表5-9所示。
表5-9 本项目建成后污染物产生排放情况
分类

污染物名称

产生量

削减量

最终排放量

有组织废气

非甲烷总烃

0.865
0.824
0.04
无组织废气

非甲烷总烃

0.45
0
0.45
废水污染物

水量

2333.4
2333.4
0
COD

0.165
0.165
0
SS

0.184
0.184
0
总磷
0.0006
0.0006
0
氨氮

0.006
0.006
0
固体废物

危险固废

2550
2550
0

注：本项目不新增废气产生，搬迁后对现有工程无组织废气进行收集处理，产生量通过公式进行核算。 
表5-10 本项目建成后全厂污染物“三本账”统计表
分类

污染物名称

现有项目

搬迁项目

以新带老削减量

全厂

变化量

外环境排放量t/a

外环境排放量t/a

外环境排放量t/a

外环境排放量t/a

外环境排放量t/a

废水污染物

废水量

13045000

0
0
13045000

0
COD

704.68

0
0
704.68

0
SS

394.42

0
0
394.42

0
氨氮
48.163

0
0
48.163

0
TP
6.26
0
0
6.26
0
有组织废气

VOCs
257.95

0.04
0.018
257.972
+0.022
无组织废气

VOCs

220.635
0.45
0.685
220.4
-0.235
固体废物

危险固废

0

0

0

0

0

一般固废

0

0

0

0

0




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	产生浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量
t/a
	排放去向

	大气污染物
	DA001
	NMHC
	0.4
	0.002
	0.025
	0.04
	0.0002
	0.002
	大

气

环

境

	
	DA002
	NMHC
	152.5
	0.076
	0.61
	4
	0.002
	0.018
	

	
	DA003
	NMHC
	1.7
	0.026
	0.23
	0.15
	0.002
	0.02
	

	
	TA危废库
	NMHC
	/
	0.023
	0.018
	/
	0.023
	0.018
	

	
	BDO危废库
	NMHC
	/
	0.0002
	0.0025
	/
	0.0002
	0.0025
	

	
	罐区无组织
	NMHC
	/
	0.05
	0.43
	/
	0.05
	0.43
	

	水污染物
	废水类型
	污染物名称
	废水量t/a
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	排放去向

	
	综合废水
	pH
	2333.4
	6~9
	/
	/
	/
	回用于生产、绿化

	
	
	CODcr
	
	320
	0.749
	/
	/
	

	
	
	SS
	
	257
	0.6
	/
	/
	

	
	
	NH3-N
	
	21
	0.05
	/
	/
	

	
	
	TP
	
	2
	0.005
	/
	/
	

	固体废物
	种类
	产生量t/a
	处理处置量t/a
	综合利用量t/a
	备注

	
	BDO残渣
	250
	250
	0
	有资质单位处置

	
	TA残渣
	2300
	2300
	0
	有资质单位处置

	噪声
	本项目营运期噪声源主要为风机、水泵等噪声，设备噪声级值在80~95dB（A），为了减少声源对环境的影响，本项目将选用低噪声的设备，并采取了隔声、减振、局部消声等工程措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

	主要生态影响

本项目废气、废水、固体废物、噪声均得到有效治理或综合利用，对周边生态环境影响较小。



七、环境影响分析

	一、 施工期环境影响简要分析：

工程施工期的施工活动会产生噪声、废气、扬尘、废水以及建筑和生活垃圾等环境污染因子，现分别叙述施工期间的环境影响和污染预防治理措施。
(1)废水
生产废水：各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥砂。
生活污水：施工期施工人员集中，施工队伍的生活活动产生一定量的生活污水，包括洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。
上述废水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排。
其防治措施主要有：
①施工过程中所有可能产生的废水，如地面清洗废水、施工机械冲洗废水等，必须收集至集水池，隔油沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，或接入厂内污水站处理达标后排放。
②施工过程中尽量减少物料流失、散落和溢流现象，减少废水产生量，必须建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，对废水进行必要的分类处理后送入厂区污水处理站集中处理。
③水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内。
④施工人员生活污水必须送入厂区污水处理站集中处理后达标排放。
施工期各类废水经采取以上措施后，对区域地表水的影响在可控范围内。
(2)废气
施工期废气主要产生于施工运输车辆产生的尾气、施工产生的粉尘、砂石水泥运输及装卸过程散发的粉尘以及施工场地扬尘等。主要防治措施有：
①运输车辆确保完好，不过载，并尽量采用遮盖密闭措施，以防物料抛洒泄漏。
②建筑垃圾和生活垃圾及时清运，场地及时平整，对干燥作业面适当洒水，以防二次扬尘。
③土建施工区应设置围挡，并对施工区废气采取洒水、加湿等方式进行处理，并根据《江苏省大气污染防治条例》的要求设置必要的扬尘处理措施，减少扬尘的产生。
④建设过程中，尽量采用商品混凝土，不得在现场设置搅拌站等设施，减少施工期粉尘的产生及排放量。
⑤合理安排施工作业时间，尽量控制在大风条件下拆迁，减少扬尘的产生。
施工期经采取以上废气污染防治措施后，施工期扬尘可得到有效控制，对区域大气环境的影响在可接受范围内。
本次总罐区醋酸储罐建成后需要将PTA原料罐区醋酸储罐尾气治理设施进行拆除搬迁，搬迁过程中主生产装置正常运行。为降低尾气治理措施搬迁污染物排放，企业应制定搬迁管理计划，缩短污染防治措施搬迁时间。
(3)噪声
噪声是施工期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是噪声的产生源。
为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：
①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。
②施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。
③尽量避开敏感时间段进行施工。
④在高噪声设备周围设置掩蔽物。
除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，车辆行驶应避开居民点，另外应尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。
施工期经采取以上噪声防治措施后，施工噪声对区域声环境影响在可接受范围内。
(4)固体废物
施工期固体废物主要为建筑垃圾、施工队伍的生活垃圾、拆除储罐、污泥、残渣及废油泥等。
建筑垃圾主要包括挖掘的土石方、废建材（如砂石、混凝土、木材、废砖等）等，基本无毒性，有害程度较低，为一般固体废物，但处置不当，也会产生二次污染和水土流失等不良后果。生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾。
对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。所以本工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，交由环卫部门定期将之送往较近的垃圾场进行合理处置，严禁乱堆乱扔。
本项目原油储罐拆除过程中对储罐内油泥进行清理，清理后油泥为危险废物，清理后直接委托有资质单位处置；原料罐区储罐拆除清洗后外售其他厂家综合利用；残渣、污泥清理后直接委托有资质单位处置，不在厂内危险废物暂存仓库储存。
经采取以上防治措施后，施工期各类固废可妥善处理处置，防止产生二次污染。
二、 运营期环境影响简要分析：

(一)水环境影响分析

①评价等级
本项目废水经污水处理装置处理后回用于厂内绿化及循环水补水，废水不外排。
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)确定本项目地表水环境影响等级为三级B，等级判定详见表7.2-1。
表7.2-1  水污染影响型建设项目评价等级判定
评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/(m3/d)

水污染物当量数W/(无量纲)

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q＜200且W＜6000

三级B

间接排放

-

注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染当量数，应区分第一类污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物当量数从大到小排序，取得大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水一级其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍惜水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水文变化超过水环境质量标准要求的，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境，按三级B评价。

②地表水环境影响
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，主要对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。
生化东区污水处理装置采用活性污泥法，设计处理水量为7.8万t/d，现实际处理废水量约4万t/d，余量可满足本项目废水处理需求。
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图7-1 东区污水处理场工艺流程图
根据仪征市环境监测站2019年第三季度对仪征化纤公司长江排口废水排放情况数据统计，仪征化纤公司排水口监测结果见表7.2-2。
表7.2-2 仪征化纤公司长江排口排放水质情况
排放口

项目

污染物（mg/L）

pH

COD

氨氮

TP

SS

石油类

长江

排口

实测值

6.94

26

0.053

0.44

16

0.88

标准

6~9

60

8

0.5

70

5

是否达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标
从以上的分析可知，正常情况下，项目废水经污水处理场处理达标后尾水回用满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中标准限值要求，尾水回用是可行的。
 (二)大气环境影响分析

本项目不新增污染物排放，搬迁项目对现有无组织废气进行收集处理，降低污染物排放，项目建成后可减轻对周边环境影响。
①评价等级
本项目废气污染主要为运行过程产生的非甲烷总烃、氨气、硫化氢以及臭气浓度等废气污染物，BDO污水预处理废气处理装置工艺及规模不发生变化，考虑此部分废气影响已在现状监测中体现且例行监测数据均满足排放标准限值要求，本次影响评价不再进一步预测；本次评价针对新增排气筒进行分析预测，判定对环境影响程度。
按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：
Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci－采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

C0i一般选用GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值，对该标准中未包含的污染物，使用大气导则5.2中确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
评价工作等级的判定依据见表7.2-3。

表7.2-3  评价工作等级
评价工作等级

评价工作等级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax<1%

估算模型参数见表7.2-4。
表7.2-4 估算模型参数表
参数
取值
城市/农村选项
城市
130000
最高环境温度/℃
40.4
最低环境温度/-8.1℃
-15.1

土地利用类型
城市
区域湿度条件
潮湿
是否考虑地形
否
地形数据分辨率/m
90

是否考虑海岸线熏烟
否
离岸距离/m
/
岸线方位/°
/
本项目新增3根排气筒，污染物种类主要为非甲烷总烃，根据导则推荐的估算模型计算，结果见表7.2-5。
表7.2-5  项目大气环境影响评价估算模式结果一览表
分类

污染源

预测因子

排放速率

kg/h

Cmax/

(ug/m3)

Pmax/%

标准值/

(ug/m3)

D10%/km

有组织

BDO危废库
NMHC
0.0002
0.05
0.002
2000
/

罐区
NMHC
0.002
0.1049
0.005
2000
/

TA危废库
NMHC
0.002
0.48
0.024
2000
/

无组织

罐区
NMHC
0.05
64.055
3.2
2000
/
BDO危废库
NMHC
0.0002
0.67
0.033
2000
/
TA危废库
NMHC
0.0028
3.941
0.19
2000
/
由上表可知，本项目最大地面空气质量浓度占标率Pmax(NMHC)：1％＜3.53%＜10%，根据表7.2-3评价工作等级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，无需进一步预测。
②大气环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价不进行进一步预测与评价。
根据《制定大气污染物排放，标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：
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式中： Cm—为环境一次浓度标准限值（mg/m3）；

Qc—为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

r—为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；

L—为工业企业所需的卫生防护距离（m）；

A、B、C、D为计算系数。

经计算，各污染物的卫生防护距离结算结果详见表7.2-6
表7.2-6  本项目卫生防护距离计算结果
污染物
产生速率（kg/h）
面源面积（m2）
计算参数
卫生防护距离（m）
Cm（mg/m3）
A
B
C

D
取值
提级
罐区
NMHC
0.076
3262
2.0
470
0.021
1.85
0.84
1.134
50
BDO残渣库
NMHC
0.0001
100
470
0.021
1.85
0.84
0.003
50
TA残渣库
NMHC
0.02
300
470
0.021
1.85
0.84
1.828
50
由上表结算结果可知，本项目以罐区、危废库面源边界50m范围设置卫生防护距离，搬迁后污水处理区保持100m卫生防护距离不变。
根据现场周边概况，该范围内无学校、医院、居民区等敏感保护目标，今后该范围内亦不得建设上述敏感保护目标。
③废气污染物排放核算
本次搬迁项目污染物种类、排放浓度及排放量详见下表。
表7.2-7  大气污染物有组织排放量核算表

序 号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/（mg/m3）

核算排放速率/（kg/h）

核算年排放量/（t/a）

主要排放口

1

DA001
非甲烷总烃
0.04
0.0002
0.002
2

DA002
非甲烷总烃
4
0.002
0.018
3

DA003
非甲烷总烃
0.15
0.002
0.02
有组织排放总计

有组织排放总计

VOCs

0.04
表7.2-8  大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值/（mg/m3）

1

M1
BDO危废库
非甲烷总烃 
/
《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）
4.0

0.0025
2
M2
TA危废库
0.023
3
M3
罐区
0.43
 无组织排放总计

无组织排放总计

VOCs
0.45
表7.2-9大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）

1
VOCs

0.49
(三)声环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009，建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的3类地区，评价等级为三级。
本项目的噪声主要来自水泵、风机等的机械噪声，设备噪声级值为70~95dB（A），为了减少声源对环境的影响，本项目将选用低噪声的设备，并采取了隔声、减振、局部消声等工程措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，其噪声源强见表7.2-10。

表7.2-10本项目主要噪声源强表

序号

设备名称

声级值(dB(A))

数量

(台)

所在车间名称
离厂界最近距离(m)

治理措施

降噪效果(dB(A))
1
卸车泵
85
10
罐区
420
基础减振、局部消声
20
2
水泵
85
2
BDO污水处理区 
35
基础减振、局部消声
20
3

搅拌器
85
4
35
20
4

水泵
85
11
PTA污水预处理
350
基础减振、局部消声
20
本次采用点声源距离衰减模式，对本项目各厂界声环境影响进行预测。噪声距离衰减公示如下：
根据工程分析提供的噪声源参数，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源叠加。噪声预测模型及方法使用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）提供的方法。

①点声源衰减公式

计算采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的点声源衰减模式，计算公式如下：
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式中：L A(r0)——距声源r0距离上的A声压级；

Adiv——几何发散衰减，公式：Adiv=20lg（r/r0）。

Aatm——空气吸收引起的衰减，公式：[image: image9.wmf]1000
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，其中a为大气吸收衰减系数。

Abar——屏障引起的衰减。在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB(A)；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB(A)。

Agr ——地面效应衰减，公式：[image: image10.wmf])]
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，其中hm为传播路径的平均离地高度（m）。

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减。

②声级的计算

1）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
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式中：Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
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式中：Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

按照上面给出的计算公式计算各个点声源预测值和距离衰减时噪声对厂界影响值（贡献值），其预测结果见表7.2-11。
表7.2-11项目厂界声环境影响预测结果 单位dB（A）
预测点位置
预测情况
计算值
标准值（dB（A））
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
贡献值
41.88
22.58
26.36
32.04
/
叠加本底（昼）
54.2
53.5
53.9
53.4
65

叠加本底（夜）
50.4
50.3
49.9
50.8
55
达标情况
达标
达标
达标
达标
/
根据上表预测结果，本项目四周厂界噪声排放满足《工业企业噪声厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）,夜间≤55dB（A））。
因此，项目运营后，本项目噪声对周围声环境影响较小。为了使企业噪声影响降至最低，仍应采取一定的降噪措施：
①对生产设备定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。

②合理布局，将高噪声设备尽量安置在远离厂界位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。

经采取以上降噪措施后，本项目噪声对厂界外环境的影响可得到有效控制，对周围声环境影响较小。

(四)固体废物环境影响分析

本项目固废主要为污水预处理产生的残渣、现有储罐清理产生的油泥以及废活性炭，此部分废物均为危险废物，委托有资质单位处置。
搬迁项目设置2座危废仓库，分别位于BDO污水处理区及生化西区南片污水处理厂生化单元，其中BDO污水处理区为新建危废仓库，占地面积100m2；生化西区南片污水处理厂危废库为现有300m2仓库改造而成，现有仓库目前已按照要求防腐防渗，并在仓库设置导流槽及监控装置，本次改造主要对现有仓库顶部进行封盖，同时配套废气处理装置。TA残渣酸析池清理后在酸析池北侧本次新建100m2沥水间进行沥水，沥水过程持续周期约1天，沥水完成后运输至装置北侧危险废物暂存仓库贮存。沥水间设置导流槽对滤液进行收集，收集后经管道进入污水处理装置。
项目区地质结构稳定，不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区，所在地高于地下水最高水位。距离项目最近的居民（与本项目最近距离395m）为肖山村。因此，拟建项目危废暂存区选址可行。
项目BDO残渣危废及TA残渣采用包装桶或衬塑袋包装并用木架托盘暂存，可堆叠暂存，平均单位面积暂存能力以1吨计，最不利情况下项目全厂危险废物最大暂存量为BDO残渣45t、TA残渣115t，未超出最大储存量，项目危废堆场面积满足暂存要求。
表7.2-12 项目危废存放情况一览表
序号
贮存场所名称
固体废物名称
废物类别
废物代码
位置
占地面积m2
包装方式
贮存能力（t）
贮存周期
1
BDO部危废仓库
残渣
HW06

900-410-06

BDO部东侧
100
袋装
100
30d
2
TA危废仓库
残渣
HW06

900-410-06

生化西区南片
300
袋装
300
15d
根据上表分析可知，本项目危险废物暂存场所满足危废存放要求。
3）运输过程环境影响分析
本项目危险固废在厂区内的运输严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）进行，委外处置转移过程的运输由有资质的专业运输公司按规范进行。
危险废物在企业内部的转移是指在危险废物产生节点根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，并将其集中到适当的包装容器中，运至厂内危废库暂存，运输过程主要注意以下要点：
（1）应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；
（2）应采用专用的工具，参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。
（3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。
外部运输由有资质的专业运输公司根据相关规范进行。
4）处理、利用过程环境影响分析
运营期项目产生的残渣拟委托扬州东晟固废环保处理有限公司、南京中联水泥有限公司处置，其处置过程对环境的影响在可控范围内。
综上，项目对各类固体废物采取拟定防治措施后，各类固体废物对环境的影响在可接受的范围内。
（五）地下水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016，对照导则附录A，本项目属于“U城镇基础设施及房地产-154 仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”中 “其他”报告表项目，为Ⅲ类项目，根据导则要求，Ⅲ类项目环境且敏感程度为不敏感，评价等级为三级。具体地下水环境敏感程度及评价等级划分见表7.2-13和7.2-14。
表7.2-13  地下水环境敏感程度分级
分级
项目场地的地下水环境敏感特征
拟建项目属性
敏感
集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
区域无集中式饮用水水源地，无特殊地下水源地，项目所在地地下水敏感程度为不敏感。
较敏感
集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。
不敏感
上述地区之外的其它地区。
表7.2-14  地下水评价等级判定依据
项目类别
环境敏感程度


Ⅰ类项目
Ⅱ类项目
Ⅲ类项目
敏感
一
一
二
较敏感
一
二
三
不敏感
二
三
三
根据现场踏勘，项目所在地周边主要分布为工业企业，没有发现明显的排污现象，区域内可能的污染源主要为污水处理系统的污水渗漏。本项目对地下水可能影响的主要是污水处理区、储罐以及污水管线可能下渗对地下水产生的影响。
污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定的净化，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。
项目采取的措施主要有：危废库、池体等进行防渗处理；厂区地面除绿化区、预留空地外全部进行水泥硬化处理，防止物料运输时跑冒滴漏下渗污染地下水；防生产区排水管道采用耐腐蚀塑料管材，铺设管道前，先将地沟用水泥做防渗处理。
根据本次环评对PTA部项目区域地下水及土壤现状调查，区域地下水中除氨氮满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准外，其他因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅰ类标准。现有污水处理装置及罐区对地下水环境影响较小。本次评价认为，在做好危废仓库及装置区防腐防渗工作前提下，搬迁项目对地下水环境影响在可接受范围内。
（六）土壤环境影响分析
根据《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业——工业废水处理”，为Ⅱ类项目，本项目占地面积小于5hm2，属小型项目，由于现有厂界1km范围内存在肖山村居民点，环境敏感类型判定为敏感，因此，按照导则要求，判定本项目土壤评价等级为二级。
根据《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018中8.7.2章节，本次评价选取类比法进行预测评价。
本次项目为搬迁项目，搬迁后污水处理工艺、进水水质及处理规模等均不发生变化，罐区储罐原料及年使用量与现有项目保持一致，且搬迁后选址仍位于厂区范围内，因此具有类比可行性。
仪化PTA部污水预处理装置已运行多年，根据本次环评对现有污水处理区北片区（搬迁部分）及PTA部土壤调查，调查结果显示污水处理区及PTA部土壤中重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物及石油烃含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地的筛选值，现有污水处理区及PTA部土壤环境质量总体良好，污水处理装置及罐区正常运行过程对土壤环境影响在接受范围内。因此，本次环评认为搬迁项目在做好危废仓库及装置区防腐防渗工作确保各项污染防治措施稳定运行前提下，项目的建设对土壤环境影响在可接受范围内。
在日常生产运行过程中，企业应加强管理，从源头控制污染物排放，同时应做好绿化工作，利用植物吸附作用减轻土壤环境影响。
（七）生态环境影响分析
项目在企业现有厂区内建设，其用地为企业现有永久占地。根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011)中“4.2.1位于原厂界(或永久用地)范围内的工业类扩建项目，可做生态影响分析”，搬迁项目生态环境评价做影响分析。

项目运营期，环境污染方式为工业污染和生活污染，企业“三废”的排放，特别是部分有害物质的排放会对周边环境造成影响和隐患。
本项目排放的废水、废气、噪声污染对生态环境影响表现在以下几个方面：
①废水对生态环境的影响
拟建项目废水经过现有污水处理场处理达标后排入长江，根据现有检测数据可知，项目废水排放不会造成区域水环境功能的改变。

②废气对生态环境的影响

本次搬迁项目不新增废气污染物排放，搬迁后对现有无组织废气进行收集处理，进一步降低污染物的排放。根据现状监测数据，项目所在地空气环境质量良好，项目实施后不降低区域大区环境功能类别。
③噪声对生态环境影响

项目对主要高噪声源采取了有效的隔音降噪措施，确保其达标排放，噪声不会对周围生态环境产生影响。

④固体废物对生态环境的影响

拟建项目对产生的固体废物采取规范有效的处理措施、处置措施，其外排量为零，对周围生态环境无影响。

综上所述，拟建项目各项污染物经治理后可达标排放，对周围生态的影响在可接受范围内。

 (八)风险影响评价
1）环境风险潜式初判
建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级，划分依据详见表7.2-15。
表7.2-15  建设项目环境风险潜势划分
环境敏感程度（E）
危险物质及工艺系统危险性（P）
极高危害（P1）
高度危害（P2）
中度危害（P3）
轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）
IV+

IV
III
III
环境中度敏感区（E2）
IV
III
III
II
环境低度敏感区（E3）
III
III
II
I
注：IV+为极高环境风险
根据项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判定。
①危险物质数量与临界量比值（Q）
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及环境风险物质为储罐区醋酸，同时对照《危险化学品名录》（2018版）及《重大危险源辨识》(GB18218-2018)，项目Q值计算详见表7.2-16。
表7.2-16  Q值确定
序号
危险物质名称
CAS号
最大存在总量qn/t
临界量Qn/t
该种危险物质Q值
1
醋酸
64-19-7
4372
10
437.2
项目Q值

437.2
②行业及生产工艺（M）
分析项目所属行业及生产工艺特点，按下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表7.2-17 行业及生产工艺（M）

行业
评估依据
分值
本项目

M分值

石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等

涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺

10/套

/

/
无机酸制酸工艺、焦化工艺

5/套

/

/
其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区

5套/罐区

设置储罐区
5
合计M

5
③危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定危险物质及工艺系统危险性（P）等级。

表7.2-18 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

危险物质数量与临界量比值（Q）

行业及生产工艺（M）

M1

M2

M3

M4

Q≥100

P1

P1

P2

P3

10≤Q＜100

P1

P2

P3

P4

1≤Q＜10

P2

P3

P4

P4

本次搬迁项目Q≥100、M=5（M4），因而危险物质及工艺系统危险性等级判定为P3。

④环境环境敏感程度（E）的分级确定
（1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表7.2-19 大气环境敏感程度分级

分级

大气环境敏感性

E1

周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

E2

周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

E3

周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人

企业周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数（157980人）＞5万人。因此，项目大气环境敏感程度分级为E1。

（2）地表水环境

地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表7.2-20和表7.2-21，分级原则见表7.2-22。

表7.2-20地表水功能敏感性分区

敏感性

地表水环境敏感特征

敏感F1

排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的

较敏感F2

排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

低敏感F3

上述地区之外的其他地区

事故状态下事故水进入仪征市沿山河（胥浦河），根据扬州市仪征生态环境局发布的《2019年仪征市年度环境质量公报》：“仪扬河（仪征段）、胥浦河、沿山河、龙河水质现状为地表水Ⅳ类，能满足相应的地表水功能区要求”，判定沿山河水质类别为Ⅳ类，暴雨时期以1m/s计，24小时流经范围为86.4公里，未跨国界或省界，故地表水敏感性为较敏感F3。

表7.2-21 环境敏感目标分级

分级

环境敏感目标

S1

发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； 自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

S2

发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

S3

排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。

表7.2-22项目环境敏感特征表

环境敏感目标

地表水功能敏感性
F1

F2

F3

S1

E1

E1

E2

S2

E1

E2

E3

S3

E1

E2

E3

根据上表，项目地表水环境敏感程度分级为E3。

（3）地下水环境

项目地下水评价范围内不涉及水源地等水资源保护区及其他环境敏感区。

地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表7.2-23和表7.2-24。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表7.2-23地下水功能敏感性分区

敏感性

地下水环境敏感特征

敏感G1

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

较敏感G2

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a
不敏感 G3

上述地区之外的其他地区

a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区

对照《江苏省国家级生态红线保护规划》，区域不涉及上表中的地下水敏感区，判定区域地下水功能敏感性为不敏感G3。

表7.2-24 包气带防污性能分级

分级

包气带岩土的渗透性能

D3

Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

D2

0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

D1

岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

Mb：岩土层单层厚度（本项目地表下第一层素填土层厚度0.5m）
K：渗透系数（综合平均渗透系数1.13×10-6cm/s）
根据仪征化纤公司前期地质勘察及水文试验资料，项目包气带渗透性能属于D1类别。

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7.2-25。

表7.2-25地下水环境敏感程度分级

包气带防污性能

地下水功能敏感性

G1

G2

G3

D1

E1

E1

E2

D2

E1

E2

E3

D3

E2

E3

E3

根据上表，项目地下水环境敏感程度分级为E2。

项目环境敏感特征详见表7.2-26。

表7.2-26 项目环境敏感特征表

类别

环境敏感特征

环

境

空

气

厂址周边5km范围内

序号

敏感目标名称

相对方位

距离/约km

属性

人口数(约)

此部分见表3-11
厂址周边500m范围内人口数小计

7800
厂址周边5km范围内人口数小计

157980
大气环境敏感程度E值

E1
地表水

受纳水体

序号

受纳水体名称

排放点水域环境功能

24h内流经范围/km

沿山河
Ⅳ类
暴雨时期以1m/s计，24小时流经范围为86.4公里，未跨国界或省界

内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标

序号

敏感目标名称

环境敏感特征

水质目标

与排放点距离/m

无
地表水环境敏感程度E值

E3
地下水

序号

环境敏感区名称

环境敏感特征

水质目标

包气带防污性能

与下游厂界距离/m

1

上述地区之外的其它地区

/

/

根据区域最近岩土工程勘察报告，项目所在地岩土层单层厚度0.5m=Mb<1.0m；根据场地内的渗水试验结果，该层渗透系数1.13×10-6cm/s＞10-6cm/s，因而包气带防污性能为D1

/

地下水环境敏感程度E值

E2

表7.2-27  环境风险潜势判定

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
环境中度敏感区（E2）

Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
环境低度敏感区（E3）

Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
注：Ⅳ+为极高环境风险。

项目危险物质及工艺系统危险性等级判定为P3，大气及地下水环境风险潜势为Ⅲ，地表水环境风险潜势为Ⅱ。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，项目各环境要素风险评价等级判定如下：
表7.2-28 建设项目环境风险评价等级划分
环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对与详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录A。

2）环境风险识别
①物质危险性识别
根据项目涉及的原辅材料、中间产品、副产品等，按照导则中附录B识别物质危险性结果见表7.2-29。

表7.2-29 项目物质危险性识别表

物质名称

分布位置

易燃易爆特性

有毒有害危险特性

乙酸

罐区

闪点：39℃,易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。

LD50:3310mg/kg（大鼠经口）

LC50:13791mg/m3（小鼠吸入，1h）

②生产系统危险性识别
根据平面布置功能区划，结合物质危险性识别，生产过程主要危险单元为罐区，危险单元主要危险物质最大存在量如下表所示。
表7.2-30 危险单元内危险物质最大存在量
危险单元
危险物质
最大存在量t
罐区
醋酸
4372
生产过程中的潜在风险主要有：火灾、爆炸、毒性伤害及腐蚀等。涉及的生产过程危险性如下表7.2-31。

表7.2-31 危险单元潜在风险分析
危险单元
潜在风险源
主要危险物质
危险性
存在条件、转化为事故的触发因素
是否为重点风险源
罐区
醋酸储罐
醋酸
火灾、爆炸、泄漏
腐蚀、密封件破裂等导致泄漏；反应系统压力骤升；遇明火等

是
施工过程环境风险识别：本次项目实施过程对现有部分淘汰设备的拆除、新设备的安装、管线的连接等过程可能存在环境风险。

③次生影响识别
项目所使用的化学原料大部分具有潜在的危害，在贮存、运输和使用过程中可能发生泄漏和火灾爆炸，部分化学品在泄漏和火灾爆炸过程中遇水、热火其他化学品等会产生伴生和次伴生的危害。项目涉及的风险物质事故状况下的伴生/次伴生危害详见表7.2-32。
表7.2-32项目风险物质事故状况下伴生/次伴生危害统计表
化学品名称
条件
伴生和次生事故及产物
危害后果
大气污染
水体污染
土壤污染
乙酸
遇热、明火、或氧化剂
燃烧爆炸
有毒物质自身和次生的CO、NOx等有毒物质以气态形式挥发进入大气，产生的的伴生/次生危害，造成大气污染。

有毒物质经清净下水管等排水系统混入清净下水、消防水、雨水中，经厂区排水管线流入地表水体，造成水体污染。

有毒物质自身和次生的有毒物质进入土壤，产生的的伴生/次生危害，造成土壤污染。

此外，堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。
④危险物质环境转移途径识别
根据项目物质及生产系统危险性识别结果，分析环境风险类型、危险物质向环境转移的可能途径和影响方式如下表7.2-33。
表7.2-33 环境风险事故及危险物质向环境转移途径识别表
环境风险

事故类型

事故位置

事故危害形式

污染物转移途径

大气

排水系统

土壤、地下水

泄漏

罐区
气态

扩散

/

/

液态

/

漫流

渗透、吸收

/

生产废水、清下水、雨水、消防废水

渗透、吸收

火灾引发的次伴生污染

罐区
毒物蒸发

扩散

/

/

烟雾

扩散

/

/

伴生毒物

扩散

/

/

消防废水

/

生产废水、清下水、雨水、消防废水

渗透、吸收

爆炸引发的次伴生污染

罐区
毒物逸散

扩散

/

/

伴生毒物

扩散

/

/

消防废水

/

生产废水、清下水、雨水、消防废水

渗透、吸收

环境风险防控设施失灵或非正常操作

环境风险防控设施

气态

扩散

/

/

液态

/

生产废水、清下水、雨水、消防废水

渗透、吸收

固态

/

/

渗透、吸收

非正常工况

罐区
气态

扩散

/

/

液态

/

生产废水、清下水、雨水、消防废水

渗透、吸收

污染治理设施非正常运行

污水处理站

废水

/

生产废水

渗透、吸收

废气处理系统

废气

扩散

/

/

④环境风险识别结果
表7.2-34 项目环境风险识别结果
危险单元
潜在风险源
主要危险物质
环境风险类型
环境影响途径
可能受影响的环境敏感目标
罐区
醋酸储罐
醋酸
火灾、爆炸引起次生
扩散，事故或消防废水漫流、渗透、吸收
周边居民、地表水、地下水等
泄露
扩散、漫流、渗透、吸收
周边居民、地表水、地下水等
泄露
扩散、漫流、渗透、吸收
周边居民、地表水、地下水等
3）环境风险分析
①概率分析
泄漏事故类型如容器、管道、泵体、压缩机的泄漏和破裂等泄漏频率采用风险导则（HJ 169-2018）附录E.1，详见下表7.2-35。

表7.2-35 泄漏频率表

部件类型

泄漏模式

泄漏频率

反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器

泄漏孔径为10mm孔径

1.00×10-4/a

10min内储罐泄漏完

5.00×10-6/a

储罐全破裂

5.00×10-6/a

常压单包容储罐

泄漏孔径为10mm孔径

1.00×10-4/a

10min内储罐泄漏完

5.00×10-6/a

储罐全破裂

5.00×10-6/a

常压双包容储罐

泄漏孔径为10mm孔径

1.00×10-4/a

10min内储罐泄漏完

1.25×10-8/a

储罐全破裂

1.25×10-8/a

常压全包容储罐

储罐全破裂

1.00×10-8/a

内径≤75mm的管道

泄漏孔径为10%孔径

5.00×10-6/（m·a）

全管径泄漏

1.00×10-6/（m·a）

75mm<内径≤150mm的管道

泄漏孔径为10%孔径

2.00×10-6/（m·a）

全管径泄漏

3.00×10-7/（m·a）

内径>150mm的管道

泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）

2.40×10-6/（m·a）

全管径泄漏

1.00×10-7/（m·a）

泵体和压缩机

泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）

5.00×10-4/a

泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏

1.00×10-4/a

②风险事故情形设定
考虑可能发生的事故情形涉及的危险物质、环境危害、影响途径等方面，本次选取以下具有代表性的事故类型，详见表7.2-36。
表7.2-36  本项目风险事故情形设定一览表

序号

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

统计概率

是否预测

1
罐区

物料

醋酸

全管径泄露

扩散

1×10-7/（m·a）

是

2
火灾爆炸次伴生

扩散，消防废水漫流

5.00×10-6/a

是

3
火灾爆炸过程未完全燃烧物扩散

扩散

5.00×10-6/a

否
4
污水处理站

污水站

氨、硫化氢等

管道10%孔径泄漏

大气扩散

5.00×10-6/（m·a）

否

5
废水

收集池泄漏，污水处理区防渗层损坏渗漏

漫流、地下水渗漏

5.00×10-6/a

是

6
废气处理设施

生物滤池等

非甲烷总烃、氨气、硫化氢等
管道10%孔径泄漏

大气扩散

5.00×10-6/（m·a）

否

由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。

③最大可信事故设定

本次评价筛选出最大可信事故情形如下：
（1）、危险物质泄漏事故

根据物料理化性质、毒性及火灾危险特性调查可知，醋酸具有较强的毒性、刺激性。根据《建设项目环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中附录H给出的重点关注的危险物质大气毒性终点浓度排序，并考虑危险物质的性质、厂区储存量等因素，本次评价最终筛选出醋酸作为项目泄露事故风险因子。

（2）、次生/伴生环境污染事故

若燃烧爆炸性危险物质泄漏，遇明火、静电或强氧化剂等引发火灾或爆炸事故，将伴生/次生污染物释放。根据物料理化性质、毒性及火灾危险特性调查可知，醋酸对水环境影响较大，本次评价最终筛选出醋酸作为项目次生/伴生事故风险因子。
综上，考虑全厂的风险物质及可能发生的风险事故后，本次评价确定定量计算的最大可信事故为：罐区醋酸储罐泄露事故，醋酸泄露伴生环境风险事故及高浓度废水事故性排放。
④源项分析
项目醋酸最大单罐储存容积为3000m3，尺寸为φ15×15m，罐区设置有围堰，尺寸为88m×35m，液池面积3080m2。罐区典型损坏类型取储罐与其输送管道的连接处泄露，裂口尺寸按管径（DN150）的100%计。项目储罐区设置紧急控制系统，参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，项目泄露持续时间取10min。
（1）泄漏源强计算
液体泄露过程速率按照伯努利方程进行计算：
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计算过程各参数取值如下表所示：
表7.2-37  醋酸储罐管道泄露量计算
符号

含义

单位

参数

Cd

液体泄漏系数

/

0.65

A

裂口面积

m2
0.0176

ρ

泄漏液体密度

kg/m3
1043

P

容器内介质压力

Pa

常压

P0

环境压力

Pa

常压

G

重力加速度

m/s2
9.8

h

裂口之上液位高度

m

7.5

Q

液体泄漏速度

kg/s

144.8

/

泄漏时间

s

600

/

泄漏量

t

86.88

（2）蒸发速率计算
本项目泄漏物质在常温常压下为液态，当发生泄漏时，物料以液体形式泄漏到地面形成液池，在液池表面气流作用下发生质量蒸发现象，从而扩散进入大气。
根据导则附录F，液体质量蒸发速率由以下公式计算：
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表7.2-38  液池蒸发模式参数
大气稳定度

n

α

不稳定（A,B）

0.2

3.846×10-3
中性（D）

0.25

4.685×10-3
稳定（E ,F）

0.3

5.282×10-3
液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。本次计算按照围堰最大等效半径计，按照最不利气象条件及常见气象条件下计算蒸发速率。
表7.2-39  醋酸储罐管道泄露蒸发污染源参数
符号

含义

单位

数值

最不利气象

常见气象

P

液体表面蒸汽压

Pa

2994

R

气体常数

J/（mol•K）

8.314

T0
环境温度

K

298.15

289.52

M

物质摩尔质量

kg/mol

0.06

U

风速

m/s

1.5

2.7

r

液池半径

M

28.5

α,n

大气稳定度系数

/

F

E

Q

质量蒸发速率

kg/s

0.27

0.43

（3）泄露及火灾爆炸伴生事故
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录F火灾爆炸事故中未参与燃烧有毒有害物质的释放比例取值见表F.4.

表7.2-40 火灾爆炸事故有毒有害物质释放比例 单位%

Q

LC50
＜200

≥200，＜1000

≥1000，＜2000

≥2000，＜10000

≥10000，＜20000

≥20000

≤100

5

10

＞100,≤500

1.5

3

6

＞500,≤1000

1

2

4

5

8

＞1000,≤5000

0.5

1

1.5

2

3

＞5000,≤10000

0.5

1

1

2

＞10000,≤20000

0.5

1

1

＞20000,≤50000

0.5

0.5

＞50000,≤100000

0.5

注：LC50为物质半致死浓度，mg/m3；Q为有毒有害物质在线量，t。

根据上表可知，醋酸10000＜LC50＜20000，500＜Q＜1000，故火灾爆炸事故未完全燃烧有毒有害物质释放量按照泄露量（86.88t）8%计，此部分释放量为6.95t，火灾事故中考虑40%进入消防废水，则最终释放速率为0.384kg/s。火灾消防用水流量为600L/s，以消防历时3h计，事故废水总水量为2160t，折算COD浓度为1143.5mg/L。
⑤风险预测与评价
（1）大气环境风险预测与评价
《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录G中推荐了SLAB模型和AFTOX模型，预测模型的选取要首先判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对于空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数作为标准进行判断。
预测主要参数详见表7.2-41。

表7.2-41 预测模型主要参数表

参数类型

选项

参数

基本情况

事故源经度/（°）

119.098788E

事故源纬度/（°）

32.284132N

事故源类型

管道泄漏

气象参数

气象条件类型

最不利气象

最常见气象

风速/（m/s）

1.5

2.7
环境温度/℃
25

15.9
相对湿度/%

50

75

稳定度

F

E

其他参数

地面粗糙度/m

0.05
是否考虑地形

否

地形数据精度/m

/

根据导则附录H，项目拟定风险源中危险物质大气毒性终点浓度详见表6.9.4-2。

表7.2-42 建设项目预测各有毒有害物质终点浓度
物质名称

毒性终点浓度-1/（mg/m3）

毒性终点浓度-2（mg/m3）

醋酸
610
86
醋酸泄漏在未被点燃的情况下，醋酸蒸气的理查德森数Ri＞0.04，为重质气体，选用SLAB模型进行预测；醋酸泄漏理查德森数计算见表。
表7.2-43醋酸泄露理查德森数计算表
危险物质

排放物质进入大气的初始密度

环境空气

密度

瞬时排放的物质质量

10m高处风速

理查德森数

ρrel
ρa
Qt
Ur
Ri
kg/m3
kg/m3
kg

m/s

/

醋酸

2.41

1.29

162

1.5

34.5

不同气象条件下（最不利气象条件、发生地最常见气象条件）不同距离处有毒有害物质最大浓度详见表7.2-44。危险物质浓度达到评价标准时的最大影响范围图见图7.2-1。
表7.2-44 不同气象条件下不同距离处有毒有害物质最大浓度（醋酸管道泄漏）
距离 (m)

最不利气象条件

距离 (m)

发生地最常见气象条件

浓度出现时间(s)

高峰浓度(mg/m3)

浓度出现时间(s)

高峰浓度(mg/m3)

2.53

329

122.05

2.53

308

86.64992

5.06

322

200.39

5.06

306

116.73993

7.59

314

259.782

7.59

304

135.41634

10.1

307

307.034

10.1

302

149.83345

12.6

300

347.812

12.6

300

161.08263

20.2

322

441.433

20.2

306

185.99248

25.7

337

483.987

25.7

311

196.54569

30.8

344

460.921

30.8

313

183.73139

34

348

444.267

34

314

175.98887

38.4

355

426.773

38.4

316

166.81015

41.2

359

414.582

41.2

317

160.02385

53.1

376

373.942

53.1

322

141.42092

65

393

338.834

65

327

125.47643

72.6

404

320.071

72.6

330

116.73557

81.6

416

299.918

81.6

334

107.95174

92.2

432

278.382

92.2

338

99.087221

105

449

257.234

105

343

90.343035

119

470

235.276

119

349

81.740818

137

495

212.331

137

356

72.189017

157

525

190.388

157

365

63.786567

182

559

168.456

182

375

55.763876

210

600

147.912

210

387

47.471285

245

644

122.714

244

401

40.368761

288

695

100.361

284

417

34.099563

341

756

81.038

331

436

28.130807

407

828

64.669

529

518

15.038766

489

913

50.765

620

556

11.971316

591

1010

39.257

728

600

9.4749518

719

1130

30.1

858

646

7.1108175

878

1270

22.827

1020

699

5.2912039

1080

1440

16.947

1210

763

3.9242095

1320

1630

12.319

1450

838

2.8640753

1630

1860

9.065

1750

926

2.0870825

2010

2130

6.454

2110

1030

1.5283175

2490

2450

4.641

2550

1150

1.1080066

3080

2830

3.301

3080

1300

0.8052968

3810

3270

2.318

3730

1470

0.5851362

4710

3800

1.637

4530

1670

0.4235912

5820

4420

1.143

5500

1910

0.3092385
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图7.2-1 危险物质浓度达到评价标准时最大影响范围图（常见气象）
[image: image17.png]



图7.2-2危险物质浓度达到评价标准时最大影响范围（最不利气象）

表7.2-45  醋酸泄露各关心点的有毒有害物质浓度随时间变化表（mg/m3）

名称

单位
时间(秒)

气象条件

50

100

200

300

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

肖山村

浓度(mg/m³)

0

0

0

0

0

0

27.47

27.47

27.47

27.47

27.47

27.47

最不利气象条件

曹巷

0

0

0

0

0

0

0

0.087

10.13

10.13

10.13

10.13

十五里墩

0

0

0

0

0

0

0

0.094

10.18

10.18

10.18

10.18

唐庄

0

0

0

0

0

0

0

0

0.256

7.312

7.312

7.312

唐营

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.051

1.703

4.772

孔庄

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.029

1.230

4.628

胥浦家园

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.038

1.057

钱家大庄

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.004

0.284

香缇丽舍

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.037

农歌

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.021

砖井

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.139

2.340

青山镇

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.01

肖山村

浓度(mg/m³)

0

0

0

0

0

0

38.52

38.52

38.52

38.52

38.52

38.52

发生地最常见气象条件

曹巷

0

0

0

0

0

0

0

0.02

7.20

14.48

14.48

14.48

十五里墩

0

0

0

0

0

0

0

0.03

9.587

15.05

15.05

15.05

唐庄

0

0

0

0

0

0

0

0

0.125

6.89

10.82

10.82

唐营

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.027

1.55

7.33

孔庄

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.034

1.75

7.41

胥浦家园

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.05

1.45

钱家大庄

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.005

0.351

香缇丽舍

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.029

农歌

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.023

砖井

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.003

0.307

4.376

青山镇

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.003

注：0.000表示浓度小于10-3 mg/m3。

（2）地表水环境风险预测与评价
沿山河河宽约20m，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ 2.3-2018)，本次采用连续稳定排放平面二维数学模型进行预测。模型基本方程如下：
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假设风险源排放点位于沿山河上，沿山河全长约10km，河宽约20米，水深约3m，水流较慢，正常状态流速约0.05m/s，排放点据下游胥浦河汇水口4300m、长江汇水口约7858米。沿山河水文、水质条件参数取值如表7.2-46所示。

表7.2-46  各参数取值

参数

值

备注说明

CP(mg/L)

1143.5
消防废水中COD浓度

Qp(m3/s)

0.2
消防废水流入沿山河流量

u(m/s)

0.05

沿山河流速

Ch(mg/L)

30
按照水环境质量标准取值
Qh(m3/s)

3
根据流速、平均断面面积计算

T(h)

3

事故排放时间

本次预测涉及的水域主要是沿山河，沿山河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（COD  30mg/L）。

根据上文建立的河流均匀混合模型、设计水文条件以及选取的各项计算参数，当发生含有消防废水排入沿山河的事故时，从雨水排口所在断面至下游胥浦河各断面COD浓度值基本完全混合，且超过了沿山河执行的标准值。

表7.2-47  消防废水排入沿山河中COD浓度情况

C（x，y）

Y

5

10

20

X

10
171.173
80.389
30.818
20
148.435
100.757
39.014
40
121.118
100.429
55.138
60
106.443
94.383
62.396
80
97.056
88.953
65.221
100
90.403
84.490
66.087
200
73.128
70.963
63.336
300
65.153
63.966
59.607
400
60.304
59.533
56.642
500
56.949
56.400
54.311
600
54.446
54.030
52.435
700
52.483
52.155
50.888
800
50.887
50.620
49.585
900
49.556
49.333
48.468
1000
48.421
48.233
47.497
1100
47.439
47.277
46.641
1200
46.577
46.435
45.880
1300
45.812
45.687
45.197
1400
45.126
45.015
44.580
1500
44.507
44.408
44.017
1600
43.944
43.854
43.502
1700
43.429
43.348
43.028
1800
42.955
42.881
42.589
1900
42.517
42.449
42.182
2000
42.110
42.048
41.802
2100
41.732
41.674
41.447
2200
41.378
41.324
41.114
2300
41.046
40.996
40.801
2400
40.733
40.687
40.505
2500
40.439
40.396
40.226
2600
40.161
40.120
39.961
2700
39.897
39.859
39.710
2800
39.647
39.611
39.471
2900
39.409
39.376
39.243
3000
39.183
39.151
39.026
3100
38.966
38.937
38.819
3200
38.760
38.732
38.620
3300
38.562
38.536
38.430
3400
38.373
38.348
38.247
3500
38.191
38.167
38.072
3600
38.017
37.994
37.903
3700
37.849
37.828
37.741
3800
37.688
37.667
37.585
3900
37.533
37.513
37.434
4000
37.383
37.364
37.288
4100
37.238
37.220
37.148
4200
37.098
37.081
37.012
4300
36.963
36.947
36.880
4400
36.833
36.817
36.753
4500
36.706
36.691
36.630
从上表可以看出，高浓度消防废水排入沿山河后，沿山河存在超标现状。由于沿山河河宽，水流慢，水动力较差，当高浓度消防废水排入沿山河，对沿山河水体影响较大。因此，一旦发生上述突发环境事故，建设单位应及时做好拦截，将消防废水引入事故池，从而杜绝消防废水直接进入地表水河造成水质污染。

（3）地下水环境风险预测与评价
潜水含水层较承压含水层易于污染，是建设项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。根据本项目信息，选择COD作为预测因子，污染物非正常排放工况的预测情景为无防渗措施条件下的渗漏，预测时长为10年。
污染物非正常排放工况的潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：
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式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0—地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc( )—余误差函数。

计算参数根据场地地质勘查数据并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况取得的水文地质参数。

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U＝K×I／n

D＝aL×Um

其中：U—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，‰；

n—孔隙度；

D—弥散系数，m2/d；

aL—弥散度，m；

m—指数，本次取值1.085。

根据水文地质调查章节分析数据，本项目各计算参数如下所示。
表7.2-48 各计算参数一览表
 参数含水层

渗透系数K（m/d）

水力坡度I（%）

有效孔隙度n

弥散系数DL（m2/d）

潜水层

0.61
0.005
0.4

0.41
同时根据U =KI/n，计算出潜水层的地下水平均流速U 为0.00762m/d。
（2）预测因子

企业的污水收集池和管道的渗漏是地下水的主要污染来源，本次预测因子主要选择CODCr，而SS在进入地下水之前很容易被包气带土壤吸附，进入地下水中含量很少，可以不作为主要的评价因子。
表7.2-49 污染源及预测因子

污染所在位置

污染源

排放方式

预测因子

BDO调节池
生产废水

连续

CODMn
本次预测标准采用《地下水质量标准》III类水标准，并将标准的十分之一作为其影响范围。各预测因子超标范围和影响范围的贡献浓度设定见7.2-50。

表7.2-50 预测因子超标范围和影响范围贡献浓度值

污染源所在位置

污染源

预测因子

超标范围贡献浓度值(mg/L)

影响范围贡献浓度值(mg/L)

废水收集池

生产废水

CODMn

3.0

0.3

以生产废水收集池持续泄漏，污染地下水作为源强，则下渗污水的CODCr计12000mg/L，对于同一种水样，CODCr与CODMn之间存在一定的线性比例关系：CODCr=k CODMn，一般来说，1.5<k<4.0。为保守起见，本次k取1.5，则污水池中折算后的高锰酸盐指数浓度约为8066mg/L。
表7.2-51废水收集池高锰酸盐指数超标及影响范围
污染物

《地下水环境质量标准》中Ⅲ类水体标准值

模拟迁移时间（天）

最大超标距离（m）

最大影响距离（m）

COD

3.0mg/L

（参照高锰酸钾指数）

100

10
12
1000

39
44
3650

88
98
从上表可以看出，根据污染指数评价确定高锰酸盐在地下水中污染范围为：100 天扩散到12m；1000 天将扩散到44m；3650d将扩散到98m远。生产废水在污水收集池发生渗漏的条件下渗，10年内对周围地下水影响范围较小。
4）环境风险防范措施
①大气环境风险防范措施 

（1）建设项目建构筑物布置和安全距离严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）和《石油化工企业设计防火规范》（2018版）中相应防火等级和建筑防火间距要求来设置项目各生产装置之间的防火间距。
（2）在施工及检修等过程中，应在施工区设置围挡，严禁动火，如确需采取焊接等动火工艺的，应向公司申请，经批准、并将车间内的其他生产装置停产后，方可施工；施工过程中，应远离车间内的生产设备，如反应器等；远离廊道等设施，防止发生连锁风险事故。
（3）在贮罐和贮槽周围设计符合要求的围堰。围堰采用钢筋混凝土结构，直径根据储罐的具体尺寸确定；安装液位上限报警装置和可燃气体报警仪，按规程操作；安装防静电和防感应雷的接地装置，罐区内电气装置符合防火防爆要求；严格按照存储物料的理化性质保障贮存条件；储罐区设置自动探测装置，若易燃易爆物质的浓度超过允许浓度，则开启报警装置。 
（4）敞开空间内的泄漏事故发生时，应首先查找泄漏源，及时修补容器或管道，以防污染物更多的泄漏；为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发，以减小对环境空气的影响。易挥发物料发生泄漏后，应对扩散至大气中的污染物采用洗消等措施，减小对环境空气的影响。
（5）火灾、爆炸等事故发生时，应使用水、干粉或二氧化碳灭火器扑救，灭火过程同时对邻近储罐进行冷却降温，以降低相邻储罐发生联锁爆炸的可能性。同时对扩散至空气中的未燃烧物、烟尘等污染物进行洗消，以减小对环境空气的影响。
②水环境风险防范措施
 （1）构建环境风险三级应急防范体系
第一级防控体系的功能主要是将事故废水控制在事故风险源所在区域单元，该体系主要是由储罐区防火墙、装置区围堰、车间内废水收集池以及收集沟和管道等配套基础设施组成，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；
第二级防控体系必须建设厂区应急事故水池、拦污坝及其配套设施（如事故导排系统），防止单套生产装置（罐区）较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染；
事故应急池应在突发事故状态下拦截和收集厂区范围内的事故废水，避免其危害外部环境致使事故扩大化，因此事故应急池被视为企业的关键防控设施体系。事故应急池应必需具备以下基本属性要求：专一性，禁止他用；自流式，即进水方式不依赖动力；池容足够大；地下式，防蚀防渗。
第三级水环境风险防控体系是针对企业厂内防范能力有限而导致事故废水可能外溢出厂界的应急处理。可根据实际情况实现企业自身事故池与化工园区公共事故应急池连通，或与其他临近企业实现资源共享和救援合作，增强事故废水的防范能力。
（2）事故水池设置及收集
结合项目可研资料、仪化公司内部管理分区划定及本项目实际建设情况，本次事故火灾按照罐区进行分析。
本次应急事故废水池容量计算公式如下：
V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5
注：（V1＋V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2－V3，取其中最大值。
V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；
V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3。
V2=∑Q消t消
Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；
t消—消防设施对应的设计消防历时，h；
V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；
V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。
V5＝10qF
q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；
q=qa/n

qa—年平均降雨量，mm；
n—年平均降雨日数；
F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2。
罐区防火堤内容积可作为事故排水储存有效容积。
在现有储存设施不能满足事故排水储存容量要求时，应设置事故池。
V事故池＝V总－V现有
V现有—用于储存事故排水的现有储存设施的总有效容积。
本次计算拟定罐区最大储罐（醋酸储罐，规格为2723m3）发生泄漏。
V1＝2723m3，单个醋酸储罐的贮存量。
V2＝864.9m3，罐区消防用水量。
根据《石油化工企业设计防火标准》（2018年版）8.4章节：
当着火罐为立式储罐时，距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐应进行冷却。
本项目醋酸储罐为立式储罐，储罐直径为15m，临近醋酸储罐距离罐壁直线距离为19m，在1.5倍着火罐直径范围内，应考虑相邻罐冷却用水。
罐壁高于17m储罐、容积等于或大于10000m3储罐、容积等于或大于2000m3低压储罐应设置固定式消防冷却水系统。
本项目醋酸储容积大于2000m3，罐区设置固定式消防冷却水系统。
可燃液体储罐消防冷却用水的延续时间：直径大于20m的固定顶罐和直径大于20m浮盘用易熔材料制作的内浮顶罐应为6h；其他储罐可为4h。
项目醋酸属于可燃液体，直径为15m，根据企业可研提供设计资料，此部分持续时间按照4h计算。经计算着火罐及临近罐4h消防水量为763.9m3。
应按火灾时消防用水量最大的罐组计算， 其水量应为配置泡沫混合液用水及着火罐和邻近罐的冷却用水量之和。
项目罐区半固定泡沫灭火系统混合液量为202m3/h，设计持续时间为0.5h，此部分消防水量为101m3。
罐区消防冷却系统供水范围、供水强度和设置方式应符合下表规定。
表7.2-52 消防冷却水的供水范围和供水强度
项目

储罐形式

供水范围

供水强度

移动式水枪冷却

着火罐

固定顶罐

罐周全长

0.8L/s•m

浮顶罐、内浮顶罐

罐周全长

0.6L/s•m

临近罐

罐周半长

0.7L/s•m

固定式冷却

着火罐

固定顶罐

罐壁表面积

2.5L/min•m2

浮顶罐、内浮顶罐

罐壁表面积

2.0L/min•m2
临近罐

罐壁表面积的1/2

2.5L/min•m2
根据计算，罐区消防用水量为864.9m3。
V3＝0m3，即不考虑移走的量。
V4＝0m3，事故情况下罐区不考虑其他生产废水的产生。
V5＝38.3m3。项目区年平均降雨量1102.5mm，年平均雨日按100天计，罐区汇水面积0.3 hm2。
V总＝V1＋V2－V3＋V4+V5＝2723+864.9-0+0+38.3=3626.2m3
V围堰
根据企业规划，醋酸储罐区设置有1.6m高的围堰，罐区（88*35=3080m2）有效占地面积（去除储罐设施占地432.5m2）为2647.5m2，围堰内有效容积为4236m3。
V事故池
V事故池=V总-V围堰=3626.2-4236=-609.8m3。考虑事故状态下雨水无法全部收集进入围堰内，需单独设置约100m3事故应急池。项目BDO污水处理区初期雨水进入BDO污水预处理区新建事故水池收集后进入污水处理系统。
根据仪化公司现有实际情况，公司现有水体风险防控措施按照3大片区进行划分，本次醋酸罐区位于第一片区，第一片区目前设置12200m3事故废水池，现有事故废水池大小满足项目需求。
事故应急池配备了提升泵等相关措施，当发生泄漏等事故时，泄漏物料、废水等无动力自流进入事故池中，可以起到有效的环境风险事故应急措施使用。
③突发环境事件应急预案
（1）拆除过程突发环境事件应急预案
项目拆除工程施工前企业应根据《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（公告 2017年第78号）要求编制《拆除活动环境应急预案》并报主管部门备案。
（2）全厂突发环境事件应急预案
仪征化纤公司根据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》的要求，编制了《仪征化纤公司突发环境事件应急预案》，并于2019年3月15日报仪征市环境应急和事故调查中心备案，备案编号：3210812019001-H。
本项目实施后，仪征化纤公司应修订厂区的相关的突发性事件环境应急预案，将本项目生产区域纳入整个体系中去，按照以下步骤重新制定应急预案：

（一）成立环境应急预案编制组，明确编制组组长和成员组成、工作任务、编制计划和经费预算。

（二）开展环境风险评估和应急资源调查。环境风险评估包括但不限于：分析各类事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别环境危害因素，分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定环境风险等级。应急资源调查包括但不限于：调查企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况。

（三）编制环境应急预案。合理选择类别，确定内容，重点说明可能的突发环境事件情景下需要采取的处置措施、向可能受影响的居民和单位通报的内容与方式、向环境保护主管部门和有关部门报告的内容与方式，以及与政府预案的衔接方式，形成环境应急预案。编制过程中，应征求员工和可能受影响的居民和单位代表的意见。

（四）评审和演练环境应急预案。企业组织专家和可能受影响的居民、单位代表对环境应急预案进行评审，开展演练进行检验。评审专家一般应包括环境应急预案涉及的相关政府管理部门人员、相关行业协会代表、具有相关领域经验的人员等。

（五）签署发布环境应急预案。环境应急预案经企业有关会议审议，由企业主要负责人签署发布。

应急预案具体内容见表7-53。
表7-53 应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

总则

明确编制目的、编制依据、适用范围、工作原则等。

2

危险源概况

环境风险源基本情况、周边环境状况及环境保护目标调查结果。

3

应急计划区

危险目标：各生产区、储存区、环境保护目标等。

4

组织机构及职责

依据企业的规模大小和突发环境事件危害程度的级别，设置分级应急救援的组织机构。并明确各组及人员职责。

5

预防与预警

明确事件预警的条件、方式、方法。报警、通讯联络方式等。

6

信息报告与通报

明确信息报告时限和发布的程序、内容和方式。

7

应急响应与措施

规定预案的级别和相应的分级响应程序，明确应急措施、应急监测相关内容、应急终止响应条件等，并考虑与区域应急预案的衔接。

一级—装置区；二级—全厂；三级—社会（结合园区、仪征市体系）

8

应急救援保障

应急设施、设备与器材等生产装置：

（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材

（2）防有毒有害物质外溢、扩散、主要靠喷淋设施、水幕等罐区

（3）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材

9

后期处置

明确受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，明确修复方案。

10

应急培训和演练

对工厂及临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

11

奖惩

明确突发环境事件应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。

12

保障措施

明确应急专项经费、应急救援需要使用的应急物资及装备、应急队伍的组成、通信与信息保障等内容。

13

附件

与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。

(九)清洁生产分析

清洁生产是将污染预防战略持续地应用生产全过程，通过不断地改善管理和技术进步，提高资源利用效率，减少污染物排放，以降低对环境和人类的危害。清洁生产的核心是从源头抓起，预防为主，生产全过程控制，实现经济效益和环境效益的统一。
根据本项目的生产工艺特点，本项目合理设计厂区平面布置，降低能耗；设备选型上以技术先进，节能型为主要标准，尽量采用自动化程度较高的自动生产线，以提高产品质量节约单位产品能耗。
(十)环境管理与监测计划
（1）排污口规范化设置
根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（97）122号文）的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量。

①废水及清下水排口：本次项目依托厂区现已设置污水排口（编号WS-010103），废水排放口已按照相关要求安装污水流量计和COD在线监测仪等；雨水排口依托现有雨水排口（编号Q2，沿山河北侧），项目不改变现有废水、清下水排口设置。

②废气排放口：项目共设置4个废气排放口（新增3个）。各排气筒应预留监测采样口监测平台，其总数目和位置按《固定污染物源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的要求设置。

③地下水：依托厂区现有监测井。

④固废：项目新增2座危废库并按相关要求进行规范化设置，按照相关要求对固废进行管理暂存；所有固体废物实现零排放。

⑤噪声：项目应对新增高噪声设备需按照要求设置高噪声源的标志，采取隔声等降噪措施，使噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（2）运行期监测计划
项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解拟建项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。

①污染源监测
根据《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018），参考《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017）等文件要求，详见表7.2-54~55。
1）废气监测
表7.2-54  废气监测因子及频次表

监测点位

监测指标

监测频次

BDO残渣危废库排口
非甲烷总烃
月
TA残渣危废库排口
非甲烷总烃
月
醋酸储罐水吸收装置排口
非甲烷总烃
月
BDO污水废气处理装置排口
非甲烷总烃、硫化氢
月
氨气
半年
表7.2-55  无组织废气监测因子及频次表

监测点位
监测指标
监测频次
企业边界
非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度
每季度一次
2）废水监测
表7.2-56  废水监测因子及频次表
序号
排放口编号
污染物名称
监测设施
自动监测设施安装位置
自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求
自动监测设施是否联网
自动监测仪器名称
手工监测采样方法及个数
手工监测频次
手工测定方法
1

污水总排口

COD

自动

总排口

/

是

/

/

/

/

2

氨氮

自动

总排口

/

是

/

/

/

/

3

SS

手工

/

/

/

/

混合采样 至少3个混合样

每周一次

水质 悬浮物的测量法 GB 11901-1989

4
pH

手工

/

/

/

/

混合采样 至少3个混合样

每周一次
水质 pH值的璃电极法GB6920-1986

5
总氮

手工

/

/

/

/

混合采样 至少3个混合样

每周一次

水质 总磷的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013

6
总磷（以P计）

手工

/

/

/

/

混合采样 至少3个混合样

每周一次

水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013

3）噪声监测
监测项目：连续等效A声级；

监测地点：厂区四周及敏感点（可参照环评布点）；

监测频率：每季度监测1天，昼夜各监测一次。

在监测点附近醒目处设置环境保护标志牌。监测可由企业监测人员自行完成。

②应急监测
1）监测项目
环境空气：根据事故类型和排放物质确定。本项目的大气事故因子主要为：氨气、硫化氢、非甲烷总烃等。
地表水：根据事故类型和排放物质确定。本项目的地表水事故因子主要为：pH、COD、SS、氨氮、TN、TP等。
事故现场监测因子应根据现场事故类型和排放物质确定。
2）监测区域
大气环境：项目周边区域内的敏感点；
水环境：根据事故类型和事故废水走向，确定监测范围。主要监测点位为：消防废水收集池进出口、厂区清下水出口、厂区污水处理站进出口、周边河流及排口下游等。
3）监测频率
环境空气：事故初期，采样1次/30min；随后根据空气中有害物质浓度降低监测频率，按1h、2h等时间间隔采样。
地表水：采样1次/30min。
4）监测报告
事故现场的应急监测机构负责每小时向扬州市仪征生态环境分局提供分析报告，由仪征市环境监测站负责完成总报告和动态报告编制、发送。
同时，事故后期应对受污染的土壤进行环境影响评估。


八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	DA001
	非甲烷总烃
	负压抽风+生物滤池装置+15m排气筒
	 达标排放

	
	DA002
	非甲烷总烃
	三级水吸收装置+15m排气筒
	达标排放

	
	DA003
	非甲烷总烃
	负压抽风+生物滤池装置+15m排气筒
	达标排放

	
	BDO残渣危废库、TA残渣危废库、总罐区
	非甲烷总烃
	/
	达标排放

	水污染物
	生活污水
	pH、CODcr、SS

氨氮、总磷
	经东区污水处理场处理后回用于生产
	回用

	固体废物
	危险废物
	残渣
	收集后送有资质单位进行处置
	/

	噪声
	污水处理区、罐区
	水泵、卸料泵、搅拌器等
	采取设备减振、厂房隔声、厂区绿化
等措施
	厂界噪声可满足

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）

中3类标准限值要求，（昼间≤65dB(A)、

夜间≤55dB(A)）。

	生态保护措施及预期效果：项目采取有效的防治措施对生产过程中产生的各类污染
物进行治理，将污染物对周围生态环境会产生的影响降到最低，同时加强厂区的绿工作。项目外排的污染物经相应有效的措施处理后，可减小对附近的空气、水体、土壤和
植被等的影响。



九、结论与建议

	1 项目概况

中国石化仪征化纤有限责任公司（简称仪化公司）目前拥有2套PTA生产装置，现有装置一方面设备老化，另一方面产能较小，不能满足公司下游短纤及聚酯的需求，缺少的PTA采用外购方式成本较高。仪化公司拟在PTA部新建300万吨/年PTA装置。考虑到新建PTA装置用地需求，需要对PTA部目前主装置、污水处理、罐区等布置进行优化，部分设施需要拆除搬迁，同时考虑不能影响现有2套生产装置运行，必须先行进行改建后方可完成全部工程拆除。本次工程总投资为9971万元，占地面积7622m2。
项目已取得仪征市工业和信息化局备案文件：仪工信备[2020]112号，项目代码2020-321081-77-03-666205。
2产业政策及相关规划相符性
本项目主要建设内容为污水处理预处理装置及储罐的搬迁，经查询，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）限制类及淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2013年修正）中限制类及淘汰类项目；不属于《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏政办发[2020]32号）中限制、淘汰和禁止类项目。
《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）指出：“严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。”本项目不从事化工产品生产，主要对现有污水预处理装置及罐区进行搬迁，符合文件要求。
综上，本项目符合国家及地方相关产业政策。
3 环境质量现状
项目区声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准；水环境达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水质要求。建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会因本项目的建设降低区域环境功能类别。根据此次监测结果，除部分点位铁、锰、挥发酚、总硬度达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅳ类标准外，其余各点位各指标均达到或优于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，区域地下水环境质量总体较好；项目所在地土壤中各监测指标均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地的筛选值，项目用地范围内土壤环境质量总体良好。建设项目所在地环境空气SO2、NO2、CO相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3日最大8小时滑动平均、PM10、PM2.5的年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，环境空气质量未达标。据《仪征市2018—2020年突出环境问题清单》空气环境质量整改方案，应加强日常监管，切实落实重点时段空气环境质量管控措施，把扬尘管控、限煤减排、治企提标、禁燃禁放、管车限行作为重要手段，全面实施强制减排措施，加强联防联控，严格执法监管，推进空气质量加快改善。
4 污染物排放情况
本次搬迁不新增废气污染物排放，对现有无组织废气收集处理后达标排放，降低对周边环境影响；污水经生化东区污水处理场处理后通过中水回用装置回用于厂内生产活动，不外排。项目建成后全厂污染物排放情况如下表所示。
表9-1 本项目建成后全厂污染物“三本账”统计表
分类

污染物名称

现有项目

搬迁项目

以新带老削减量

全厂

变化量

外环境排放量t/a

外环境排放量t/a

外环境排放量t/a

外环境排放量t/a

外环境排放量t/a

废水污染物

废水量

13045000

0
0
13045000

0
COD

704.68

0
0
704.68

0
SS

394.42

0
0
394.42

0
氨氮
48.163

0
0
48.163

0
TP
6.26
0
0
6.26
0
有组织废气

VOCs
257.95

0.04
0.018
257.972
+0.022
无组织废气

VOCs

220.635
0.45
0.685
220.4
-0.235
固体废物

危险固废

0

0

0

0

0

一般固废

0

0

0

0

0

5 主要环境影响
（1）大气
根据预测，本项目正常工况下排放的废气污染物对周边环境有一定的浓度贡献，但贡献值较小。评价区域各污染物对保护目标影响较小，均满足相应标准的要求。根据计算，本项目污水处理区卫生防护距离为面源边界100m范围，危废仓库、罐区卫生防护距离为面源边界50m范围。经调查，该范围内无居民区等敏感保护目标，可满足厂区卫生防护距离的设置要求。
（2）地表水
本项目不新增污水排放，废气处理措施排水及初期雨水经生化东区污水处理场深度处理后通过中水回用装置回用于厂内生产活动（循环水补水、绿化用水等），废水不外排。
（3）噪声
经预测，本项目建成后厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。
（4）固废
本项目产生的所有固废均得到合理的处理处置，外排量为零，暂存和运输途中也进行有效的环境管理，对周围环境的影响在可接受范围内。
因此，本项目排放的污染物不会对周围环境造成较大影响，当地环境质量仍能达到区域环境功能要求。
6 环境保护措施
（1）废气
项目BDO残渣危废库、TA残渣危废库分别设置一套生物滤池装置进行处理，处理达标后尾气通过排气筒（DA001、DA003）排放，BDO污水处理区废气经生物滤池处理装置处理后通过排气筒（DA004）排放；醋酸储罐废气经三级水吸收装置处理后经15m排气筒（DA002）排放。
（2）废水
本项目生物滤池排水及初期雨水收集后进入生化东区污水处理场深度处理，出水经中水回用装置回用于厂内生产活动，不外排。
（3）噪声
生产设备的运行噪声，源强在78-95dB（A），采用基础减震、厂房密闭隔音、加强厂界绿化等措施处理后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。
（4）固废
本项目运营期固废主要为污水处理残渣，属于危险废物，委托有资质单位进行处置。
项目固废均做到100%综合利用或合理处置，对项目所在区域周围环境影响较小
7 三同时验收
项目建成后，建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。本项目在竣工验收时应对各类污染物的排放做验收监测，确保所有污染物达标排放，将企业排污对外环境及周边居民的影响降到最低程度。同时，项目主体工程投产时，企业应按照环评要求，落实各项环保措施。
表9-1 项目三同时验收一览表
项目
PTA部储运及污水处理系统搬迁改造项目
类别

污染源

污染物

治理措施

（设施数目、规模、处理能力等）

处理效果、执行标准或拟达标准

环保投资
完成时间
废气

BDO危废库

非甲烷总烃

1套负压抽风+生物滤池装置+15m排气筒，5000m3/h
满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）要求后排放

120万
与建设项目同时实施
TA危废库

非甲烷总烃

1套负压抽风+生物滤池装置+15m排气筒，15000m3/h
满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）要求后排放

醋酸储罐

非甲烷总烃

1套三级水吸收装置+15m排气筒，500m3/h
满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）要求后排放

BDO污水处理区

非甲烷总烃、氨气、硫化氢

构筑物加盖+生物滤池+15m排气筒1套，15000m3/h
满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求后排放

废水

综合污水

依托现有东区污水处理场，7.8万t/d
达标回用
本次还建部分污水处理搬迁改造投资3108.6万
在线监测系统

依托现有COD、氨氮等在线监测系统

确保废水污染物排放得到实时监控

废水提升泵、搅拌、自动控制、管阀件等

废水收集、转移等

/

噪声

设备噪声

/

低噪声设备；建筑物隔声；设备减震等

达GB12348-2008中3级标准

2万
固废

残渣

危险废物

BDO污水处理区新建100m2危险废物暂存仓库、PTA污水南片预处理区改建300m2危险废物暂存仓库，定期委托处置

零排放

58万
事故应急措施

生化西区南片处理装置依托现有应急事故池，BDO污水处理区新建1600m3事故应急池，完善事故预防措施、风险应急预案、监管、建立制度等。

确保事故发生时对环境的影响较小

5万
环境管理

（机构、监测能力）

依托现有安环部人员及在线监控设备。将各产品的工艺、污染防治措施及相应的环保工作纳入集中管理，列入公司管理计划和内容。

实现有效环境管理

/
清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪表等）

共设置4根排气筒（新增3根），污水排口依托现有COD、氨氮在线监测仪。排气筒、危废堆场、高噪声设备处等处应按照规范设置标识，醒目处树立环保图形标志牌。

实现有效监管

2万
总量控制

本项目不新增废水、废气排放，废气总量在现有厂区内平衡。

/
区域解决问题

——

/
卫生防护距离设置
根据计算，搬迁项目不设置大气环境防护距离，其卫生防护距离是污水站无组织边界外100m范围，储罐区、危废库无组织边界外50m范围该范围内目前无居住区、学校、医院等敏感保护目标，今后亦不得建设居住区、学校、医院等敏感目标。

/
合计

/
3295.6万
8 总结论
综上所述，本项目符合相关产业政策和规划要求；采用的各项环保设施合理，项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小；在严格落实风险防范措施和应急预案后，能将事故的环境风险降到环境可接受水平。
因此，在落实本报告表提出的各项污染防治措施、风险防范措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，本项目的建设具备环境可行性。
建议
（1）建设单位应该认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。
（2）加强厂内各类设备包括污染治理设施的日常运行管理和维护，对生产设备进行定期检测，增强岗位职责和环保意识，保证生产设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性。
（3）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位反映，定期向当地环保部门汇报项目环境护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。
（4）加强固体废物的管理，对运出固体废物的去向及利用途径进行跟踪管理，杜绝二次污染及污染转移。
（5）应落实本报告表中提出的各项安全防范措施和环保措施。
（6）企业应制定醋酸储罐尾气治理措施搬迁管理计划，缩短措施搬迁时间，降低搬迁过程中无组织废气排放。



	预审意见：

                                                     公  章

经办：                   签发：                     年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                      公  章

经办：                   签发：                    年   月   日



	审批意见：

                                                   公  章

经办：                      签发：                           年   月   日

	注   释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附图：

附图1： 项目地理位置图
附图2： 周边概况及卫生防护距离图
附图3： 环境敏感目标分布图
附图4-1：现有全厂平面布置图
附图4-2：搬迁前后全厂平面布置图

附图4-3：搬迁还建工程平面布局图
附图5： 生态红线位置图
附图6：现状监测点位图
附件：

附件1：项目备案证明
附件2：环评委托书
附件3：化工重点监测点批复
附件4： 突发环境事件应急预案备案
附件5： 危险废物处置协议
附件6： 营业执照
附件7： 检测报告
附件8： 地表水环境影响评价自查表
附件9： 风险环境影响评价自查表
附件10：土壤环境影响评价自查表
附件11：大气环境影响评价自查表
附表1：审批基础信息表
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态环境影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射）

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。



