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报告说明

1.此报告无本公司公章无效。

2.此报告未经本公司授权人的审核、批准无效。

3.此报告内容中对现场不可重现的调查与监测数据，仅代表监测的状态与监测空间结果。

4.此报告未经本公司书面授权不得部分复制或全部复制。

5.此报告委托方如对报告内容有异议，须在接收报告之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不予受理。

表一、项目概况

	建设项目名称
	 年产4000吨丙纶熔喷非织造布项目

	建设单位名称
	中国石化仪征化纤有限责任公司

	建设地址
	江苏省仪征市长江西路1号现有厂区内

	联系人
	朱功海
	联系电话
	0514-83237656

	立项审批部门
	仪征市工业和信息化局

	建设项目性质
	新建 √       扩建      技改        迁建

	设计生产能力
	 年产丙纶熔喷非织造布4000吨

	实际生产能力
	 年产丙纶熔喷非织造布4000吨

	环评时间
	2020年3月
	环评报告表

编制单位
	江苏盛立环保工程有限公司

	环评报告表

审批时间
	2020年3月31日
	环评报告表
审批部门
	扬州市生态环境局

	开工建设时间
	2020年3月
	竣工时间
	2020年5月9日

	注：由于疫情原因丙纶熔喷非织造布项目国家版本相应法律法规，可以先建设后审批

	监测内容
	废气、废水、厂界噪声、固废

	现场监测时间
	2020年07月16日-17日

	环评投资总额概算（万元）
	10500
	环保总投资概算（万元）
	130
	比例（％）
	1.2

	实际投资总额概算（万元）
	10500
	实际环保总投资概算（万元）
	140
	比例（％）
	1.3

	
	《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月)。

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月）。

《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控［1997］122号）文。

4、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）。


续表一

	验收监测

依据
	5、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》意见的通知（生态环境部办公厅，生态环境部公告[2018]9号，2018年5月15日）。
6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）。

7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（自2020年9月1日1起施行）；
8、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）。
9、《 中国石化仪征化纤有限责任公司年产2000吨丙纶熔喷非织造布项目环境影响报告表》江苏盛立环保工程有限公司，2020年3月。
10、《关于中国石化仪征化纤有限责任公司年产2000吨丙纶熔喷非织造布项目环境影响报告表的批复》，扬州市生态环境局（扬环审批﹝2020﹞03-40号），2020年4月13日。
11、中国石化仪征化纤有限责任公司提供的相关资料。

	验收监测

执行标准


	根据《中国石化仪征化纤有限责任公司年产4000吨丙纶熔喷非织造布项目环境影响报告表》及相关批复要求，项目执行以下标准：

本项目不增加生活污水排放量，生产废水主要包括组件和过滤器清洗废水、地面冲洗废水，以上生产废水接入仪化公司生产废水管网排入生化装置东区集中处理后再经污水中水回用装置进行处理后回用于生产装置循环水的补充水以及部分生产用水，不新增废水排放。
（2）有组织废气中非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，无组织废气中非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准。详见表1-2。


	验收监测

执行标准


	表1-2 废气污染物排放标准限值

监测项目
最高允许排放浓度

（mg/m3）
厂界监控点浓度值（mg/m3）
标准来源
非甲烷总烃
60
4.0
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准

非甲烷总烃

-
在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值：6mg/m³
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准

（3）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见表1-3。

表1-3 工业企业厂界环境噪声排放标准限值

区域

级别

昼间

夜间
标准来源
厂界噪声
3类

65dB(A)

55dB(A)
GB12348-2008



	验收监测

分析方法
	表1-4   监测分析方法一览表

监测项目

监测方法

有组织废气

非甲烷总烃
固定污染源废气  总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定
气相色谱法 HJ 38-2017 

无组织废气

非甲烷总烃
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定
直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 

噪声

厂界噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008



	污染物总量控制指标
	 废气：VOCs≤0.943t/a


表二、工程内容
	主体工程
项目主体工程建设情况见表2-1。
表2-1  主体工程建设情况

序号

产品名称

产品规格
年生产规模

年运行时间（h）
年工作天数（d）
1

熔喷丙纶非织造布
产品幅宽1600mm（带毛边的布面宽度：1700mm），产品重量范围15～80 g/m2
4000吨
8000
333
主要原辅材料及用量
项目主要原辅材料及用量见表2-2。
表2-2  主要原辅材料消耗表

序号

名称

主要组分及规格

环评年耗量

实际年耗量
1

聚丙烯熔喷切片

聚丙烯，熔指：1200～1800g/10min

4150吨

3700吨

2

母粒切片

聚丙烯、助剂

65吨

48吨

3

新鲜水

/

3200吨

900吨
4

电

/

3840万度
1440万度
5
蒸汽

0.3MPa

1404吨
30吨
6
压缩空气

/

240万Nm3
190万Nm3



续表二
	主要生产设备
项目主要生产设备见表2-3。

表2-3  主要生产设备一览表

序号

设备名称

环评主要技术规格

实际主要技术规格
环评数量（台/套）

实际数量（台/套）
1
三组份喂料系统（含吸料、计量、混合装置）
最大400kg/h，主料及辅料均为自动吸料
最大400kg/h，主料及辅料均为自动吸料
8
8
2
螺杆挤压机
Φ90mm，最大工艺挤出量：130kg/h
Φ90mm，最大工艺挤出量：130kg/h
8
8
3
熔体过滤器
最大工作压力30MPa
最大工作压力30MPa
8
8
4
熔喷纺丝机
15～50kg/h.m
46kg/h.m
8
8
5
圆网接收器
/
/
8
8
6
驻极体处理机
设备输入电压：220V，最高输出电压：60 kV
设备输入电压：220V，最高输出电压：45 kV
8
8
7
收卷机
最高机械速度：80/min
最高机械速度：42/min
8
8
8
组件煅烧炉
/
/
4
3
9
组件超声波清洗机
/
/
4
3
10
组件预热炉
/
/
1
1
项目公用及辅助工程
项目公用及辅助工程见表2-4。
 表2-4 公用及辅助工程表
类型

建设名称

环评设计能力

实际建设情况
主体工程

主厂房

利用已有建筑（现有新一号库房），建筑面积3952.6m2
利用已有建筑（现有新一号库房），建筑面积3952.6m2
辅助工程

生产辅助用房

本次新建，位于主厂房东侧，建筑面积282.97 m2
本次新建，位于主厂房东侧，建筑面积282.97 m2
办公用房

本次新建，位于主厂房东侧、东南侧，建筑面积76.27 m2
本次新建，位于主厂房东侧、东南侧，建筑面积76.27 m2
贮运工程

原料和产品仓库

布置在主厂房内，建筑面积3600m2
布置在主厂房内，建筑面积3600m2
公用工程

给水

现有管网接入，自来水用量2400t/a

现有管网接入，自来水用量900t/a
现有管网接入，脱盐水用量800 t/a

现有管网接入，脱盐水用量200 t/a
现有管网接入，循环冷却水用量600m3/h

现有管网接入，循环冷却水用量500m3/h
排水

新建配套废水输送管线，其他依托现有，建设项目生产废水包括组件和过滤器清洗废水、喷淋废水、地面冲洗废水，接入仪化公司生化装置东区集中处理后再经污水中水回用装置进行处理后回用于生产装置循环水的补充水以及部分生产用水，不新增废水排放

新建配套废水输送管线，其他依托现有，建设项目生产废水包括组件和过滤器清洗废水、喷淋废水、地面冲洗废水，接入仪化公司生化装置东区集中处理后再经污水中水回用装置进行处理后回用于生产装置循环水的补充水以及部分生产用水，不新增废水排放
供电

现有电网接入，新增用电3840万kwh/a

现有电网接入，新增用电1440万kwh/a
蒸汽

现有管网接入，低压蒸汽用量1404t/a
现有管网接入，暂不需要投用
压缩空气

现有管网接入设计能力20m³/min
现有管网接入设计能力20m³/min
环保工程

废气治理

车间通排风系统

一套通风系统、2台边墙风机
本次新建，煅烧废气经4套“水喷淋+低温等离子+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m排气筒排放

本次新建，煅烧废气经3套“水喷淋+低温等离子+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m排气筒排放
废水治理

依托现有，本项目生产废水接入仪化公司生产废水管网排入生化装置东区集中处理

依托现有，本项目生产废水接入仪化公司生产废水管网排入生化装置东区集中处理
固废治理

设置于主厂房内，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单中的要求，一般固废暂存点200m2
新建一般固废暂存点，面积200m2
依托仪化公司现有危废收集中心，符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单中的要求，危险废物暂存点970m2
依托仪化公司现有危废收集中心，符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单中的要求
噪声

隔音、绿化措施

隔音、绿化措施
环境风险

依托2#泵站现有事故应急池（16000m3）

依托2#泵站现有事故应急池（16000m3）
项目三同时投资一览表
项目三同时投资见表2-5。
表2-5 三同时投资一览表
类别
污染源
污染物
治理措施（设施数量、规模、处理能力等）
环评环保投资
（万元）
实际环保投资
（万元）
废气
纺丝废气
非甲烷总烃
车间通排风系统
120
90
煅烧废气

非甲烷总烃
3套“水喷淋+低温等离子+活性炭吸附装置”，1根15m排气筒P1
废水
W1组件和过滤器清洗废水

W2喷淋废水、W3地面冲洗废水

COD、SS
送入现有生化装置东区处理后通过污水中水回用装置处理后回用于生产装置循环水的补充水以及部分生产用水

/
20
噪声
生产车间
生产设备
厂房隔声、减震
5
5
固废
生产过程
一般固废
200m2一般固废暂存
4
20
生产过程
危险固废
依托仪化公司现有970 m2危废收集中心

/
/
绿化
/
/
4
规范设置
排污标志牌、说明
1
1
总量平衡具体方案
不增加水污染物总量；大气污染物向扬州市仪征生态环境局申请核定；固废排放总量为零。
以新带老措施
青山堆场全部污泥的无害化处置工作

卫生防护距离
主厂房为边界设置50m的卫生防护距离
合计（万元）
130
140



表三、生产工艺及污染物产出流程
	工艺流程及产污环节：

1本项目建设8条产能500吨/年的丙纶熔喷非织造布生产线，年生产能力4000吨，生产工艺及产污环节见图3-1。
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图3-1 生产工艺流程图  

工艺说明：

（1）投料：通过真空输送把原料（PP切片、母粒切片）输送到螺杆挤压机入口的三组份喂料系统，该系统通过计重式计量装置将PP切片、母粒切片定量加入混合料斗，经过混合之后进入到螺杆挤压机，该过程无“三废”产生；
（2）熔融挤压：通过螺杆挤压机的电加热熔化和螺杆旋转挤压形成具有恒定压力的热熔体；
（3）熔体过滤：熔体经过一个双位熔体过滤装置过滤，过滤网采用不锈钢滤网，此装置可以不停机更换过滤网；
（4）计量泵计量：熔体过滤后通过一段有电加热的熔体管道对熔体保温并通过精确计量泵，使熔体可以精确定量计量并形成稳定的纺丝压力送到熔体分配箱体；
（5）熔体分配：熔体分配箱体有多段的电加热装置确保熔体纺丝温度均匀稳定，分配箱内精确设计的分配流道可以确保热熔体在分配箱内的各点的熔体压力一致；
（6）喷丝：具有一定温度恒定压力的热熔体通过精密制造的喷丝板上微孔形成初生纤维；
（7）拉伸：螺旋风机将风吹入加热罐，通过电加热，高温高压热风通过纺丝模板气缝吹出，带动纤维前进并牵伸。牵伸能使初生纤维大分子由低取向、无结晶的结构变成取向和结晶度较高的长丝结构；
（8）纤维冷却：从喷丝孔喷出的熔体细流，放出大量的热量，必须对此进行热交换，温度大约在22度左右的空气从两侧喷出，对每根单丝均能进行均匀性冷却；
注：本项目使用的原料为成型加工性能优良的塑料切片，在螺杆挤压机内挤压并经加热区的加热变成熔融体，挤压过程中，为防止切片裂解及发生氧化反应，工艺控制温度在切片的分解温度以内，因此在挤压过程中切片不会分解，无分解废气产生，但由于在挤压、过滤、纺丝等过程中，因分子间的剪切挤压而发生断链、分解、降解，从而产生游离的有机废气，经车间通排风风机抽吸形成G1纺丝废气；
（9）成网：把经过牵伸、冷却后的长丝均匀地铺在滚动的圆网帘上，在纤维自身余热和圆网底部吸风作用下形成均匀纤网，该过程无“三废”产生；
（10）电晕处理：形成的纤网过滤性能只能达到35%左右，远不能满足口罩等过滤性能90%甚至99%的要求，通过驻极体处理机高压电晕处理，使纤网表面形成较持久的不均匀电荷，在静电作用下，空气中的微小颗粒和细菌能有效吸附，达到阻挡颗粒、体液和细菌的防护目的，该过程无“三废”产生；
（11）收卷：通过可以进行准确计长的收卷机收卷形成非织造材料卷材，该过程无“三废”产生；
（12）分切：根据不同客户对布幅宽的要求，在高速分切机上进行分切，包装成卷入库，该过程产生S1边料。
配套辅助工程主要工艺流程

本项目辅助工程为纺丝组件和过滤器清洗，依托在建项目“年产4000吨丙纶熔喷非织造布项目”的设备及废气处理装置，工艺流程见图3-2。
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图3-2 组件和过滤器清洗工艺流程

组件和过滤器的更换周期约为9-12天，需清洗后再装回纺丝箱体。组件和过滤器解体过程产生S2废熔体，组件和过滤器解体后放入真空煅烧炉（电加热），真空煅烧炉温度480℃，使残余聚丙烯分解，尾气——G2煅烧废气排放，煅烧后使用脱盐水进行超声波水洗，水洗过程产生W1清洗废水。




表四、主要污染源、污染物处理和排放流程

	水污染物

本项目不增加生活污水排放量，生产废水主要包括组件和过滤器清洗废水、地面冲洗废水，组件和过滤器清洗废水为循环废水，水年用量约1100吨，定期排放，以上生产废水接入仪化公司生产废水管网排入生化装置东区集中处理后再经污水中水回用装置进行处理后回用于生产装置循环水的补充水以及部分生产用水，不新增废水排放。
 大气污染物

本项目组件煅烧炉主要由真空炉膛、废料收集罐、真空泵、炉盖启闭密封装置以及温度控制系统组成。组件煅烧生成二氧化碳、水蒸气和极少量的有机废气，在真空泵的抽吸下，引至“水喷淋+低温等离子+活性炭吸附”装置处理（每套组件煅烧炉配置1套废气处理装置，共3套）后通过1根15m的排气筒P1集中排放。见图4-1。



本项目无组织废气主要为纺丝废气，纺丝废气通过车间的通排风系统无组织排放。
根据项目相关资料和现场实际情况，本次验收监测设置1个有组织废气监测点位（◎短纤工艺废气排口），（〇1#-〇4#）4个无组织废气监测点位和（〇5#）1个车间外无组织废气监测点。

噪声

本项目主要噪声源为设备运行噪声。通过合理布局、消声、隔声、减振、距离衰减等处理降噪。根据本项目所在地的具体情况，其厂界噪声设置8个监测点▲1#-▲8#。监测频次为连续监测2天，每天昼夜各监测1次。
固体废物

1）固废处置情况

本项目生产过程中产生的一般固废主要为边料、废熔体、废过滤网和AGV和叉车电池，危险废物为废活性炭和紫外灯管，因一年更换一次，暂未产生，未签订相关协议，待产生后委托有资质单位进行处置。AGV和叉车电池和紫外灯管环评中未涉及。
本项目边料的产生量约为250t/a，经收集后回用于生产；
本项目废熔体的产生量为28.26t/a，经收集后外售处置；
本项目废过滤网的产生量为0.8t/a，经收集后外售处置；

本项目废活性炭的产生量约为0.1t/a，因一年更换一次，暂未产生，未签订相关协议，待产生后委托有资质单位进行处置
本项目AGV和叉车电池均为锂电池，属于一般固废，预计平均每年更新1.5套电池组，产生量约0.075t/a，因一年更换一次，暂未产生，未签订相关协议，待产生后委托有资质单位进行处置；
本项目紫外灯管总数量为60只，预计平均每年更新10只，产生量约0.05t/a，因一年更换一次，暂未产生，未签订相关协议，待产生后委托有资质单位进行处置；

固废处置量需统计（试运行期间，2020年5月至2020年8月底），见下表。
固废名称
固废产生量

处理方式

项目环评预计产生量
核查期间环评预计产生量
核查期间固废实际产生量

边料

250吨/年
62.5吨
38吨
收集后外售处置

废熔体

28.26吨/年
7.065 吨
4.9吨
收集后外售处置

废过滤网

0.8吨/年
0.2吨
0.004吨
收集后外售处置

废活性炭

0.1吨/年

0.025吨

0吨
未签订相关协议

AGV和叉车电池、紫外灯管

0吨
0吨
0吨
未签订相关协议

2）危废库建设情况

本项目产生的危险废物依托仪化厂区现有危废仓库，仓库占地面积约972 m2，能够满足本项目暂存需求。危废库位于整个厂区中心位置北侧短纤二区，危废库分2个门，为一个整体，仓库配套废气处理设施，处理后废气经排气筒排入空气；产生的固废暂存于一般固废暂存点，仓库占地面积200m2。

3）危废管理情况

企业危险废物储存基本满足《危险废物贮存污染控制标准》要求，主要如下：①依法进行环境影响评价，完成‘三同时”验收；②危险废物贮存场所设置了警示标志及标签，消防设施以及管理制度；③贮存期限未超一年；④未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；⑤从未将危险废物混入非危险废物中贮存；⑥储存场地经过防渗防腐处理场所需要密闭且有废气吸收处置装置；⑦库区内设有宽敞的人员行走通道便于货物进出和运输；⑧危废储存设置了专门的仓库，不存在露天堆放现象等。

公司根据《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）危废管理要求，制定了规范危废管理制度，并对各项危废管理制度及防范措施等逐一进行了落实，主要如下：1）危险废物贮存间密闭建设，门口内侧设立了围堰，地面做好硬化及“三防”措施。（防扬散、防流失、防渗漏）；2）危险废物贮存间门口张贴了标准规范的危险废物标识和危废信息板，张贴了《危险废物管理制度》；3）危险废物贮存间落实了“双人双锁”的管理要求。4）不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装完好，无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写；5）建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）记录清晰完整，并按期进行了网上申报；6）危险废物贮存间内未发现存放除危险废物及应急工具以外他的其他物品；7）危险库出入口、危险库内部等重点区布设监控，并指定专职人员定期巡查。



表五、验收监测内容
	废气监测内容

表5-1废气监测内容

点位编号
监测点位
监测项目
执行标准
监测频次

◎Q1
短纤工艺废气排口
非甲烷总烃
有组织废气中非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，无组织废气中非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准。
连续2天

每天3次
〇1#
厂界上方向
非甲烷总烃
连续2天

每天3次

〇2#-〇4#
厂界下风向
〇5#
车间外监测点
连续2天

每天4次

注：1.因进口管道直径仅有3cm，且很短无法开口测量进口，因此仅检测出口；2.车间外监测点在无组织换气管道下风向监测。
噪声监测内容

表5-2噪声监测内容
监测点位

点位编号
执行标准（GB12348-2008）
监测频次

昼间

夜间

项目厂界四周

▲Z1-Z8
65 dB（A）
55 dB（A）
连续2天

昼夜各1次




监测点位图：

	





厂区位置图及周边情况图：
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表六、变动影响分析
	项目变动分析内容见表6-1。

表6-1 变动分析前后比对表

变动类别

变动类型

本项目变动情况

环境影

响增减

是否属于

重大变动

性质

1.主要产品品种发生变化（变）少的除外

未变化
不变
未变动
规模

2.生产能力增加30%及以上

未变化
不变
未变动
3.配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上

未变化
不变
未变动
4.新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加

未变化
不变
未变动
地点

5.项目重新选址

未变化
不变
未变动
6.在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加

未变化
不变
未变动
7.防护距离边界发生变化并新增了敏感点

未变化
不变
未变动
8.厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大

未变化
不变
未变动
生产

工艺

9.主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加

未变化
不变
未变动
环境保护措施

10.污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动

组件煅烧设备4套变为3套。
未增加
不属于
综上所述，中国石化仪征化纤有限责任公司性质、规模、地点、生产工艺均未发生变动，组件煅烧炉主要将组件/过滤器携带的聚合物氧化裂解，运行时间为2天1次、每次4小时，年运行时间约600小时。因产生量小，组件煅烧设备4套变为3套，处理设备相应减少一套，污染物排放量未增加。因此，煅烧装置变动未导致新增污染因子或污染物排放量增加，故而该变动不属于重大变动。 逐项对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256 号）文件要求，本项目实际生产现状不属于重大变动。 根据环境影响分析，本项目实际生产过程中发生的以上变动，对周围环境的影响较小，不会导致对环境不利的影响显著增加，故而该变动不属于重大变动。


表七、质量保证及质量控制
	1.工况要求

验收监测数据在工况稳定、生产负荷达到相关要求、环境保护设施运行正常的情况下有效。监测期间监控生产环节的主要成品量，按设计的成品产生量核算生产负荷。

2.监测点位

根据环评报告表及相关的技术规范，合理布设监测点位，以保证各监测点位布设的科学性和可比性。

3.人员资质

验收监测采样人员和分析人员均通过岗前培训，考核合格，持证上岗；现场监测负责人持有建设项目竣工验收监测合格证。

4.废气监测的质量保证和质量控制

废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，仪器经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）执行。

5.噪声监测的质量保证和质量控制

噪声测量方法及环境气象条件的选择按照国家有关技术规范执行。测量仪器和校准仪器定期检定合格，并在有效使用期限内使用；每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值误差不大于0.5分贝，否则测量结果无效。

表7-2 声级计校核表

单位:dB(A)
仪器名称

仪器型号

仪器编号

校准日期

仪器

显示

示值误差
是否

合格

声校准器
AWA6221B
TTE20163436
2020-07-16昼测量前
93.8
<0.5
合格

2020-07-16昼测量后
93.8
<0.5
合格

2020-07-16夜测量前
93.8
<0.5
合格
2020-07-16夜测量后
93.8
<0.5
合格
2020-07-17昼测量前
93.8
<0.5
合格

2020-07-17昼测量后
93.8
<0.5
合格
2020-07-17夜测量前
93.8
<0.5
合格
2020-07-17夜测量后
93.8
<0.5
合格
6.监测仪器
现场测量设备及实验室分析设备见表7-3。
表7-3 监测仪器一览表

名称
型号
实验室编号
气象参数仪
NK5500
TTE20191794
声校准器
AWA5680
TTE20141202
声级计
AWA6221B
TTE20163436
气相色谱仪（GC）

GC-2014

TTE20141124

自动烟尘气测试仪
崂应3012H（08代）
TTE20150892
充电便携采气桶
labtm037
DZ252042



表八、环评报告表主要结论及环评批复审批部门审批决定
	1.报告表主要结论

1. 项目概况

中国石化仪征化纤有限责任公司年产4000吨丙纶熔喷非织造布项目，位于仪征市长江西路1号仪化公司现有厂区内，不征用新的土地。本项目拟投资10500万元人民币在原仪化公司新一号库房内新建8条产能500吨/年的丙纶熔喷非织造布生产线，建设完成后能达到年产4000吨丙纶熔喷非织造布的生产能力。项目预计于2020年6月建成投产。

2.环境质量现状
大气：本项目所在区域为大气不达标区，2018年，扬州市生态环境系统以打好污染防治攻坚战为统领，推动各项工作取得积极进展，生态环境质量持续改善。市区空气质量优良率66.6%，同比上升4.1个百分点；PM2.5平均浓度49微克/立方米，同比下降9.3%，降幅排名全省第一；此外，根据《扬州打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》工作目标为：到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；PM2.5浓度比2015年下降20%以上，即在44微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到73.9%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上，其中PM2.5浓度严于省控指标....待各项措施落实到位后，本区域大气环境质量将逐步改善。

地表水：监测结果表明：长江仪征段各监测断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)相应水质标准。

声：在厂界外布设了6个点位，各测点检测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

3.污染物排放情况
（1）废气

本项目废气主要为纺丝废气和煅烧废气，纺丝废气通过车间的通排风系统无组织排放；煅烧废气收集后经4套“水喷淋+低温等离子+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m排气筒排放；
（2）废水

本项目不增加生活污水。生产废水包括组件和过滤器清洗废水、喷淋废水、地面冲洗废水，接入仪化公司生化装置东区集中处理。

（3）噪声

本项目主要噪声源为设备运行噪声。通过有效消声、隔声、减振等噪声防治措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12347-2008）3类标准。

（4）固体废物

本项目生产过程中产生的固废主要为一般工业固废和危险废物。其中边料、废熔体和废过滤网外售处置；危险废物废活性炭委托有资质单位处置。
4、主要环境影响
大气：根据预测结果，本项目建成后有废气最大落地浓度占标率均未超过1%，不会对周围大气环境产生明显不利影响。

地表水：拟建项目产生的废水主要为组件和过滤器清洗废水、喷淋废水、地面冲洗废水，不新增生活污水。拟建项目厂内已建设完善的生产和生活废水排水系统，拟建项目废水送入仪化公司厂内现有生化装置东区处理，经生化装置东区处理后全部通过公司污水中水回用装置进行处理后回用于生产装置循环水的补充水以及部分生产用水。本次拟建项目污染物能得到有效去除，不新增废水排放，对长江影响较小。

声环境：拟建项目厂界各测点昼间和夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此，拟建项目建成后声环境影响较小，不会出现噪声扰民现象。

固废：拟建项目产生的各种固体废弃物均得到有效处理或处置，不会造成二次污染。

环境风险：本项目在生产过程中使用的原辅材料不属于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B中表B.1突发环境事件风险物质，本项目不涉及的危险化学品。因此，本项目的储存场所和生产场所不构成重大危险源。本项目在严格按照国家及地方有关规定，做好安全防范措施前提下，发生事故可能性较小，对周围环境风险较小。

5.环境保护措施
（1）废水
拟建项目厂内已建设完善的生产和生活废水排水系统，拟建项目废水送入仪化公司厂内现有生化装置东区处理，经生化装置东区处理后全部通过公司污水中水回用装置进行处理后回用于生产装置循环水的补充水以及部分生产用水。
（2）废气
本项目纺丝废气经车间通排风系统无组织排放；煅烧废气经收集后经4套“水喷淋+低温等离子+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m排气筒排放，均能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准。
（3）噪声
拟建项目将根据设备情况分别采用低噪声设备、设置减振台座和吸音材料、总图合理布局并加强厂区绿化等降噪措施，以减轻噪声影响。

（4）固体废弃物
拟建项目产生的固废主要为一般工业固废和危险废物。其中边料、废熔体和废过滤网外售处置；危险废物废活性炭委托有资质单位处置。

6、环境影响经济损益分析

由环境影响预测可知，拟建项目的建设对环境影响较小，不会降低当地环境质量。拟建项目废水送入仪化公司厂内现有生化装置东区处理，经生化装置东区处理后全部通过公司污水中水回用装置进行处理后回用于生产装置循环水的补充水以及部分生产用水；拟建项目采取了较为完善可靠的废气防治措施；对固体废弃物的处理也采取了相应的处理处置方法；采取降噪减噪措施，确保厂界噪声达标排放。上述各项措施可使排入周围环境的污染物大大降低，具有明显的环境效益。

7、环境管理与监测计划

本项目建成后将对周围环境造成一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解该项目在不同时期对环境造成影响程度，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保目标落到实处。

综上所述，本项目产生的各项污染物较少，且污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，本项目在拟建地建设是可行的。

上述评价结果是根据中国石化仪征化纤有限责任公司提供的生产品种、规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上得出的，如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由中国石化仪征化纤有限责任公司按照环保部门要求另行申报。

2.建议

1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。

2、在施工期间加强施工管理，合理安排作业时间，以减轻施工作业噪声对周围环境的影响。

3、项目投产后产生的固废应有专人负责，及时的收集，妥善保存于固定的暂存处及时清运。

3.审批部门审批决定
审批部门审批决定：见附件三。


表九、有组织废气监测结果统计表

监测结果表明，验收监测期间：短纤工艺废气排口非甲烷总烃的排放浓度和排放速率满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，监测结果与评价见表9-1。
表9-1  短纤工艺废气监测结果统计与评价

	监测频次
	短纤工艺废气排口

	
	非甲烷总烃

	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	2020-07-16
	第一次
	1.97
	5.99×10-4

	
	第二次
	1.08
	3.68×10-4

	
	第三次
	5.60
	1.97×10-3

	2020-07-17
	第一次
	0.93
	3.38×10-4

	
	第二次
	0.74
	2.57×10-4

	
	第三次
	0.76
	2.68×10-4

	标准值
	60
	-

	达标情况
	达标
	-


表十、无组织废气监测结果统计表
验收监测结果：无组织废气中非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准排放限值要求，车间外无组织废气中非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。监测结果与评价见表10-1和表10-2、气象参数见表10-2。

表10-1无组织排放监测结果表

单位：mg/m3
	项目
	时间
	频次
	厂界上风向

1#监测点
	厂界下风向

2#监测点
	厂界下风向

3#监测点
	厂界下风向4#监测点

	非甲烷总烃
	2020-07-16
	第一次
	0.65
	1.18
	1.01
	1.28

	
	
	第二次
	0.21
	1.30
	1.24
	1.25

	
	
	第三次
	0.66
	1.36
	1.14
	1.15

	
	2020-07-17
	第一次
	0.27
	1.24
	1.27
	1.10

	
	
	第二次
	0.43
	1.13
	1.27
	1.04

	
	
	第三次
	0.76
	1.22
	1.16
	1.23

	
	上下风向浓度最大值
	1.36

	
	评价标准
	4.0

	
	达标情况
	达标


表10-2 车间外无组织监测点监测结果表

	项目
	时间
	频次
	车间外无组织监测点

	非甲烷总烃
	2020-07-16
	第一次
	0.80

	
	
	第二次
	0.56

	
	
	第三次
	0.37

	
	
	第四次
	0.63

	
	
	平均值
	0.41

	
	2020-07-17
	第一次
	0.38

	
	
	第二次
	0.21

	
	
	第三次
	0.92

	
	
	第四次
	0.21

	
	
	平均值
	0.43

	
	平均值
	0.42

	
	评价标准
	6.0

	
	达标情况
	达标


表10-2气象参数一览表

	检测日期
	温度℃
	气压kPa
	相对湿度%
	风速m/s
	主导风向
	天气状况

	2020-07-16
	第一次
	25.4
	100.5
	54.3
	2.6
	东
	多云


	
	第二次
	24.6
	100.4
	55.8
	2.5
	
	

	
	第三次
	24.0
	100.4
	57.9
	2.5
	
	

	2020-07-17
	第一次
	22.1
	100.6
	62.9
	2.7
	东
	多云

	
	第二次
	23.4
	100.5
	59.3
	2.6
	
	

	
	第三次
	25.8
	100.5
	56.5
	2.6
	
	


表十一、噪声及工况监测结果

验收监测结果为：厂界8个噪声测点昼夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。监测结果与评价见表11-1，工况见表11-2。
表11-1噪声监测结果统计表

单位：dB（A）

	测 点位 置
	监测日期
	昼 间
	达标情况
	夜 间
	达标情况

	厂界东1#监测点
	2020-07-16

昼间

（15:02～15:39）

夜间

（22:00～22:37）
	55.8
	达标
	50.8
	达标

	厂界东2#监测点
	
	58.5
	达标
	53.1
	达标

	厂界南3#监测点
	
	55.3
	达标
	51.2
	达标

	厂界南4#监测点
	
	54.7
	达标
	50.3
	达标

	厂界西5#监测点
	
	54.9
	达标
	50.6
	达标

	厂界西6#监测点
	
	55.3
	达标
	50.9
	达标

	厂界北7#监测点
	
	54.2
	达标
	49.9
	达标

	厂界北8#监测点
	
	54.9
	达标
	50.3
	达标

	厂界东1#监测点
	2020-07-17

昼间

（15:34～16:12）

夜间

（22:01～22:38）
	55.6
	达标
	50.7
	达标

	厂界东2#监测点
	
	58.0
	达标
	52.9
	达标

	厂界南3#监测点
	
	55.1
	达标
	51.3
	达标

	厂界南4#监测点
	
	54.4
	达标
	50.1
	达标

	厂界西5#监测点
	
	54.6
	达标
	50.4
	达标

	厂界西6#监测点
	
	54.9
	达标
	50.0
	达标

	厂界北7#监测点
	
	53.9
	达标
	49.8
	达标

	厂界北8#监测点
	
	55.0
	达标
	51.0
	达标

	评价标准
	昼间65dB(A)
	夜间55dB(A)


注：2020年07月16日噪声检测时气象条件：昼间天气多云，昼间风速2.5m/s，夜间天气多云，夜间风速2.4m/s。

2020年07月17日噪声检测时气象条件：昼间天气阴，昼间风速2.7m/s，夜间天气阴，夜间风速2.5m/s。
表11-2工况统计表
	序号
	产品名称
	7月16日实际量
	负荷（%）
	7月17日实际量
	负荷（%）
	理论量/天

	1
	丙纶熔喷非织造布
	9.1
	75.8
	9.0
	75.0
	12吨

	2
	压缩空气
	0.72
	100
	0.56
	77.8
	0.72万Nm3


表十二、总量核定情况表

	项目
	污染物
	排放速率（kg/h）
	年运行时间（h）
	现场核定排放总量（t/a）
	项目总量控制指标（t/a）
	达标

情况

	废气
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	6.33×10-4
	8000
	0.0051
	0.943
	达标

	说明
	注：废气由组件清洗产生，产生量较少，因组件清洗运行时间为2天1次、每次4小时，年运行时间600小时，仍以24小时/天，8000小时/年计算。


表十三、环评批复环保落实情况检查

	序号
	检查内容
	执行情况

	1
	项目建设地位于仪化公司现有厂区内；新建8条丙纶熔喷非织造布生产线，项目建成后，形成年产4000吨丙纶熔喷非织造布的生产能力。
	新建8条丙纶熔喷非织造布生产线，形成年产4000吨丙纶熔喷非织造布的生产能力。

	2
	在工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的排放达到《报告表》提出的要求。煅烧废气收集后经“水喷淋+低温等离子+活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放，废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的标准限值。加强环境管理，减少无组织废气排放，确保项目厂界废气污染物浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求。
	煅烧废气收集后经“水喷淋+低温等离子+活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放，有组织、无组织废气均满足环评批复标注要求。

	3
	按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则，规划建设给排水系统。组件与过滤器清洗废水、地面冲洗水经生化装置东区处理后通过公司污水中水回用装置处理后回用于生产。
	废水经生化装置东区处理后通过公司污水中水回用装置处理后回用于生产。

	4
	合理布置噪声源，选用低噪声设备及采取隔声、消、减振等综合降噪措施。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
	通过合理布局、选用低噪音、震动小的设备、隔声、吸收、距离衰减等处理降噪。

	5
	按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求，防止二次污染。危险废物须规范处置。
	全部按照环评要求规范化处置。

	6
	《报告表》提出本项目以丙纶熔喷非织造布厂房边界向外设置50米的卫生防护距离。现防护距离内无环境敏感目标，今后在其范围内禁止建设居住点、学校、医院等敏感目标。
	卫生防护距离内无环境敏感目标。

	7
	按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）有关要求，规范化设置各类排污口和标志。按《排污许可管理办法(试行)》（环保部令第48号）等相关规定申领排污许可证。按照规范要求落实监测工作。
	已按照要求规范化设置各类排污口和标志。


表十四、环保检查结果

	该项目从立项到试生产各阶段建设项目环境保护法律、法规、规章制度执行情况。

中国石化仪征化纤有限责任公司年产4000吨丙纶熔喷非织造布项目环评手续齐全，并于2020年3月31日获准扬州市生态环境局（扬环审批﹝2020﹞03-32号）的批复。

三同时执行情况。

该项目按照《中华人民共和国环境保护法》和国家有关建设项目环境管理法律法规要求，进行了环境影响评价，编制了环境影响报告表。
3、环境保护机构和规章制度情况，环保管理制度及人员责任分工情况。

有环保规章制度，环保工作主要由仪征化纤安环处负责。

4、污水处置情况

本项目不增加生活污水排放量，生产废水主要包括组件和过滤器清洗废水、地面冲洗废水，以上生产废水接入仪化公司生产废水管网排入生化装置东区集中处理后再经污水中水回用装置进行处理后回用于生产装置循环水的补充水以及部分生产用水，不新增废水排放。
5、废气处置情况

本项目组件煅烧生成少量的有机废气，在真空泵的抽吸下，引至“水喷淋+低温等离子+活性炭吸附”装置处理（每套组件煅烧炉配置1套废气处理装置，共3套）后通过1根15m的排气筒P1集中排放。

6、固体废弃物综合利用处理。
本项目生产过程中产生的固废主要一般工业固废为边料、废熔体、废过滤网和AGV和叉车电池。边料经收集后回用于生产，废熔体和废过滤网经收集后外售处置；AGV和叉车电池因一年更换一次，暂未产生，未签订相关协议，待产生后委托有资质单位进行处置；产生的危废为废活性炭和紫外灯管，因一年更换一次，暂未产生，未签订相关协议，待产生后委托有资质单位进行处置。



表十五、验收监测结论及建议
	验收监测结论

按《中国石化仪征化纤有限责任公司年产4000吨丙纶熔喷非织造布项目中废气和厂界噪声进行了监测和评价，监测结果表明，验收监测期间：

短纤工艺废气排口非甲烷总烃的排放浓度和排放速率满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求。
无组织废气中非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准排放限值要求，车间外无组织废气中非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。
厂界8个噪声测点昼夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
废气排口中VOCs的年排放量均满足扬州市生态环境局批复的环评核定的总量控制指标要求。

验收监测建议：
加强生产管理和环境管理，减少污染物的产生量和排放量。
废气处理设施的运行维护管理，确保废气达标排放，加强危废管理做好各类台账。
加强防范意识，组织定期消防安全演练。
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附件二：验收委托书
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附件三：环评批复
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附件四：验收工况统计表
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附件六：营业执照
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附件七：CMA计量认证证书
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附件八：工作证明

工 作 证 明

兹证明王克云（身份证号：320825196404190211）、李文杰（身份证号：320826198512191217）、王禹（身份证号：321323198904290438）系我单位正式员工，自2015年12月起在我公司从事建设项目竣工环境保护验收监测工作，韩斌斌（身份证号：321322199002175690）系我单位正式员工，自2018年4月起在我公司从事建设项目竣工环境保护验收监测工作。

特此证明！

淮安市华测检测技术有限公司

2018年5月13日

联系人：汪艳宇

电  话：0517-89909221

附件九：建设项目竣工验收上岗证
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附件十：现场照片
	废气排气筒[image: image77.jpg]



	排气口环保标识[image: image78.jpg]




	车间环保处理设备
	废气处理设施[image: image79.jpg]




	丙纶熔喷非织造布车间一[image: image80.jpg]



	丙纶熔喷非织造布车间二[image: image81.jpg]




	危废库位置情况
	危废库信息

	危废库[image: image82.jpg]
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	固废库均存在的导流沟、收集池[image: image84.jpg]¥





	危废库废气处理设施[image: image85.jpg]




	危废库责任制度[image: image86.jpg]= P
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	固废库均存在的管理制度[image: image88.jpg]




	固废暂存库-熔喷废丝间熔喷废丝间一 [image: image89.jpg]


 
	固废暂存库-熔喷废丝间熔喷废丝间二[image: image90.jpg]





编制单位              （盖章）


电话：0517-89909298


传真：0517-89909229


邮编：223005


地址：淮安市清河区水渡口大道121号淮安广告产业园3号楼7层8层9层





建设单位              （盖章）


电话：0514-83237656


传真：0514-83237322


邮编：211900


地址：江苏省仪征市长江西路1号现有厂区内
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◎
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活性炭吸附
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图4-1 废气处理工艺流程图








组件煅烧废气





水喷淋





低温等离子





活性炭吸附





水喷淋





活性炭吸附





低温等离子





组件煅烧废气





15m排气筒





注：因进口管道直径仅有3cm，且很短无法测量进口





N


      





◎短纤工艺废气排口


      





短纤车间外无组织监测点○


      





说明：○工业废气（无组织）采样点


      ◎工业废气（有组织）采样点





项目所在地
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