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1 验收项目概况
中国石化仪征化纤有限责任公司(以下简称仪化公司) ，主要从事聚酯切片和涤纶纤维的生产及销售，是国内最大的现代化化纤和化纤原料生产基地之一。对位芳纶是三大高技术纤维之一，具有高强、高模、耐高温，耐腐蚀等优异性能，主要应用于通讯光缆、轮胎帘子线、风力发电叶片、航天、军工等领域。仪化公司就对位芳纶技术开展了多年研发和优化，基本掌握了工艺流程优化、产品质量控制、工业化放大等技术。本项目在仪化公司原涤纶五厂内建设，不需新征土地，利用厂区公用工程和辅助设施建设，依托条件好，本项目生产规模为年产1000t对位芳纶，项目建成后可推进对位芳纶规模化生产，降低生产成本，提升产品质量，为打造特种纤维生产基地奠定基础。
仪化公司委托江苏盛立环保工程有限公司于2015年6月编制了《中国石化仪征化纤有限责任公司年产1000吨对位芳纶项目环境影响报告书》，2015年10月16日取得了仪征市环境保护局批复（仪环审[2015]239号）。
根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682 号令）的要求和规定、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环保总局第13号令)和《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》(国家环保总局环发[2000]38 号文)等法律法规的要求和规定，中国石化仪征化纤有限责任公司委托江苏盛立环保工程有限公司对“年产1000吨对位芳纶项目”进行验收监测，我公司接受委托后，组织专业技术人员于2019年10月25日~26日对该项目的工程情况、环境保护设施和其他环境保护措施的落实等情况进行了现场核查及现场检测，并根据监测分析结果和现场检查情况编制完成本验收监测报告。
本次验收监测内容包括：（1）废水排放监测；（2）有组织废气排放监测；（3）无组织废气排放监测；（4）厂界噪声监测。
验收项目情况见表1-1。

表1-1项目验收概况
	序号
	项目
	具体情况

	1
	项目名称
	年产1000吨对位芳纶项目

	2
	性质
	扩建

	3
	建设单位
	中国石化仪征化纤有限责任公司

	4
	建设地点
	位于仪化公司现有厂区内（原涤纶五厂区域）

	5
	立项
	于2013年8月29日取得仪征市经济和信息化委员会备案，仪经信（2013）111号；于2015年10月26日取得仪征市经济和信息化委员会关于该项目核准的批复，仪经信（2015）101号

	6
	环评编制单位与完成时间
	江苏盛立环保工程有限公司，2015年6月

	7
	环评审批部门
	仪征市环境保护局

	8
	审批时间与审批文号
	于2015年10月16日通过仪征市环境保护局审批（仪环审[2015]239号）

	9
	开工时间
	2016年12月

	10
	竣工时间
	2019年1月

	11
	调试时间
	2019年1月~2019年10月

	12
	申领排污许可证情况
	按地方生态环境主管部门的工作计划及时办理

	13
	验收工作由来
	根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求“编制环境影响报告书、
环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境 保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施 进行验收，编制验收报告”，开展验收工作

	14
	验收工作的组织和启动时间
	2019年10月25日~10月26日

	15
	验收范围与内容
	中国石化仪征化纤有限责任公司年产1000吨对位芳纶项目
以及所依托仪化公司现有环保措施

	16
	是否编制了验收监测方案
	是

	17
	方案编制时间
	2019年10月编制了监测方案

	18
	现场验收监测时间
	2019年10月25日~10月26日

	19
	验收监测报告形成过程
	根据无锡市中证检测技术有限公司
出具的验收监测数据编制验收监测报告


2 验收监测依据
2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度
（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）；

（2）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）；
（3）《关于进一步优化建设项目竣工环境保护验收监测（调查）相关工作的通知》(江苏省环境保护厅，苏环规[2015]3号)；
（4）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》的公告(生态环境部，公告2018 年第9号，2018 年5月15日)
（5）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控（1997）122号，1997年9月）；
（6）《关于委托部分建设项目竣工环境保护验收工作的通知》（苏环办﹝2016﹞326号）；
（7）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》(苏环办[2018]34 号，2018年 1 月)
（8）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）；
（9）《中国石化仪征化纤有限责任公司年产1000吨对位芳纶项目环境影响报告书》（江苏盛立环保工程有限公司，2015年10月）；
（10）《关于中国石化仪征化纤有限责任公司年产1000吨对位芳纶项目环境影响报告书的批复》（仪征市环境保护局，仪环审[2015]239号，2015年10月16日）。
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范
本项目为合成纤维制造项目，现无相应的竣工环保验收技术规范。本验收监测报告根据《建设项目竣工环境验收技术指南
污染影响类》要求进行编制。
3 建设项目工程概况
3.1 地理位置及平面布置
中石化仪征化纤有限责任公司(以下简称仪化公司)，位于江苏省仪征市长江西路1号，北靠宁扬一级公路，南临长江，占地约10平方公里。仪化公司厂区按区域划分，分属于原涤纶一厂、涤纶二厂、涤纶三厂、涤纶四厂、涤纶五厂、化工厂、工程塑料厂、高纤生产中心及BDO生产中心。
本项目位于在涤纶五厂南区预留地，利用现有部分厂房。

本项目厂区分为两个部分：生产区域和办公区域。生产区域分为三个单元：聚合单元、溶剂回收单元和纺丝单元。其中聚合单元和溶剂回收单元占地面积为2592m2，建筑面积为5575 m2，框架结构，局部4层；纺丝单元区占地面积为3410 m2，建筑面积为3820 m2，其中，新建二层厂房820 m2，原有生产车间内部改造3000 m2，框架结构。
本项目位于仪化公司原涤纶五厂内，项目周边均为仪征化纤已建、在建生产装置。东侧为冷冻站、热力站，西侧为厂区道路，北侧为高纤装置，南侧为厂区预留地。
本项目地理位置见图3.1-1，仪征化纤全厂平面布置（附噪声、无组织废气排放监测点、仪化公司废水总排口监测点）见图3.1-2，本项目平面布置（附有组织废气排放监测点、本项目废水调节池出口监测点、含盐废水接入口监测点）见图3.1-3。
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3.2 建设内容
本项目不新增用地，在仪化公司现有厂区内建设，项目实际总投资22000万元，环保投资1355万元，建设规模为年产1000吨对位芳纶，不新增员工，所需人员由内部调剂，采用四班三运转制，年运行时间8000小时。
本项目主体工程项目包括三个生产单元，即聚合单元、纺丝单元、溶剂回收单元。聚合单元为1条年生产1040吨的生产装置，纺丝单元为2条500吨/年生产线，溶剂回收单元为12000吨/年生产线。
本项目产品方案见表3.2-1，建设内容组成一览表见表3.2-2，建构筑物一览表见表3.2-3，主要生产设备见表3.2-4。
表3.2-1 建设项目产品方案

	产品名称
	年产量（t）

	对位芳纶
	1000


表3.2-2建设项目组成一览表
	 类别
	名 称
	原环评建设内容
	实际建设内容
	备注

	主体工程
	聚合单元
	1040吨/年
	1040吨/年
	/

	
	溶剂回收单元
	12000吨/年（回收溶剂量）
	12000吨/年（回收溶剂量）
	/

	
	纺丝单元
	1000吨/年
	1000吨/年
	/

	公用工程
	新鲜水
	依托仪化公司水务中心水厂
	依托仪化公司水务中心水厂
	/

	
	除盐水
	依托仪化公司热电中心除盐水站
	依托仪化公司热电中心除盐水站
	/

	
	循环冷却水系统
	依托原涤纶五厂循环冷却水站
	依托原涤纶五厂循环冷却水站
	/

	
	排水
	废酸液进热电中心经反应结晶生成石膏，剩余废水回用于冲灰系统不排放。清（雨）污分流。拟建项目废水（除废酸液外）排往仪化公司生化一装置、生化二装置进一步处理；清下水和后期雨水收集后直接排入沿山河。
	废酸液进热电中心经反应结晶生成石膏，剩余废水回用于冲灰系统不排放。）清（雨）污分流。拟建项目废水（除废酸液外）排往仪化公司生化一装置、生化二装置进一步处理；清下水和后期雨水收集后直接排入沿山河。
	/

	
	供电
	依托仪化公司热电中心
	依托仪化公司热电中心
	/

	
	蒸汽
	依托仪化公司热电中心
	依托仪化公司热电中心
	/

	
	氮气
	依托仪化公司动力中心
	依托仪化公司动力中心
	/

	
	压缩空气
	依托仪化公司动力中心
	依托仪化公司动力中心
	/

	
	消防
	消防水系统、配置消防器材
利用仪化公司原涤纶五厂现有设施
	消防水系统、配置消防器材
利用仪化公司原涤纶五厂现有设施
	/

	贮运工程
	成品库、固体原料库
	本项目需占用库房面积715m2
利用仪化公司原涤纶五厂库房
	本项目需占用库房面积715m2
利用仪化公司原涤纶五厂库房
	/

	
	储罐
	位于溶剂回收单元
	N-甲基吡咯烷酮（中间罐，用于NMP回收），50 m3×2，
	N-甲基吡咯烷酮（原料储罐），36.8m3×1，
	调整NMP储罐的配置，氯仿储罐移至聚合单元

	
	
	
	N-甲基吡咯烷酮（原料储罐），30 m3×1
	N-甲基吡咯烷酮（中间罐，用于NMP回收），20m3×2
	

	
	
	
	氯仿储罐（回收、补充），35 m3×1
	N-甲基吡咯烷酮（中间罐，用于NMP回收），40m3×1
	

	
	
	位于聚合单元
	TPC（对苯二甲酰氯），槽车，40m3×1
	氯仿储罐（原料储罐），36.8m3×1
	原环评TPC为槽车，现场停放，用完更换。实际改为在纺丝单元设置TPC储罐。聚合单元设置1个氯仿储罐

	
	
	位于纺丝单元
	发烟硫酸104.5%硫酸，40m3×1 
	氯仿（中间罐，用于氯仿回收），
4 m3×1
	原环评纺丝单元主要设置硫酸储罐和液碱储罐。实际建设改为设置氯仿、水、NMP水溶液的中间罐、TPC原料罐和废稀硫酸罐

	
	
	
	浓硫酸98%硫酸，40m3×1
	水（中间罐），4 m3×1
	

	
	
	
	32%氢氧化钠，45 m3×2
	TPC（对苯二甲酰氯）（原料储罐）36.7m3×2
	

	
	
	
	/
	NMP水溶液（32%）（中间罐，用于收集聚合单元清洗液，输送至溶剂回收单元），84.4m3×2
	

	
	
	
	/
	5%稀硫酸（废酸液罐），150m3×2
	

	
	
	位于稀酸罐区
	5%稀硫酸，100 m3×2座
	/
	原环评稀酸罐区取消建设，废稀硫酸罐设置在纺丝单元 

	
	
	位于原料暖房
	/
	104.5%发烟硫酸（原料储罐），46.8m3×1
	增加原料暖房

	
	
	
	/
	98%浓硫酸（原料储罐），46.8m3×1
	

	
	
	
	/
	100%浓硫酸（中间罐，用于发烟硫酸和98%浓硫酸配制100%浓硫酸），20m3×2
	

	
	
	
	/
	硫酸应急罐（应急罐，正常工况为空置状态），46.8m3×1
	

	
	
	
	/
	32%氢氧化钠（原料储罐），46.2m3×2
	

	环保工程
	污水处理
	含盐废水处理
	本项目溶剂回收单元的汽提塔排出的高盐废水经“冷冻结晶+多效蒸发结晶”去除大部分盐类后，废水再进生化一装置处理。
新建“冷冻结晶+多效蒸发”装置1套，废盐外售，蒸发冷凝水排入调节池进生化一装置处理
	取消含盐废水预处理装置：“冷冻结晶+多效蒸发”。溶剂回收单元的汽提塔排出含盐废水直接进入仪化公司生化二装置处理
	取消含盐废水预处理装置

	
	
	含酸废水处理
	纺丝凝固池排出的含5%稀硫酸的废水单独设置含酸废水储罐2×100m3，用泵排至仪化公司热电中心，改造和增加管道、增加反应结晶器及其搅拌器2台，石膏排出泵3台。利用仪化公司热电中心脱硫系统的石灰石供浆系统、脱水系统等，反应生成的石膏外售，剩余废水全部回用于冲灰，不外排
	纺丝凝固池排出的含5%稀硫酸的废水单独设置含酸废水储罐2×150m3，用泵排至仪化公司热电中心，改造和增加管道、增加反应结晶器及其搅拌器2台，石膏排出泵3台。利用仪化公司热电中心脱硫系统的石灰石供浆系统、脱水系统等，反应生成的石膏外售，剩余废水全部回用于冲灰，不外排
	/

	
	
	其他生产废水
	聚合单元废水、溶剂回收单元废水（除含盐废水外）、纺丝单元废水（除含酸废水、碱洗废水、水洗废水外）设置调节池1座，容积500m3 ，将pH值控制在6～9之间后接入仪化公司生化一装置进一步处理（纺丝单元碱洗废水、水洗废水进生化二装置处理，不进调节池）
	聚合单元废水、溶剂回收单元废水（除含盐废水外）、纺丝单元废水（除含酸废水外）设置调节池1座，容积180m3，将pH值控制在6～9之间后接入仪化公司生化一装置处理
	调节池容积变化，纺丝单元碱洗废水、水洗废水与其他生产废水一起经调节池后进入生化一装置

	
	废气处理
	聚合单元
	制无水氯化钙干燥系统设置“布袋除尘”1套（设备自带）通过1根15m排气筒P1排放；
	氯化钙干燥废气、成品干燥废气分别经各自系统内“旋风分离器+布袋除尘器”装置处理，通过1根17m排气筒（芳纶-04）排放，
	排气筒高度由15m变为17m

	
	
	
	氯化氢酸雾设置“三级碱液喷淋”装置1套，通过1根15m排气筒P2排放；
	氯化氢酸雾设置“一级碱液喷淋（设置3层填料）”装置1套，通过1根18m排气筒（芳纶-06）排放；
	碱液喷淋装置由“三级喷淋（无填料）”变为“一级喷淋（设置三层填料）”，排气筒高度由15m变为18m

	
	
	溶剂回收单元
	汽提尾气、不凝废气、储罐呼吸气设置“二级水喷淋+活性炭吸附塔”装置1套，收集后通过1根15m排气筒P3排放
	汽提尾气、不凝废气、储罐呼吸气设置“一级水喷淋（设置3层填料）+活性炭吸附塔”装置1套，尾气通过1根25m排气筒（芳纶-03）排放，（溶剂回收装置设计压力为10kPa，正常运行过程中未达到设计压力时，不排气，因此该装置正常运行时为间歇排气）
	水喷淋装置由“二级喷淋（无填料）”变为“一级喷淋（设置三层填料）”，排气筒高度由15m变为25m

	
	
	纺丝单元
	配酸、喷丝、脱泡工段设置“二级碱液喷淋”装置1套，通过1根15m排气筒P4排放； 
	配酸工段设置 “一级碱液喷淋（设置3层填料）”装置1套，尾气通过1根15m排气筒（芳纶-01）排放；
	增加一套“碱液喷淋+15m排气筒”；处理方式由“二级碱液喷淋（无填料）”变为“一级碱液喷淋（设置三层填料）”

	
	
	
	
	喷丝、脱泡工段设置 “一级碱液喷淋（设置3层填料）”装置1套，尾气通过1根15m排气筒（芳纶-02）排放；
	

	
	
	
	卷绕工序设置“水喷淋”装置1套，风量5000 m3/h，通过1根15m排气筒P5排放
	卷绕工序设置“水喷淋”装置1套，风量5000 m3/h，通过1根15m排气筒（芳纶-05）排放
	/

	
	固废暂存
	一般废物
	在本项目废水调节池东侧，设置一般固废暂存点80m2
	在本项目废水调节池东侧，设置一般固废暂存点60m2
	面积变化

	
	
	危险废物
	在本项目废水调节池东侧，设置危险废物暂存点40m2
	在本项目废水调节池东侧，设置危险废物暂存点150m2
	面积变化


表3.2-3 本项目建构筑物一览表

	序号
	项目名称
	建筑面积（m2）
	占地面积（m2）
	结构形式

	1
	聚合单元和溶剂回收单元
	5575
	2592
	局部四层，框架结构

	2
	纺丝单元
	3820
	3410
	框架结构


表3.2-4主要生产设备

	所属单元
	序号
	名称
	原环评数量
（台/套）
	实际数量

（台/套）
	备注

	聚合单元
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	

	
	11
	
	
	
	

	
	12
	
	
	
	

	
	13
	
	
	
	

	
	14
	
	
	
	

	
	15
	
	
	
	

	溶剂回收单元
	序号
	名称
	原环评数量
（台/套）
	实际数量

（台/套）
	备注

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	

	
	11
	
	
	
	

	
	12
	
	
	
	

	
	13
	
	
	
	

	
	14
	
	
	
	

	
	15
	
	
	
	

	
	16
	
	
	
	

	
	17
	
	
	
	

	
	18
	
	
	
	

	
	19
	
	
	
	

	
	20
	
	
	
	

	
	21
	
	
	
	

	
	22
	
	
	
	

	纺丝单元
	序号
	名称
	原环评数量
（台/套）
	实际数量

（台/套）
	备注

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	

	
	11
	
	
	
	

	
	12
	
	
	
	

	
	13
	
	
	
	

	
	14
	
	
	
	

	
	15
	
	
	
	

	
	16
	
	
	
	

	
	17
	
	
	
	

	
	18
	
	
	
	

	
	19
	
	
	
	

	
	20
	
	
	
	


3.3 主要原辅材料及燃料
表3.3-1主要原辅材料消耗表

	序号
	名称
	型号或规格
	单位
	原环评

消耗
	实际

消耗量
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	


3.4 水源及水平衡
项目废水主要包括生产装置的工艺废水和辅助生产废水，项目新增新鲜水用量为22814.3t/a，除盐水用量187432t/a，循环水用量409m³/h。
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图3.4-2用排水平衡图（原环评）



















图3.4-3用排水平衡图（实际建设）
3.5 生产工艺
3.5.1 总体工艺流程

本项目是以对苯二胺（PPD）和对苯二甲酰氯（TPC）为主要原料，以无水N-甲基吡咯烷酮为溶剂，在一定条件下通过预反应器和主反应器反应得到聚合物。聚合物经过洗涤干燥后，用100%的浓硫酸为溶剂，制成纺丝浆液后经脱泡、增压、喷丝头纺丝、冷却凝固、碱洗、水洗、干燥、上油、卷绕等工序后，最终制得芳纶纤维。




图3.5-1 建设项目总工艺流程及产污环节

3.5.2 聚合单元工艺流程

1、反应原理

聚对苯二甲酰对苯二胺（PPTA）的工业化生产，主要原料是采用对苯二胺（PPD)和对苯二甲酰氯（TPC），在低温溶液中聚合而成。主化学反应式为：


PPD:108     TPC:203           PPTA单: 238       氯化氢：36.5

可选的溶剂有：六甲基磷酰胺（HMPA）、二甲基乙酰胺（DMAc）、N-甲基吡咯烷酮（NMP）或HMPA/NMP混合溶剂。

由于HMPA有致癌作用，且回收上有难度，所以很少使用HMPA。目前生产上基本选用比较安全的NMP作为溶剂。但NMP溶剂性能上比HMPA及HMPA/NMP混合溶剂稍差，可通过加入碱或碱土金属盐如CaCl2、LiCl等，增加体系溶剂化作用，促进缩聚反应的程度。

本项目采用低温溶液聚合工艺技术，以对苯二胺(PPD)和对苯二甲酰氯(TPC)为生产原料，以N-甲基吡咯烷酮(NMP)为溶剂、CaCl2为助剂，最终在主反应器中聚合合成聚对苯二甲酰对苯二胺(PPTA)聚合体。

2、工艺流程及说明

聚合单元工艺流程包括CaCl2干燥、浆料调配系统、聚合反应、粉体清洗、成品干燥等。

图4.2-2 聚合单元工艺流程图

3、产污环节

（1）氯化钙干燥：通过连续干燥方式制备无水氯化钙，该工序产生G1-1含尘废气（氯化钙颗粒物）；

（2）聚合反应：反应生成的G1-2氯化氢废气（HCl）；同时粗对位芳纶聚合体排出时会携带少量氯化氢，产生少量无组织排放（HCl）；以及在装置开停车时下产生的聚合废料，经中和清洗过滤后产生S1-1聚合废渣（NMP、氯化钙、氯化钠、低聚体）和清洗废渣产生的滤液废水（清洗液1）去溶剂回收单元；

（3）成品干燥：湿聚合体热风干燥过程中聚合体上残留的氯化氢以气态形式散逸在干燥机内，产生G1-3干燥废气（水蒸汽、HCl）；

（4）检验：检验工序产生的S1-2低粘度粉体。

（5）其他：聚合反应产生的氯化氢气体通过碱液喷淋吸收装置处理产生W1-1中和废水；主反应完成后反应釜等生产装置需定期冲洗，产生间歇排放的W1-2装置清洗废水。
3.5.3 溶剂回收单元工艺流程

1、工艺流程及说明

图3.5-3 溶剂回收单元工艺流程图

2、产污环节

（1）中和工段：中和液缓冲罐的底部沉淀浆液经离心分离后再用脱盐水洗涤后的固体部分为S2-1低粘度粉体，液体部分为W2-1洗涤废水；

（2）汽提塔：萃取塔中萃余相主要成分依次为水、盐分、NMP和氯仿，通过汽提塔回收氯仿G2-1汽提尾气（NMP、氯仿）和W2-2含盐废水（氯化钙、氯化钠、NMP、氯仿）；

（3）精馏：精馏塔塔顶产生G2-2不凝气（氯仿、NMP），其中常压精馏塔塔顶为氯仿经冷凝后回用，塔釜液为NMP、水，进入减压精馏塔；减压精馏塔塔顶产生W2-3废冷凝水（含少量氯仿和NMP），塔釜液为NMP，进NMP储槽回聚合单元使用。

（4）其他：汽提塔和精馏塔的不凝气拟采用二级水喷淋和活性炭吸附塔装置处理，产生W2-4喷淋废水。

3.5.4 纺丝单元工艺流程

1、工艺流程及说明

2、产污环节：

（1）粉体干燥：采用转鼓干燥机对PPTA粉体进一步干燥，干燥转鼓抽吸管道上有旋风分离器，产生的少量粉末通过抽真空系统的水环泵排水排出，该工序产生W3-1抽真空废水；

（2）溶液制备、喷丝：溶液制备所需100%硫酸采用发烟硫酸和98%硫酸配制而成，配酸过程中产生G3-1配酸酸雾、喷丝头喷丝时会携带少量硫酸雾，产生G3-2喷丝酸雾、溶解好的浆液进行连续真空脱泡，产生G3-3脱泡酸雾，以上酸雾收集后一起经二级碱液喷淋处理后排放，同时喷丝过程会产生的PPTA浆块经碱液洗涤后产生W3-7浆块清洗废水，清洗后的S3-1PPTA浆块外售；

（3）纺丝：喷出的丝经纺丝管的凝固液冷却凝固，同时丝条中的硫酸在冷却凝固液的冲洗下转移到凝固浴槽中，产生W3-2废酸液（约5%硫酸）；同时该过程会产生部分S3-2无油缠辊丝；

（4）碱洗：用氢氧化钠溶液进行碱洗，产生W3-3碱洗废水;

（5）水洗：用除盐水采用逆流水洗的方式去丝束上残留的硫酸钠，产生W3-4水洗废水；

（6）卷绕：上油后的丝束在卷绕过程中油剂挥发，产生G3-5油剂废气采用水喷淋处理；同时卷绕机操作中可能会有少量芳纶废丝，即S3-3上油缠辊丝。

（7）其他：纺丝组件需定期清洗，将组件在浓硫酸中浸泡超声波清洗，然后再用脱盐水冲洗干净后，放入热风烘箱中干燥，该过程产生G3-4组件清洗废气（硫酸雾）和W3-5组件清洗废水；硫酸雾通过二级碱液喷淋处理产生W3-6中和废水；油剂废气通过水喷淋处理产生W3-8喷淋废水；纺丝车间地面冲洗产生W3-9地面冲洗废水。

3.6 项目变动情况
本项目在建设过程中，从实际生产情况及环境保护等角度考虑，对原辅料储罐、污染控制措施等进行了调整，根据以上情况，已编制变动影响分析。对照苏环办【2015】256 号文，本项目与文件对照情况如下：
表3.6-1 主要变动情况一览表
	序号
	类别
	文件内容
	对照情况
	备注
	是否属于重大变动

	
	
	
	变动前
	变动后
	
	

	1
	性质
	主要产品品种发生变化
	不发生变化
	/
	否

	2
	规模
	生产能力增加30%以上
	不发生变化
	/
	否

	
	
	配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上
	245m³
	252.2m³

（增加3%）
	具体计算见附件8
	否

	
	
	新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加：原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加
	不发生变化
	/
	否

	
	
	项目重新选址
	不发生变化
	/
	否

	
	
	在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加
	不发生变化
	/
	否

	
	
	防护距离边界发生变化并新增了敏感点
	项目变动前后防护距离范围不发生变化，卫生防护距离内无新增敏感点
	/
	否

	
	
	厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由变动且环境影响或环境风险显著增大
	本项目不涉及
	/
	否

	3
	生产工艺
	主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加
	无变化
	/
	否

	4
	环境保护措施
	污染防治措施的工艺规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因此或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增发的环保措施变动
	本项目溶剂回收单元的汽提塔排出的高盐废水，经“冷冻结晶+多效蒸发结晶”去除大部分盐类后，废水再进生化一装置处理。
新建“冷冻结晶+多效蒸发”装置1套，废盐外售，蒸发冷凝水排入调节池进生化一装置处理
	取消含盐废水预处理装置“冷冻结晶+多效蒸发”的建设。溶剂回收单元的汽提塔排出含盐废水直接进入仪化公司生化二装置处理
	取消含盐废水预处理装置“冷冻结晶+多效蒸发”的建设。
	否

	
	
	
	纺丝凝固池排出的含5%稀硫酸的废水，单独设置含酸废水储罐2×100m3，用泵排至仪化公司热电中心，改造和增加管道、增加反应结晶器及其搅拌器2台，石膏排出泵3台。利用仪化公司热电中心脱硫系统的石灰石供浆系统、脱水系统等，反应生成的石膏外售，剩余废水全部回用于冲灰，不外排
	纺丝凝固池排出的含5%稀硫酸的废水，单独设置含酸废水储罐2×150m3，用泵排至仪化公司热电中心，改造和增加管道、增加反应结晶器及其搅拌器2台，石膏排出泵3台。利用仪化公司热电中心脱硫系统的石灰石供浆系统、脱水系统等，反应生成的石膏外售，剩余废水全部回用于冲灰，不外排
	含酸废水储罐容积变化
	否

	
	
	
	聚合单元废水、溶剂回收单元废水（除含盐废水外）、纺丝单元废水（除含酸废水、碱洗废水、水洗废水外）设置调节池1座，容积500m3 ，将pH值控制在6～9之间后接入仪化公司生化一装置进一步处理（纺丝单元碱洗废水、水洗废水进生化二装置处理，不进调节池）
	聚合单元废水、溶剂回收单元废水（除含盐废水外）、纺丝单元废水（除含酸废水外）设置调节池1座，容积180m3，将pH值控制在6～9之间后接入仪化公司生化一装置处理
	调节池容积变化，纺丝单元碱洗废水、水洗废水与其他生产废水一起经调节池后进入生化一装置
	否

	
	
	
	制无水氯化钙干燥系统设置“布袋除尘”1套（设备自带），通过1根15m排气筒P1排放；
	氯化钙干燥废气、成品干燥废气分别经各自系统内“旋风分离器+布袋除尘器”装置处理，通过1根17m排气筒（芳纶-04）排放；
	排气筒高度由15m变为17m
	否

	
	
	
	氯化氢酸雾设置“三级碱液喷淋”装置1套，通过1根15m排气筒P2排放；
	氯化氢酸雾设置“一级碱液喷淋（设置3层填料）”装置1套，通过1根18m排气筒（芳纶-06）排放；
	碱液喷淋装置由“三级喷淋（无填料）”变为“一级喷淋（设置三层填料）”，排气筒高度由15m变为18m
	否

	
	
	
	汽提尾气、不凝废气、储罐呼吸气设置“二级水喷淋+活性炭吸附塔”装置1套，收集后通过1根15m排气筒P3排放
	汽提尾气、不凝废气、储罐呼吸气设置“一级水喷淋（设置3层填料）+活性炭吸附塔”装置1套，尾气通过1根25m排气筒（芳纶-03）排放
	水喷淋装置由“二级喷淋（无填料）”变为“一级喷淋（设置三层填料）”，排气筒高度由15m变为25m。 （溶剂回收装置为微正压，设计压力为10kPa，正常运行过程中且未超过设计压力时，不排气，因此该装置正常运行时为间歇排气）
	否

	
	
	
	配酸、喷丝、脱泡工段设置“二级碱液喷淋”装置1套，通过1根15m排气筒P4排放；
	配酸工段设置 “一级碱液喷淋（设置3层填料）”装置1套，尾气通过1根15m排气筒（芳纶-01）排放；
	增加一套“碱液喷淋+15m排气筒”；处理方式由“二级碱液喷淋（无填料）”变为“一级碱液喷淋（设置三层填料）”
	否

	
	
	
	
	喷丝、脱泡工段设置 “一级碱液喷淋（设置3层填料）”装置1套，尾气通过1根15m排气筒（芳纶-02）排放；
	
	否

	
	
	
	卷绕工序设置“水喷淋”装置1套，风量5000 m3/h，通过1根15m排气筒P5排放
	卷绕工序设置“水喷淋”装置1套，风量5000 m3/h，通过1根15m排气筒（芳纶-05）排放
	无变化
	否

	
	
	
	在本项目废水调节池东侧，设置一般固废暂存点80m2
	在本项目废水调节池东侧，设置一般固废暂存点60m2
	面积变化
	否

	
	
	
	在本项目废水调节池东侧，设置危险废物暂存点40m2
	在本项目废水调节池东侧，设置危险废物暂存点150m2
	面积变化
	否


根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256 号），对该建设项目变动情况及环境影响进行核实。本项目存在变动，江苏盛立环保工程有限公司于2018年10月编制了该项目《中国石化仪征化纤有限责任公司年产1000吨对位芳纶项目环境影响报告书（重大变动）》，受仪征市环保局委托，南京培源环境技术服务有限公司对该项目报告书进行技术评审，评审会后，根据评估单位出具的评估意见，本项目的变化情况不属于苏环办[2015]256号文中界定的重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。
4 环境保护设施
4.1 污染物治理/处置设施
4.1.1 废水
（1）废水源强

本项目废水产生及排放情况见表 4.1-1。

表4.1-1废水产生及排放情况表
	废水类型
	污染物

种类
	原环评
措施
	实际建设

措施

	
	
	
	

	聚合单元
	W1-1中和废水
	pH、盐分
	经调节池→生化一装置
	经调节池→生化一装置

	
	W1-2装置清洗废水
	SS
	经调节池→生化一装置
	经调节池→生化一装置

	溶剂回收单元
	W2-1洗涤废水
	COD、SS
	经调节池→生化一装置
	经调节池→生化一装置

	
	W2-2含盐废水
	COD、氯仿、盐分
	经“冷冻+蒸发结晶”装置处理后再进调节池至生化一装置
	直接进生化二装置

	
	W2-3冷凝废水
	COD、氯仿
	经调节池→生化一装置
	经调节池→生化一装置

	
	W2-4废气喷淋废水
	COD
	经调节池→生化一装置
	经调节池→生化一装置

	纺丝单元
	W3-1抽真空废水
	SS
	经调节池→生化一装置
	经调节池→生化一装置

	
	W3-2废酸液
	pH
	去热电中心经反应结晶生成石膏，废水回用不排放
	去热电中心经反应结晶生成石膏，废水回用不排放

	
	W3-3碱洗废水
	pH、盐分
	直接进生化二装置
	经调节池→生化一装置

	
	W3-4水洗废水
	盐分
	直接进生化二装置
	经调节池→生化一装置

	
	W3-5组件清洗废水
	pH、盐分
	经调节池→生化一装置
	经调节池→生化一装置

	
	W3-6中和废水
	pH、盐分
	经调节池→生化一装置
	经调节池→生化一装置

	
	W3-7浆块清洗废水
	pH、盐分
	经调节池→生化一装置
	经调节池→生化一装置

	
	W3-8油雾喷淋废水
	COD、SS、石油类
	经调节池→生化一装置
	经调节池→生化一装置

	
	W3-9地面冲洗废水
	COD、SS
	经调节池→生化一装置
	经调节池→生化一装置

	循环系统
	循环冷却系统置换水
	COD、SS、盐分
	直接进入生化一装置
	直接进入生化一装置

	初期雨水
	初期雨水
	COD、SS
	直接进入生化一装置
	直接进入生化一装置


（2）废水处理工艺

①污水预处理调节池（180m³）
除纺丝单元的W2-2含盐废水和W3-2废酸液以外的所有工艺废水、废气洗涤塔废水、冲洗地坪等排出的污水汇集在本项目新建的污水预处理调节池中，经均质、调节，使出水pH值控制在6～9之间，然后排放至仪化污水管网；同时在工艺装置发生事故状态时调节池关闭。

调节池预处理工艺见图4.1-1。




图4.1-1本项目调节池工艺图（附废水采样点☆）
②含酸废水处理——依托脱硫废水处理装置
纺丝单元纺丝凝固池排出的含5%稀硫酸的W3-2含酸废水，利用废酸输送泵送入设置在热电中心区域内的脱硫废水处理装置。该装置主要功能是将石灰石浆液与硫酸充分反应，生成石膏，通过充分的结晶，生成较大颗粒的石膏晶体，然后输送到脱水系统处理。工艺流程如下：

图4.1-2脱硫废水处理装置工艺流程

③生化一装置
经本项目调节池处理后的废水进入生化一装置，该装置处理工艺见图4.1-3。
















图4.1-3  仪化公司生化一装置处理流程（附采样点☆）
④生化二装置
纺丝单元的W2-2含盐废水直接进入仪化生化二装置。该装置处理工艺见图4.1-4。









图4.1-4 生化二装置工艺流程图（附废水采样点☆）
（3）废水治理设施现场照片
	①污水预处理调节池


	废水排放口监测点（☆）

	②含酸废水处理——依托脱硫废水处理装置




	③生化二装置（生化装置东区）


	④生化一装置（生化装置西区）



	⑤含盐废水接入口监测点（☆）




	⑥仪化公司总排口（☆）




4.1.2 废气
（1）有组织废气

表4.1-1 项目有组织废气处理及排放情况
	类别
	产污

环节
	主要

污染物
	环评要求
处理方式
	实际建设

处理方式
	环评排气筒
编号
	现场排气筒

实际编号
	环评排气筒高

度(实际高

度)(m)
	环评排气筒内

径(实际内

径)(m)
	监测点设置

	聚合单元
	G1-1含尘废气
	氯化钙干燥
	颗粒物
	1套布袋除尘
	1套旋风分离器+布袋除尘器
	P1
	芳纶-04
	15（17）
	0.5（0.65）
	出口

	
	G1-2氯化氢废气
	聚合反应
	HCl
	1套三级碱液喷淋
	1套一级碱液喷淋
（设置3层填料）
	P2
	芳纶-06
	15（18）
	0.5（0.8）
	进口、出口

	
	G1-3干燥废气
	粉体干燥
	颗粒物
	
	1套旋风分离器+布袋除尘器
	P2
	芳纶-04
	15（17）
	0.5（0.65）
	出口

	溶剂回收单元
	G2-1汽提尾气、G2-2不凝废气、储罐呼吸气
	汽提塔、精馏塔、呼吸阀
	NMP
	1套二级水喷淋
+活性炭吸附
	1套一级水喷淋（设置3层填料）+活性炭吸附
	P3
	芳纶-03
	15（25）
	0.3（0.13）
	出口

	
	
	
	氯仿
	
	
	
	
	
	
	

	纺丝单元
	G3-1配酸酸雾
	配酸
	硫酸雾
	1套二级碱液喷淋
	1套一级碱液喷淋
（设置3层填料）
	P4
	芳纶-01
	15（15）
	0.3（1）
	进口、出口

	
	G3-2喷丝酸雾
	喷丝
	
	
	1套一级碱液喷淋
（设置3层填料）
	
	芳纶-02
	/（15）
	/（0.65）
	出口

	
	G3-3脱泡酸雾
	脱泡
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	G3-5油剂废气
	卷绕
	VOCs
	1套水喷淋
	1套水喷淋
	P5
	芳纶-05
	15（15）
	0.3（0.5）
	进口、出口


（2）废气治理设施现场照片
	①聚合单元：氯化钙干燥废气配套旋风分离器+布袋除尘器，粉体干燥配套旋风分离器+布袋除尘器，排气筒（芳纶-04）



	芳纶-04排气筒标识牌

	②聚合单元：聚合反应废气一级碱液喷淋+排气筒（芳纶-06）



	芳纶-06排气筒标识牌

	③溶剂回收单元：汽提尾气、不凝气及储罐呼吸气配套一级水喷淋+活性炭吸附+排气筒（芳纶-03）


	芳纶-03排气筒标识牌

	④纺丝单元：配酸工序：一级碱液喷淋（设置3层填料）+排气筒（芳纶-01）



	芳纶-01排气筒标识牌

	⑤纺丝单元：喷丝、脱泡工序：一级碱液喷淋+排气筒（芳纶-02）



	芳纶-02排气筒标识牌

	⑥纺丝单元：油剂废气配套水喷淋装置+排气筒（芳纶-03）


	芳纶-03排气筒标识牌


4.1.3 噪声
本项目生产设备噪声源主要有聚合单元的烘干机、纺丝单元的卷绕机、冷冻机组、空压机、风机、真空泵等动力设备产生的噪声。企业通过合理布局，对主要噪声源进行隔声、减振等措施削减噪声源强。噪声产生及治理措施见表 4.1-3。
表4.1-3   噪声产生及治理情况表

	序号
	设备名称
	声级值dB(A)
	数量(台)
	所在车间
	距最近厂界位置m
	治理措施

	1
	氯化钙干燥系统
	85
	1
	聚合单元
	南厂界200m
	选用低噪音设备；消声减震；利用建筑物隔声屏蔽；合理布局等

	2
	粉体干燥系统
	85
	2
	
	
	

	3
	冷冻机组
	80~85
	2
	
	
	

	4
	泵
	80~85
	12
	
	
	

	5
	泵
	80~85
	32
	溶剂回收单元
	南厂界200m
	

	6
	冷水机组
	80~85
	1
	
	
	

	7
	水洗机
	80~85
	6
	纺丝单元
	南厂界156m
	

	8
	碱洗机
	80~85
	2
	
	
	

	9
	泵
	80~85
	50
	
	
	

	10
	卷绕机
	95
	2
	
	
	


4.1.4 固废
（1）固体废物产生及处置情况见表 4.1-4

表4.1-4  固体废物产生及处置情况
	序

号
	固废名称
	产生

工序
	形态
	主要成分
	环评中
	实际情况
	备注

	
	
	
	
	
	属性
	废物类别
	废物代码
	产生量
（吨/年）
	处理处置方式
	属性
	废物类别
	废物代码
	产生量
（吨/年）
	处理处置方式
	处置利用单位
	

	1
	聚合废渣
	聚合单元-中和过滤
	固
	NMP、低聚体、氯化钙、氯化钠
	危险废物
	HW42
	900-499-42
	45.1
	委托有资质单位处置
	危险废物
	HW11
	900-013-11
	48.0
	委托有资质单位处置
	南京中联水泥有限公司
	产生量增加。由于危废名录变更，原类别取消。根据其性质识别为“HW11精馏残渣”

	2
	废活性炭
	活性炭吸附塔
	固
	活性炭
	危险废物
	HW06
	261-005-06
	0.5
	委托有资质单位处置
	危险废物
	HW49
	900-041-49
	3（3a）
	委托有资质单位处置
	/
	产生量增加。

	3
	低粘度粉体
	聚合单元-成品检验
	固
	PPTA粉体
	一般废物
	—
	99
	93.65
	外售处置
	一般废物
	—
	99
	53.65
	回收利用
	本项目
	产生量减少，处置去向变化

	4
	PPTA浆块
	纺丝单元-喷丝
	固
	PPTA
	一般废物
	—
	99
	12
	外售处置
	危险废物
	HW11
	900-013-11
	3
	委托有资质单位处置
	南京中联水泥有限公司
	加碱中和后干燥的浆块、浆粕由于含有极少量的对苯二胺，从环保角度出发，作为危废处理

	5
	PPTA浆粕
	纺丝单元-喷丝
	固
	PPTA
	—
	—
	—
	—
	—
	危险废物
	HW11
	900-013-11
	9
	
	
	

	6
	无油缠辊丝
	纺丝单元-纺丝
	固
	PPTA
	一般废物
	—
	99
	25.5
	外售处置
	一般废物
	—
	99
	25.5
	外售处置
	佛山市南海区星科工业毡科技有限公司
	无变化

	7
	上油缠辊丝
	纺丝单元-卷绕
	固
	PPTA、油剂
	一般废物
	—
	99
	3.0
	外售处置
	一般废物
	—
	99
	3.0
	外售处置
	佛山市南海区星科工业毡科技有限公司
	无变化

	8
	集尘灰
	聚合单元-氯化钙干燥
	固
	氯化钙
	一般废物
	—
	84
	77.2
	回收利用
	一般废物
	—
	84
	77.2
	回收利用
	本项目
	无变化

	9
	废盐
	含盐废水处理
	固
	六水氯化钙、四水氯化钙、氯化钠
	一般废物
	—
	99
	1922
	外售处置
	—
	—
	—
	0
	—
	—
	取消

	10
	石膏
	含酸废水处理
	固
	石膏
	—
	副产品
	99
	7005
	外售处置
	—
	副产品
	99
	7005
	外售处置
	仪征鼎诚物资贸易有限公司
	无变化


注：活性炭吸附塔的活性炭总装填量为3吨， 为密闭系统，3年更换一次，企业在调试期间尚未更换过。
（2）固废暂存场所现场照片
	①一般固废暂存点


外部照片
	①一般固废暂存点


内部照片

	②危险废物暂存点


外部照片
	②危险废物暂存点


内部照片


4.2 其它环保设施
4.2.1 环境风险防范设施
仪征化纤目前建有容积44000m3事故池，用于调节生产装置的事故排放，作为缓解对污水处理的冲击和发生泄漏时的临时贮存池，保证各单元发生事故时，泄漏物料或消防、冲洗废水能迅速、安全地集中到事故池，进行必要的处理；易燃易爆场所设置了可燃气体报警装置，当车间或储罐区易燃易爆物质浓度较高时自动报警。
仪征化纤实施《仪征化纤雨水系统截流改造项目方案》，对公司泄漏物流、事故废水流入雨水系统实施两级封堵改造措施，第一级封堵设在各生产中心区域内，第二级封堵设在厂区雨水排放系统末端，可有效防止生产、储存过程中的化工物料泄漏或事故处理过程中产生的物料泄漏和污水进入公司雨水系统排放后产生对周边环境的污染及危害，并设置了污水、雨水接管切换装置；仪征化纤主要的贮罐区均建有防火堤。
本项目事故废水可经污水管网排至2#泵站事故池，最终送入生化一装置进行处理。2#泵站事故池容量为16000m3，按照集团公司的《中石化水体污染防控紧急措施设计导则》要求，能满足本项目事故废水收集的要求。
4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

仪征化纤在长江排放口及锅炉烟气排放口设置了在线自动监测仪，见表4.2-1。

表4.2-1 自动监测仪一览表
	序号
	安装位置
	在线仪名称
	型  号
	测试方法
	联网情况

	1
	生化一装置111
	化学需氧量仪
	HB化学需氧量-1
	重铬酸钾消解-氧化还原滴定法
	与仪征环保局联网

	2
	生化一装置211
	化学需氧量仪
	HB化学需氧量-1
	
	

	3
	生化一装置311
	化学需氧量仪
	化学需氧量max化学需氧量分析仪
	
	


4.2.3 其他设施

本项目新增6个排气筒，排气筒预留监测采样口监测平台，排气筒醒目位置树立了环保图形标志牌；厂区的排水体制实施“清污分流制”排水系统，本项目废水经仪征化纤生化一、生化二装置处理后排放，处理后废水排放口和雨水排放口利用仪征化纤现有污水排放口和雨水排放口；一般固体废物堆场和危险废物堆场固体废物贮存设施或堆放场地有防流失、防渗漏等措施，贮存（堆放）处设置了标志牌。本项目位于仪征化纤现有厂区内，新增绿化面积4097㎡。
4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况
本项目用于环境保护方面的投资约1355万元，占项目投资22000万元的6.16%，具体情况见表4.3-1。
表4.3-1 环保设施投资及“三同时”落实情况
	类别
	污染源
	污染物
	治理措施（设施数量、规模、处理能力等）
	落实情况
	实际投资金额（万元）
	占环保投资比例（%）

	废气
	G1-1氯化钙干燥废气
	颗粒物
	1套旋风分离器+布袋除尘器，排气筒1根17m（芳纶-04）
	已落实，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	100
	7.38

	
	G1-2氯化氢废气
	氯化氢
	1套一级碱液喷淋（设置3层填料），排气筒1根18m（芳纶-06）
	已落实，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	160
	11.81

	
	G1-3干燥废气
	颗粒物
	1套旋风分离器+布袋除尘器，排气筒1根17m（芳纶-04）
	已落实，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	100
	7.38

	
	G2-1汽提尾气、G2-2不凝废气、储罐呼吸气
	NMP、氯仿
	1套一级水喷淋（设置3层填料）+活性炭吸附，排气筒1根25米（芳纶-03）
	已落实，NMP（按非甲烷总烃）、氯仿排放速率达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）计算的结果，NMP排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，氯仿排放浓度达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表6中标准限值
	130
	9.59

	
	G3-1配酸酸雾
	硫酸雾
	1套一级碱液喷淋，排气筒1根15米（芳纶-02）
	已落实，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	100
	7.38

	
	G3-2喷丝酸雾、G3-3脱泡酸雾
	硫酸雾
	1套一级碱液喷淋，排气筒1根15米（芳纶-02）
	已落实，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	100
	7.38

	
	G3-5

油剂废气
	VOCs
	1套水喷淋装置，排气筒1根15米（芳纶-05）
	已落实，VOCs排放速率达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》，排放浓度达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准
	100
	7.38

	
	无组织排放
	NMP、氯仿
	NMP、氯仿储罐均加氮封，呼吸气设置冷凝器冷凝后再与G2-1、G2-2一起处理。
	已落实，厂界氯化氢、硫酸雾能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； VOCs能达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5标准
	35
	2.58

	
	
	VOCs
	车间内设置若干集气排风装置
	
	
	

	废水
	除W3-2废酸液、W2-2含盐废水外的其他工艺废水
	pH 、COD、SS、氯仿、石油类
	调节池180m³
	已落实，满足接管要求
	100
	7.38

	
	W3-2废酸液
	pH
	新建废酸罐区、改造及增加管道、泵去仪化热电中心经反应结晶后生成石膏外售，剩余废水全部回用于冲灰
	已落实，不排放
	150
	11.07

	
	W2-2含盐废水
	COD、盐分
	“冷冻结晶+多效蒸发结晶”装置1套，除盐后蒸汽冷凝水再排入调节池与其他废水一起进生化一装置处理
	已取消，含盐废水直接进入生化二装置处理，不会对二装置生化系统噪造成冲击（具体见附件8 变动环境影响分析）
	——
	——

	噪声
	设备噪声
	/
	隔声、消音措施

选用低噪声设备
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
	100
	7.38

	固废
	一般废物
	一般废物
	一般固废暂存，外售处置
	暂存点符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）
	10
	0.74

	
	危险废物
	危险废物
	危险废物暂存点暂存，委托有资质单位处置
	暂存点符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）
	30
	2.21

	地下水、土壤污染防治措施
	
	/
	厂内沟渠、坑塘、污水站、事故水池、危废库、一般固废库、各主要生产车间防渗设施
	已落实
	100
	7.38

	绿化
	/
	/
	新增绿化4092平方米
	/

	20
	1.48

	环境管理（机构、监测能力等）

	/
	/
	专职环保人员
	已落实
	——
	——

	雨污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）
	雨污分流；污水接管口设置流量计
	已落实
	20
	1.48

	卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感目标情况等）
	以聚合单元、溶剂回收单元、纺丝单元的生产单元边界为基准，分别设置50m、100m、100m卫生防护距离。防护距离内无居民、学校、医院等环境敏感目标
	卫生防护距离内无敏感目标
	——
	——

	合计
	1355
	100


5 建设项目环评报告书主要结论及审批部门审批决定
5.1 环评报告书主要结论与建议
5.1.1 主要结论
表5.1-1 环评报告书主要结论
	环评文件要求
	本项目实际建设情况
	备注

	项目废水中纺丝单元的含酸废水送至经仪化公司热电中心的脱硫废水处理系统，通过将石灰石浆液与硫酸充分反应，生成石膏，通过充分的结晶，生成较大颗粒的石膏晶体，石膏外售，出水全部回用不外排。含盐废水经“冷冻结晶+多效蒸发结晶”除盐后与其他生产废水、地面冲洗水经调节池处理后送至仪化公司生化一装置处理。纺丝单元的含盐废水（碱洗废水、水洗废水）进生化二装置处理。仪化公司生化一、生化二装置的尾水排放标准执行《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中一级标准值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，尾水排入长江。
	项目废水中纺丝单元的含酸废水送至经仪化公司热电中心的脱硫废水处理系统，通过将石灰石浆液与硫酸充分反应，生成石膏，通过充分的结晶，生成较大颗粒的石膏晶体，石膏外售，出水全部回用不外排。取消含盐废水的“冷冻结晶+多效蒸发结晶”处理装置的建设，含盐废水直接送至仪化生化二装置处理。其他生产废水、喷淋废水和地面冲洗水一起经调节池后与循环系统置换水、初期雨水一起接入仪化生化一装置处理
	与变动 影响分 析一致

	聚合单元氯化钙干燥系统含尘废气通过布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放；氯化氢废气、干燥废气经过“三级碱液喷淋”吸收后经15米高排气筒排放；溶剂回收单元汽提尾气、不凝废气和储罐呼吸气一并经“二级水喷淋十活性炭吸附”处理后由15米高排气筒排放;纺丝单元喷丝酸雾、配酸酸雾、脱泡工序硫酸雾一起经二级碱液喷淋吸收处理后由15米高排气筒排放；油剂废气经
收集后通过水喷淋装置处理后由15米高排气筒排放。以上废气中的颗粒物、氯化氢、硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的标准;氯仿排放参照执行《石油化学工业污染物排放标准》( GB31571-2015)中的标准。
	聚合单元氯化钙干燥系统和成品干燥系统废气各经过1套“旋风分离器+布袋除尘装置”处理后经17米高排气筒排放；氯化氢废气经1套“一级碱液喷淋装置”吸收后经18米排气筒排放；溶剂回收单元汽提尾气、不凝废气和储罐呼吸气一并经“一级水喷淋十活性炭吸附”处理后由25米高排气筒排放；配酸酸雾经1套“一级碱液喷淋装置”吸收后经15米排气筒排放；喷丝、脱泡工序酸雾经1套“一级碱液喷淋装置”吸收后经15米排气筒排放；油剂废气经
收集后通过水喷淋装置处理后由15米高排气筒排放。
	与变动 影响分 析一致

	本项目的主要噪声源为泵、风机、生产设备等，噪声源强约为85~90dB（A）。为减少噪声源对外环境的影响，本项目对机泵噪音可采用软性接头或采取隔音处理，以降低噪音。生产设备通过减振、降噪措施后，确保厂界噪声能达到标准要求（白天65dB（A）以下，夜间55dB（A）以下）。
	选用低噪声设备，对高噪声设备采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，能够确保厂界噪声达标的要求。
	相符

	项目危废包括聚合废渣和废活性炭委托有资质单位处理；一般废物废粉体、缠辊丝、PPTA浆块、石膏、废盐等一般固废外售，收集的氯化钙粉尘全部回收利用。因此本项目的固体废物均可得到有效处置，实现零排放。固废的暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)》和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001 )要求，防止二次污染。转移危险废物须规范处置。
	危险废物包括聚合废渣、PPTA浆块/浆粕、废活性炭，委托有资质单位处理；一般废物缠辊丝外售，石膏作为副产品出售，收集的粉尘和废粉体全部回收利用。固废的暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)》和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001 )要求
	与变动 影响分 析一致

	厂内沟渠、坑塘、污水站、事故水池、危废库、一般固废库、各主要生产车间防渗设施
	厂内沟渠、坑塘、污水站、事故水池、危废库、一般固废库、各主要生产车间防渗设施均已落实
	相符

	按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志
	已规范化设置各类排污口和标志，排气筒已合理设置采样口、采样监测平台。已建设、安装自动监控设备及其配套设施。
	相符

	以聚合单元、溶剂回收单元及纺丝单元边界外分别设置50米、100米、100米卫生防护距离，目前该范围内无居民等环境敏感保护目标。今后该范围内不得规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。
	卫生防护距离内无环境敏感目标
	相符


5.1.2 建议
（1）积极进行技术探索，清洁生产，同时按照“一水多用，节约用水”的原则，进一步降低废水排放量。

（2）加强污水处理系统管理及废气的处理系统管理，确保达标排放。

（3）严格操作规程，加强工艺设备的维护管理，避免风险事故。
5.2 审批部门审批决定
一、根据《报告书》评价结论，在落实《报告书》中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从环保角度分析，同意你单位在仪化公司现有厂区内(原涤纶五厂区域)拟定地点，建设年产1000吨对位芳纶项目。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实预审意见和《报告书》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放。并须着重做好以下工作：
（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。
（二）按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则建设厂内给排水系统。纺丝单元废酸液回用不外排，碱洗废水及水洗废水送至仪化生化二装置处理；含盐废水除盐后与其它废水经预处理装置处理后送至仪化生化一装置处理。
（三）工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到《报告书》提出的要求，采用先进的工艺和设备减少无组织排放。聚合单元氯化钙干燥系统含尘废气通过布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放；氯化氢废气、干燥废气经过“三级碱液喷淋”吸收后经15米高排气筒排放；溶剂回收单元汽提尾气、不凝废气和储罐呼吸气一并经“二级水喷淋十活性炭吸附”处理后由15米高排气筒排放;纺丝单元喷丝酸雾、配酸酸雾、脱泡工序硫酸雾一起经二级碱液喷淋吸收处理后由15米高排气筒排放；油剂废气经收集后通过水喷淋装置处理后由15米高排气筒排放。以上废气中的颗粒物、氯化氢、硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的标准；氯仿排放参照执行《石油化学工业污染物排放标准》( GB31571-2015)中的标准。

（四）选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008 ) 3类标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》( GB12523-2011 )。
（五）按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实《报告书》中各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。固废的暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)》和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001 )要求，防止二次污染。转移危险废物须规范处置。
（六）严格按照《报告书》要求落实地下水污染防治措施防止地下水污染。
（七）加强环境风险管理，落实《报告书》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案，建设足够容积的事故废水收集池，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对危险化学品在使用和贮运过程中的监控管理，防止发生污染事故。
（八）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》(苏环规[2011]1号)要求建设、安装自动监控设备及其配套设施。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。
（九）按照《报告书》提出的要求，本项目聚合单元、溶剂回收单元及纺丝单元边界外分别设置50米、100米、100米卫生防护距离，目前该范围内无居民等环境敏感保护目标。今后该范围内不得规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。
三、本项目实施后，主要污染物年排放量核定如下(本项目)，总量指标在企业内部平衡。

（一）大气污染物:烟(粉)尘≤0.8吨，VOCs ≤ 5.36吨。

（二）水污染物:废水量≤15. 68万吨，COD ≤12. 54吨。

（三）固体废物:全部综合利用或安全处置。
四、项目环保设施与主体工程必须同时建成，投产后及时完成环保验收监测等准备工作，并向我局申办竣工环保验收手续。

五、项目自批准之日起5年后方开工建设或项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你单位须重新报批项目的环境影响评价文件。

6 验收执行标准
6.1 水污染物排放标准
本项目污水经预处理后，分别排入仪化公司生化一装置、生化二装置处理排放，仪化公司总排口执行《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中一级标准值，本项目特征污染物氯仿执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，总氮参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，具体见表6.1-1。

表6.1-1仪化污水处理厂尾水排放标准  （单位：mg/l）

	执行标准
	标准级别
	指标
	标准限值（mg/L）

	《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）
	表2一级标准
	pH
	6～9

	
	
	COD
	80

	
	
	BOD5
	20

	
	
	SS
	70

	
	
	NH3-N
	15

	
	
	TP
	0.5

	
	
	石油类
	5

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
	表4一级标准
	三氯甲烷（氯仿）
	0.3

	参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
	表1一级A
	总氮
	15


表6.1-2仪化污水处理厂进水水质设计要求  （单位：mg/l）

	装置名称
	指标
	设计要求（mg/L）

	生化一装置
	pH
	6～9

	
	COD
	700

	生化二装置
	COD
	8500


6.2 大气污染物排放标准
颗粒物、氯化氢、硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；VOCs、NMP、氯仿排放速率参考《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中的计算方法计算；VOCs排放浓度参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5标准；NMP排放浓度参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中“非甲烷总烃”限值；氯仿排放浓度参照《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中的限值。具体见表6.2-2。
表6.2-2大气污染物排放标准

	污染物
	最高允许排放浓度

mg/m3
	最高允许排放速率
	无组织排放监控浓度限值
	标准来源

	
	
	排气筒m
	速率kg/h
	监控点
	浓度mg/m3
	

	颗粒物
	120
	17
	4.46
	周界外最高浓度点
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	氯化氢
	100
	18
	0.362
	
	0.2
	

	硫酸雾
	45
	15
	1.5
	
	1.2
	

	VOCs
	80
	15
	3.11
	周界外最高浓度点
	2.0
	排放速率参考《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算，VOCs排放浓度参考天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5标准；NMP参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中“非甲烷总烃”限值；氯仿参照《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中限值

	NMP
	120
	25
	4.54
	/
	/
	

	氯仿
	50
	25
	22.62
	/
	/
	


1、排放速率：Q=CmRKe； 

式中：Q：排气筒允许排放速率，kg/h；

      Cm：标准浓度限值，mg/m3；

      R：排放系数；

      Ke：地区性经济技术系数，取值为0.5～1.5；

计算过程取值：

Cm：取一次浓度：VOCs取0.6 mg/m3、NMP取 0.239 mg/m3、氯仿取1.19mg/m3；

R：取地区序号5、二类功能区，排气筒为15m对应的系数为6、25m排气筒对应的系数为22；

Ke：本项目所在地为仪征市，该地区经济与无锡市二级区经济较接近，Ke取值参考《农用地分等中土地利用系数与经济系数计算方法改进探讨——以江苏省无锡市为例》（《经济地理》，Vol.24,No2，Mar.2004）中二级区取值，为0.864。

由此计算得出：VOCs废气15m排气筒二级排放速率为3.11kg/h、NMP废气25m高排气筒二级排放速率值为4.54kg/h、氯仿25m高排气筒二级排放速率值为22.62kg/h。
2、排放浓度

VOCs：参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5标准
NMP：由于无排放标准，结合各计算方法比较，从严考虑，NMP排放浓度参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃的标准限值执行。
氯仿：由于无排放标准，结合各计算方法比较，本次评价从严考虑，氯仿排放浓度参照《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表6中三氯甲烷（氯仿）的标准限值执行。
6.3 噪声排放标准
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表6.3-1。

表6.3-1《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

	类别
	昼间（dB（A））
	夜间（dB（A））

	3
	65
	55


6.4 固体废物排放标准
危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的要求。

一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单中的要求。
6.5 总量控制指标
本项目总量见表6.5-1。

表6.5-1本次验收项目总量控制表（单位：t/a）
	种类
	污染物名称
	本项目排放量

	废水
	废水量
	15.68万

	
	COD
	12.54

	
	氯仿
	0.05

	废气
	烟（粉）尘
	0.8

	
	VOCs
	4.98

	
	HCl
	0.5

	
	硫酸雾
	0.43

	固废
	一般固废
	0

	
	危险废物
	0


7 验收监测内容
7.1 废水监测内容
废水监测位置、项目和频次见表7.1。

表7.1 废水监测位置、项目和频次
	类型
	监测点位
	监测项目

	废水
	调节池排放口
	pH、COD、SS、石油类、氯仿、全盐量

	
	含盐废水接入口
	COD、氯仿、全盐量

	
	仪化污水处理厂总排口
	pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、氯仿、全盐量


7.2 废气监测内容
7.2.1 有组织排放
有组织废气监测位置、项目和频次见表7.2-1。
表7.2-1 有组织废气监测位置、项目和频次
	所在单元
	排气筒

编号
	采样监测位置
	监测项目
	监测频次
	备注

	聚合单元
	芳纶-04

（氯化钙、成品干燥废气）
	旋风分离+布袋除尘装置出口
	废气参数，颗粒物（低浓度）
	3次/天，连续监测2天
	

	
	芳纶-06

（聚合废气）
	一级碱液喷淋装置

进口、出口
	废气参数，氯化氢
	3次/天，连续监测2天
	

	溶剂回收单元
	芳纶-03

（汽提尾气、不凝废气、储罐呼吸气）
	一级碱液喷淋+活性炭装置出口
	废气参数，NMP（非甲烷总烃）、氯仿
	3次/天，连续监测2天
	

	纺丝单元
	芳纶-01

（配酸工序）
	一级碱液喷淋装置

进口、出口
	废气参数，硫酸雾
	3次/天，连续监测2天
	

	
	芳纶-02

（喷丝、脱泡工序）
	一级喷淋装置

出口
	废气参数，硫酸雾
	3次/天，连续监测2天
	

	
	芳纶-05

（卷绕工序）
	水喷淋装置

进口、出口
	废气参数，VOCs
	3次/天，连续监测2天
	


7.2.2 无组织排放
无组织废气监测位置、项目和频次见表7.2-3。
表7.2-3   无组织废气监测位置、项目和频次
	采样监测位置
	监测项目
	监测频次
	备注

	上风向 1 个点、下风向 3

个点
	气象参数、氯化氢、氯仿、硫酸雾、VOCs
	3次/天，连续监测2天
	/


7.3 噪声监测内容
表7.2-3   噪声监测位置、项目和频次
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	备注

	厂界四周6个测点
	等效连续 A 声级
	昼夜各一次，连续监测2天
	/


8 质量保证及质量控制
8.1 监测分析方法
表8.1-1   监测分析方法
	监测项目
	监测方法及依据
	方法检出限

	废水
	pH
	《水质 pH值的测定玻璃电极法》
GB/T 6920-1986 
	/

	
	COD
	《水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法》
HJ 828-2017 
	4mg/L

	
	SS
	《水质悬浮物的测定重量法》
GB/T 11901-1989 
	4mg/L

	
	氨氮
	《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 
	0.025mg/L

	
	总氮
	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 
	0.05mg/L

	
	总磷
	《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》
GB/T 11893-1989 
	0.01mg/L

	
	石油类
	《水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》（HJ 637 - 2018） 
	0.06mg/L

	
	三氯甲烷
	《水质挥发性有机物的测定吹脱捕集气相色谱-质谱法》（HJ 639-2012） 
	0.0004mg/L

	
	全盐量
	《水质全盐量的测定重量法》（HJ/T 51-1999）
	3mg/L

	有组织废气
	颗粒物
	《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》（HJ 836-2017）
	1.0mg/m³

	
	氯化氢
	《环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法》（HJ 549-2016 ）
	0.2mg/m³

	
	硫酸雾
	《固定污染源废气 硫酸雾的测定离子色谱法》（HJ 544-2016） 
	0.2mg/m³

	
	三氯甲烷
	《空气和废气监测分析方法》（第四版） 气相色谱-质谱法
	0.003mg/m³

	
	非甲烷总烃
	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ38-2017）
	0.07mg/m³

	
	挥发性有机物
	丙酮
	《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》
（HJ 734-2014） 
	0.01mg/m³

	
	
	异丙醇
	
	0.002mg/m³

	
	
	正己烷
	
	0.004mg/m³

	
	
	乙酸乙酯
	
	0.006mg/m³

	
	
	苯
	
	0.004mg/m³

	
	
	六甲基二硅氧烷
	
	0.001mg/m³

	
	
	3-戊酮
	
	0.002mg/m³

	
	
	正庚烷
	
	0.004mg/m³

	
	
	甲苯
	
	0.004mg/m³

	
	
	环戊酮
	
	0.004mg/m³

	
	
	乳酸乙酯
	
	0.007mg/m³

	
	
	乙酸丁酯
	
	0.005mg/m³

	
	
	丙二醇单甲醚乙酸酯
	
	0.005mg/m³

	
	
	乙苯
	
	0.006mg/m³

	
	
	间，对-二甲苯
	
	0.009mg/m³

	
	
	2-庚酮
	
	0.001mg/m³

	
	
	苯乙烯
	
	0.004mg/m³

	
	
	邻二甲苯
	
	0.004mg/m³

	
	
	苯甲醚
	
	0.003mg/m³

	
	
	苯甲醛
	
	0.007mg/m³

	
	
	1-癸烯
	
	0.003mg/m³

	
	
	2-壬酮
	
	0.003mg/m³

	
	
	1-十二烯
	
	0.008mg/m³

	无组织废气
	氯化氢
	《环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法》（HJ 549-2016 ）
	0.02mg/m³

	
	硫酸雾
	《固定污染源废气 硫酸雾的测定离子色谱法》（HJ 544-2016） 
	0.005mg/m³

	
	三氯甲烷
	《空气和废气监测分析方法》（第四版） 气相色谱-质谱法
	0.003mg/m³

	
	挥发性有机物
	1,1-二氯乙烯
	《空气和废气监测分析方法》（第四版） 气相色谱-质谱法
	0.002 mg/m³

	
	
	二氯甲烷
	
	0.002 mg/m³

	
	
	反式-1,2二氯乙烷
	
	0.002 mg/m³

	
	
	1,1-二氯乙烷
	
	0.002 mg/m³

	
	
	顺式-1,2-二氯乙烯
	
	0.002 mg/m³

	
	
	溴氯甲烷
	
	0.003 mg/m³

	
	
	2,2二氯丙烷
	
	0.003 mg/m³

	
	
	1,2-二氯乙烷
	
	0.002 mg/m³

	
	
	1,1,1-三氯乙烷
	
	0.003 mg/m³

	
	
	1,1-二氯丙烯
	
	0.002 mg/m³

	
	
	四氯化碳
	
	0.003 mg/m³

	
	
	苯
	
	0.002 mg/m³

	
	
	二溴甲烷
	
	0.004 mg/m³

	
	
	1,2-二氯丙烷
	
	0.003 mg/m³

	
	
	三氯乙烯
	
	0.003 mg/m³

	
	
	一溴二氯甲烷
	
	0.004 mg/m³

	
	
	顺-1,3-二氯丙烯
	
	0.002 mg/m³

	
	
	反式-1,3-二氯丙烯
	
	0.002 mg/m³

	
	
	1,1,2-三氯乙烷
	
	0.003 mg/m

	
	
	甲苯
	
	0.002 mg/m³

	
	
	1,3-二氯丙烷
	
	0.003 mg/m

	
	
	二溴氯甲烷
	
	0.005 mg/m

	
	
	1,2-二溴乙烷
	
	0.004 mg/m³

	
	
	四氯乙烯
	
	0.004 mg/m³

	
	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	
	0.004 mg/m³

	
	
	氯苯
	
	0.003 mg/m³

	
	
	乙苯
	
	0.002 mg/m³

	
	
	间，对-二甲苯
	
	0.002 mg/m³

	
	
	苯乙烯
	
	0.002 mg/m³

	
	
	邻二甲苯
	
	0.002 mg/m³

	
	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	
	0.004 mg/m³

	
	
	异丙苯
	
	0.003 mg/m³

	
	
	溴苯
	
	0.004 mg/m³

	
	
	正丙苯
	
	0.003 mg/m³

	
	
	2-氯甲苯
	
	0.003 mg/m³

	
	
	4-氯甲苯
	
	0.003 mg/m³

	
	
	1,3,5-三甲苯
	
	0.003 mg/m³

	
	
	叔丁基苯
	
	0.003 mg/m³

	
	
	1,2,4-三甲苯
	
	0.003 mg/m³

	
	
	1,3-二氯苯
	
	0.003 mg/m³

	
	
	仲丁基苯
	
	0.003 mg/m³

	
	
	1,4-二氯苯
	
	0.003 mg/m³

	
	
	4-异丙基甲苯
	
	0.003 mg/m³

	
	
	1,2-二氯苯
	
	0.003 mg/m³

	
	
	正丁基苯
	
	0.003 mg/m³

	
	
	1,2-二溴-3-氯丙烷
	
	0.005 mg/m³

	
	
	1,2,4-三氯苯
	
	0.004 mg/m³

	
	
	萘
	
	0.003 mg/m³

	
	
	六氯丁二烯
	
	0.006 mg/m³

	
	
	1,2,3-三氯苯
	
	0.004 mg/m³

	
	
	溴仿
	
	0.006 mg/m³

	
	
	1,2,3-三氯丙烷
	
	0.003 mg/m³

	
	
	三氯甲烷
	
	0.003 mg/m³

	噪声
	工业企业厂界环境噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB 12348-2008）
	——


8.2 监测仪器
所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前后按规定进行校准，主要检测用仪器见表8.2-1。

表8.2-1  主要检测用仪器
	监测类别
	监测因子
	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号

	废水
	pH
	SX-620 型笔式 pH 计
	SX620
	WXA16006

	
	COD
	滴定管
	25ml
	WXA05303

	
	SS
	电子天平
	DV215D
	WXA01501

	
	氨氮
	紫外可见分光光度计
	TU-1810S
	WXA00804

	
	总氮
	紫外双光束分光光度计
	T6新世纪
	WXA00803

	
	总磷
	紫外可见分光光度计
	TU-1810S
	WXA00804

	
	石油类
	红外分光测油仪
	JLBG-129U
	WXA00602

	
	三氯甲烷
	气相色谱-质谱分析仪
	7890B/5977A
	WXA00201

	
	全盐量
	电子天平
	DV215CD
	WXA01501

	废气
	有组织
	颗粒物
	电子天平
	ES-E120BⅡ
	WXA01506

	
	
	氯化氢
	离子色谱仪
	ICS600
	WXA00701

	
	
	硫酸雾
	离子色谱仪
	ICS600
	WXA00701

	
	
	三氯甲烷
	气相色谱质谱联用仪
	GC2010/GCMS-QP2010
	WXA00202

	
	
	非甲烷总烃
	气相色谱仪
	GC-1060
	WXA00108

	
	
	VOCs
	气相色谱质谱联用仪
	GC2010/GCMS-QP2010
	WXA00202

	
	无组织
	氯化氢
	离子色谱仪
	PIC-10A
	WXA00704

	
	
	硫酸雾
	离子色谱仪
	PIC-10A
	WXA00704

	
	
	三氯甲烷
	气相色谱质谱联用仪
	GC2010/GCMS-QP2010
	WXA00202

	
	
	VOCs
	气相色谱质谱联用仪
	GC2010/GCMS-QP2010Plus
	WXA00202

	噪声
	厂界噪声
	多功能声级计（2 级）
	AWA5688
	WX12105


8.3 人员资质
参加验收监测采样和测试的人员，均按国家有关规定持证上岗。
8.4 废水监测分析过程中的质量保证和质量控制
水样采集、运输、保存和监测按照国家环境保护总局《水质采样技术指导》 (HJ494-2009）、《水质样品的保存和管理技术规定》(HJ493-2009)、《环境监测质量 管理技术导则》(HJ630-2011)和关于印发《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》的通知中的技术要求进行。分析测定过程中，采取同时测定加标回收等质控样的措施。实验室采用全程序空白、加标回收等质量控制方法。
8.5 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制
废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》 (HJ/T397-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)中有关规定执行。

（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。
（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即 30%～70%之间）。 
（3）每次采样前后均使用已检定合格的校准仪器对采样仪器的流量计定期进行校准。
8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
噪声监测的声级计在测试前、后用均用已检定合格的声级校准器进行校准。
检测质量数据统计表
	序号
	检测项目
	样品类别
	检 测 样 品 数
	空白
	精密度
	准确度（标样、加标）

	
	
	
	
	检查数
	合格数
	合格率%
	检查数
	合格数
	合格率%
	检查数
	合格数
	合格率%

	1
	pH
	废水
	16
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	2
	COD
	
	24
	6
	25
	100
	8
	33.3
	100
	2
	8.33
	100

	3
	SS
	
	16
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	4
	氨氮
	
	8
	4
	50
	100
	4
	50
	100
	3
	37.5
	100

	5
	总磷
	
	8
	4
	50
	100
	4
	50
	100
	3
	37.5
	100

	6
	总氮
	
	8
	4
	50
	100
	4
	50
	100
	3
	37.5
	100

	7
	石油类
	
	16
	2
	12.5
	100
	——
	——
	——
	1
	6.25
	100

	8
	三氯甲烷
	
	24
	——
	——
	——
	2
	8.33
	100
	——
	——
	——

	9
	全盐量
	
	24
	3
	12.5
	100
	4
	16.6
	100
	——
	——
	——

	10
	颗粒物
	废气（有组织）
	6
	2
	33.3
	100
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	11
	氯化氢
	
	12
	3
	25
	100
	2
	16.6
	100
	1
	8.33
	——

	12
	硫酸雾
	
	12
	3
	25
	100
	2
	16.6
	100
	1
	8.33
	100

	13
	非甲烷总烃
	
	6
	2
	33.3
	100
	2
	33.3
	100
	1
	16.6
	100

	14
	VOCs
	
	12
	1
	8.33
	100
	——
	——
	——
	1
	8.33
	100

	15
	三氯甲烷
	
	6
	2
	33.3
	100
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	16
	氯化氢
	废气（无组织）
	24
	3
	12.5
	100
	——
	——
	——
	1
	4.16
	100

	17
	硫酸雾
	
	24
	3
	8.33
	100
	2
	8.33
	100
	1
	4.16
	100

	18
	VOCs
	
	24
	3
	12.5
	100
	4
	16.6
	100
	1
	4.16
	100


9 验收监测结果
9.1 生产工况
生产车间按四班三运方式作业，装置年运行时间为333天，全年共8000小时。监测期间工况如表9.1-1。
表9.1-1   监测期间工况表
	生产日期
	产品名称
	设计年生产能力
	实际年生产能力
	监测当日产量
	生产负荷

	2019.10.25
	对位芳纶
	1000t/a
	1000t/a
	2.454t
	81.8%

	2019.10.26
	对位芳纶
	1000t/a
	1000t/a
	2.534t
	84.5%


9.2 环保设施调试运行效果
9.2.1 环保设施处理效率监测结果
9.2.1.1 废水治理设施
本项目产生的污水经预处理后，分别排入仪化公司生化一装置、生化二装置，经处理后由仪化公司总排口排放，因此本次验收对本项目污水预处理装置出口以及仪化公司总排口进行监测。根据监测结果，本项目废水浓度能满足仪化公司生化一装置、生化二装置的设计进水水质要求，仪化公司总排口能达标排放。
9.2.1.2 废气治理设施
监测期间，由于氯化钙和成品干燥废气（芳纶-04）、聚合废气（芳纶-03）、喷丝与脱泡工序废气（芳纶-02）废气处理设施进口管道的原因，不具备开孔采样条件，因此，未对以上三股废气进口进行采样分析。其他三股废气进出口监测结果及处理效率见表9.2-1。

表9.2-1   废气处理系统
处理效率一览表
	监测点位
	废气处理设施
	监测日期
	实际处理效率%
	设计处理效率%

	芳纶-06
（聚合废气）
	一级碱液喷淋装置
	10.25
	第一次
	进、出口均未检出
	95

	
	
	
	第二次
	进、出口均未检出
	

	
	
	
	第三次
	进、出口均未检出
	

	
	
	10.26
	第一次
	进、出口均未检出
	

	
	
	
	第二次
	进、出口均未检出
	

	
	
	
	第三次
	进、出口均未检出
	

	芳纶-01
（配酸工序）
	一级碱液喷淋装置
	10.25
	第一次
	72.43 
	95

	
	
	
	第二次
	75.00 
	

	
	
	
	第三次
	76.35 
	

	
	
	10.26
	第一次
	44.89 
	

	
	
	
	第二次
	58.07 
	

	
	
	
	第三次
	73.03 
	

	芳纶-05
（卷绕工序）
	水喷淋装置
	10.25
	第一次
	72.57 
	90

	
	
	
	第二次
	68.77 
	

	
	
	
	第三次
	74.29 
	

	
	
	10.26
	第一次
	70.55 
	

	
	
	
	第二次
	69.24 
	

	
	
	
	第三次
	69.49 
	


9.2.1.3 噪声治理设施
本项目产生的噪声主要来源于生产设备，通过厂区平面的合理布局，对设备采取隔声、减振措施及厂内绿化带等隔声措施。

9.2.1.4 固废治理设施
经检查核实，本项目设有一般固废仓库和危废仓库，一般固废仓库地面采取了防渗、防漏措施，危废仓库采取了防腐、防渗、防漏措施，设置了防盗门，醒目处已张贴固废标识牌，并与危废处置单位签订了危废处置协议，详见附件6。
9.2.2 污染物排放监测结果
9.2.2.1 废水
废水监测结果见表9.2-2。
表9.2-2   废水处理系统
监测结果统计表
	测点位置
	采样时间
	监测项目及监测值

	
	
	pH（无量纲）
	化学需氧量
	悬浮物
	氨氮
	总磷
	总氮
	石油类
	全盐量
	三氯甲烷

	调节池出口
（至生化一装置）
	10.25
	第一次
	6.89
	400
	36
	——
	——
	——
	ND
	13000
	52.3

	
	
	第二次
	6.83
	398
	40
	——
	——
	——
	ND
	13000
	59.3

	
	
	第三次
	6.87
	395
	37
	——
	——
	——
	ND
	13100
	52.8

	
	
	第四次
	6.86
	394
	39
	——
	——
	——
	ND
	13000
	59.9

	
	均值或范围
	6.83~6.89
	397 
	38
	——
	——
	——
	ND 
	13025 
	56.1 

	
	10.26
	第一次
	6.83
	210
	39
	——
	——
	——
	ND
	12700
	4.99

	
	
	第二次
	6.85
	211
	42
	——
	——
	——
	ND
	12700
	4.65

	
	
	第三次
	6.80
	212
	40
	——
	——
	——
	ND
	12700
	7.05

	
	
	第四次
	6.87
	205
	40
	——
	——
	——
	ND
	12600
	7.07

	
	均值或范围
	6.80~6.87
	210 
	40
	——
	——
	——
	ND
	12675 
	5.94

	含盐废水接入口（至生化二装置）
	10.25
	第一次
	——
	2800
	——
	——
	——
	——
	——
	55100
	2.7

	
	
	第二次
	——
	3160
	——
	——
	——
	——
	——
	55000
	8.6

	
	
	第三次
	——
	2640
	——
	——
	——
	——
	——
	54900
	3.38

	
	
	第四次
	——
	2910
	——
	——
	——
	——
	——
	54400
	2.28

	
	均值或范围
	——
	2878
	——
	——
	——
	——
	——
	54850
	4.24

	
	10.26
	第一次
	——
	2800
	——
	——
	——
	——
	——
	57500
	74.5

	
	
	第二次
	——
	2880
	——
	——
	——
	——
	——
	58800
	86.1

	
	
	第三次
	——
	2620
	——
	——
	——
	——
	——
	57500
	80.6

	
	
	第四次
	——
	2130
	——
	——
	——
	——
	——
	57500
	88.5

	
	均值或范围
	——
	2608
	——
	——
	——
	——
	——
	57825
	82.4

	仪化总排口
	10.25
	第一次
	6.93
	41
	8
	0.243
	0.18
	8.13
	ND
	12900
	0.0405

	
	
	第二次
	6.92
	40
	9
	0.276
	0.16
	7.27
	ND
	965
	0.0300

	
	
	第三次
	6.97
	3
	8
	0.278
	0.15
	7.08
	ND
	12200
	ND（按0.0002）

	
	
	第四次
	6.95
	40
	8
	0.272
	0.18
	7.88
	ND
	13200
	0.0449

	
	均值或范围
	6.92~6.97
	31
	8 
	0.267 
	0.17 
	7.59 
	ND
	9816 
	0.0289

	
	排放标准
	6~9
	80
	70
	15
	0.5
	15
	5
	——
	0.3

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	——
	达标

	
	10.26
	第一次
	6.97
	36
	9
	0.291
	0.11
	2.74
	ND
	13100
	0.0399

	
	
	第二次
	6.95
	35
	9
	0.279
	0.11
	2.72
	ND
	12900
	0.042

	
	
	第三次
	6.99
	40
	10
	0.302
	0.11
	2.72
	ND
	12900
	0.0386

	
	
	第四次
	6.95
	45
	8
	0.279
	0.12
	2.92
	ND
	848
	ND（按0.0002）

	
	均值或范围
	6.95~6.99
	39
	9
	0.288
	0.11
	2.78
	ND
	9937
	0.0302

	
	排放标准
	6~9
	80
	70
	15
	0.5
	15
	5
	——
	0.3

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	——
	达标


9.2.2.2 废气
1、有组织废气监测结果见表9.2-3
表9.2-3有组织废气监测结果统计表
	监测点位
	项目
	监测频次
	排放浓度mg/m³
	排放速率kg/h
	标准限值
	达标情况

	
	
	
	
	
	排放浓度mg/m³
	排放速率kg/h
	

	芳纶-04
（氯化钙干燥、成品干燥废气）出口
	颗粒物
	10.25
	第一次
	2.7
	0.0322
	120
	4.46
	达标

	
	
	
	第二次
	2.1
	0.0243
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	2.4
	0.0292
	
	
	达标

	
	
	10.26
	第一次
	2.8
	0.0336
	
	
	达标

	
	
	
	第二次
	3.3
	0.0369
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	3.0
	0.0333
	
	
	达标

	芳纶-06
（聚合废气）进口
	氯化氢
	10.25
	第一次
	ND
	/
	100
	0.362
	达标

	
	
	
	第二次
	ND
	/
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	ND
	/
	
	
	达标

	
	
	10.26
	第一次
	ND
	/
	
	
	达标
达标

	
	
	
	第二次
	ND
	/
	
	
	

	
	
	
	第三次
	ND
	/
	
	
	达标

	芳纶-06
（聚合废气）出口
	氯化氢
	10.25
	第一次
	ND
	/
	100
	0.362
	达标

	
	
	
	第二次
	ND
	/
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	ND
	/
	
	
	达标

	
	
	10.26
	第一次
	ND
	/
	
	
	达标

	
	
	
	第二次
	ND
	/
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	ND
	/
	
	
	达标

	芳纶-03
（汽提尾气、不凝废气、储罐呼吸气）出口
	NMP（非甲烷总烃）
	10.25
	第一次
	21.2
	见注
	120
	4.54
	达标

	
	
	
	第二次
	21.8
	
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	21.0
	
	
	
	达标

	
	
	10.26
	第一次
	20.9
	
	
	
	达标

	
	
	
	第二次
	21.8
	
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	21.6
	
	
	
	达标

	
	氯仿
	11.25
	第一次
	1.61
	
	50
	22.62
	达标

	
	
	
	第二次
	2.54
	
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	1.84
	
	
	
	达标

	
	
	11.26
	第一次
	2.87
	
	
	
	达标

	
	
	
	第二次
	2.44
	
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	2.93
	
	
	
	达标

	芳纶-01
（配酸工序）进口
	硫酸雾
	10.25
	第一次
	0.52
	0.0047
	45
	1.5
	达标

	
	
	
	第二次
	0.50
	0.00539
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	0.71
	0.00775
	
	
	达标

	
	
	10.26
	第一次
	0.70
	0.00787
	
	
	达标

	
	
	
	第二次
	0.75
	0.00852
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	0.67
	0.00761
	
	
	达标

	芳纶-01
（配酸工序）出口
	硫酸雾
	10.25
	第一次
	0.42
	0.00259
	45
	1.5
	达标

	
	
	
	第二次
	0.37
	0.00226
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	0.34
	0.00209
	
	
	达标

	
	
	10.26
	第一次
	0.28
	0.00271
	
	
	达标

	
	
	
	第二次
	0.25
	0.00213
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	0.26
	0.00180
	
	
	达标

	芳纶-02
（喷丝、脱泡工序）出口
	硫酸雾
	10.25
	第一次
	ND
	/
	45
	1.5
	达标

	
	
	
	第二次
	ND
	/
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	ND
	/
	
	
	达标

	
	
	10.26
	第一次
	0.23
	0.00297
	
	
	达标

	
	
	
	第二次
	ND
	/
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	ND
	/
	
	
	达标

	芳纶-05
（卷绕工序）进口
	VOCs
	10.25
	第一次
	1.85
	0.0140
	80
	3.11
	达标

	
	
	
	第二次
	1.98
	0.0154
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	2.03
	0.0154
	
	
	达标

	
	
	10.26
	第一次
	0.520
	0.00384
	
	
	达标

	
	
	
	第二次
	0.639
	0.00481
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	0.539
	0.00396
	
	
	达标

	芳纶-05
（卷绕工序）出口
	VOCs
	10.25
	第一次
	2.12
	0.0163
	80
	3.11
	达标

	
	
	
	第二次
	1.94
	0.0145
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	2.02
	0.0157
	
	
	达标

	
	
	10.26
	第一次
	0.627
	0.00480
	
	
	达标

	
	
	
	第二次
	0.605
	0.00446
	
	
	

	
	
	
	第三次
	0.658
	0.00479
	
	
	达标

	备注
	溶剂回收装置为微正压，设计压力为10kPa，正常运行过程中且未超过设计压力时，不排气，因此该装置正常运行时为间歇排气。监测期间，由于该装置未排气，因此芳纶-03 排气筒因烟道风速太小，无法捕捉，因此仅检测浓度。


2、无组织废气监测结果见表9.2-4

表9.2-4无组织废气监测结果统计表 单位：mg/m³
	监测日期
	监测项目
	结果
	上风向1#
	下风向2#
	下风向3#
	下风向4#
	标准限值
	达标情况

	10.25
	氯化氢
	第一次
	ND
	ND
	ND
	ND
	0.2
	达标

	
	
	第二次
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	

	
	
	第三次
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	

	10.26
	
	第一次
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	

	
	
	第二次
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	

	
	
	第三次
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	

	10.25
	氯仿
	第一次
	ND
	ND
	ND
	ND
	/
	/

	
	
	第二次
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	

	
	
	第三次
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	

	10.26
	
	第一次
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	

	
	
	第二次
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	

	
	
	第三次
	ND
	ND
	ND
	ND
	
	

	10.25
	硫酸雾
	第一次
	0.008
	0.010
	0.009
	0.009
	1.2
	达标

	
	
	第二次
	0.012
	0.016
	0.014
	0.015
	
	

	
	
	第三次
	0.010
	0.014
	0.015
	0.015
	
	

	10.26
	
	第一次
	0.008
	0.013
	0.012
	0.011
	
	

	
	
	第二次
	0.004
	0.011
	0.010
	0.010
	
	

	
	
	第三次
	0.006
	0.011
	0.010
	0.011
	
	

	10.25
	VOCs
	第一次
	0.006
	0.035
	0.029
	0.046
	2.0
	达标

	
	
	第二次
	0.010
	0.034
	0.034
	0.042
	
	

	
	
	第三次
	0.007
	0.039
	0.057
	0.033
	
	

	10.26
	
	第一次
	0.009
	0.030
	0.032
	0.034
	
	

	
	
	第二次
	0.009
	0.034
	0.030
	0.034
	
	

	
	
	第三次
	0.010
	0.041
	0.041
	0.040
	
	


2、监测期间气象参数情况见表9.2-5

表9.2-5监测期间气象参数
	监测日期
	采样时间
	气温（℃）
	气压（kPa）
	相对湿度（%）
	风速（m/s）
	风向
	天气状况

	10.25
	10:38~11:38
	16.5
	101.4
	58%
	2.8
	东
	多云

	
	12:38~13:38
	18.2
	101.2
	53%
	2.5
	东
	多云

	
	14:38~15:38
	19.5
	101.1
	46
	2.2
	东
	多云

	10.26
	09:41~10:41
	15.9
	101.5
	59%
	2.9
	东
	多云

	
	11:41~12:41
	17.2
	102.2
	54%
	2.8
	东
	多云

	
	13:41~14:41
	19.2
	101.0
	48%
	2.5
	东
	多云


9.2.2.3 厂界噪声
厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准的 要求。具体结果见表9.2-6
表9.2-6厂界噪声监测结果统计表
	监测点位及编号
	监测时间

	
	2019.10.25
	2019.10.26

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	厂界东外1m处（N1）
	56.7
	47.9
	56.5
	49.2

	厂界南偏东外1m处（N2）
	59.1
	47.9
	56.2
	48

	厂界南偏西外1m处（N3）
	63.2
	48.2
	55.8
	48

	厂界西外1m处（N4）
	58.9
	49.3
	56
	48.9

	厂界北偏西外1m处（N5）
	61.3
	49.2
	56.2
	47.1

	厂界北偏东外1m处（N6）
	60.7
	49.3
	56.8
	48.3

	标准值
	65
	55
	65
	55

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


监测结果表明：2019年 10月 25 日-26日，该项目各厂界噪声监测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1中 3 类标准昼间噪声 65dB（A）、夜间 55dB（A）的限值要求。
9.2.3 污染物排放总量核算
9.2.3.1 废水
废水污染物的排放总量根据监测结果（即平均排放浓度）与年排放水量计算。
表9.2-7主要废水污染物排放总量控制考核情况表
	项目
	废水日均排放浓度（mg/L）
	年运行天数（d）
	实际年排放量（t/a）
	核定年排放量（t/a）
	评价

结果

	废水量
	-
	333
	139860
	156762.48
	达标

	COD
	35
	
	4.8951
	12.54
	达标

	氨氮
	0.0295
	
	0.004
	0.05
	达标


注：本项目废水年排放总量根据控制中心流量显示提供的日排水量420t/d计算总量
9.2.3.2 废气
废气污染物的排放总量根据监测结果（即最高排放速率）与年排放时间计算。

（1）芳纶-04排气筒出口：颗粒物最高排放速率为0.0369kg/h，生产时间为8000h，年排放量为0.2952t/a；
（2）芳纶-06排气筒出口：氯化氢的排放浓度低于检出限，不参与排放总量计算；
（3）芳纶-03排气筒出口：非甲烷总烃最高排放浓度为21.8mg/m³，标干流量为0，不参与排放总量计算；氯仿最高排放浓度为2.93mg/m³，标干流量为0，不参与排放总量计算；
（4）芳纶-01排气筒出口：硫酸雾最高排放速率为0.00271kg/h，生产时间为8000h，年排放量为0.022t/a；
（5）芳纶-02排气筒出口：硫酸雾最高排放速率为0.00297kg/h，生产时间为8000h，年排放量为0.024t/a；
（6）芳纶-05排气筒出口：VOCs最高排放速率为0.0163kg/h，生产时间为8000h，年排放量为0.13t/a；
表9.2-8主要废气污染物排放总量控制考核情况表
	污染物名称
	实际年排放量t/a
	核定年排放量t/a
	评价结果

	烟（粉）尘
	0.2952
	0.8
	达标

	VOCs
	0.13
	4.98
	达标

	HCl
	未检出
	0.5
	达标

	硫酸雾
	0.046
	0.43
	达标


10 验收监测报告结论
10.1 环保设施调试运行结果
10.1.1 环保设施处理效率监测结果
（1）废水治理设施
本项目产生的污水经预处理后，分别排入仪化公司生化一装置、生化二装置，经处理后由仪化公司总排口排放，因此本次验收对本项目污水预处理装置出口以及仪化公司总排口进行监测。根据监测结果，本项目废水浓度能满足仪化公司生化一装置、生化二装置的设计进水水质要求，仪化公司总排口能达标排放。
（2）废气治理设施
监测期间，由于氯化钙和成品干燥废气（芳纶-04）、聚合废气（芳纶-03）、喷丝与脱泡工序废气（芳纶-02）废气处理设施进口管道的原因，不具备开孔采样条件，因此，未对以上三股废气进口进行采样分析。其他三股废气进出口监测结果及处理效率见表9.2-1，主要污染物氯化氢、硫酸雾等处理效率不能完全满足环评设计要求，但污染物浓度和总量均可达标。
（3）噪声治理设施
本项目产生的噪声主要来源于生产设备，通过厂区平面的合理布局，对设备采取隔声、减振措施及厂内绿化带等隔声措施。监测结果表明，项目2019年10月25日厂界昼间噪声监测值为 56.7~63.2dB(A)，厂界夜间噪声监测值为47.9~49.3dB(A)；2019年10月26日厂界昼间噪声为 55.8~56.8dB(A)，厂界夜间噪声监测值为47.1~49.2dB(A)。 均符合《工业 企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。
10.1.2 污染物排放监测结果
（1）废水
验收监测结果表明：验收监测期间，仪化公司总排口 pH 值范围分别为6.92~6.97、6.95~6.99，COD日均值分别为31 mg/L、39 mg/L，悬浮物日均值分别为8 mg/L、9 mg/L，氨氮日均值分别为0.267 mg/L、0.288 mg/L，总磷日均值分别为0.17 mg/L、0.11 mg/L，总氮日均值分别为7.59 mg/L、2.78 mg/L，石油类未检出，全盐量日均值分别为9816 mg/L、9937 mg/L，三氯甲烷日均值分别为0.0385 mg/L、0.0302 mg/L。总排口各监测因子浓度日均值和 pH 值范围均达到《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中一级标准值，三氯甲烷达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，总氮达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。
（2）废气
有组织废气：监测结果表明，验收监测期间，颗粒物、氯化氢、硫酸雾达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；VOCs、NMP、氯仿排放速率达到《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中的计算方法计算的限值；VOCs排放浓度达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准；NMP达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中“非甲烷总烃”限值；氯仿排放浓度达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中的限值。
无组织废气：监测结果表明，验收监测期间，氯化氢、硫酸雾达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；VOCs达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5标准。
（3）噪声

验收监测结果表明，项目2019年10月25日厂界昼间噪声监测值为 56.7~63.2dB(A)，厂界夜间噪声监测值为47.9~49.3dB(A)；2019年10月26日厂界昼间噪声为 55.8~56.8dB(A)，厂界夜间噪声监测值为47.1~49.2dB(A)。均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。
（4）固废

项目产生的固体废物主要为：聚合废渣、废活性炭、低粘度粉体、PPTA浆块/浆粕、无油缠辊丝、上油缠辊丝、集尘灰和石膏。

其中聚合废渣、废活性炭、PPTA浆块/浆粕属于危险废物，委托有资质单位处置，低粘度粉体和集尘灰回用于本项目生产使用；无油缠辊丝、上油缠辊丝和石膏外售处置。
 (4)总量控制情况
验收监测期间，项目废水量139860t/a，其中年排放总量 COD4.8951t/a、氯仿0.004t/a；废气中颗粒物年排放总量为0.2952t/a、VOCs年排放总量为 0.13t/a、硫酸雾年排放总量为0.046t/a、氯化氢进出口浓度均低于检出限，不参与总量核算，因此，本项目污染物未超过仪征市环境保护局核定的总量控制指标。

11 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表
建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：中国石化仪征化纤有限责任公司                 填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	年产1000吨对位芳纶项目
	项目代码
	/
	建设地点
	仪化公司现有厂区

	
	行业类别（分类管理名录）
	十七、化学纤维制造业 44. 化学纤维制造
	建设性质
	□新建   √改扩建  □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度

	
	
	
	
	
	经度：119.117332纬度：32.279913

	
	设计生产能力
	年产1000吨对位芳纶
	实际生产能力
	年产1000吨对位芳纶
	环评单位
	江苏盛立环保工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	仪征市环境保护局
	审批文号
	仪环审[2015]239号
	环评文件类型
	报告书

	
	开工日期
	2016.12.1
	竣工日期
	2018.12.1
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	江苏中核华纬工程设计有限公司
	环保设施施工单位
	中核华兴建设有限公司
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	中国石化仪征化纤有限责任公司
	环保设施监测单位
	无锡市中证检测技术有限公司
	验收监测时工况
	正常运营，生产负荷52%

	
	投资总概算（万元）
	26196
	环保投资总概算（万元）
	1108.2
	所占比例（%）
	4.23

	
	实际总投资
	22000
	实际环保投资（万元）
	1355
	所占比例（%）
	6.16

	
	废水治理（万元）
	250
	废气治理（万元）
	825
	噪声治理（万元）
	100
	固体废物治理（万元）
	40
	绿化及生态（万元）
	20
	其他（万元）
	120

	
	新增废水处理设施能力
	0
	新增废气处理设施能力
	53100m³/h
	年平均工作时
	8000

	运营单位
	中国石化仪征化纤有限责任公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91321081323786271G
	验收时间
	2019年10月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	13.986
	0
	13.986
	15.676248
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	35
	80
	/
	/
	5.59
	12.54
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	

	
	总氮
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	2.72
	120
	/
	/
	0.2952
	0.8
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	/
	/
	0.72
	0.72
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	氯仿
（废水）
	
	0.0295
	0.3
	/
	/
	0.004
	0.05
	
	
	
	
	

	
	
	VOCs
	
	1.33
	80
	/
	/
	0.13
	4.98
	
	
	
	
	

	
	
	硫酸雾
	
	0.32
	45
	/
	/
	0.046
	0.43
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
建设单位: 中国石化仪征化纤有限责任公司（盖章）


电话：0517-87618798


传真：0517-87287946


邮编：223100


地址：仪征市长江路1号





编制单位: 江苏盛立环保工程有限公司


（盖章）


电话：025-86451278


传真：025-86459278


邮编：210019


地址：南京市应天大街927号





循环水系统





新鲜水





除盐水





聚合单元





4556.3





269.3





W2-2含盐废水16673.8





（129.2）





固废带走40





W2-1洗涤废水74.4





（85.1）





（18267.1）





（305.4）





W2-3冷凝废水305.1





W2-4废气喷淋废水123





20340.5





除盐预处理





溶剂回收


装置





反应生成160.4





原料带入800.9





清洗液含水


16032





反应生成316





仪化生化二装置（124279.6）





（14477.48）





初期雨水


1666





仪化生化一装置（32482.88）





123





W3-8喷淋废水30





W3-5组件清洗废水3.3





（170.4）





（49.85）





W3-1抽真空废水10





（3.5）





W3-2废酸液65084





W3-3碱洗废水69634.1





W3-4水洗废水53470





（53719）





烘干水分挥发51.2





（70560.6）





206955.33





（68511）





（10.1）





长江





脱硫


装置





原料带入1491.47





全部回用


不排放





22814.3





粉体含水


31.2





W3-6中和废水42





186514.83





W3-7浆块清洗废水100.9





（2431）





损耗55396





蒸汽冷凝水46453





W3-9地面冲洗废水2431





循环系统排污10976





（97.53）





G1-3水蒸气4277.5





（187.1）





W1-2装置清洗废水96





W1-1中和废水173.3





固废带走9.5





反应生成


1.7





原料带入


8





19919





纺丝单元





去除盐分1922








（16339.4）





100





（156762.48）





2503





（124279.6）





（32.3）





（10976）





循环量409m3/h





注：括号内的数据为含有污染物的废水量。





（180）





（91）





W1-1中和废水170





仪化生化二装置（12000）





G1-3水蒸气4200





循环水系统





新鲜水





除盐水





聚合单元





4496








W2-2含盐废水10406





（121.5）





固废带走35





W2-1洗涤废水72





（80）





（12000）





W2-3冷凝废水300





W2-4废气喷淋废水121





13300.2





溶剂回收


装置





反应生成160.4





原料带入532.6





清洗液含水


10032





反应生成316





调节池


（116194）





120





W3-8喷淋废水30





W3-5组件清洗废水3.3





（115）





（50）





W3-1抽真空废水10





（3.5）





W3-2废酸液64000





W3-3碱洗废水56600





W3-4水洗废水55161





（55411）





烘干水分挥发51.2





（57400）





187432





（64000）





长江





原料带入1491.5





21842.3








粉体含水


31.2





W3-6中和废水45





174046.8





W3-7浆块清洗废水85





（2400）





损耗53000





蒸汽冷凝水45000





W3-9地面冲洗废水2400





循环系统排污10000





反应生成


1.7





原料带入


8





18000





纺丝单元





W1-2装置清洗废水90





固废带走9





1222.3





（300.5）





85





（10.1）





脱硫


装置





全部回用


不排放





（139860）





2500





（116194）





（31.4）





初期雨水


1666





（10000）





仪化生化一装置


（127860）





循环量409m3/h





注：括号内的数据为含有污染物的废水量。





NMP








氯仿








NaOH








溶剂回收单元








聚合单元








PPD


TPC


CaCl2











PPTA粉体








100%硫酸








纺丝单元








产品








G1-1含尘废气


G1-2氯化氢废气


G1-3干燥废气


W1-1中和废水


W1-2装置清洗废水


S1-1聚合废渣


S1-2低粘度粉体





G2-1汽提尾气


G2-2不凝废气


W2-1洗涤废水


W2-2含盐废水


W2-3废冷凝水


W2-4喷淋废水


S2-1低粘度粉体





G3-1配酸酸雾


G3-2喷丝酸雾


G3-3脱泡酸雾


G3-4组件清洗酸雾


G3-5 油剂废气


W3-1抽真空废水


W3-2废酸液


W3-3碱洗废水


W3-4水洗废水


W3-5组件清洗废水


W3-6中和废水 


W3-7浆块清洗水


W3-8油雾喷淋废水


W3-9地面冲洗废水


S3-1  PPTA浆块


S3-2 无油缠辊丝


S3-3 上油缠辊丝







































































































































































































































































工艺废水


废气洗涤塔废水


纺丝单元地面冲洗水





仪化公司


生化一装置





提升泵





酸罐





碱罐





调节池





CO2





废酸液





反应结晶





石灰石


90%CaCO3





石膏旋流器





真空皮带机


脱水





浓浆液





废水由泵输送到灰场





均质池





检测池





2#泵站生产 污 水





鼓风机房





调节池





KG





汛期压力流





长江





曝气池





二沉池





非汛期重力流





加热池





重  力


浓缩池





初沉污泥





剩余污泥





消化池





气  浮


浓缩池





剩余污泥





回流污泥





污  泥


脱水间





脱水后污泥送热电中心干化焚烧








初沉池





沉砂池





2#～5#泵站生活污水








场内污水





PTA一套


事故废水





PTA二套


事故废水





PTA二套


工艺废水





中和池





酸沉罐





沉淀池





好氧池





厌氧池





2#集水井





调节池





1#集水井





酸析池





加酸


反应池





PTA一套


工艺废水





监护池





三级气浮池





终沉池





二段曝气池





二沉池





一段曝气池





出水水封罐





厌氧反应器





中和池





均质池





仪化公司生化一装置








南区





北区





气浮池





含盐废水


接入位置
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