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1.此报告无本公司公章无效。
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3.此报告内容中对现场不可重现的调查与监测数据，仅代表监测的状态与监测空间结果。

4.此报告未经本公司书面授权不得部分复制或全部复制。
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表一、项目概况

	建设项目名称
	八单元环保型差别化涤纶短纤改造项目

	建设单位名称
	中国石化仪征化纤有限责任公司

	建设地址
	江苏省仪征市中国石化仪征化纤有限责任公司厂区内

	联系人
	朱功海
	联系电话
	0514-83237656

	立项审批部门
	仪征市经济和信息化委员会

	建设项目性质
	新建        扩建 √     技改√        迁建

	主要产品名称设计生产能力
	建设4条有光缝纫短纤生产线，单线产能80t/d（26667t/a）

	实际生产能力
	建设4条有光缝纫短纤生产线，单线产能80t/d（26667t/a）

	环评时间
	2015年6月
	环评报告表

编制单位
	江苏盛立环保工程有限公司

	环评报告表

审批时间
	2015年8月5日
	环评报告表

审批部门
	仪征市环境保护局

	改扩建时间
	2016年11月
	竣工时间
	2018年7月

	监测内容
	有组织废气、废水、厂界噪声和环境管理检查

	现场监测时间
	2018年08月23日-24日

	环评投资总额概算（万元）
	22809.5
	环保总投资概算（万元）
	822
	比例（％）
	3.6

	实际投资总额概算（万元）
	22809.5
	环保总投资概算（万元）
	822
	比例（％）
	3.6

	
	1、 《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月)。

2、 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月）。

3、 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控［1997］122号）文。

4、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）。


续表一

	验收监测

依据
	5、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》意见的通知（生态环境部办公厅，生态环境部公告[2018]9号，2018年5月15日）。
6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）。

7、《中国石化仪征化纤有限责任公司八单元环保型差别化涤纶短纤改造项目环境影响报告表》江苏盛立环保工程有限公司，2015年6月。
8、关于《中国石化仪征化纤有限责任公司八单元环保型差别化涤纶短纤改造项目环境影响报告表》的批复，仪征市环境保护局（仪环审﹝2015﹞172号），2015年8月5日。

9、中国石化仪征化纤有限责任公司提供的相关资料。

	验收监测

执行标准


	根据《中国石化仪征化纤有限责任公司八单元环保型差别化涤纶短纤改造项目环境影响报告表》及相关批复要求，项目执行以下标准：

（1） 本项目生产废水：油浴槽清洗废水、油剂槽清洗废水、组件清洗废水、废气洗涤废水、地面冲洗水、循环系统置换排污水接入生产废水管进生化一装置处理，废水处理达《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中一级标准值后，通过管道排入长江。执行标准详见表1-1。
表1-1   废水污染物执行标准限值

单位：mg/L、pH值：无量纲
监测点位
监测项目
执行标准
废水排放口
pH值
6-9
COD
80
SS
70
氨氮
15
总磷
0.5
石油类
5
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	验收监测

执行标准


	（2）废气中污染物VOCs参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5标准，详见表1-2。
表1-2 废气污染物排放标准限值

监测项目
最高允许排放浓度

（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
厂界监控点浓度值（mg/m3）
15m

20m

VOCs

80
2.0
3.8

2.0

（3）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见表1-3。

表1-3 工业企业厂界环境噪声排放标准限值

区域

级别

昼间

夜间

标准来源
厂界噪声
3类

65dB(A)

55dB(A)

GB12348-2008



	验收监测

分析方法
	表1-4   监测分析方法一览表

监测项目

监测方法

废水

pH值

水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986

悬浮物

悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989

CODcr
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法   HJ828-2017

TP

水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法  

 GB/T 11893-1989

NH3-N

氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

石油类
水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 

 HJ 637-2012

废气

VOCs

（无组织）
环境空气 挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/ 气相色谱-质谱法HJ 644-2013
VOCs

（有组织）
固定污染源废气 挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法HJ 734-2014
噪声

厂界噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008



	污染物总量控制指标
	废水：废水量≤54243t/a、COD≤4.34t/a
废气：VOCs≤0.85t/a


表二、工程内容
	（1） 主要原辅材料及用量
项目主要原辅材料及用量见表2-1。
表2-1  主要原辅材料消耗表

序号

名称

主要组分及规格

环评年耗量

实际年耗量

1

聚酯熔体

/

106263吨

106263吨

2

纺丝油剂

/

533吨

533吨

3

雾化硅油

硅油含量

95~103g/500g

0.97吨

0.97吨

4

三甘醇

/

12吨

12吨

5

清洗剂

液碱
20吨

20吨

6

过滤砂

/

2吨

2吨

7

包装材料

/

30.3万套

30.3万套

能源

1

自来水

/

34280吨

34280吨

2

脱盐水

/

9796吨

9796吨

3

电

/

2100万度

2100万度

4

蒸汽

2.2MPa

73560吨

73560吨

5

压缩空气

/

630.5万Nm3
630.5万Nm3
6

氮气

/

21040Nm3
21040Nm3
（2） 主要生产设备

项目主要生产设备见附件九。



续表二

	（3） 项目公用及辅助工程

项目公用及辅助工程见表2-2。
表2-2  公用及辅助工程表
类型

建设名称

备注

环评设计能力
实际设计能力
主体工程

35K生产线

1条生产线，内部改造为主，局部拆除新建

建筑面积12993m2
建筑面积12993m2
36K~38K生产线

3条生产线，内部改造为主，局部拆除新建

建筑面积19137m2
建筑面积19137m2
公用工程

给水

利用原有供水系统

新鲜水用量34280t/a
新鲜水用量34280t/a
脱盐水

利用原有系统

脱盐水用量9796t/a
脱盐水用量9796t/a
循环冷却系统

利用涤纶三厂原有循环水系统

本项目需要冷却水循环量158m3/h

循环水补水25280t/a
本项目需要冷却水循环量158m3/h

循环水补水25280t/a
排水

生活污水接入生活污水管网，生产废水接入生产废水管网

生产废水54243.45t/a
生产废水54243.45t/a
供电

现有电网接入

用电2100万KWh/a
用电2100万KWh/a
压缩空气

现有管网接入

630.5万Nm3/h
630.5万Nm3/h
氮气

现有管网接入

21040Nm3/h
21040Nm3/h
蒸汽

现有管网接入

用量约73560t/a
用量约73560t/a
环保工程

废气治理

废气达标排放

4条生产线设置4套油雾废气洗涤装置，处理风量4×50000m3/h分别通过4个15m排气筒排放（P1~P4）
4条生产线设置4套油雾废气洗涤装置，处理风量4×50000m3/h分别通过4个15m排气筒排放（P1~P4）
废水治理

生产废水进生化一装置集中处理

/
/
固废处置

依托仪化公司现有

依托现有三甘醇回收装置，

该装置设计规模500t/a
依托现有三甘醇回收装置，该装置设计规模500t/a
噪声

噪声达标

消音、隔音、减振措施
消音、隔音、减振措施
绿化

依托现有

/
/



表三、生产工艺及污染物产出流程
	工艺流程及产污环节：

一、生产工艺流程

建设项目生产工艺流程见图3-1。










图3-1 建设项目工艺流程图
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	工艺流程描述：

1、熔体加压、过滤

从聚酯车间输入的聚酯熔体通过熔体分配管道连续输送到建设项目纺丝工位。熔体分配管道包括熔体分配阀、增压泵、熔体过滤器、静态混合器及特殊设计的熔体分配管，以保证熔体到达各个纺丝工位有相同的停留时间，相同且恒定的压力及温度，从而获得均匀的纤维质量。熔体分配中由于检修和非正常状况下，会产生S1聚酯熔体废胶块。
2、纺丝

自熔体分配系统来的聚酯熔体以一定的温度进入由气相热媒保温的纺丝箱体，经计量泵定量后送至纺丝组件。熔体在纺丝组件处过滤和均化后挤出喷丝板，进入环吹风室被一定温度的环吹风冷却固化为丝束。纺丝过程中会产生S2无油废丝，纺丝组件中需要使用过滤砂，产生S3废过滤砂。
3、上油

为控制丝束在卷绕和后加工时，由于纤维和机械及纤维和纤维之间相互运动而发生摩擦产生静电现象，卷绕丝在进入盛丝桶之前，必须进行给湿上油。经过上油轮给湿上油后卷绕丝通过导丝轮由垂直方向转为水平方向前进，由集束导丝轮集合在一起，成为卷绕丝束。

5、卷绕

每个纺丝位的丝束经卷绕机上油后通过转向罗拉最终聚集成一股丝束，再经牵引机、喂入机均匀的铺放在往复装置盛放的盛丝桶内。

6、一道牵伸、油浴

盛丝桶往复装置自动将盛丝桶送出，用盛丝桶搬运叉车将其送至集束区域。盛丝桶在集束架下排成4列，其中2列进行牵伸、2列备用。丝束从排成2列的盛丝桶中引出，经集束、张力调节后进入一道牵伸机、二道牵伸机并在其间的牵伸浴槽内完成第一道牵伸。牵伸浴槽中油剂定期置换，油浴槽定期清洗，因此将产生W1油浴槽清洗废水。牵伸过程油剂受热挥发，产生少量G1油剂废气。
7、二道牵伸、热定型

完成第一道牵伸后丝束经二道牵伸机、蒸汽加热箱后进入辊筒式热定型机，丝束
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	在二道牵伸机与辊筒式热定型机之间完成二道牵伸，并在热定型机内消除了牵伸后产生的内应力。牵伸过程油剂受热挥发，产生G1油剂废气。
8、上油叠丝、卷曲、切断、打包

丝束上油叠丝机上油并叠成一片丝，再经张力调节、蒸汽预加热箱预热，进入卷曲机形成机械卷曲。

卷曲后的丝束通过冷却输送带进行冷却，丝束再经曳引张力架在均衡的张力状态下喂入切断机。切断后的短纤维，靠自重落入打包机箱体内，经称重后压制成一定重量的纤维包，经检验合格后入库。丝束切断时有S4含油废丝产生。

二、配套辅助工程主要工艺流程

本项目辅助工程主要包括纺丝油剂调配、热媒加热系统、组件清洗和溶剂回收。

1、纺丝油剂调配

见图3-2。





图3-2 纺丝油剂调配工艺流程图

流程简述： 

桶泵将浓纺丝油剂经纺丝油剂计量槽计量后放至油剂制备槽中，并计量注入除盐水搅拌后，经化验合格后送至纺丝油剂贮存槽，再至纺丝油剂进料槽，由油剂计量泵送丝束上油装置。调配和贮槽清洗将产生油剂槽清洗废水。
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	2、热媒加热系统

本项目装置中使用的热媒有气相和液相两种，气相热媒为联苯-联苯醚，液相热媒为加氢三联苯。其中液相热媒直接利用聚酯八单元的液相热媒，气相热媒则利用聚酯八单元的液相热媒作为热源，采用液相热媒换热。

热媒在生产装置运行过程中，均在密闭的储罐、循环泵、填充泵中周转，一般管道和阀门连接采用焊接，密闭性能较好，无废气产生。

3、组件和过滤器清洗流程

见图3-3。









图3-3 组件和过滤器清洗工艺流程

纺丝组件需要定期清洗，从纺丝机上更换下来的纺丝组件在组件拆卸台上进行拆卸，并送至三甘醇清洗装置进行清洗。

组件和过滤器解体后分别放入吊篮中，用气动葫芦将吊篮分别吊入三甘醇清洗槽。三甘醇用泵送至三甘醇清洗槽内，然后加盖密闭并升温到275℃左右，上述工件在三甘醇溶液内浸泡和洗涤，八小时后，工件上贴附的聚合物和杂质95％溶解或醇解进入三甘醇废液。经三甘醇清洗后的上述工件再依次放入纯水清洗槽、清洗剂洗槽、超声波清洗机中进行清洗。

三甘醇清洗槽中的S5废三甘醇收集在桶内，进仪化公司三甘醇回收装置提纯后回用；
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	碱洗槽中的S6废碱液，缓慢排入仪化公司污水系统中，至仪化公司生化一装置用于废水处理；在纺丝组件清洗工序中，会有少量的废三甘醇挥发，形成G2清洗废气；水洗过程中产生W2组件清洗废水。
4、 废三甘醇回收系统工艺流程

见图3-4。



图3-4废三甘醇回收工艺流程图

流程简述：收集来的废三甘醇贮存于废贮槽中，然后泵送至蒸发釜蒸发，加热时精馏塔顶温度低于180℃时收集的为初馏物，精馏塔顶温度高于180℃、塔底温度高于190℃时生产的液体为主馏液，即为可利用的三甘醇，主馏液收集完毕后停止加热，收集的初馏物和精馏塔底残渣装桶，委托扬州东晟固体废物处理公司处置。




表四、主要污染源、污染物处理和排放流程

	（1） 水污染物

（1） 生活污水：企业本次改扩建不新增员工，人员在仪化公司内调剂，不增加生活废水。

（2） 生产废水：废水主要包括循环冷却系统排污水、油浴槽清洗废水、油剂槽清洗废水、组件和过滤器清洗废水、废气洗涤废水、地面冲洗水，以上废水接入生产废水管网排入生化一装置（均质、调节+曝气+二沉）集中处理后排入长江。





图4-1污水处理工艺流程图

根据项目相关资料和现场实际情况，本次验收监测设置2个废水监测点位（★W1巴歇尔槽废水进口、★W2废水总排口），见图4-1污水处理工艺流程图。

（2） 大气污染物
本项目营运期的废气来源主要是生产过程的油剂挥发和组件清洗过程中的三甘醇挥发。废气的主要污染物是VOCs。项目在后纺热定型设备上方设置独立的集气罩，油剂废气经废气洗涤装置处理后分别通过4根排气筒排放（35K与36K、37K与38K排气筒高度一致）。见图4-2。

  



  
  





续表四

	
  



  
  



本项目营运期的无组织废气来源：组件清洗间的清洗槽加盖密闭，清洗过程中挥发的三甘醇经车间通风排放。

根据项目相关资料和现场实际情况，本次验收监测设置8个有组织废气监测点位（◎35K涤纶短纤生产废气进口、◎35K涤纶短纤生产废气出口、◎36K涤纶短纤生产废气进口、◎36K涤纶短纤生产废气出口、◎37K涤纶短纤生产废气进口、◎37K涤纶短纤生产废气出口、◎38K涤纶短纤生产废气进口、◎38K涤纶短纤生产废气出口），（〇1#-〇4#）4个无组织废气监测点位。

（3） 噪声

本项目噪声设备主要为增压泵、卷绕机、牵伸机、风机等设备产生的噪声，通过消声、隔声处理降噪。根据本项目所在地的具体情况，其厂界噪声设置4个监测点▲1#-▲4#（见附图）。监测频次为连续监测2天，每天昼夜各监测1次。

（4） 固体废物

项目固废主要为一般固废：聚酯废胶块、无油废丝、废过滤砂、含油废丝和危险废物：废初馏分、废三甘醇残渣、废碱液。

聚酯废胶块、无油废丝、含油废丝外售江苏大康实业有限公司有限公司处置；废初馏分、废三甘醇残渣委托扬州东晟固废环保处理有限公司有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门处置，协议中未提到废过滤砂；废碱液回用于污水处理。


监测点位图

图一：原图
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图二：点位图
[image: image2.png]




表五、质量保证及质量控制

	1.工况要求

验收监测数据在工况稳定、生产负荷达到相关要求、环境保护设施运行正常的情况下有效。监测期间监控各生产环节的主要原材料的消耗量、成品量，并按设计的主要原、辅料用量、成品产生量核算生产负荷。

2.监测点位

根据环评报告表及相关的技术规范，合理布设监测点位，以保证各监测点位布设的科学性和可比性。

3.人员资质

验收监测采样人员和分析人员均通过岗前培训，考核合格，持证上岗；现场监测负责人持有建设项目竣工验收监测合格证。

4.废气监测的质量保证和质量控制

废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，仪器经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）执行。

5.水质监测的质量保证和质量控制

废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求，仪器经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《水质 采样方案设计技术指导》（HJ495-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）和《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）规定执行，实验室分析过程中采取全程空白、平行样、标样等质控措施。

表5-1 水质监测质量控制情况表

污染物

样品数
空白样

平行样

标样

平行样（个）

检查率（%）

合格率（%）

标样（个）

合格（%）

CODcr

16

6
5
32.3
100
2
100
总磷

16

3

4

25.0

100

3

100

氨氮

16

3

3

18.8

100

3

100




续表五
	6.噪声监测的质量保证和质量控制

噪声测量方法及环境气象条件的选择按照国家有关技术规范执行。测量仪器和校准仪器定期检定合格，并在有效使用期限内使用；每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值误差不大于0.5分贝，否则测量结果无效。

表5-2 声级计校核表

单位:dB(A)

仪器名称

仪器型号

仪器编号

标准值

校准日期

仪器显示

示值误差

是否合格

声校准器

AWA6221B
TTE20163438
94.0

（标准声源）

2018-08-23测量前

93.8
-0.2
合格

2018-08-23测量后

93.8
-0.2
合格

2018-08-24测量前

93.8
-0.2
合格

2018-08-24测量后

93.8
-0.2
合格

7. 监测仪器
表5-3 监测仪器一览表

名称
型号
实验室编号
紫外可见分光光度计（UV）

UV-7504

TTE20140933

电子天平

BT125D

TTE20140496

声级计

AWA5680

TTE20141201

红外分光测油仪

JDS-106U+

TTE20140758

气相色谱质谱联用仪（GCMS）

7890B-5977A

TTE20151191

声校准器

AWA6221B

TTE20163438

全自动大气采样器

MH1200-B型

TTE20163907

全自动大气采样器

MH1200-B型

TTE20164638

烟气流速监测仪

崂应3060-Y

TTE20164080

烟气流速监测仪

崂应3060-Y

TTE20164079

标准COD消解器

KHCOD-12

TTE20171084

全自动大气颗粒物采样器

MH1200-B型

TTE20171974

全自动大气颗粒物采样器

MH1200-B型

TTE20171982

便携风速气象测定仪

NK5500

TTE20173627

pH酸度计

PHSJ-4A

TTE20173706

气相色谱质谱联用仪（GCMS）

7890B-5977B

TTE20173193

便携式个体采样器

EM-300

TTE20181452

便携式个体采样器

EM-300

TTE20181460




表六、环评报告表主要结论及环评批复审批部门审批决定

	1.报告表主要结论

通过对本建设项目的环境影响评价认为，本项目产生的各项污染物较少，且污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，本项目在拟建地建设是可行的。

2.建议

1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”；

2、建设单位应合理布置高噪声设备，确保区域噪声达标排放；

3、应按照《江苏省排放口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号文）的要求做好废水排放口的规范化设置工作。

3.审批部门审批决定

审批部门审批决定：见附件三。


表七、废水监测结果统计表

验收监测结果：废水中污染物pH值、悬浮物、CODcr、氨氮、TP、石油类的排放浓度均满足《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中一级标准值。详见表7-1。

表7-1废水监测结果统计表

pH：无量纲、单位：mg/L

	监测点位
	监测日期
	监测频次
	pH值
	悬浮物
	CODcr
	氨氮
	TP
	石油类

	巴歇尔槽废水进口
	2018-08-23
	第一次
	7.02
	136
	1.21×103
	0.821
	11.6
	15.3

	
	
	第二次
	7.12
	148
	1.19×103
	0.814
	11.6
	9.34

	
	
	第三次
	7.08
	114
	1.22×103
	0.848
	11.8
	9.96

	
	
	均值/范围
	7.02-7.12
	133
	1.21×103
	0.828
	11.7
	11.5

	
	2018-08-24
	第一次
	6.97
	164
	1.04×103
	0.723
	12.0
	14.8

	
	
	第二次
	7.12
	152
	1.01×103
	0.710
	11.8
	14.0

	
	
	第三次
	7.18
	142
	1.01×103
	0.730
	14.5
	14.6

	
	
	均值/范围
	6.97-7.18
	153
	1.02×103
	0.721
	12.8
	14.5

	处理后废水总排口
	2018-08-23
	第一次
	6.98
	13
	25
	0.180
	0.20
	0.51

	
	
	第二次
	7.03
	16
	23
	0.230
	0.21
	0.50

	
	
	第三次
	7.12
	14
	24
	0.183
	0.20
	0.45

	
	
	均值/范围
	6.98-7.12
	14
	24
	0.198
	0.20
	0.49

	
	2018-08-24
	第一次
	7.02
	14
	21
	0.262
	0.26
	0.16

	
	
	第二次
	6.94
	13
	23
	0.254
	0.22
	0.15

	
	
	第三次
	7.03
	12
	23
	0.267
	0.22
	0.17

	
	
	均值/范围
	6.94-7.03
	13
	22
	0.261
	0.23
	0.16

	
	标准值
	6-9
	70
	80
	15
	0.5
	5

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


注：废水中污染物COD、悬浮物、氨氮、石油类、TP去除效率分别为97.9%、90.5%、70%、97.3%、98.3%。
表八、有组织废气监测结果统计表

监测结果表明，验收监测期间：废气排口中VOCs的排放浓度和排放速率均满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准排放限值要求；废气的平均去处效率为56.5%。监测结果与评价见表8-1。

表8-1 有组织废气监测结果统计与评价
	监测频次
	38K涤纶短纤生产废气进口
	38K涤纶短纤生产废气排口

	
	VOCs
	VOCs

	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	2018-08-23
	第一次
	0.113
	2.01×10-3
	0.078
	1.44×10-3

	
	第二次
	0.132
	2.51×10-3
	0.089
	1.64×10-3

	
	第三次
	0.620
	0.0114
	0.066
	1.25×10-3

	2018-08-24
	第一次
	0.130
	2.79×10-3
	0.078
	1.43×10-3

	
	第二次
	0.141
	2.67×10-3
	0.053
	9.21×10-4

	
	第三次
	0.112
	2.16×10-3
	0.075
	1.32×10-3

	标准值
	-
	-
	80
	3.08

	达标情况
	-
	-
	达标
	达标

	监测频次
	37K涤纶短纤生产废气进口
	37K涤纶短纤生产废气排口

	
	VOCs
	VOCs

	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	2018-08-23
	第一次
	0.154
	4.43×10-3
	0.078
	2.20×10-3

	
	第二次
	0.848
	0.0267
	0.073
	2.16×10-3

	
	第三次
	0.781
	0.0236
	0.083
	2.46×10-3

	2018-08-24
	第一次
	0.100
	2.93×10-3
	0.106
	3.07×10-3

	
	第二次
	0.100
	2.86×10-3
	0.053
	1.49×10-3

	
	第三次
	0.208
	5.67×10-3
	0.053
	1.48×10-3

	标准值
	-
	-
	80
	3.08

	达标情况
	-
	-
	达标
	达标

	监测频次
	36K涤纶短纤生产废气进口
	36K涤纶短纤生产废气排口

	
	VOCs
	VOCs

	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	2018-08-23
	第一次
	0.232
	4.49×10-3
	0.053
	9.56×10-4

	
	第二次
	0.093
	1.90×10-3
	0.053
	9.19×10-4

	
	第三次
	0.078
	1.60×10-3
	0.053
	9.53×10-4

	2018-08-24
	第一次
	0.117
	2.30×10-3
	0.062
	1.11×10-3

	
	第二次
	0.104
	1.96×10-3
	0.053
	9.13×10-4

	
	第三次
	0.094
	1.75×10-3
	0.053
	9.04×10-4

	标准值
	-
	-
	80
	3.44

	达标情况
	-
	-
	达标
	达标

	监测频次
	35K涤纶短纤生产废气进口
	35K涤纶短纤生产废气排口

	
	VOCs
	VOCs

	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	2018-08-23
	第一次
	8.0×10-2
	1.59×10-3
	0.062
	1.10×10-3

	
	第二次
	0.210
	3.82×10-3
	0.061
	1.04×10-3

	
	第三次
	0.423
	7.70×10-3
	0.053
	8.65×10-4

	2018-08-24
	第一次
	0.078
	1.54×10-3
	0.053
	9.73×10-4

	
	第二次
	0.101
	2.10×10-3
	0.062
	1.14×10-3

	
	第三次
	0.096
	1.93×10-3
	0.053
	9.78×10-4

	标准值
	-
	-
	80
	3.44

	达标情况
	-
	-
	达标
	达标


注：排气筒高度处于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准制定的高度范围区间内，其执行标准根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录B的内插法公式计算排放速率；内插法：Q=Qa+(Qa+1-Qa)*(h-ha)/(ha+1-ha)；VOCs的标准计算方式同此方法：18m对应排放速率3.08kg/h，19m对应排放速率3.44kg/h；废气排口中VOCs的等效排放浓度和排放速率均满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准排放限值要求。

表九、无组织废气监测结果统计表
验收监测结果：无组织废气VOCs的排放浓度满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中无组织排放浓度限值要求。监测结果与评价见表9-1、气象参数见表9-2。

表9-1无组织排放监测结果表

单位：mg/m3
	项目
	时间
	频次
	厂界上风向

1#监测点
	厂界下风向

2#监测点
	厂界下风向

3#监测点
	厂界下风向4#监测点

	VOCs
	2018-08-23
	第一次
	9.1×10-3
	0.640
	0.342
	0.0312

	
	
	第二次
	0.0171
	0.360
	0.228
	0.0730

	
	
	第三次
	9.1×10-3
	0.211
	0.0289
	0.0496

	
	2018-08-24
	第一次
	0.0180
	0.0452
	0.433
	0.558

	
	
	第二次
	9.1×10-3
	0.113
	0.312
	0.0284

	
	
	第三次
	0.0181
	0.0197
	0.0330
	0.133

	
	下风向浓度最大值
	0.640

	
	评价标准
	2.0

	
	达标情况
	达标


表9-2气象参数一览表

	检测日期
	温度
℃
	气压
kPa
	相对湿度

%
	风速
m/s
	主导风向
	天气

状况

	2018.08.23
	第一次
	29.9
	100.2
	58.4
	2.3
	北
	多云

	
	第二次
	30.8
	100.1
	53.9
	2.4
	
	

	
	第三次
	31.1
	99.9
	50.1
	2.3
	
	

	2018.08.24
	第一次
	28.0
	100.4
	59.2
	2.3
	北
	多云

	
	第二次
	29.3
	100.3
	54.3
	2.2
	
	

	
	第三次
	30.1
	100.2
	50.1
	2.2
	
	


表十、噪声及工况监测结果

验收监测结果为：厂界4个噪声测点昼、夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。监测结果与评价见表10-1。
表10-1噪声监测结果统计表

单位：dB（A）
	测 点位 置
	监测日期
	昼 间
	达标情况
	夜 间
	达标情况

	厂界东1#监测点
	2018-08-23
昼间

（14:31~14:46）

夜间

（22:00~22:16）
	57.2
	达标
	51.8
	达标

	厂界南2#监测点
	
	56.8
	达标
	49.1
	达标

	厂界西3#监测点
	
	56.9
	达标
	51.1
	达标

	厂界北4#监测点
	
	57.5
	达标
	49.5
	达标

	厂界东1#监测点
	2018-08-24
昼间

（09:56~10:09）

夜间

（22:00~22:15）
	59.2
	达标
	51.0
	达标

	厂界南2#监测点
	
	57.2
	达标
	50.4
	达标

	厂界西3#监测点
	
	56.6
	达标
	50.5
	达标

	厂界北4#监测点
	
	57.5
	达标
	49.7
	达标

	评价标准
	昼间65dB(A)
	夜间55dB(A)


注：2018年08月23日噪声检测时气象条件：天气多云，昼间风速2.3m/s，夜间风速2.5m/s。

2018年08月24日噪声检测时气象条件：天气多云，昼间风速2.2m/s，夜间风速2.4m/s。
表十一、总量核定情况表
	项目
	污染物
	排放速率（kg/h）
	年运行时间（h）
	现场核定排放总量（t/a）
	项目总量控制指标（t/a）
	达标

情况

	废气
	VOCs
	4.45×10-3
	8000
	0.036
	0.85
	达标

	项目
	污染物
	排放浓度（mg/L）
	年排放量（t/a）
	现场核定排放总量（t/a）
	项目总量控制指标（t/a）
	达标

情况

	废水
	废水量
	/
	54243
	54243
	54243
	达标

	
	COD
	23
	
	1.25
	4.34
	达标

	说明
	注：本项目废水为生产废水，已安装流量计，根据流量计显示，废水年排放量小于54243吨，按环评54243吨计。见附件十。
1） 本项目产生的无组织废气污染物VOCs的排放浓度满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5标准排放限值要求；本项目产生的有组织废气污染物VOCs的排放浓度和排放速率满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准排放限值要求。
2） 生产废水：两天中COD最大值为25mg/L、日均值分别为24mg/L和22mg/L；SS最大值为16mg/L、日均值分别为14mg/L和13mg/L；NH3-N最大值为0.267mg/L、日均值分别为0.198mg/L和0.261mg/L；石油类最大值为0.51mg/L、日均值分别为0.49mg/L和0.16mg/L；TP最大值为0.26mg/L、日均值分别为0.20mg/L和0.23mg/L，废水排放浓度符合执行标准要求。

3） 本项目人员在仪化公司内调剂，不新增。现有职工人数：120人；年工作333天，24小时/天，8000小时/年。


表十二、环评批复环保落实情况检查

	序号
	检查内容
	执行情况

	1
	废气经水吸收处理后分别经4根15m排气筒排放。
	35K与36K废气经19m排气筒排放、37与38K废气经18m排气筒排放。

	2
	厂区应按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则设计给排水管网，企业本次改扩建不新增员工，不增加生活废水，改扩建后生产废水经仪化公司生化一装置集中处理后排放。污水处理站处理工艺：生活污水经沉砂、初沉；生产污水经均质、调节后一起进入曝气+二沉处理后外排。
	已落实。

	3
	合理布局，选用低噪声设备，对高噪声源采取有效隔声、减振、消声等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
	已落实。

	4
	    按“资源化、减量化、无害化”处置原则妥善处理各类固体废物。聚酯废胶块、无油废丝、含油废丝外售处置；生活垃圾委托环卫部门处置，协议中未提到废过滤砂；废初馏分、废三甘醇残渣、废碱液规范处置。厂内固废的暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求。
	聚酯废胶块、无油废丝、含油废丝外售江苏大康实业有限公司有限公司处置；废初馏分、废三甘醇残渣委托扬州东晟固废环保处理有限公司有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门处置，协议中未提到废过滤砂；废碱液回用于污水处理。

	5
	    必须认真落实各项风险防范措施，加强风险防范管理，制定应急预案，准备应急物资，加强应急演练。
	公司正委托第三方编制仪征化纤应急预案，将本项目纳入其中，已提供备案表一份，见附件七。

	6
	以36-38K生产线车间边界设置50m卫生防护距离，该卫生防护距离内无居民等环境敏感目标。
	已落实。

	7
	   按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）的要求设置各类排污口和标志。
	全厂设置1个污水排口。污水排放口、废气排放口设置环保标志牌，已标明污染种类。


表十三、环保检查结果

	1、 该项目从立项到试生产各阶段建设项目环境保护法律、法规、规章制度执行情况。

中国石化仪征化纤有限责任公司八单元环保型差别化涤纶短纤改造项目环评手续齐全，并于2015年8月5日获准仪征市环境保护局（仪环审﹝2015﹞172号）的批复。

2、 三同时执行情况。

该项目严格按照《中华人民共和国环保法》和国家有关建设项目环境管理法律法规要求，进行了环境影响评价，编制了环境影响报告表，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
3、环境保护审批手续及环境保护档案资料是否齐全。

环保审批手续基本齐全，环保档案基本齐全。

4、环境保护机构和规章制度情况，环保管理制度及人员责任分工情况。

有环保规章制度，环保工作主要由仪化公司安全环保处负责。

5、污水处置情况

企业本次改扩建不新增员工，不增加生活废水，改扩建后生产废水经厂区污水处理站处理后排放。污水处理站处理工艺：生活污水经沉砂、初沉；生产污水经均质、调节后一起进入曝气+二沉处理后外排。
6、废气处置情况

有组织废气经水吸收处理后排放。

7、固体废弃物综合利用处理。
项目一般固废聚酯废胶块、无油废丝、含油废丝外售江苏大康实业有限公司有限公司处置；废初馏分、废三甘醇残渣委托扬州东晟固废环保处理有限公司有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门处置，协议中未提到废过滤砂；废碱液回用于污水处理。
8、项目变动情况
经现场核查，本项目实际建设情况与环评及批复要求一致。




表十四、验收监测结论及建议
	验收监测结论

按《中国石化仪征化纤有限责任公司八单元环保型差别化涤纶短纤改造项目环境影响报告表》和批复的要求，对验收项目中废气、废水和厂界噪声进行了监测和评价，监测结果表明，验收监测期间：

（1） 废水中污染物pH值、悬浮物、CODcr、氨氮、TP、石油类的排放浓度均满足《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中一级标准值。
（2） 有组织废气排放口中VOCs的排放浓度和排放速率均满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准排放限值要求。
（3） 无组织废气VOCs的排放浓度满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中无组织排放浓度限值要求。
（4） 厂界4个噪声测点昼、夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（5） 废水总量、废水排口中的污染物COD的年排放量及有组织VOCs的年排放量均满足仪征市环境保护局批复的环评核定的总量控制指标要求。

验收监测建议：
1、 加强生产管理和环境管理，减少污染物的产生量和排放量。

2、 加强对项目产生的生活垃圾和生产固废的管理，及时清运、及时处置，杜绝二次污染及污染转移。
3、 加强防范意识，组织定期演练。



编制单位              （盖章）


电话：0517-89909298


传真：0517-89909229


邮编：223005


地址：淮安市清河区水渡口大道121号淮安广告产业园3号楼7层8层9层





建设单位              （盖章）


电话：0514-83237656


传真：0514-83237322


邮编：211900


地址：江苏省仪征市中国石化仪征化纤有限责任公司厂区内
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图4-2 短纤废气处理工艺流程图








说明：★废水采样点


      〇废气（无组织）采样点


◎废气（有组织）采样点


▲厂界环境噪声采样点
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