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前    言

中国石化仪征化纤有限责任公司（以下简称：仪化公司）位于扬州以西30公里，距南京67公里，北靠宁扬一级公路，南临长江。仪征化纤是中国石油化工股份有限公司的控股子公司。

仪化公司拟拆除现有聚酯八单元后接的62#~65#涤纶长丝生产线及58#~61#涤纶长丝生产线（位于原涤纶三厂，设计能力年产涤纶长丝2万t/a），改建为4条有光缝纫短纤生产线（35~38K涤纶短纤生产线），预留一条复合纺短纤生产线。本项目所需聚酯熔体原料来自于聚酯八单元，采用熔体直纺工艺，项目建成后将增加10万t/a的涤纶短纤生产能力。该项目可以充分发挥产品优势，推动产品升级，提高企业的经济效益，还可以转移安置停产长丝生产线的员工，消化长丝退出后聚酯生产能力，有利于长丝业务的有序平稳退出。 

2015年6月，江苏盛立环保工程有限公司受中国石化仪征化纤有限责任公司的委托承担本项目《中国石化仪征化纤有限责任公司八单元环保型差别化涤纶短纤改造项目环境影响报告表》的环境影响评价工作，2015年8月5日仪征市环境保护局以仪环审﹝2015﹞172号文同意该项目实施。主要技改内容为：改建4条有光缝纫短纤生产线（35~38K涤纶短纤生产线）及其相关公辅工程。

该项目工程于2016年11月技改建设，2018年7月正式完工并进入调试运行。

对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办【2015】256号）的要求：建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。本技改项目技改内容未发生了变化，因此不属于重大变动。
根据本项目环境影响报告表，结合现场勘察、环境管理检查情况和监测报告，受中国石化仪征化纤有限责任公司委托，淮安市华测检测技术有限公司于2018年08月23日-24日对废气、废水、噪声项目进行监测。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等相关环保要求，企业根据现场调查情况和监测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成竣工环境保护验收报告。
1验收依据

（1） 《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月)；

（2） 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）；

（3） 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）；

（4） 《关于环境保护部委托编制竣工环境保护验收调查报告和验收监测报告有关事项的通知》（环办环评[2016]16号）；

（5） 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月)；

（6） 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》(中国环境监测总站，总站验字[2005]188号文)；

（7） 《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）；

（8） 《危险化学品安全管理条例》，国务院2013年第645号令；

（9） 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》，国发[2016]74号；

（10） 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》意见的通知（生态环境部办公厅，生态环境部公告[2018]9号，2018年5月15日）；

（12）中国石化仪征化纤有限责任公司环评报告表及其批复；

（13）《中国石化仪征化纤有限责任公司八单元环保型差别化涤纶短纤改造项目验收监测报告》。
2工程建设情况
2.1项目基本概况
2.1.1基本情况

中国石化仪征化纤有限责任公司八单元环保型差别化涤纶短纤改造项目位于江苏省仪征市中国石化仪征化纤有限责任公司厂区内。总投资22809.5万元，其中环保投资822万元。现有在职工人数：120人；职工在仪化公司内调剂，不新增人员。工作时间：年工作333天，24小时/天，8000小时/年。工程建设情况见表2-1。
表2-1 本项目建设情况表
	序号
	检查内容
	执行情况

	1
	建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况
	江苏盛立环保工程有限公司编制了《中国石化仪征化纤有限责任公司八单元环保型差别化涤纶短纤改造项目环境影响报告表》，并于2015年8月5日通过仪征市环境保护局的审批

	2
	环保档案管理情况
	建设项目环评报告表及批复等环境保护审批手续齐全，环境保护档案资料齐备

	3
	环保规章制度建立及执行情况
	已建立各项环保规章制度建立并有效执行

	4
	污染处理设施建设管理及运行情况
	废水、废气处理设施运行正常，制定了相关操作规程

	5
	工业固（液）体废物是否按规定或要求处置和回收利用
	固体废物得到妥善处置

	6
	排污口规范化整治情况
	规范化设置：本项目规范化设置废气排筒4个、废水排放口一个

	7
	建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故
	建设期间和试生产阶段未发生扰民和污染事故


2.1.2地理位置
本项目地理位置见下图：
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图2-1  地理位置图
2.1.3周边概括
本公司周边环境保护目标具体见下表。

表2-2  项目主要环境保护目标

	环境

要素
	环境保护对象名称
	方位
	相对距离（m）
	规模
	环境功能

	大气
	仪化生活区
	E
	2000~2500
	4.66万人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类

	
	先进村
	N
	518~1030
	3000人
	

	
	佐安村
	N、NE
	1020~2000
	4000人
	

	
	肖山村
	W
	2000~2500
	4000人
	

	
	滨江村
	S
	1450~2500
	900人
	

	
	巴庄村
	SE
	1050~2500
	500人
	

	地表水
	长江仪征段
	S
	2.6km
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	
	沿山河
	S
	300m
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002Ⅳ类

	噪声
	厂界
	/
	/
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准
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图2-2  周边概括图
2.1.4厂区布置
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图2-3  厂区平面布置图
2.2产品公用及辅助设施建设情况

项目主要公用及辅助工程见下表：
表2-3  公用及辅助工程

	类型
	建设名称
	备注
	环评设计能力
	实际设计能力

	主体工程
	35K生产线
	1条生产线，内部改造为主，局部拆除新建
	建筑面积12993m2
	建筑面积12993m2

	
	36K~38K生产线
	3条生产线，内部改造为主，局部拆除新建
	建筑面积19137m2
	建筑面积19137m2

	公用工程
	给水
	利用原有供水系统
	新鲜水用量34280t/a
	新鲜水用量34280t/a

	
	脱盐水
	利用原有系统
	脱盐水用量9796t/a
	脱盐水用量9796t/a

	
	循环冷却系统
	利用涤纶三厂原有循环水系统
	本项目需要冷却水循环量158m3/h

循环水补水25280t/a
	本项目需要冷却水循环量158m3/h  循环水补水25280t/a

	
	排水
	生活污水接入生活污水管网，生产废水接入生产废水管网
	生产废水54243.45t/a
	生产废水54243.45t/a

	
	供电
	现有电网接入
	用电2100万KWh/a
	用电2100万KWh/a

	
	压缩空气
	现有管网接入
	630.5万Nm3/h
	630.5万Nm3/h

	
	氮气
	现有管网接入
	21040Nm3/h
	21040Nm3/h

	
	蒸汽
	现有管网接入
	用量约73560t/a
	用量约73560t/a

	环保工程
	废气治理
	废气达标排放
	4条生产线设置4套油雾废气洗涤装置，处理风量4×50000m3/h分别通过4个15m排气筒排放（P1~P4）
	4条生产线设置4套油雾废气洗涤装置，处理风量4×50000m3/h分别通过4个15m排气筒排放（P1~P4）

	
	废水治理
	生产废水进生化一装置集中处理
	/
	/

	
	固废处置
	依托仪化公司现有
	依托现有三甘醇回收装置，

该装置设计规模500t/a
	依托现有三甘醇回收装置，该装置设计规模500t/a

	
	噪声
	噪声达标
	消音、隔音、减振措施
	消音、隔音、减振措施

	
	绿化
	依托现有
	/
	/


2.3产品原辅材料及用量

项目原辅材料及用量见下表：
表2-4  原辅材料一览表

	序号
	名称
	主要组分及规格
	环评年耗量
	实际年耗量

	1
	聚酯熔体
	见表2
	106263吨
	106263吨

	2
	纺丝油剂
	见表3
	533吨
	533吨

	3
	雾化硅油
	硅油含量

95~103g/500g
	0.97吨
	0.97吨

	4
	三甘醇
	/
	12吨
	12吨

	5
	清洗剂
	液碱
	20吨
	20吨

	6
	过滤砂
	/
	2吨
	2吨

	7
	包装材料
	/
	30.3万套
	30.3万套

	能源

	1
	自来水
	/
	34280吨
	34280吨

	2
	脱盐水
	/
	9796吨
	9796吨

	3
	电
	/
	2100万度
	2100万度

	4
	蒸汽
	2.2MPa
	73560吨
	73560吨

	5
	压缩空气
	/
	630.5万Nm3
	630.5万Nm3


	6
	氮气
	/
	21040Nm3
	21040Nm3


2.4产品生产设备情况

项目生产设备见下表：
表2-5 生产设备一览表
	序号
	设备名称
	主要技术规格
	环评数量

（台/套）
	实际数量

（台/套）

	主要生产设备

	1
	热媒膨胀槽
	容积：4.11m3
	2
	2

	2
	大热媒循环泵
	/
	4
	4

	3
	小热媒循环泵
	/
	4
	4

	4
	汽相热媒蒸发器
	充填系数：0.5
	4
	4

	5
	热媒添加槽
	容积0.07m3
	2
	2

	6
	热媒真空泵
	/
	2
	2

	7
	真空罐
	Ф580 ×2020mm
	2
	2

	8
	热媒冷凝器
	水冷却
	2
	2

	9
	热媒收集槽
	/
	2
	2

	10
	新鲜热媒供给泵
	/
	2
	2

	11
	熔体增压泵
	齿轮泵，驱动方式：交流电机变频控制，

设计压力：20MPa
	4
	4

	12
	熔体过滤器
	结构：烛芯式，滤芯室：1，滤芯数：1组
	4
	4

	13
	静态混合器
	熔体冷却型，设计温度：300℃
	8
	8

	14
	熔体三通阀
	三通阀
	4
	4

	15
	纺丝机
	32位/线，位距650mm，气相热媒（联苯蒸汽）加热方式
	4
	4

	16
	纺丝组件
	
	4
	4

	17
	环吹风冷却装置
	
	4
	4

	18
	传动装置
	
	4
	4

	19
	组件分解组装机
	
	8
	8

	20
	振动机
	
	4
	4

	21
	计量泵
	32台/线
	4
	4

	22
	喷丝板
	
	128
	128

	23
	预热炉
	规格：φ328 x 3064
	3
	3

	24
	卷绕机
	单面：32锭/台，位距650mm
	4
	4

	25
	牵引机
	
	4
	4

	26
	喂入机
	
	4
	4

	27
	往复机
	丝桶内径：2000×2000×2400mm
	4
	4

	28
	集束架
	桶数：24×2列/线
	4
	4

	29
	上导丝架
	上导丝架：24+24眼，一用一备
	4
	4

	30
	下导丝架
	下导丝架：24眼
	4
	4

	31
	导丝机
	外形尺寸：1640 × 2020 × 1495mm
	4
	4

	32
	浸渍槽
	工作长度：＞1000mm，工作宽度：1340mm

浸渍辊：500×1350mm，2根，自由辊，轴承外置式，表面喷陶抛光
	4
	4

	33
	第一牵伸机
	法兰连接悬臂式，七辊式、三上四下、齿轮传动，外置式润滑油站，带流量、温度检测等，油泵强制润滑，润滑泵电机，功率：3kW
	4
	4

	34
	油剂高位槽
	立式，容积3m3
	4
	4

	35
	牵伸浴槽
	工作长度：2000mm；总长：4000mm工作宽度：1340mm；丝束高度：1000mm
	4
	4

	36
	第二牵伸机
	型式：法兰连接悬臂式，七辊式、三上四下、齿轮传动，外置式润滑油站，带流量、温度检测等，油泵强制润滑，润滑泵电机，功率：3kW
	4
	4

	37
	蒸汽加热箱
	工作长度：3400mm，工作宽度：1340mm
	4
	4

	38
	紧张热定型机
	定型辊：φ820×1400mm，18辊，表面镀梨面硬铬
	4
	4

	39
	蒸汽闪蒸装置
	形式：串联多级闪蒸，闪蒸罐4只，蒸汽控制方式为压力控制，设计蒸汽压力：最大2.50MPa，设计温度：225℃
	4
	4

	40
	叠丝机
	叠丝形式：9辊三束丝叠为一片，外形尺寸：4660 × 2160 ×2000mm
	4
	4

	41
	蒸汽预热箱
	卧式，工作长度：2000mm；外形尺寸：2000 × 1000 ×1950mm，通道宽度： 420mm，丝束高度：1390mm，喷嘴数量5对（间距350mm，上下间距34mm）
	4
	4

	42
	卷曲机
	采用高温卷曲，卷曲辊下压式，卷曲箱尺寸：400×360× 34mm，丝束离地高度：1390mm，

卷曲辊为夹套结构，卷曲辊：Ф340 × L360mm，镶套式，轴颈Ф120mm，丝束速度：320m/min；丝束温度：卷曲轮表面134℃
	4+2
	4+2

	43
	铺丝装置
	
	4
	4

	44
	张力架
	设喷油水机，带供油系统，含四联泵（2cc/rev）、油槽（液位控制）等
	4
	4

	45
	捕结器
	底部闸板形式，上部装转向导丝辊，接近开关检测，与切断机联锁，丝束：350 ×104dtex，

导丝辊：Ф198 × 260mm，捕结板宽度：490mm
	4
	4

	46
	曳引张力机
	
	4
	4

	47
	切断机
	卧轴式，压轮式切断方式，机器外形尺寸：1500× 1690 × 1600mm，入口导丝辊尺寸：

Ф60×75mm，切断速度：最高382m/min,切断能力：涤纶纤维310万旦，负荷≥315万dtex
	4
	4

	48
	打包机
	提箱式液压打包机，自动计量、气缸推棉，变频控制力矩电机驱动转箱、双液压缸主压

送棉方式：切断直落式，打包能力：105吨/天（20小时/天）
	4
	4


2.5生产流程及工艺简介

一、生产工艺流程

建设项目生产工艺流程见图2-4。
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图2-4 建设项目工艺流程图

工艺流程描述：

1、熔体加压、过滤

从聚酯车间输入的聚酯熔体通过熔体分配管道连续输送到建设项目纺丝工位。熔体分配管道包括熔体分配阀、增压泵、熔体过滤器、静态混合器及特殊设计的熔体分配管，以保证熔体到达各个纺丝工位有相同的停留时间，相同且恒定的压力及温度，从而获得均匀的纤维质量。熔体分配中由于检修和非正常状况下，会产生S1聚酯熔体废胶块。
2、纺丝

自熔体分配系统来的聚酯熔体以一定的温度进入由气相热媒保温的纺丝箱体，经计量泵定量后送至纺丝组件。熔体在纺丝组件处过滤和均化后挤出喷丝板，进入环吹风室被一定温度的环吹风冷却固化为丝束。纺丝过程中会产生S2无油废丝，纺丝组件中需要使用过滤砂，产生S3废过滤砂。
3、上油

为控制丝束在卷绕和后加工时，由于纤维和机械及纤维和纤维之间相互运动而发生摩擦产生静电现象，卷绕丝在进入盛丝桶之前，必须进行给湿上油。经过上油轮给湿上油后卷绕丝通过导丝轮由垂直方向转为水平方向前进，由集束导丝轮集合在一起，成为卷绕丝束。

5、卷绕

每个纺丝位的丝束经卷绕机上油后通过转向罗拉最终聚集成一股丝束，再经牵引机、喂入机均匀的铺放在往复装置盛放的盛丝桶内。

6、一道牵伸、油浴

盛丝桶往复装置自动将盛丝桶送出，用盛丝桶搬运叉车将其送至集束区域。盛丝桶在集束架下排成4列，其中2列进行牵伸、2列备用。丝束从排成2列的盛丝桶中引出，经集束、张力调节后进入一道牵伸机、二道牵伸机并在其间的牵伸浴槽内完成第一道牵伸。牵伸浴槽中油剂定期置换，油浴槽定期清洗，因此将产生W1油浴槽清洗废水。牵伸过程油剂受热挥发，产生少量G1油剂废气。
7、二道牵伸、热定型

完成第一道牵伸后丝束经二道牵伸机、蒸汽加热箱后进入辊筒式热定型机，丝束在二道牵伸机与辊筒式热定型机之间完成二道牵伸，并在热定型机内消除了牵伸后产生的内应力。牵伸过程油剂受热挥发，产生G1油剂废气。
8、上油叠丝、卷曲、切断、打包

丝束上油叠丝机上油并叠成一片丝，再经张力调节、蒸汽预加热箱预热，进入卷曲机形成机械卷曲。

卷曲后的丝束通过冷却输送带进行冷却，丝束再经曳引张力架在均衡的张力状态下喂入切断机。切断后的短纤维，靠自重落入打包机箱体内，经称重后压制成一定重量的纤维包，经检验合格后入库。丝束切断时有S4含油废丝产生。

二、配套辅助工程主要工艺流程

本项目辅助工程主要包括纺丝油剂调配、热媒加热系统、组件清洗和溶剂回收。

1、纺丝油剂调配

见图2-5。

[image: image5.png]il R
EREZ
LiER —mrszkn





图2-5 纺丝油剂调配工艺流程图
流程简述： 

桶泵将浓纺丝油剂经纺丝油剂计量槽计量后放至油剂制备槽中，并计量注入除盐水搅拌后，经化验合格后送至纺丝油剂贮存槽，再至纺丝油剂进料槽，由油剂计量泵送丝束上油装置。调配和贮槽清洗将产生油剂槽清洗废水。

2、热媒加热系统

本项目装置中使用的热媒有气相和液相两种，气相热媒为联苯-联苯醚，液相热媒为加氢三联苯。其中液相热媒直接利用聚酯八单元的液相热媒，气相热媒则利用聚酯八单元的液相热媒作为热源，采用液相热媒换热。

热媒在生产装置运行过程中，均在密闭的储罐、循环泵、填充泵中周转，一般管道和阀门连接采用焊接，密闭性能较好，无废气产生。

3、组件和过滤器清洗流程

见图2-6。
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图2-6 组件和过滤器清洗工艺流程

纺丝组件需要定期清洗，从纺丝机上更换下来的纺丝组件在组件拆卸台上进行拆卸，并送至三甘醇清洗装置进行清洗。

组件和过滤器解体后分别放入吊篮中，用气动葫芦将吊篮分别吊入三甘醇清洗槽。三甘醇用泵送至三甘醇清洗槽内，然后加盖密闭并升温到275℃左右，上述工件在三甘醇溶液内浸泡和洗涤，八小时后，工件上贴附的聚合物和杂质95％溶解或醇解进入三甘醇废液。经三甘醇清洗后的上述工件再依次放入纯水清洗槽、清洗剂洗槽、超声波清洗机中进行清洗。

三甘醇清洗槽中的S5废三甘醇收集在桶内，进仪化公司三甘醇回收装置提纯后回用；碱洗槽中的S6废碱液，缓慢排入仪化公司污水系统中，至仪化公司生化一装置用于废水处理；在纺丝组件清洗工序中，会有少量的废三甘醇挥发，形成G2清洗废气；水洗过程中产生W2组件清洗废水。
1、 废三甘醇回收系统工艺流程

见图2-7。
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图2-7废三甘醇回收工艺流程图

流程简述：收集来的废三甘醇贮存于废贮槽中，然后泵送至蒸发釜蒸发，加热时精馏塔顶温度低于180℃时收集的为初馏物，精馏塔顶温度高于180℃、塔底温度高于190℃时生产的液体为主馏液，即为可利用的三甘醇，主馏液收集完毕后停止加热，收集的初馏物和精馏塔底残渣装桶，委托扬州东晟固体废物处理公司处置。

3环境保护措施

3.1污染物治理/处置措施

3.1.1废水

（1） 生活污水：企业本次改扩建不新增员工，人员在仪化公司内调剂，不增加生活废水。

（2） 生产废水：废水主要包括循环冷却系统排污水、油浴槽清洗废水、油剂槽清洗废水、组件和过滤器清洗废水、废气洗涤废水、地面冲洗水，以上废水接入生产废水管网排入生化一装置（均质、调节+曝气+二沉）集中处理后排入长江。废水处理工艺示意图见图3-1。
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3-1废水处理工艺流程图

3.1.2废气

本项目营运期的废气来源主要是生产过程的油剂挥发和组件清洗过程中的三甘醇挥发。废气的主要污染物是VOCs。项目在后纺热定型设备上方设置独立的集气罩，油剂废气经废气洗涤装置处理后分别通过4根排气筒排放（35K与36K、37K与38K排气筒高度一致）。
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3-3废气处理工艺流程图

	37K、38K涤纶短纤生产废气[image: image11.jpg]YA





	35K、36K涤纶短纤生产废气[image: image12.jpg]





3-4废气点位图

3.1.3噪声

本项目噪声源主要为增压泵、卷绕机、牵伸机等设备产生的噪声。针对项目噪声源的特点，企业目前已采取以下噪声防治措施：

（1）合理进行厂区布局

对厂区进行合理布局，尽量将噪声较高的设备布置在厂房内，利用厂房进行隔声。

（2）强噪声设备噪声控制

设计中尽量选用高效能、低能耗、低噪声的设备，将空压机设置在单独的机房内，利用墙体隔声。

（3）利用减震垫消声。

3.1.4固（液）体废物

本项目产生的固废包括危险固废、一般工业固废。具体如下：

1.聚酯熔体废胶块：熔体分配中由于检修和非正常状况下，会产生聚酯熔体废胶块，通过车间收集后外售给其他单位回收利用。

2.无油废丝：纺丝过程中形成的废丝，外售给其他单位回收利用；

3.废过滤砂：纺丝组件中的过滤砂更换，产生废过滤砂委托环卫部门处理；

4.含油废丝：丝束切断时有含油废丝产生，外售给其他单位回收利用；

5.废三甘醇：三甘醇清洗槽中的废三甘醇收集在桶内，进仪化公司三甘醇回收装置提纯后回用，回收率在80%以上，回收后的初馏分和废三甘醇残渣（HW06- 261-005-06有机溶剂精馏过程中产生的反应残余物）委托扬州东晟固体废物处理公司处置。
6.废碱液：碱洗槽中的废碱液属于危险废物（HW35-900-352-35使用碱清洗产生的废碱液），缓慢排入仪化公司污水系统中，至仪化公司生化一装置用于废水处理。
3.2环保设施投资及“三同时”落实情况

	类别
	污染源
	污染物
	治理措施（设施数量、规模、处理能力等）
	处理效果、执行标准或拟达标要求
	完成时间

	废气
	G1油剂废气
	VOCs
	4条生产线设置4套废气洗涤装置，处理风量4×50000m3/h，分别通过2个18m和2个19m排气筒排放（P1~P4）
	VOCs参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5标准
	与建设项目同步

	
	G2清洗废气
	VOCs
	车间通风系统
	
	

	废水
	W1、W2、W3、W4、W5、W6
	COD、SS、石油类
	接生产废水管进生化一装置
	达到《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中一级标准值
	依托仪征化纤现有

	噪声
	设备噪声
	/
	隔声、消音措施

选用低噪声设备
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
	与建设项目同步 

	固废
	危险废物
	废三甘醇
	废三甘醇回收装置（处理能力500t/a）
	废三甘醇回收效率80%，剩余残渣委托有资质单位处理。本项目暂存点符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）
	依托仪征化纤现有

	
	
	废碱液
	回用于仪化公司污水处理装置
	
	

	绿化
	/
	/
	/
	/
	依托仪征化纤现有机构

	环境管理（机构、监测能力等）
	/
	/
	/
	/
	

	雨污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）
	雨污分流
	依托仪征化纤现有项目

	卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感目标情况等）
	以36~38K生产线车间边界为基准，设置50m卫生防护距离。防护距离内无居民、学校、医院等环境敏感目标
	/


注：建设单位投资22809.5万元，环保投资822万元。

4.环评的主要结论与建议及审批部门审批决定
4.1环评的主要结论

通过对本建设项目的环境影响评价认为，本项目产生的各项污染物较少，且污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，本项目在拟建地建设是可行的。

4.2建议
1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”；

2、建设单位应合理布置高噪声设备，确保区域噪声达标排放；

3、应按照《江苏省排放口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号文）的要求做好废水排放口的规范化设置工作。

4.3审批部门审批决定
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5验收执行标准
5.1废气排放标准

本项目废气中污染物VOCs参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5标准，详见表5-1。

表5-1   有组织废气污染物排放标准限值

	监测项目
	最高允许排放浓度

（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	厂界监控点浓度值（mg/m3）

	
	
	15m
	20m
	

	VOCs
	80
	2.0
	3.8
	2.0


5.2废水排放标准

本项目生产废水：油浴槽清洗废水、油剂槽清洗废水、组件清洗废水、废气洗涤废水、地面冲洗水、循环系统置换排污水接入生产废水管进生化一装置处理，废水处理达《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中一级标准值后，通过管道排入长江。执行标准详见表5-2。

表5-2废水接管标准

单位：mg/L、pH值：无量纲
	监测点位
	监测项目
	执行标准
	标准来源

	废水排放口
	pH值
	6-9
	《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中一级标准

	
	COD
	80
	

	
	SS
	70
	

	
	氨氮
	15
	

	
	总磷
	0.5
	

	
	石油类
	5
	


5.3噪声排放标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见表5-3。
表5-3  工业企业厂界环境噪声排放标准     

	区域
	级别
	昼间
	夜间
	标准来源

	厂界噪声
	3类
	65dB(A)
	55dB(A)
	GB12348-2008


5.4固废排放标准

危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。

一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求。

6验收监测内容

淮安市华测检测技术有限公司接受委托于2018年8月23日～2018年8月24日对本项目进行了现场监测。监测期间工况满足生产负荷达到设计生产能力75%以上的要求，详见下表。

表6-1  监测期间生产工况表

	序号
	产品名称
	08月23日实际量
	负荷（%）
	08月24日实际量
	负荷（%）
	理论量/天

	1
	35K（涤纶短纤）
	74.2
	92.8
	73.15
	91.4
	80吨

	2
	36K（涤纶短纤）
	65.45
	81.8
	60.2
	75.3
	80吨

	3
	37K（涤纶短纤）
	85.05
	106.3
	96.96
	121.2
	80吨

	4
	38K（涤纶短纤）
	96.6
	120.8
	85.4
	106.8
	80吨
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图6-1 监测点位图

6.1废气

表6-2  有组织废气监测结果统计与评价

	监测频次
	38K涤纶短纤生产废气进口
	38K涤纶短纤生产废气排口

	
	VOCs
	VOCs

	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	2018-08-23
	第一次
	0.113
	2.01×10-3
	0.078
	1.44×10-3

	
	第二次
	0.132
	2.51×10-3
	0.089
	1.64×10-3

	
	第三次
	0.620
	0.0114
	0.066
	1.25×10-3

	2018-08-24
	第一次
	0.130
	2.79×10-3
	0.078
	1.43×10-3

	
	第二次
	0.141
	2.67×10-3
	0.053
	9.21×10-4

	
	第三次
	0.112
	2.16×10-3
	0.075
	1.32×10-3

	标准值
	-
	-
	80
	3.08

	达标情况
	-
	-
	达标
	达标

	监测频次
	37K涤纶短纤生产废气进口
	37K涤纶短纤生产废气排口

	
	VOCs
	VOCs

	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	2018-08-23
	第一次
	0.154
	4.43×10-3
	0.078
	2.20×10-3

	
	第二次
	0.848
	0.0267
	0.073
	2.16×10-3

	
	第三次
	0.781
	0.0236
	0.083
	2.46×10-3

	2018-08-24
	第一次
	0.100
	2.93×10-3
	0.106
	3.07×10-3

	
	第二次
	0.100
	2.86×10-3
	0.053
	1.49×10-3

	
	第三次
	0.208
	5.67×10-3
	0.053
	1.48×10-3

	标准值
	-
	-
	80
	3.08

	达标情况
	-
	-
	达标
	达标

	监测频次
	36K涤纶短纤生产废气进口
	36K涤纶短纤生产废气排口

	
	VOCs
	VOCs

	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	2018-08-23
	第一次
	0.232
	4.49×10-3
	0.053
	9.56×10-4

	
	第二次
	0.093
	1.90×10-3
	0.053
	9.19×10-4

	
	第三次
	0.078
	1.60×10-3
	0.053
	9.53×10-4

	2018-08-24
	第一次
	0.117
	2.30×10-3
	0.062
	1.11×10-3

	
	第二次
	0.104
	1.96×10-3
	0.053
	9.13×10-4

	
	第三次
	0.094
	1.75×10-3
	0.053
	9.04×10-4

	标准值
	-
	-
	80
	3.44

	达标情况
	-
	-
	达标
	达标

	监测频次
	35K涤纶短纤生产废气进口
	35K涤纶短纤生产废气排口

	
	VOCs
	VOCs

	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	2018-08-23
	第一次
	8.0×10-2
	1.59×10-3
	0.062
	1.10×10-3

	
	第二次
	0.210
	3.82×10-3
	0.061
	1.04×10-3

	
	第三次
	0.423
	7.70×10-3
	0.053
	8.65×10-4

	2018-08-24
	第一次
	0.078
	1.54×10-3
	0.053
	9.73×10-4

	
	第二次
	0.101
	2.10×10-3
	0.062
	1.14×10-3

	
	第三次
	0.096
	1.93×10-3
	0.053
	9.78×10-4

	标准值
	-
	-
	80
	3.44

	达标情况
	-
	-
	达标
	达标


监测结果表明，验收监测期间：废气排口中VOCs的排放浓度和排放速率均满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准排放限值要求。
6.2废水
表6-3 废水监测结果统计与评价

	监测点位
	监测日期
	监测频次
	pH值
	悬浮物
	CODcr
	氨氮
	TP
	石油类

	巴歇尔槽废水进口
	2018-08-23
	第一次
	7.02
	136
	1.21×103
	0.821
	11.6
	15.3

	
	
	第二次
	7.12
	148
	1.19×103
	0.814
	11.6
	9.34

	
	
	第三次
	7.08
	114
	1.22×103
	0.848
	11.8
	9.96

	
	
	均值/范围
	7.02-7.12
	133
	1.21×103
	0.828
	11.7
	11.5

	
	2018-08-24
	第一次
	6.97
	164
	1.04×103
	0.723
	12.0
	14.8

	
	
	第二次
	7.12
	152
	1.01×103
	0.710
	11.8
	14.0

	
	
	第三次
	7.18
	142
	1.01×103
	0.730
	14.5
	14.6

	
	
	均值/范围
	6.97-7.18
	153
	1.02×103
	0.721
	12.8
	14.5

	处理后废水总排口
	2018-08-23
	第一次
	6.98
	13
	25
	0.180
	0.20
	0.51

	
	
	第二次
	7.03
	16
	23
	0.230
	0.21
	0.50

	
	
	第三次
	7.12
	14
	24
	0.183
	0.20
	0.45

	
	
	均值/范围
	6.98-7.12
	14
	24
	0.198
	0.20
	0.49

	
	2018-08-24
	第一次
	7.02
	14
	21
	0.262
	0.26
	0.16

	
	
	第二次
	6.94
	13
	23
	0.254
	0.22
	0.15

	
	
	第三次
	7.03
	12
	23
	0.267
	0.22
	0.17

	
	
	均值/范围
	6.94-7.03
	13
	22
	0.261
	0.23
	0.16

	
	标准值
	6-9
	70
	80
	15
	0.5
	5

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


监测结果表明，验收监测期间：废水中污染物pH值、悬浮物、CODcr、氨氮、TP、石油类的排放浓度均满足《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中一级标准值。
6.3噪声

表6-4  噪声监测结果及监测工况表

单位：dB（A）
	测 点位 置
	监测日期
	昼 间
	达标情况
	夜 间
	达标情况

	厂界东1#监测点
	2018-08-23
昼间

（14:31~14:46）

夜间

（22:00~22:16）
	57.2
	达标
	51.8
	达标

	厂界南2#监测点
	
	56.8
	达标
	49.1
	达标

	厂界西3#监测点
	
	56.9
	达标
	51.1
	达标

	厂界北4#监测点
	
	57.5
	达标
	49.5
	达标

	厂界东1#监测点
	2018-08-24
昼间

（09:56~10:09）

夜间

（22:00~22:15）
	59.2
	达标
	51.0
	达标

	厂界南2#监测点
	
	57.2
	达标
	50.4
	达标

	厂界西3#监测点
	
	56.6
	达标
	50.5
	达标

	厂界北4#监测点
	
	57.5
	达标
	49.7
	达标

	评价标准
	昼间65dB(A)
	夜间55dB(A)


监测结果表明，验收监测期间：厂界4个噪声测点昼、夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

6.4总量控制指标核算
根据国家有关规定结合本项目特点及排污特征，确定本项目总量控制指标为VOCs、废水量、COD。

表6-5  废气、废水污染物排放总量核算

	项目
	污染物
	排放速率（kg/h）
	年运行时间（h）
	现场核定排放总量（t/a）
	项目总量控制指标（t/a）
	达标

情况

	废气
	VOCs
	4.45×10-3
	8000
	0.036
	0.85
	达标

	项目
	污染物
	排放浓度（mg/L）
	年排放量（t/a）
	现场核定排放总量（t/a）
	项目总量控制指标（t/a）
	达标

情况

	废水
	废水量
	/
	54243
	54243
	54243
	达标

	
	COD
	23
	
	1.25
	4.34
	达标


7环境管理检查

7.1环保审批手续及“三同时”执行情况

2015年6月，委托江苏盛立环保工程有限公司编制《中国石化仪征化纤有限责任公司八单元环保型差别化涤纶短纤改造项目环境影响报告表》。该报告表于2015年8月5日获得仪征市环境保护局的批复（仪环审﹝2015﹞172号）。

该技改项目主体工程及配套环保治理设施现已全部建成，并投入运行，目前已正常运行，生产负荷达到75%以上，满足“三同时”竣工验收监测条件。

7.2环保机构的设置及环境管理规章制度

7.2.1建设环境保护管理机构

为了做好运营期全过程的环境保护工作，减轻该建设项目噪声、废气、废水、固体废物对环境的影响程度，企业成立专门的环境管理小组负责各主要环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。
7.2.2建立环境管理制度

建立了企业内部的环境管理制度，加强日常环境管理工作。
7.3环保设施运行检查,维护情况

建设项目的环保设施有专人负责检查、维护，职责明确。
7.4固体废物的排放、类别、处理和综合利用情况

该建设项目产生的聚酯废胶块、无油废丝、含油废丝外售江苏大康实业有限公司处置；废初馏分、废三甘醇残渣委托扬州东晟固废环保处理有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门处置，协议中未提到废过滤砂；废碱液回用于污水处理。

7.5环评批复要求落实情况

本次验收内容的要求落实情况详见下表。
表7-1  环评批复要求落实情况

	序号
	检查内容
	执行情况

	1
	废气经水吸收处理后分别经4根15m排气筒排放。
	35K与36K废气经19m排气筒排放、37与38K废气经18m排气筒排放。

	2
	厂区应按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则设计给排水管网，企业本次改扩建不新增员工，不增加生活废水，改扩建后生产废水经仪化公司生化一装置集中处理后排放。污水处理站处理工艺：生活污水经沉砂、初沉；生产污水经均质、调节后一起进入曝气+二沉处理后外排。
	已落实。

	3
	合理布局，选用低噪声设备，对高噪声源采取有效隔声、减振、消声等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
	已落实。

	4
	    按“资源化、减量化、无害化”处置原则妥善处理各类固体废物。聚酯废胶块、无油废丝、含油废丝外售处置；生活垃圾委托环卫部门处置，协议中未提到废过滤砂；废初馏分、废三甘醇残渣、废碱液规范处置。厂内固废的暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求。
	聚酯废胶块、无油废丝、含油废丝外售江苏大康实业有限公司有限公司处置；废初馏分、废三甘醇残渣委托扬州东晟固废环保处理有限公司有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门处置，协议中未提到废过滤砂；废碱液回用于污水处理。

	5
	    必须认真落实各项风险防范措施，加强风险防范管理，制定应急预案，准备应急物资，加强应急演练。
	应急预案已做，已提供备案表，见附件七。

	6
	以36-38K生产线车间边界设置50m卫生防护距离，该卫生防护距离内无居民等环境敏感目标。
	已落实。

	7
	   按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）的要求设置各类排污口和标志。
	全厂设置1个污水排口。污水排放口、废气排放口设置环保标志牌，已标明污染种类。


7.6排放口设置

（1）废水：企业设置污水排口1个。

（2）废气：企业设有4根排气筒，并预留了采样平台和采样口，满足排放口设置要求。

8结论及建议

8.1验收结论
验收监测期间，企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求，监测数据可信、有效。

（1）废水调查结论

废水中污染物pH值、CODcr、悬浮物、氨氮、TP、石油类的排放浓度均满足《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表2中一级标准限值要求。

（2）废气监测结论

有组织废气排放口中VOCs的排放浓度和排放速率均满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准排放限值要求；无组织废气VOCs的排放浓度满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中无组织排放浓度限值要求。

（3） 噪声监测结论

本项目厂界4个噪声测点昼、夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
（4） 总量结论

废水总量、废水排口中的污染物COD的年排放量及有组织VOCs的年排放量均满足仪征市环境保护局批复的环评核定的总量控制指标要求。
（5）结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放要求。

8.2建议
1、 企业环境保护规章制度要进行培训，以便职工了解环境保护规章制度。

2、 加强生产管理和环境管理，减少污染物的产生量和排放量。

3、 增强事故防范意识，定期组织演练，确保环境安全。
9建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
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中国石化仪征化纤





项目所在地











说明：★废水采样点


◎锅炉废气采样点


  ▲厂界环境噪声采样点 









